Приложение №2



Техническое задание
на оказание услуг по: охране объектов ОАО «ППГХО» и техническому обслуживанию объектов ОАО «ППГХО», подключенных к пульту централизованного наблюдения.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Услуги по физической охране объектов ОАО «ППГХО» (Приложение № 1 к договору).
1.2. Услуги по физической охране объектов ОАО «ППГХО» передаваемых под пультовую охрану на пульт центрального наблюдения (ПЦН) (Приложение № 2 к договору).
1.3. Услуги по техническому обслуживанию пультового оборудования, средств ОПС, видеосистем и средств радиосвязи на объектах ОАО «ППГХО» передаваемых на техническое обслуживание (Приложение № 3 к договору).

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Краткое описание охраняемых объектов ОАО «ППГХО».

1. Урановое горнорудное управление (УГРУ):

1) Цех обеспечения горного производства (ЦОГП). 
Протяженность периметра 1400 метров. Ограждение периметра выполнено из железобетонных плит.
В северной части ограждения расположен АКПП с каркасными двухстворчатыми металлическими воротами. В АКПП установлена металлическая эстакада для досмотра автотранспорта и  металлический шлагбаум. В непосредственной близости  от АКПП находится помещение для охраны.
В южной части ограждения ближе к западному углу расположены металлически каркасные ворота обшитые профнастилом. В десяти метрах от них расположены цельнометаллические ворота, в нерабочем состоянии, заваренные газосваркой.
В юго-восточном углу ограждения расположены двухстворчатые каркасные ворота из металлической трубы.
Охрану осуществлять четырьмя постами: 
Один – круглосуточный, три – 18 часовых (1630 - 0830). 
Часть помещений в административно-бытовом здании оборудованы  охранной сигнализацией, подключенной на пульт, расположенный на посту охраны. 

2) Участок обеспечения горнопромышленных работ и производство набрызг-бетонной смеси ЦОГП УГРУ. 
Протяженность периметра 694 метра. Ограждение периметра выполнено из железобетонных плит.
В юго-восточной части ограждения оборудован АКПП с каркасными двухстворчатыми металлическими воротами. В АКПП установлена деревянная эстакада для досмотра автотранспорта и  металлический шлагбаум. В непосредственной близости  от АКПП находится помещение для охраны. 
Через территорию, у южной части ограждения, с запада на восток проходит железнодорожная ветка для подачи вагонов с цементом.  Железнодорожные вагоны подаются на территорию объекта через открытый проём в  западной части отсутствующего ограждения периметра.  
Охрану осуществлять одним суточным постом.

3) Участок переработки, хранения и доставки древесины ЦОГП УГРУ.
Протяженность периметра 870 метров. Ограждение периметра выполнено из железобетонных плит.
В юго-восточной части ограждения оборудован АКПП с каркасными двухстворчатыми металлическими воротами. В АКПП установлена металлическая эстакада для досмотра автотранспорта и  металлический шлагбаум. В непосредственной близости  от АКПП находится помещение для охраны. 
Через территорию, у южной части ограждения, с запада на восток проходит железнодорожная ветка для подачи вагонов с древесиной.  Железнодорожные вагоны подаются на территорию объекта через двухстворчатые металлические ворота в западной части ограждения.  В южной части ограждения, ближе к западной стороне периметра установлены каркасные двухстворчатые металлические ворота с калиткой для прохода персонала и проезда автотранспорта. Вблизи ворот находится здание поста охраны, которое не используется по назначению. Все ворота закрываются на навесные замки. 
Охрану осуществлять одним суточным постом.

4) Поверхностный участок механизации УГРУ.
Протяженность периметра 300 метров. На территории расположено три кирпичных здания. Ограждение выполнено из земляной насыпи.
Охрану осуществлять одним круглосуточным постом.

5) Рудник № 6 УГРУ.
Ограждение периметра выполнено из железобетонных плит.
Охрану осуществлять двумя постами: один – суточный, второй – 18 часовой (1630 - 0830).

6) Здание школы № 10 УГРУ.
Охрану осуществлять двумя постами: один – суточный, второй – 18 часовой (1630 - 0830).

7) Центральные склады базы отдела материально-технического снабжения УГРУ.
Протяженность периметра 500 метров. Ограждение выполнено из сетки-рабица на металлических каркасах, закреплённых к металлическим опорам.
В северо-западной части расположены двое ворот из металлических труб. 
Охрану осуществлять двумя суточными постами.

8) АКПП УГРУ.
Автомобильный контрольно-пропускной пункт расположен вблизи надшахтного здания шахты 1-К. Оборудован металлическим неавтоматизированным шлагбаумом, вблизи которого расположено здание охраны. 
Охрану осуществлять одним суточным постом.



2. Рудо-обогатительная фабрика «Цеолиты» (РОФ «Цеолиты»).
Законсервированные каркасы здания рудо-обогатительной из кирпича и бетона фабрики без оборудования.
Охрану осуществлять одним суточным постом.

3. Административное здание предприятия энерго и тепловых сетей.
Двухэтажное здание из железобетонных плит. Окна первого этажа оборудованы металлическими решётками.
Охрану осуществлять одним суточным постом.

4. Автомобильное предприятие технологического транспорта.

1) Здание автомобильного предприятия технологического транспорта.
Трёхэтажное здание из железобетонных плит, окна первого этого которого оборудованы декоративными металлическими решётками. Входная дверь находится с восточной стороны. Ограждение вокруг здания отсутствует.  
Помещение охраны находится внутри здания у входа.
Помещение отдела кадров оборудовано охранной сигнализацией с выводом на пульт, расположенный в помещение охраны.
Охрану осуществлять одним 18-часовым постом (1630 - 0830).

2) АКПП участка технического контроля автомобильного предприятия технологического транспорта.
АКПП оборудован двумя распашными металлическими воротами и двумя автоматическими металлическими шлагбаумами. 
Охрану осуществлять одним суточным постом.

3) Авторемонтный цех (АРЦ).
Ограждение территории выполнено из железобетонных плит с двойным козырьком из трёх рядов колючей проволоки в каждом. В южной части периметра расположены два здания складов, стены которых выполнены из металлических листов. Южные стены этих зданий являются частью ограждения периметра.  В северо-восточном углу периметра расположено здание автомобильного ангара, стены которого выполнены из металлических листов. Северная стена этого здания является частью ограждения периметра. В западной части ограждения периметра расположена АКПП, к зданию которого примыкают автомобильные ворота с металлическим автоматическим шлагбаумом. АКПП оборудован эстакадой для досмотра автомобильного транспорта.
Охрану осуществлять одним суточным постом.

5. Центральная научно - исследовательская лаборатория (ЦНИЛ).
Протяженность периметра 598 метров. Фасад основного корпуса четырёхэтажного здания ЦНИЛ ОАО «ППГХО» является частью ограждения периметра. Окна первого этажа здания оборудованы металлическими решётками. Остальное ограждение периметра выполнено из железобетонных плит с двойным козырьком с тремя рядами колючей проволоки, которые с востока и запада прилегают к фасаду здания. 
В юго-восточной части ограждения расположен АКПП с проходной для персонала и двухстворчатыми каркасными металлическими воротами с металлической эстакадой для досмотра автотранспорта. Ворота закрываются на навесной замок. Ворота примыкают к зданию АКПП.
Охрану осуществлять двумя суточными постами.

6. Центральная лаборатория контрольно-измерительных приборов и автоматики (ЦЛ КИП и А).

Протяженность периметра 1173 метра. Северная сторона ограждения периметра выполнена из металлических труб, выгнутых изнутри наружу, установленных на железобетонных опорах. Восточная, северная и западная стороны ограждения выполнены из сетки-рабица, натянутой на металлические уголковые каркасы, приваренные к металлическим трубчатым опорам с козырьком из трёх рядов колючей проволоки во внутрь. 
В северной части ограждения установлены двухстворчатые ворота АКПП, который оборудован автоматическим  металлическим шлагбаумом. В непосредственной близости  от АКПП находится помещение для охраны.
В северной части ограждения установлены вторые недействующие ворота. 
 Все ворота закрываются на навесные замки. 
В южной части ограждения периметра расположены две каркасные калитки обтянутые сеткой-рабица, которые закрываются на навесные замки. В восточной части ограждения расположена каркасная калитка обтянутые сеткой-рабица. В дневное время калитка открыта, а в ночное закрыта на навесной замок.
На территории объекта расположено двухэтажное здание главного корпуса. Окна первого этажа здания оборудованы декоративными металлическими решётками. Все здания на территории объекта оборудованы охранной сигнализацией, подключенной к пульту охраны.
Охрану осуществлять двумя постами: один – суточный, второй – 18 часовой (1630 - 0830).

7. Ремонтно-механический завод (РМЗ).

Протяженность периметра 3599 метров. Ограждение выполнено из железобетонных плит с вертикальным козырьком из колючей проволоки.  В восточной части ограждения расположено здание АКПП с примыкающими распашными воротами на электрическом приводе. Западная стена административного корпуса является частью ограждения периметра с проходной для персонала объекта. Окна первого этажа административного здания оборудованы металлическими решетками. 
В северной части ограждения установлены металлические распашные железнодорожные ворота,  которые закрыты на замок и опечатаны. 
Охрану объекта осуществлять девятью постами охраны, из которых:
четыре - суточных, четыре восемнадцатичасовых (1630 - 0830), один восьмичасовой (0830 - 1630).

8. Разрезоуправление «Уртуйское» РУ «У».

Территория объекта ограждения не имеет. Все технологические здания расположены в непосредственной близости от разреза и ограждения не имеют. Три складских постройки огорожены бетонными плитами с северной стороны, сеткой-рабица на металлических каркасах с восточной, южной и западной стороны. Металлическая калитка для прохода на территорию складов установлена в северной части ограждения. Ворота для подъезда автотранспорта - в западной части ограждения. 
АКПП расположен на подъездной автодороге на территорию объекта. 
Объект расположен в степной местности. Растительность вокруг объекта скудная травяная. Пути подхода и подъезда к объекту ограничены насыпями из скального грунта. 
Охрану объекта осуществлять четырьмя постами, из которых: один - суточным, два – восемнадцатичасовой (1630 - 0830), один – восьмичасовой (0830 - 1630). 

9. Управление материально-технического снабжения и комплектации (УМТС и К):

1) Административное здание УМТСиК.
Трёхэтажное одноподъездное здание управления материально-технического снабжения и комплектации ОАО «ППГХО». Окна первого этажа оборудованы металлическими решетками. Входная дверь, распашная двустворчатая, металлическая. Помещение поста охраны находится внутри здания у входа. Кабинеты персонала оборудованы средствами охранной сигнализации. Пульт охранной сигнализации установлен в помещении поста охраны.
Охрану осуществлять одним суточным постом.

2) Центральная база №1 УМТС и К.
Протяженность периметра 2000 метров. Ограждение выполнено из сетки-рабица на металлических опорах с двойным козырьком из трёх рядов колючей проволоки в каждом. 
В западной части ограждения установлены двухстворчатые ворота АКПП, который оборудован металлической эстакадой для досмотра автотранспорта,  металлическим шлагбаумом. В непосредственной близости  от ворот расположено здание АКПП. 
Через территорию базы у северной части ограждения проходит железнодорожная ветка для доставки грузов.  Железнодорожные вагоны подаются на территорию базы через двухстворчатые металлические ворота в западной части ограждения. Вторые двухстворчатые металлические ворота расположены в восточной части ограждения. Все ворота закрываются на навесные замки. 
В южной части ограждения периметра расположены двухстворчатые металлические ворота, которые закрываются на навесной замок. Ворота в дневное и ночное время закрыты. 1.	На территории базы находится открытая складская площадка, огороженная  сеткой-рабица. В восточной стороне ограждения площадки установлены ворота, закрывающиеся на навесной замок.
Здания, в которых расположены складские помещения выполнены из кирпича. Ворота зданий закрываются на замки и пломбируются.
Охрану осуществлять тремя суточными постами.

3) База «Рудничная» УМТС и К.
Протяженность периметра 1575 метров. Ограждение периметра выполнено из сетки-рабица на металлических опорах с двойным козырьком из трёх рядов колючей проволоки в каждом. 
	В восточной части ограждения установлены двухстворчатые ворота АКПП, который оборудован металлической эстакадой для досмотра автотранспорта. В непосредственной близости  от ворот расположено здание АКПП. 
На территорию объекта с северной стороны заходит железнодорожная ветка для доставки грузов.  В ограждении установлены двухстворчатые железнодорожные ворота, металлический каркас которых обтянут сеткой-рабица. Ворота закрываются на навесной замок.
Охрану осуществлять двумя постами, из которых: один – суточный, один -  восемнадцатичасовой (1630 - 0830).

4) База №2 УМТСиК.
Протяженность периметра 960 метров. Северная, восточная и южная части ограждение периметра выполнены из сетки-рабица в металлических каркасах на металлических опорах с двойным козырьком из трёх рядов колючей проволоки в каждом, а западная часть ограждения выполнена из цельнометаллических листов на металлических опорах с двойным козырьком из трёх рядов колючей проволоки в каждом.   
	В западной части ограждения установлены двухстворчатые ворота АКПП. В непосредственной близости  от ворот расположено помещение для охраны. 
На территорию объекта с северной стороны заходит железнодорожная ветка для доставки грузов.  В ограждении установлены двухстворчатые ворота, металлический каркас которых обтянут сеткой-рабица. Ворота закрываются на навесной замок. 
Охрану осуществлять одним суточным постом.

5) Нефтебаза УМТС и К.
Протяженность периметра 603 метра. Ограждение периметра выполнено из сетки-рабица на металлических опорах с двойным козырьком из трёх рядов колючей проволоки в каждом. 
	В восточной части ограждения периметра расположено здание АКПП, к которому прилегают двухстворчатые металлические ворота. 
На территорию объекта с западной стороны заходит железнодорожная ветка для доставки ГСМ, которая проходит на территорию объекта через двухстворчатые ворота, металлический каркас которых обтянут сеткой-рабица. Все ворота закрываются на навесные замки и пломбируются. Все двери помещений и хранилища ГСМ закрываются на навесные замки и пломбируются.
Охрану осуществлять двумя постами, из которых: один – суточный, один -  восемнадцатичасовой (1630 - 0830).

6) Склад легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) УМТС и К.
Протяженность периметра 360 метров. Восточная сторона ограждения выполнена из сетки-рабица на металлических опорах. Все остальные стороны ограждения изготовлены из железобетонных плит,  над которыми установлено вертикальное дополнительное ограждение из трёх рядов колючей проволоки. 
	В северо-восточной части ограждения периметра установлены двухстворчатые ворота с калиткой для прохода персонала. В непосредственной близости  от ворот расположено помещение для охраны, расположенное в здании склада. 
На территорию объекта с западной стороны заходит железнодорожная ветка для доставки ЛВЖ, которая проходит на территорию объекта через двухстворчатые ворота, каркас и заполнение которых выполнены из металлических прутьев. Все ворота закрываются на навесные замки и пломбируются. 
Складские помещения оборудованы средствами пожарной сигнализации. Все двери помещений и складов пломбируются.
Охрану осуществлять одним суточным постом.

10. Серно-кислотный  цех (СКЦ) гидрометаллургического завода (ГМЗ).

Протяженность периметра 1950 метров. Западная, северная и восточная части ограждения выполнены из железобетонных плит. Южная часть ограждения выполнена из плоского спирального барьера на железобетонных опорах. 
	В северо-западной части ограждения расположен АКПП №1 к зданию которого примыкают металлические откатные ворота. АКПП№1 оборудован металлической эстакадой для досмотра автотранспорта и пластиковым шлагбаумом с электроприводом. Ворота закрываются на навесной замок в ночное время.
		В восточной части ограждения периметра установлены распашные ворота  из металлических труб АКПП №2, который оборудован металлической эстакадой для досмотра автотранспорта и металлическим шлагбаумом с электроприводом.
	Охрану осуществлять пятью постами, из которых: четыре – суточных, один -  восемнадцатичасовой (1630 - 0830).

11. Склад кислот ГМЗ.

Протяженность периметра (старого склада кислот – 345,5, нового склада кислот – 580 метров) 925,5 метра. Ограждение периметра выполнено из сетки-рабица на металлических опорах с  козырьком из четырех рядов колючей проволоки. 
	В юго-восточной части ограждения расположен АКПП, к зданию которого примыкают двухстворчатые металлические распашные ворота. АКПП оборудован металлической эстакадой для досмотра автотранспорта и пластиковым шлагбаумом с электроприводом. Ворота закрываются на навесной замок в ночное время.
	Внутри ограждения установлены автомобильные ворота проезда на старый склад кислот.
	С северо-восточной стороны установлены каркасные ворота из металлических труб.
	В западной части ограждение оборудовано пятью калитками для прохода персонала, которые закрыты на навесные замки.
Охрану осуществлять одним суточным постом.

12. Дом культуры «Даурия».

Железобетон здание, окна первого этого которого, за исключением витринных окон и дверей фасада,  оборудованы декоративными металлическими решётками. Витринные двери основного входа распложены с южной стороны.  С западной стороны расположены две, а с восточной - одна дверь эвакуационных выходов.  Ограждение вокруг здания отсутствует.  
Пост охраны находится внутри здания у входа.
Охрану осуществлять одним суточным постом.

13. Кустовой вычислительный центр (КВЦ).

Одноэтажное кирпичное здание, окна которого оборудованы декоративными металлическими решётками. Входная дверь находится с восточной стороны. Ограждение вокруг здания выполнено из металлических уголковых секций обтянутых сеткой-рабица.  
Помещение охраны находится внутри здания у входа.
Охрану осуществлять одним суточным постом.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что охрана объектов ОАО «ППГХО» будет производиться согласно договорным обязательствам.
3.2. Исполнитель гарантирует Заказчику, что доставка персонала на посты охраны объектов ОАО «ППГХО» и обратно будет производиться собственным автотранспортом.
3.3. Исполнитель гарантирует Заказчику, что перед заключением договора будет разработан  и  утвержден,  с двух Сторон, ряд документов указанных в Приложениях № 4, № 7, № 8 к договору.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно  перечня  указанного   в  Приложениях № 1, № 2, № 3 к договору.


5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Услуги предоставляются  Заказчику ежемесячно  в течение 1 года с момента заключения договора. 

6. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

6.1. Исполнитель обязан оказать выше перечисленные  услуги  по следующему адресу: 674673 Забайкальский край, г.Краснокаменск,  объекты ОАО «ППГХО».

7. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

7.1. В соответствии с  договором.

8. Требования к результатам работ

8.1.  Обеспечить пропускной и  внутриобъектовый режим на объектах Заказчика в соответствии     с  утвержденной  Заказчиком  и согласованной  с Исполнителем инструкцией (Приложение № 5, № 6 к договору).	
8.2. Обеспечить исполнение разработанных Заказчиком совместно с Исполнителем Планов указанных в Приложении № 7, № 8 к договору.
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