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Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 
В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.


	№ п./п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Электроизоляционные развязки
	1. Аксиальная изоляционная развязка работающая  при температуре 4,5К и обладающая способностью гальванического разделения при 30кВ
Метод изготовления – намотка пропитанным стекло ровингом по спирально-тангенсальной траектории
Материал металлических законцовок- сталь 316L
Размер трубок металлических законцовок:
Внутренний диаметр-17,3мм
Наружный  диаметр- 21,3мм
Минимальная длинна трубки металлической законцовки без изоляции: 100мм
Максимальная длина изолятора:800мм
Расстояние между законцовками : определяется  уровнем выдерживаемого напряжения
Рабочая среда: гелий при температуре от 300 до 4,5К
Уровни выдерживаемого напряжения: Изолятор должен выдерживать максимальное напряжение 56кВ DC  при температуре 300К, снаружи –воздух, внутри-газообразный гелий при давление 1,2 ата.
Давление и герметичность изолятора указаны в таблице:
	Изолятор на 30кВ
	Давление, бар
	Скорость утечки, Па*м3/с
	Температура, К 

	Номинальное
	30
	10-9
	4,5-300

	Расчетное
	39
	10-9
	4,5-300

	Испытательной
	39
	10-9
	4,5-300


Механические требования к изолятору: значения нагрузок, которые должны выдерживать изоляторы, не включая нагрузки, вызванные внутренним давлением:
-2кН при растяжении и сжатии
-изгибающие моменты 100Нм
-скручивание 100Нм
   2. Аксиальная изоляционная развязка работающая  при температуре 4,5К и обладающая способностью гальванического разделения при 4кВ
Метод изготовления – намотка пропитанным стекло ровингом по спирально-тангенсальной траектории
Материал металлических законцовок- сталь 316L
Размер трубок металлических законцовок:
Внутренний диаметр-13,8мм
Наружный  диаметр- 17,1мм
Минимальная длинна трубки металлической законцовки без изоляции: 100мм
Максимальная длина изолятора:400мм
Расстояние между законцовками : определяется  уровнем выдерживаемого напряжения
Рабочая среда: гелий при температуре от 300 до 4,5К
Уровни выдерживаемого напряжения: Изолятор должен выдерживать максимальное напряжение 8кВ DC  при температуре 300К, снаружи –воздух, внутри-газообразный гелий при давление 1,2 ата.
Давление и герметичность изолятора указаны в таблице:
	Изолятор на 30кВ
	Давление, бар
	Скорость утечки, Па*м3/с
	Температура, К 

	Номинальное
	15
	10-9
	4,5-300

	Расчетное
	19,5
	10-9
	4,5-300

	Испытательной
	19,5
	10-9
	4,5-300


Механические требования к изолятору: значения нагрузок, которые должны выдерживать изоляторы, не включая нагрузки, вызванные внутренним давлением:
-1кН при растяжении и сжатии
-изгибающие моменты 15Нм
-скручивание 10Нм
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1. Условия поставки: 
В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.
2. Срок поставки:
Поставка продукции в срок – 20 недель от даты подписания договора.
3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя п ри условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:
Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт, сертификат испытаний, рабочий сертификат и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ: 6 338 540,00  руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 50% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты договора.
50% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100% 
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