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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Частотомер FCA3000 Tektronix или аналог (или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц. Оборудование комплектно и обеспечивает конструктивную и функциональную совместимость. Поставляемое оборудование готово к эксплуатации. 

	Подраздел 1.3 Код ОКДП

	ОКДП 3312435


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Оснащение рабочего места в лаборатории  неразрушающего  контроля


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Место установки – отапливаемое здание, лаборатория неразрушающего  контроля


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	№
	Наименования товара и характеристики
	Кол-во

	1
	Частотомер FCA3000 Tektronix или аналог (или эквивалент)
	1

	
	Частотный диапазон(измерение частоты)
Вход A, B
	
0,001 Гц...300 МГц
	

	
	Разрешение(измерение частоты)
	12 цифр за период измерения 1с 
	

	
	Дополнительные параметры (измерение частоты)
	Vmax, Vmin, Vp-p
	

	
	Режим (измерение периода)
	Одиночный, усреднение
	

	
	Диапазон (измерение периода)
Вход A, B
	
3,3 нс...1000 с (одиночный, усреднение)
	

	
	Разрешение (измерение периода)
	100 пс (одиночный), 12 разрядов/с (среднее) 
	

	
	Дополнительные параметры (измерение периода)
	Vmax, Vmin, Vp-p
	

	
	Диапазон (Соотношение A/B, B/A )
	10-9...1011 
	

	
	Входная частота (Соотношение A/B, B/A )
Вход A, B
	
0,1 Гц...300 МГц 
	

	
	Дополнительные параметры (Соотношение A/B, B/A )
	Частота 1, Частота 2 
	

	
	Режим (Интервалы времени A-B, B-A, A-A, B-B)
	обычный, интеллектуальный (для определения знака A до B или A после B) 
	

	
	Диапазон (Интервалы времени A-B, B-A, A-A, B-B)
	Обычный: 0 нс...+106 с 
Интеллектуальный: +10-6 с...+106 с 
	

	
	Разрешение (Интервалы времени A-B, B-A, A-A, B-B)
	100 пс однократный захват 
	

	
	Минимальная ширина импульса 

(Интервалы времени A-B, B-A, A-A, B-B)
	1,6 нс 
	

	
	Диапазон 

(Положительная и отрицательная ширина импульса )
	2,3 нс...106 с 
	

	
	Минимальная ширина импульса 

(Положительная и отрицательная ширина импульса )
	2,3 нс 
	

	
	Дополнительные параметры 

(Положительная и отрицательная ширина импульса )
	Vmax, Vmin, Vp-p
	

	
	Диапазон (Время нарастания и спада A, B)
	1,6 нс...106 с 
	

	
	Уровни срабатывания (Время нарастания и спада A, B)
	10% и 90% амплитуды сигнала 
	

	
	Минимальная ширина импульса

(Время нарастания и спада A, B)
	1,6 нс 
	

	
	Дополнительные параметры

(Время нарастания и спада A, B)
	Vmax, Vmin, скорость нарастания 
	

	
	Диапазон (Положительный и отрицательный коэффициенты заполнения A, B)
	0,000001...0,999999 
	

	
	Диапазон частот (Положительный и отрицательный коэффициенты заполнения A, B)
	0,1 Гц...300 МГц 
	

	
	Дополнительные параметры (Положительный и отрицательный коэффициенты заполнения A, B)
	Период, ширина имппульса
	

	
	Диапазон (Фаза A относительно B, B относительно A)
	-180°...+360°
	

	
	Разрешение (Фаза A относительно B, B относительно A)
	одиночный цикл 0,001° до 10 кГц, 
со снижением до 1°>10 МГц 
разрешение улучшается статистикой 
	

	
	Диапазон частот (Фаза A относительно B, B относительно A)
	до 160 МГц 
	

	
	Дополнительные параметры  (Фаза A относительно B, B относительно A)
	Частота (A), Va/Vb (в дБ) 
	

	
	Диапазон (Vmax, Vmin. Vp-p A,B)
	-50 В...+50 В, 
-5 В...+5 В 
	

	
	Частотный диапазон (Vmax, Vmin. Vp-p A,B)
	DC, 1 Гц...300 МГц 
	

	
	Режим (Vmax, Vmin. Vp-p A,B)
	Vmax, Vmin, Vp-p
	

	
	Разрешение (Vmax, Vmin. Vp-p A,B)
	3 мВ 
	

	
	Неопределенность (диапазон 5 В), типичное 
DC, 1 Гц...1 кГц

1 кГц...20 МГц

20... 100 МГц

100...300 МГц

(Vmax, Vmin. Vp-p A,B)
	
1% + 15 мВ 
3% + 15 мВ 
10% + 15 мВ 
30% + 15 мВ 
	

	
	Дополнительные параметры (Vmax, Vmin. Vp-p A,B)
	Vmax, Vmin, Vp-p
	

	
	Диапазон частот (Входы A и B)
	DC: 0...300 МГц 
AC: 10 Гц...300 МГц 
	

	
	Импеданс  (Входы A и B)
	1 МОм/20 пФ или 50 Ом (КСВН<2:1)
	

	
	Запуск  (Входы A и B)
	положительный или отрицательный фронт 
	

	
	Максимальная рассинхронизация канала (Входы A и B)
	500 пс
	

	
	Чувствительность (Входы A и B)
	15 мВ (DC...200 МГц) 
25 мВ (200...300 МГц) 
	

	
	Ослабление  (Входы A и B)
	х1, х10
	

	
	Динамический диапазон  (Входы A и B)
	30 мВп-п...10 Вп-п в диапазоне ±5 В 
	

	
	Уровень срабатывания (показания на дисплее) 

(Входы A и B)
	Разрешение: 3 мВ 
Неопределенность (х1): ±(15 мВ+1% уровня срабатывания) 
В автоматическом режиме уровень срабатывания устанавливается равным 50% входного сигнала (10% и 90% для периода переднего/заднего фронта) 
	

	
	Автоматический режим гистерезиса

(Входы A и B)
	Время: минимальный период гистерезиса (коррекция на гистерезис) 
Частота: 1/3 амплитуды входного сигнала
	

	
	Аналоговый ФНЧ  (Входы A и B)
	Номинал 100 кГц, RC-типа
	

	
	Цифровой ФНЧ   (Входы A и B)
	Частота среза 1 Гц ... 50 МГц
	

	
	Максимальное неразрушающее напряжение 

(Входы A и B)
	1 МОм: 350 В (DC+ACpk) до 440 Гц с уменьшением до 12 Вскз при 1 МГц 
50 Ом: 12 Вскз
	

	
	Тип разъема   (Входы A и B)
	BNC 
	

	
	Вход опорного сигнала 
	Синусоида 1, 5 или 10 МГц, 0,1-5 Вскз, импеданс≥1 кОм
	

	
	Выход опорного сигнала 
	Синусоида 10 МГц, >1 Вскз на 50 Ом
	

	
	Вход блокировки (блокировка/разблокировка) всех функций измерений
	Импеданс: примерно 1 кОм 
Диапазон частот: 0...80 МГц
	

	
	Диапазон задержки срабатывания
	20 нс...2 с
	

	
	Разрешение  задержки срабатывания
	10 нс
	

	
	Режим внешнего управления пуском и остановом
	Пуск, Останов, Управление пуском и остановом 
	

	
	Входные каналы при внешнем управлении пуском, остановом
	A, B или E (на задней панели)
	

	
	Макс.частота следования управляющего сигнала в режиме внешнего управления пуском,  остановом
	Канал A, B: 160 МГц 
Канал E: 80 МГц 
	

	
	Функции статистики
	Максимум, минимум, среднее значение, девиация Алана, стандартное отклонение, ΔMAX-MIN
	

	
	Дисплей в режиме статистики
	Цифровой, гистограммы, графики трендов 
	

	
	Размер выборки в режиме статистики
	2 ... 2x109 выборок
	

	
	Шаг измерений  в режиме статистики
	Временной диапазон шага: 4 мкс ... 500 с
	

	
	Математические  функции 
	К*X+L)/М и (К/X+L)/M. X - текущее показание, К, L и М - константы, вводятся с помощью клавиатуры или устанавливаются как фиксированные опорные значения (Xо)
	

	
	Время измерения 
	20 нс – 1000 с для частоты, выброса и среднего значения.Одиночный цикл для других функций измерения
	

	
	Опорная временная база
	Внутренняя, внешняя, автоматическая
	

	
	Удержание показаний
	Фиксирует результат измерения, пока не запущено новое измерение
	

	
	Дисплей
	Цифровой + Графический с подсветкой. 14 разрядов в цифровом режиме. 
Разрешение: 320 х 97 пикселей 
	

	
	Сохраненные настройки прибора 
	Можно сохранить или вызвать из внутренней энергонезависимой памяти 20 настроек прибора; 10 из них могут быть защищены пользователем 
	

	
	Совместимость 
	Совместимость с IEEE 488.2-1987, SCPI 1999 53131A 
	

	
	Максимальная скорость измерения(по шине GPIB)
	15 K/5 K показаний/с (режим пересылки блоков) 
4 К показаний/с (только в режиме передачи) 
650/500 показаний/с (индивидуальное срабатывание) 
	

	
	Максимальная скорость измерения(во внутр. память)
	250 К показаний/с 
	

	
	Размер внутренней памяти 
	750 К показаний 
	

	
	Версия 
	2.0 полноскоростной (11 Мб/с)
	

	
	Напряжение питания
	90...265 В, 45...440 Гц
	

	
	Потребляемая мощность
	< 40 Вт
	

	
	Рабочая температура
	0 °С ... 50 °С
	

	
	Влажность 
	5...95% (10...30 °С) 
5...75% (30...40 °С) 
5...45% (40...50 °С)
	

	
	Габаритные размеры (В х Ш х Г) 
	90х210х395 мм
	

	
	Масса
	2,7 кг (нетто) 
3,5 кг (брутто)
	


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	- обязательно должна проводиться предпродажная подготовка и заводская упаковка;

-  приемка оборудования на соответствие заявленным требованиям осуществляется на территории покупателя.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	предоставляется полный комплект в соответствии с комплектностью частотомера, указанной в документации:


- частотомер;


- кабель питания;


- краткое руководство по эксплуатации, включая методику поверки;


- CD – диск (Руководство пользователя, руководство программиста, пробная версия ПО TimeView);

- CD – диск (базовая версия ПО LabVIEW SignalExpress);
 с приложением копии свидетельства о внесении в Государственный  реестр средств измерений.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Частотомер поставляется в заводской  упаковке  и  может быть дополнительно упакован в тару, обеспечивающую полную его сохранность на весь срок  транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Частотомер поставляется в заводской  упаковке  и  может быть дополнительно упакован в тару, обеспечивающую полную его сохранность на весь срок  транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия на поставляемый частотомер должна быть не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12).


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Нет


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Нет


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Нет


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Нет


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование должно иметь сертификат действующей системы менеджмента качества, соответствующей требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001-2008) «или аналог» («или эквивалент»).


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	нет


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	нет


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Частотомер FCA3000 Tektronix или аналог (или эквивалент) – 1 штука.
Срок поставки – не позднее 30 августа 2015г.

Место поставки – г.Снежинск, Челябинская обл., ул. Васильева, 13


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Нет


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Нет


РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ
	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

 Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


