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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
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(OAO «ATOM3HEpPIONpPOEKT) OAO «ATOMOHEPrOnpOEKT»-

JIMpeKIHH 10 COOPYKEHHIO
HoBoBoponexckoit ADC-2
A.C. T'ycaky

CJHYXEBHAS 3AIIMCKA

No 160-09.22/ 27501 _#. (372010

Hampapnsto Bam MarepHanbl KOHTPOIBHOH CBHEMKH PACIONOKEHHS KOJOHH
GamenHoit ucnapurensHoi rpagupau (10URA) suepro6ioka Nel HoBoBopoHeXCKO#
ADC-2 ¢ ormetku mmoc 0.400 1o ormeTtku umoc 4.750.

Cpémka Beinonsena 24 wions 2010 roza.

[punoxenne:

1. HcnonuurensHas cxema Koiaoud FP37, FP36 ¢ ormerku mmoc 0.400 1o otMeTkn
mmoc 4.750 na 1 mcre.

2. HcnonuurensHas cxema KolouH FP35, FP34 ¢ ormerku mwmoc 0.400 10 oTMeTKH
wnoc 4.750 Ha 1 mHcTe.

3. HcnonnurensHas cxema konoHH FP33, FP32 ¢ ormerku mnoc 0.400 10 oT™MeTKH
mmoc 4.750 na 1 ymwcre.

4. HWcnomaurensHas cxema koyonH FP31, FP30 ¢ ormerku mwmoc 0.400 10 oT™MeTKH
mmoc 4.750 na 1 jmcre.

S. HcnonuutensHas cxema kojoHH FP29, FP28 ¢ ormerku wnoc 0.400 10 otMeTkH
mnoc 4.750 Ha 1 jmcre.

6. Ycnoeneie 0603HaueHus Ha | mHcTe.
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Нововоронежская АЭС-2

с энергоблоками № 1 и № 2

Рабочая документация

20UJA Реакторное здание

10UKC Вспомогательное реакторное здание

10URA Башенная испарительная градирня

10UBA Здание электроснабжения нормальной эксплуатации

Отчёт 
о выполнении работ по геодезическому контролю

на объектах строительства во II квартале 2010 года

NW2P.D.120.&.&&&&&&.&&&&&.002.HZ.0105

	Заместитель генерального директора – директор по проектированию
	
	Р.М. Топчиян


	Главный инженер проекта 
	
	В.Н. Шкаленков

	Начальник БКИИ
	
	В.Н. Погребняк


5 Исполнительная геодезическая съёмка

5.1 Геодезический контроль

5.1.1 На каждом этапе строительства основные и детальные разбивочные работы сопровождаются контрольными геодезическими измерениями и подтверждаются соответственными нормативными документами.

Геометрической основой контрольных измерений при установке конструкций в проектное положение служат знаки разбивочной сети здания, разбивочные оси и параллельные им линии, установочные риски, реперы, марки.

При плановом геодезическом контроле проверяется фактическое положение продольных и поперечных осей или граней конструкций относительно разбивочных осей.

Высотным геодезическим контролем проверяется положение монтируемых конструкций относительно вертикальной или наклонной линии.

При контроле сопоставляются измеренные величины с проектными размерами и отметками.

5.2 10URA Башенная испарительная градирня 

5.2.1 Краткая характеристика башенной испарительной
градирни 10URA

5.2.1.1 Градирня представляет собой сооружение башенного типа диаметром 
120 м. Наивысшая отметка градирни относительно принятого нулевого значения составляет 
171 м. За нулевую отметку принята абсолютная отметка над уровнем Балтийского моря, равная 119,50.

Сооружение состоит из кольцевого фундамента, наклонной колоннады, нижнего опорного кольца и тела градирни. Оболочку градирни поддерживают 44 радиальных опоры. Конструкцию колонны относятся к каркасу водоохладительного устройства и состоят из сборных железобетонных конструкций.

5.2.1.2 Исполнительная съёмка колонн выполняется после завершения монтажа, окончательного закрепления и снятия монтажного оборудования. Заключается съёмка в определении отклонений: 

- центров нижнего и верхнего сечений каждой колонны от каждой разбивочной оси, что составляет плановую исполнительную съёмку; 

- отметок опорных плоскостей от проектных, что составляет высотную съёмку.

5.2.2. Внешние колонны FP28-FP37 на отметке от плюс 0,400 до плюс 4,750

5.2.2.1 В конце июня 2010 года выполнена исполнительная геодезическая съёмка наклонной колоннады башенной испарительной градирни с относительной отметки от 0,400 до 4,750. 

Исходной документацией для заложения временных знаков реакторного здания послужили материалы, разработанные проектным филиалом ОАО «Мостострой № 6», а именно:

- чертеж NW2P.D.907.1.0URA &&.&&&&&.024.DC.0003 [19]. 

5.2.2.2 На исполнительных схемах показаны фактические отклонения центра колонны от разбивочной оси.

Схема отклонений центров внешних колонн FP28, FP29 приведена на рисунке 8.

Схема отклонений центров внешних колонн FP30, FP31 приведена на рисунке 9.

Схема отклонений центров внешних колонн FP32, FP33 приведена на рисунке 10.
Схема отклонений центров внешних колонн FP34, FP35 приведена на рисунке 11.
Схема отклонений центров внешних колонн FP36, FP37 приведена на рисунке 12.
Служебная записка о исполнительной съёмке внешних колонн FP28-FP37 приведена в приложении Е.
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Рисунок 8 – Схема отклонений центров внешних колонн FP28, FP29
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Рисунок 9 – Схема отклонений центров внешних колонн FP30, FP31


[image: image6.wmf]
[image: image7.emf]


Рисунок 10 – Схема отклонений центров внешних колонн FP32, FP33
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Рисунок 11 – Схема отклонений центров внешних колонн FP34, FP35
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Рисунок 12 – Схема отклонений центров внешних колонн FP36, FP37

Приложение Е 
(обязательное)
Служебная записка о результатах исполнительной геодезической съёмки
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«Атомэнергопроект»
(ОАО «Атомэнергопроект»)

	СЛУЖЕБНАЯ  ЗАПИСКА

	№ 160-08.22/ 775
	 от 12.07.2009

	 на № __________   от  _____________


Направляю Вам материалы контрольной съёмки расположения колонн башенной испарительной градирни (10URA) энергоблока №1 Нововоронежской АЭС-2 с отметки 0.400 до отметки 4.750. 

Съёмка выполнена 24 июня  2010 года.

Приложения: 

1. Исполнительная схема колонн FP37, FP36 ( на 1 листе.

2. Исполнительная схема колонн FP35, FP34 (  на 1 листе.

3. Исполнительная схема колонн FP33, FP32 ( на 1 листе.

4. Исполнительная схема колонн FP31, FP30 ( на 1 листе.

5. Исполнительная схема колонн FP29, FP28 ( на 1 листе.

6. Условные обозначения на ( 1 листе.


Заместитель управляющего

НПИФ ОАО «Атомэнергопроект»:

                                                                            В.Л.Огуз

А.А. Бессмертный 

10-83
Заместителю директора по 


сооружению - управляющему


Нововоронежского филиала


ОАО «Атомэнергопроект» -


Дирекции по сооружению 


Нововоронежской  АЭС-2


А.С. Гусаку
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