ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку автомобилей и техники
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка автомобилей и техники для нужд ФГУП «СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Автомобиль легковой UAZ PATRIOT (или эквивалент)
	Легковой автомобиль 4х4

Год выпуска – не ранее 2010 г.

Колесная формула/ведущие колеса:- 4х4

Соответствует международному экологическому стандарту – не ниже EURO 3

Схема компоновки транспортного средства - полноприводная

Расположение двигателя- переднее продольное

Тип кузова - закрытый универсал
Количество дверей не менее 5

Количество мест для сидения не менее 5

Снаряженная масса, кг – не более 2050

Полная масса, кг – не менее 2650

Максимальная скорость, км – не менее 150

Максимальный радиус поворота, м - не более 6,55

Размеры, мм: 

длина – не более 4650

ширина – не менее 1955

высота – не более 1910

колесная база – не более 2760

колея передних/задних колес - не менее 1600/1600

дорожный просвет - не менее 210

Двигатель – ЗМЗ 409 четырехтактный бензиновый (ЕВРО-4)

Тип – впрыск бензина

Количество и расположение цилиндров - не менее 4, рядное

Объем двигателя, см- не менее 2693

Степень сжатия – 9

Число клапанов – не менее 16

Мощность двигателя –  не менее 94,1 кВт/128 л.с. (при 4600 об./мин.)

Используемое топливо – не нуже бензина Аи-92

Объем топливного бака, л – не менее 85

Коробка передач – С ручным управлением, полностью синхронизированная

Количество передач – не менее вперед – 5, назад – 1

Подвеска:

Передних колес – лонжеронная рама, подвеска зависимая, пружинная, продольные рычаги, поперечная тяга, стабилизатор поперечной устойчивости

Задних колес – малолистовые рессоры, телескопические амортизаторы

Тормоза задние/передние – барабанные/дисковые

Окраска навесных элементов кузова (бамперы, молдинги) в цвет кузова 

Легкосплавные колесные диски 16’

Шины 235/70 R16 

Крепление запасного колеса за задней двери (багажник0

Локеры колес (подкрылки)

Гидроусилитель руля

Передние и задние ремни безопасности

Отделка интерьера тканью (2012)

Формованные резиновые коврики на пол (юбилейные)

Бокс под задними сиденьями

Электростеклоподъемники передних дверей

Электростеклоподеъмники задних дверей

Сигнализация

Отопитель и система вентиляции

Электроблокировка замков всех дверей (5 шт.)

Иммобилайзер

Магнитола, 4 динамика в передних и задних дверях, антенна

Запасное колесо штампованное на задней двери багажника

Прикуриватель + розетка 12В 

Петли для крепления груза в багажнике

Периодичность обслуживания не менее 10000 км пробега

Антикоррозийная обработка кузова с подкрылками

Сигнализация

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники
	По нормам завода изготовителя
	1
	ед.

	2
	Автобус пассажирский ПАЗ-32053-07 (или эквивалент)
	Автобус 24 места

Год выпуска – не ранее 2012 г.

Тип ТС – автобус пассажирский, малый, пригородный (24-х местный)

Соответствует международному экологическому стандарту –  не ниже EURO 3

Тип кузова – несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки

Количество мест – не менее 24

Колесная формула - 4х2

Тип привода – задний

Расположение двигателя – переднее, продольное

Полная масса, кг  – не более 7630 

Масса без нагрузки, кг - не менее 4930 

Максимальная скорость, км/ч – не менее 90

Минимальный радиус поворота, м – не более 7,6

Количество дверей – две боковые одностворчатые, одна раздвижная дверь с правой стороны

Габаритные размеры, мм:

длина – не менее 7000

ширина – не менее 2350

высота – не более 2960

Колесная база, мм – 3600

Двигатель– Д245
Количество и расположение цилиндров – не менее 8, V-образно

Рабочий объем, см куб – не менее 4750

Максимальная мощность, л/с – не менее 117
Сцепление – однодисковое, сухое, с гасителем крутильных колебаний

Привод сцепления - гидравлический

Коробка передач – с ручным управлением, синхронизированная

Число передач не менее 4 вперед и 1 назад 

Карданная передача – двухвальная, с промежуточной опорой

Подвеска передняя/задняя – зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Шины – 245/70R19.5

Рулевой механизм – рулевой привод с гидроусилителем

Тормозная система –  рабочая-пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колёс барабанные, АВS; стояночная-привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колёс.

Система отопления – воздушная от системы охлаждения двигателя

Емкость топливного бака, л – 105

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники
	По нормам завода изготовителя
	1
	ед.

	3
	Автобус специальный НЕФАЗ-4208-11-13 на шасси КАМАЗ 43114-1014-15 (или эквивалент)
	Год выпуска – не ранее 2007

Двигатель – КАМАЗ 74031

Мощность двигателя, л.с./кВт. – не менее 225/165

Расположение и число цилиндров – V-образное, не менее8
Рабочий объем, см3 – не менее 10850

Тип двигателя – дизельный, с турбонаддувом

Соответствует международному экологическому стандарту – не ниже EURO 2

Разрешенная макс. масса, кг. – 13000

Масса без нагрузки, кг – не более 10380

Кузов – закрытый фургонного типа, металлический с термоизоляцией, в правой боковине снабжен двумя дверями (одинарные, открываются наружу по ходу движения)

Запасное колесо – на задней стенке с внешней стороны

Объем топливных баков, л – не менее 210 (2 бака) расположены с правой и левой стороны шасси

Сиденья автобуса – пассажирские, двухместные

Окна – двойные, остекленные закаленным стеклом

Система отопления:

- основная от автономного жидкостного подогревателя

- аварийная с подключением жидкостной системы охлаждения двигателя к основной системе отопления

Вентиляция:

- естественная – через окна с раздвижными стеклами и люки крыши

- принудительная от турбовентиляторов установленных на крыше кузова-салона

Пассажировместимость – не менее 24

Распределение нагрузки от полной массы через шины на переднюю ось 4900кг., на заднюю тележку 8100кг.

Распределение нагрузки от снаряженной массы через шины на переднюю ось 4520кг., на заднюю тележку 5860кг.

Характеристика шасси КАМАЗ 43114-1014-15:

Снаряженная масса а/м, кг. – 7590

Нагрузка на передний мост, кг. – 4460

Нагрузка на заднюю тележку, кг. – 3130

Допустимая масса надстройки с грузом, кг. – не менее 7710

Полная масса, кг., -  не менее 15450

Нагрузка на передний мост, кг. – 5210

Нагрузка на заднюю тележку, кг. – не менее 10240

Сцепление, фрикционное, сухое, двухдисковое

Привод, гидравлический с пневмоусилителем

Диаметр накладок, мм. – 350

КПП – механическая, пятиступенчатая

Управление, механическое, дистанционное

Раздаточная коробка, механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом

Управление, пневматическое

Привод тормозов, пневматический

Диаметр барабана, мм. – 400

Ширина тормозных накладок, мм. – 140

Суммарная площадь тормозных накладок, см2 – 5300

Тип колес – дисковые

Тип шин – пневматические, регулированием давления

Размер шин – 425/85 R21 (1260Х425-533З)
Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники
	По нормам завода изготовителя
	1
	ед.

	4
	Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ-2705 (или эквивалент)
	Год выпуска – не ранее 2007

Колесная формула - 4х2

Тип ТС – металлический (7-ми местный)

Соответствует международному экологическому стандарту – не ниже EURO 2

Расположение двигателя – переднее, продольное

Тип кузова/ количество дверей – закрытый, цельнометаллический/ три боковые одностворчатые двери и одна двухстворчатая дверь сзади

Габаритные размеры, мм:

длина – не более 5470

ширина – не менее 2380

 высота – не более 2200

Колесная база, мм – не менее 2900

Дорожный просвет. мм – не менее 170

Масса снаряженного/полного ТС, кг – не более 2090/3500

Двигатель бензиновый, четырехтактный – ЗМЗ 405220

Количество и расположение цилиндров – не менее 4, рядное

Рабочий объем, см куб – не менее 2464

Максимальная мощность, л/с  – не менее 140 

Коробка передач – с ручным управлением

Число передач: не менее вперед – 4, назад – 1

Подвеска передняя/задняя – зависимая, рессорная с телескопическими амортизаторами / зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами

Рулевое механизм типа «винт-шариковая гайка» с встроенным гидроусилителем

Тормозные механизмы передних колес дисковые, задних колес – барабанные

Шины – 175R16, 185/175R16
Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники


	По нормам завода изготовителя
	1
	ед.

	5
	Машина коммунально-строительная многоцелевая МКСМ-800Н (или эквивалент)
	Машина коммунально-строительная многоцелевая 

Год выпуска – не ранее 2011
Тип – минипогрузчик с боковым поворотом

Максимальная грузоподъёмность, кг. – не более 800

Максимальная статическая опрокидывающая нагрузка, Н – 16000

Эксплуатационная масса с основным ковшом, кг – 2800±2,5%

Транспортная масса с основным ковшом, кг – 2655±2,5%

Полная масса, кг – 3700±2,5%

Максимальная сила тяги, кН – 24

Максимальная скорость движения, км/ч– не менее 10

Максимальный радиус поворота с основным ковшом, мм – 2440

Уровень звука на рабочем месте, дБА,– не более 92

Корректированное по частоте значение виброускорения (вертикального) на рабочем месте, дБ,– не более 115

Корректированное по частоте значение виброускорения (вертикального) на органах управления, дБ,– не более 126

Ширина, мм– не более 1680

Длина с основным ковшом/без ковша, мм– не более 3270/2480

Высота, мм– не более 2000
База, мм– не более 1020

Колея, мм - не более 1410

Вылет ковша при максимальной высоте разгрузки, мм– не менее 1370

Ширина основного ковша, мм– не более 1730

Максимальная высота точки подвески ковша, мм– не менее 3060

Дорожный просвет, мм– не менее 206

Передний угол свеса, град– , не менее 16

Задний угол свеса, град,– не менее 23

Работа на уклоне:

-без ограничения загрузки ковша, град.,– не более 5

-при уменьшенной загрузке ковша до 750 кг., град.– не более 10

Удержание стояночным тормозом на уклоне, град.– не более 13

Угол подъёма, град.– не более 13

Двигатель четырёхтактный, трёхцилиндровый дизель воздушного охлаждения

Мощность двигателя при 2100 об/мин, кВт/(л.с.) – 38,9 (52,9)

Трансмиссия – гидрообъёмная передача (ГОП) с шестерёнчатыми коробками передач

Гидронасос – аксиально-плунжерный, регулируемый

Гидромотор – аксиально-плунжерный, нерегулируемый 

Привод насосов – шестерёнчатый редуктор с однодисковой фрикционной муфтой

Коробка передач шестерёнчатая с дисковым тормозом

Рабочее давление гидравлической системы рабочего оборудования, МПа, (кгс/см3)– не менее 16(160)

Шины – 10,0/75-15,3

Напряжение, В – 12

Аккумуляторы – 2 х 6ст90

Вентиляция кабины – электрическим центробежным вентилятором-пылеотбелителем

Отопление кабины – автономный воздушный отопитель

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники

	По нормам завода изготовителя
	1
	ед.

	6
	Автомобиль спец. пассажирский УАЗ-396255 (или эквивалент)
	Автомобиль грузопассажирский 4х4

Год выпуска – не ранее 2010

Колесная формула - 4х4

Схема компоновки ТС - вагонная 

Тип ТС – специальный пассажирский (8-ми местный)

Соответствует международному экологическому стандарту – не ниже EURO 3

Расположение двигателя – переднее, продольное

Тип кузова/ количество дверей – закрытый, цельнометаллический/ три боковые одностворчатые двери и одна двухстворчатая дверь сзади

Количество мест для сидения/пассажировместимость – не менее 2+6 откидных мест

Габаритные размеры, мм:

длина – не более 4363

ширина – не менее1940

 высота – не более 2064

Колесная база, мм – не менее 2300

Колея передних/задних колес, мм – не менее 1465/1465

Наибольшая глубина преодолеваемого брода, мм –  не менее500

Дорожный просвет. мм – не менее 220

Масса снаряженного/полного ТС, кг – не более 1805/2730

Двигатель бензиновый, четырехтактный – ЗМЗ 409

Количество и расположение цилиндров – 4, рядное

Рабочий объем, см3 – не менее 2693

Максимальная мощность, л/с (кВт) – не менее 112 (82.5)

Коробка передач – с ручным управлением

Число передач: вперед – 5, назад – 1

Подвеска передняя/задняя – зависимая, рессорная

Рулевое управление без гидроусилителем

Тормозные механизмы передних , задних колес – барабанные

Максимальная скорость, км/ч – не менее 127

Шины – 215/90/R15, 225/75R16
Объем топливного бака, л – не менее 86

Периодичность обслуживания не менее 10000 км пробега

Дополнительное оборудование:

столик
антикоррозийная обработка кузова с подкрылками

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники


	По нормам завода изготовителя
	2
	ед.

	7
	Легковой внедорожник LADA 212140 
(или эквивалент)
	Год выпуска не ранее - 2011

Тип ТС – легковой, внедорожник
Соответствует международному экологическому стандарту – не ниже EURO 3

Колёсная формула – 4*4

Разрешенная максимальная масса, кг. – не более 1610
Масса без нагрузки, кг. – не менее  1210

Расположение двигателя – спереди, продольно
Двигатель – 21214
Рабочий объём, л – не менее  1690

Крутящий момент, Н*м/об.в мин. – 125/3000

Макс.скорость, км/ч. – не менее 137

Коэффициент сжатия – 9,3
Число и расположение цилиндров – не менее 4, рядное 

Мощность л.с. – не менее  80,9
Коробка передач – механическая, 5-ступенчатая

Подвеска автомобиля:

- передняя – независимая

- задняя – зависимая

Тормозная система:

- передние – дисковые

- задние – барабанные

Габаритные размеры – 3720*1680*1640

Колесная база, мм. – 2200

Колея колес спереди, мм. – 1430

Колея колес сзади, мм. – 1400

Клиренс, мм. - 220
Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие. 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники.

	По нормам завода изготовителя
	1
	ед.

	8
	Легковой автомобиль SKODA OCTAVIA 
(или эквивалент)
	Год выпуска не ранее - 2011

Тип ТС – легковой
Тип кузова – Хэтчбек
Соответствует международному экологическому стандарту – не ниже EURO 4

Колёсная формула – 4*2

Полная масса, кг. – 1915

Максимальная скорость, км/ч – не менее 190

Время разгона с места до 100 км/ч, с – не более 12.3

Максимальный радиус поворота, м - 5.4
Тип – бензиновый,

Степень сжатия – не менее 0.5

Диаметр цилиндра х ход поршня, мм – 81х77.4

Число клапанов – не менее 8
КПП: АКПП 

Рабочий объём, л – не менее  1595

Число и расположение цилиндров – 4, рядное 

Мощность л.с. (кВт) – не менее 102(75,00)

Максимальный крутящий момент при 3800 об/мин, – не менее  132 Нм

Подвеска:

Передних колес – амортизированные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины

Задних колес – задний мост с подвеской на 4-х рычагах (продольн. И 2 поперечн. + поперечн. тяга) стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины

Тормоза:

Передние – дисковые вентилируемые

Задние - дисковые 
Система питания: распределенный впрыск

Боковые электрозеркала с обогревом, повторителями указателя поворота

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик внешней температуры

Задние брызговики

Два подголовника спереди и сзади

Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

4-х спицевое рулевое колесо (с хромированной вставкой)

Микролифт передних сидений (сиденья с поясничной поддержкой)

Подогрев передних сидений

Подушка безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира-с отключением

Полноразмерное запасное колесо

Противоугонная сигнализация с датчиком объема салона, сирена с автономным аккумулятором

Стальные диски6J*15 с полноразмерными колпаками

Теплозащитное остекление

Усилитель руля с регулировкой в зависимости от скорости

Центральный замок с дистанционным управлением (2 складных ключа)

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники
	По нормам завода изготовителя
	1
	ед.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы на перевозку автомобильной техники до места доставки, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи. 
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 90 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Не предусмотрено.
       6. Требования к технической документации
Товар поставляется в комплекте с относящейся к нему документацией (технический паспорт, сертификат качества, сертификаты на комплектующие материалы (соответствия ГОСТ), инструкция по эксплуатации на русском языке, полностью прошедшим таможенное оформление и предпродажную подготовку в соответствии с действующим законодательством РФ и т.п.), предусмотренной действующим законодательством РФ.
      7. Место поставки продукции и условия допуска:

РФ, Красноярский край, г. Железногорск.
       8. Сроки поставки продукции:

Поставка в течение 7 рабочих дней с даты заключения договора.
       9. Дополнительные условия: 

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники.

Товар, предлагаемый Участником, должен быть свободным от любых прав третьих лиц, не заложен, не находиться под арестом, выпущен для свободного обращения на территории РФ и не иметь иных ограничений в пользовании, владении и распоряжении.
Начальник транспортного отдела                                                                                                                                                                 Д.С. Осетрин
Ответственный по техническим характеристикам, и иным показателям                                                                                                 Д.С. Осетрин                                                                                                                                                                                                                                  
