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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку корпусов алюминиевых

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Корпус 011010080 Aluminium Gehause (или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Год выпуска товара:  не ранее 2015 года.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Рассчитаны на разнообразное применение в промышленности и судостроении.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Должны обладать высокой устойчивостью к воздействиям окружающей среды


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Материал: Al Si 12

Поверхность: порошковое напыление

Цвет корпуса: cеребрянно -серый RAL 7001, матовый

*Значения типа «100/99» (и т.п.) читать как «от 99 до 100» 

(другие значения — соответственно аналогично)



	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Механические воздействия:

Степень пыле- и влагозащищенности: IP 66

Сопротивление удару:> 7 Nm

 Климатические воздействия

Температурный диапазон: силиконовое уплотнение -60°С.. +130°С



	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Литой алюминиевый корпус, включающий крышку с запрессованным уплотнением, 4-6 винтов М4 , М5, М6 для сборки, 2 медных винта заземления. 
Внутренний крепеж: порожек с резьбовыми отверстия в дне корпуса для установки монтажной панели или монтажных DIN-реек

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Наименование изделия с внутренней стороны

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Материалы должны быть в упаковке производителя


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок хранения не менее одного года




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Отсутствие царапин и механических повреждений


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Корпус 011010080 Aluminium Gehause (или эквивалент) — 1600 шт.

Сроки поставки: начало поставки – с даты подписания договора. 

Окончание поставки – не позднее 05 апреля 2015 г.


Начальник подразделения        ________________________С.А. Каравцев

Исполнитель                               _______________________ М.С. Дроздов

