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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Указываются следующие данные, согласованные в соответствии со строкой годовой программы закупок:

Наименование:
Сервер 1 (по спецификации или аналог c характеристиками не хуже согласно Разделу 4.1) – 2 шт
	P/N
	Наименование
	Кол-во, шт

	5463F2G
	x3550 M5, Xeon 8C E5-2640v3 90W 2.6GHz/1866MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, 550W p/s, Rack
	1

	00KA069
	IBM Intel Xeon 8C E5-2640 v3 (2.6GHz/1866MHz/20MB/90W) (to server 5463E4G)
	2

	46W0784
	IBM 4GB TruDDR4/1Rx8/2133 MHz/1.2V LP RDIMM (x3550 M5, x3650 M5, nx360 M5)
	8

	00AJ091
	IBM 600GB 10K 6Gbps SAS 2.5" G3HS HDD (type server 5462, 5463)
	1

	00КA055
	IBM System x3550 M5 4x2.5" HS HDD Kit PLUS (x3550 M5)
	1

	47C8706
	IBM ServeRAID M5200 Series RAID 6 Upgrade for IBM Systems-FoD (x3500 M4, x3550 M4, x3650 M4, x3750 M4)
	1

	42D0510
	IBM QLogic 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x (x3100M4/x3200 M3/x3250 M3 M4/x3400 M3/x3500 M3/x3550 M3/x3620 M3/x3630M3/x3650 M3/x3690X5/x3755 M3/x3850_x3950X5)
	1

	00КA094
	IBM System x 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply (x3550 M5)
	1

	00NT227
	3 Year Onsite Repair 24x7 8 Hour Committed Service (CS)
	1

	00EN491
	IBM System x 7915 (all models), subject to main support, HDD Retention
	1

	90Y3901
	IBM Integrated Management Module Advanced Upgrade (3100 M4/x3530 M4/x3550 M4/x3630 M4/3650 M4/3500 M4)
	1



Система хранения данных (по спецификации или аналог c характеристиками не хуже согласно Разделу 4.1) – 1 шт.
	P/N
	Наименование
	Кол-во, шт

	2072S2C
	IBM Storwize V3700 SFF Dual Control Enclosure 2U (up to 24x2.5" SAS HDD, 4xISCSI 1GbE + 6x6Gb miniSAS (sff-8644) host ports, 2xExp slot, 2x4GB cache, Dual 6Gb miniSAS port for Expansion Enclosure, 2xP
	1

	00Y2505
	900GB 2.5" 10K rpm 6Gb SAS HDD, for V3700 SFF (2072S2C, 2072SEU)
	16

	00Y2491
	8Gb FC 4 Port Host Interface Card, (4x8Gb ports, 2xSFP included (add. pair 00Y2523)), for V3700 Dual Control Enclosure
	2

	00AC088
	IBM Storage 2072-24C/S2C, 3 years, Same Day response target, 7 days 24 hours
	1

	00AR086
	IBM 1m Fiber Cable (Lc) (for v3700)
	4



Сервер 2 (по спецификации или аналог c характеристиками не хуже согласно Разделу 4.1) – 1 шт.
	P/N
	Наименование
	Кол-во, шт

	5458B2G
	IBM x3250 M5, Xeon 4C E3-1220v3 (3.1GHz/1600MHz/8MB/80W), 1x4GB/2Rx8/1600MHz/1.35V LP UDIMM, noHDD SS 3.5" SATA (uo to 8), noDVD, SR C100 (no cache, RAID 0,1,10), 2xGbE, lx300W p/s
	1

	00D5012
	IBM 4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP UDIMM (x3250 M5/x3500 M4 (7383 E-2600 v2))
	3

	81Y9802
	IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5in G2SS HDD (x3300 M4/x3500 M4 IVB/x3250 M5/x3530 M4/x3550 M4 IVB/x3630 M4/x3650 M4 IVB)
	2

	90Y3901
	IBM Integrated Management Module Advanced Upgrade (3100 M4/x3530 M4/x3550 M4/x3630 M4/3650 M4/3500 M4)
	1





	[bookmark: _Hlk356466017]Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Требования отсутствуют

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Требования отсутствуют

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	Код ОКП: 401370



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Требования отсутствуют



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Требования отсутствуют



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Сервер 1 (2шт.)

1. Сервер должен быть выполнен в форм-факторе для установки в серверный шкаф 19" высотой не более 1U и глубиной не более 734 мм.
1. Должно быть не менее двух блоков питания с поддержкой резервирования и «горячей» замены мощностью не более 550Вт каждый и с кабелями питания в комплекте.
1. Должна иметься возможность установки до 4 (четырех) контроллеров ввода-вывода (PCI-Express 3.0) 
1. Должен быть реализован механизм визуальной индикации отказавших компонентов и предсказания сбоев процессоров, оперативной памяти, жестких дисков, вентиляторов охлаждения, блоков питания. Механизм визуальной индикации должен работать при отключенном электропитании сервера.
1. Сервер должен иметь разъемы USB: не менее 2 на лицевой стороне, не менее 3 на задней, не менее 1 внутри корпуса.
1. Сервер должен иметь видео разъемы DB-15: не менее 1 на лицевой стороне, не менее 1 - на задней, а также не менее одного DB-9 на задней стороне.
1. Должен быть реализован механизм предсказания сбоев основных компонентов сервера – процессоров, оперативной памяти, жестких дисков, вентиляторов, блоков питания. Системные сообщения о предсказании сбоев должны являться поводом для обращения в сервисный центр производителя оборудования.
1. Сервер должен иметь возможность установки не менее 12 дисков 2,5" с интерфейсами SAS/NL SAS/NL SATA и SSD, с возможностью горячей замены и одновременной установки дисков SAS и SATA, внутри корпуса сервера.
1. Должен поддерживать одновременное использование максимально возможного количества жестких дисков и оптического привода.
1. В комплект поставки сервера должно входить программное обеспечение для системного управления и первоначального развертывания сервера, а также все необходимые интерфейсные кабели для подключения системы.
1. Должен иметь интегрированный сервисный процессор удалённого управления и мониторинга, использующий выделенный сетевой порт 10/100 Мбит/с, должен обеспечивать следующие функции управления и мониторинга:
1. удаленная перезагрузка, включение/выключение сервера;
1. удаленная загрузка операционной системы сервера при помощи виртуальной дискеты, ISO-образа, а также с виртуальных CD/DVD-устройств;
1. подключение, независимо от операционной системы, через порт удаленного управления файловых папок, сменных носителей (USB, CD/DVD, FDD) локального компьютера администратора;
1. запись, для дальнейшего анализа, последней загрузки и последнего экрана системного сбоя, такого как «синий экран» ОС Windows или «coredump» ОС Linux;
1. виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая и графическая консоль (Virtual KVM) с поддержкой разрешения не менее 1600×1200. Графическая консоль должна работать на базе платформ Java и ActiveX;
1. поддержка протокола DHCP;
1. доступ к порту управления из веб-браузера по протоколам HTTP, SSL, а также из командной строки по протоколам Telnet, SSH;
1. независимый от операционной системы и ее состояния мониторинг оборудования (вентиляторы, блоки питания, температурные датчики).
1. Должен поддерживать следующие операционные системы: Windows Server 2008 R2, 2012 R2 и 2012, Enterprise Linux 6 и 7, Linux Enterprise Server 11, ESX 5.1.

Процессор:
1. Должно быть установлено не менее 2 (двух) процессоров архитектуры х86.
1. Частота работы процессора: не менее 2600 МГц.
1. Кэш-память L3: не менее 20МБ.
1. Разрядность: 64 бита.
1. Количество ядер каждого процессора: не менее 8 (восьми).
Оперативная память:
1. Должно быть установлено не менее 48ГБ оперативной памяти, с возможностью расширения до 1.5ТБ.
1. Тип памяти: не хуже DDR4 (PC4-17000 2133Мгц), четырехканальный контроллер памяти.
1. Поддержка ECC: Да.
1. Поддержка Chipkill: Да.
Жесткий диск:
1. Должно быть установлено не менее 1 (одного) жёсткого диска (HDD)
1. Общие характеристики HDD:
1. форм-фактор: 2,5";
1. объем: не менее 600ГБ;
1. скорость вращения шпинделя: не менее 10000 об/мин;
1. интерфейс подключения: SAS.
1. возможность горячей замены
RAID-контроллер:
1. Должен поддерживать аппаратную реализацию RAID-массивов уровней 0, 1, 10, 5, 50, 6
1. Должен иметь не менее 8 (восьми) портов 12Гбит/с, SAS/SATA
1. Должен иметь не менее 2 (двух) встроенных mini-SAS коннекторов форм-фактора SFF-8643 
1. Должен выполнять мониторинг параметров жёстких дисков с информированием администратора о возможных сбоях.
Сетевые интерфейсы:
1. Сервер должен иметь не менее 4 (четырех) портов Gigabit Ethernet 1000BASE-T с разъемами RJ-45.
1. Сервер должен иметь не менее 2 (двух) портов 8Гбит Fibre Channel.
Комплектация:
· Кабель питания 220-240V не менее 2.8м, С13- С14
· Рельсы для монтажа в стандартную 19” стойку.
Гарантия:
· Не менее 3 лет, прием заявок круглосуточно (24х7), реагирование не позже, чем на следующий рабочий день, диагностика и устранение неисправности на месте установки сервера.
· Так же должна быть предусмотрена опция невозврата дисков для сервера.

Система хранения данных (СХД)

Система хранения данных должна обеспечивать высокую надежность и сохранность данных, путем резервирования (дублирования) всех критичных подсистем – электропитания, охлаждения (вентиляторов), дисков и интерфейсов подключения к коммутаторам сети хранения и передачи данных. СХД должна иметь встроенные батареи для поддержания работы кэш-памяти контроллеров для последующего сброса и хранения данных на внутренней flash памяти любое количество времени.

СХД  должна удовлетворять следующим требованиям:

· Архитектура, обеспечивающая совместное использование дисков SSD, SAS и Near-line SAS
· Не менее двух контроллеров
· Кэш-память на контроллер дискового массива – не менее 4 ГБ с возможностью увеличения не менее, чем до 8 ГБ
· Не менее 4 (четырех) портов FC пропускной способностью не менее 8 Гб/с на контроллер;
· Не менее 4 (четырех) портов не менее 1Гб/с iSCSI;
· Конфигурирование дисков в массивы RAID уровней 0, 1, 5, 6, 10;
· Обеспечение бесперебойной работы не менее 240 жестких дисков;
1. Должно быть установлено не менее 16 жёстких дисков (HDD) 
1. Общие характеристики HDD:
1. форм-фактор: 2,5";
1. объем: не менее 900 ГБ;
1. скорость вращения шпинделя: не менее 10000 об/мин;
1. интерфейс подключения: SAS;
1. возможность горячей замены
· Интерфейс подключения дисков и полок SAS 2.0, 6 Gb/s
· Массив должен поставляться с функционалом Thing Provisioning (экономное выделение дискового пространства); 
· Массив должен поставляться с  функционалом для создания снимков и клонов томов и иметь возможность создания не менее 64 снимков с тома;
· Массив должен уметь автоматически перемещать данные по уровням хранения между SSD и SAS/NL-SAS дисками собственными внутренними средствами без дополнительного программного обеспечения  на серверах;
· Возможность миграции данных между томами без остановки сервисов;
· Управление  массивом и всем доступным функционалом должно осуществляться через веб-интерфейс; 
· ПО управления  должно размещается на СХД;
· Доступ к файловым ресурсам  должен одновременно осуществляться с двух контроллеров;
· Между контроллерами должен работать механизм балансировки нагрузки (active/active)

Комплектация:
· Не менее 2 кабелей питания 220-240V не менее 2.8м, С13- С14
· Крепежный комплект для монтажа в стандартную 19” стойку
· Не менее 4 оптических кабелей FC LC-LC длиной не менее 1 м

Гарантия:
· Не менее 3 лет, прием заявок круглосуточно (24х7), реагирование на текущий рабочий день, диагностика и устранение неисправности на месте установки СХД.


Сервер 2 (1 шт.)

· Сервер должен быть выполнен в форм-факторе для установки в серверный шкаф 19" высотой не более 1U и глубиной не более 576 мм.
· Должно быть установлено не менее одного блока питания, мощностью не более 300 Вт и с кабелем питания в комплекте.
· Должна быть реализована возможность установки не менее 2-х контроллеров ввода-вывода:
1. PCI-Express x8
2. PCI-Express x4
· Должен быть реализован механизм визуальной индикации отказавших компонентов и предсказания сбоев процессоров, оперативной памяти, жестких дисков, вентиляторов охлаждения, блоков питания. Механизм визуальной индикации должен работать при отключенном электропитании сервера.
· Возможность установки оптического привода CD/DVD-RW.
· Сервер должен иметь USB разъемы:
1. Не менее 2 на лицевой стороне
2. Не менее 4 на задней 
3. Не менее 1 внутренний
· Должен быть реализован механизм предсказания сбоев основных компонентов сервера – процессоров, оперативной памяти, жестких дисков, вентиляторов, блоков питания. Системные сообщения о предсказании сбоев должны являться поводом для обращения в сервисный центр производителя оборудования.
· Сервер должен иметь возможность установки до 4 жестких дисков SAS (3,5")  внутри корпуса сервера.
· В комплект поставки сервера должно входить программное обеспечение для системного управления и первоначального развертывания сервера, а также все необходимые интерфейсные кабели для подключения системы.

Процессор:
· Должно быть установлено не менее 1-го процессора стандартной архитектуры (х86).
· Частота работы процессора: не менее 3.1 ГГц.
· Кэш-память L3: не менее 8 МБ.
· Количество ядер каждого процессора: не менее 4-х.
Оперативная память:
· Должно быть установлено не менее 16 ГБ оперативной памяти
· Тип памяти: DDR3 (Registered DDR3, PC3-12800, 1600 МГц). 
· Наличие буфера на модуле памяти: Да.
· Поддержка ECC: Да.
Жесткий диск:
· Должно быть установлено не менее 2-х жёстких дисков (HDD).
· С возможностью горячей замены.
· Общие характеристики:
· форм-фактор: 3,5";
· объем (каждого): не менее 500 ГБ;
· скорость вращения шпинделя: не менее 7200 об/мин;
· интерфейс подключения: SATA II
RAID-контроллер:
· Должен быть интегрирован в системную плату сервера и не занимать разъем PCI
· Должен иметь два встроенных Mini-SAS коннектора
· Должен стандартно поддерживать аппаратную реализацию RAID-массивов уровней 0, 1, 10.
· Должен выполнять мониторинг параметров жёстких дисков с информированием администратора о возможных сбоях.
Сетевые интерфейсы:
· Сервер должен иметь не менее 2-х портов 10/100/1000BASE-T с разъемами RJ-45 интегрированных в системную плату сервера.
Комплектация:
· Кабель питания 220-240V не менее 2.8м, С13- С14
· Комплект для монтажа в стойку.
Гарантия:
· Не менее 3 лет.

	
Товар должен быть произведен и сертифицирован предприятием производителем, оригинальным, новым, не восстановленным и/или каким - либо образом модифицированным, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению; не являться товаром с просроченным сроком годности, а также соответствовать всем нормам и требованиям, действующим на территории РФ.
Гарантия качества на Товар должна быть не менее срока и объема гарантий, установленных предприятием изготовителем, при этом гарантийный срок не может быть менее 36 месяцев с даты поставки оборудования (с даты подписания накладной ТОРГ-12).  Поставщик предоставляет Покупателю полную гарантию на поставляемый Товар, а также несет полную ответственность за его качество перед Покупателем.
Согласно подпункту в) пункта 12.2.2 Единого отраслевого стандарта закупок и Приказу Госкорпорации «Росатом» от 04/02/2014 №1/97-П «Об Отраслевом технологическом стандарте в области информационных технологий, автоматизации и связи» возможно применение аналогов  следующих производителей:
· серверное оборудование: HP, IBM
· системы хранения данных начального уровня: HP, EMC, NetApp, IBM.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Оборудование должно обеспечивать режим эксплуатации 24/7/365 (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в год)

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Требования отсутствуют

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Маркировка Товара должна быть выполнена способами, обеспечивающими её чёткость и сохранность в течение всего срока службы Товара. Маркировка Товара должна содержать:
товарный знак предприятия-изготовителя;
условное обозначение устройства или его наименование;
серийный (порядковый) номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
год выпуска.
На упаковке Товара обязательно наличие маркировки, которая позволяет идентифицировать Товар по его наименованию. Маркировка на упаковке Товара должна быть нанесена четко и ясно, несмываемой краской.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Внешняя упаковка Товара должна соответствовать ГОСТ 8.579-2001. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара при хранении, транспортировке, проведении погрузочно-разгрузочных работ с учетом перегрузок и длительного хранения. В упаковке допускается размещать принадлежности Товара (запасные части, материалы и инструменты, техническую документацию и т.п.), необходимые для его обслуживания и эксплуатации. Товар и относящиеся к нему принадлежности должны быть надёжно закреплены в упаковке.
Внешняя упаковка и внутренняя полиэтиленовая упаковка Товара должны содержать фирменное название производителя Товара.
Тара и упаковка, в которой поставляется Товар, является одноразовой и возврату Поставщику не подлежит.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Доставка Товара до места нахождения Заказчика осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика
Моментом приемки-передачи товара считается момент подписания обеими Сторонами (Поставщиком и Заказчиком или уполномоченными ими Сторонами) товарной накладной по форме ТОРГ-12, что означает, что обязанность Поставщика по передаче оборудования Заказчику исполнена и право собственности на оборудование, а также риски его повреждения перешли от Поставщика к Заказчику. 
Приемка Товара осуществляется в следующем порядке:
· приемка Товара по количеству осуществляется Заказчиком и Поставщиком совместно при передаче Товара Заказчику на месте размещения Заказчика (г. Москва, Большой Дровяной пер., д. 12, стр. 3). При приемке Товара по количеству Заказчик путем внешнего осмотра проверяет соответствие наименования и количества Товара условиям Договора, в соответствии со Спецификацией, приведенной в Приложении №1 к Договору, и товаросопроводительным документам. В случае выявления несоответствия наименования и/или количества Товара Сторонами составляется Акт. Такой Акт должен быть подписан всеми лицами, участвующими в приемке. В случае несогласия, несогласная Сторона подписывает Акт с соответствующей оговоркой и особым мнением. В случае отказа представителя Поставщика от подписания Акта Заказчик вправе осуществить приемку в одностороннем порядке. В соответствии с указанным актом Поставщик осуществляет замену и допоставку оборудования в срок, указанный Заказчиком.
· приемка Товара по качеству и комплектности производится Заказчиком в одностороннем порядке в течение 30 рабочих дней с даты поставки. В случае обнаружения Заказчиком несоответствия Товара по качеству или комплектности условиям Договора и/или сопроводительным документам, Заказчик приостанавливает приемку и направляет Поставщику письменное уведомление о вызове представителя для  участия в совместной приемке и составлении Акта. В случае, если уполномоченный представитель Поставщика не прибывает к месту приемки Товара в срок, указанный Заказчиком (но не менее 2 рабочих дней с даты получения уведомления Заказчика) приемка Товара и составление Акта приемки производится Заказчиком в одностороннем порядке. Обязательство Поставщика считается не исполненным в части такого Товара, и такой Товар не считается принятым Заказчиком.
При приемке Товара по количеству Заказчик оставляет за собой право выборочно проверить его по качеству и комплектности. 
При приемке Товара по количеству в случае обнаружения недостачи Товара или несоответствия его по качеству или комплектности Поставщик обязан за свой счет восполнить недостачу Товара, заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар либо заменить его комплектным в течение 72 часов с момента обнаружения.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик подтверждает, что имеет право на поставку данного Товара на основании приложенной копии сертификата производителя, действующего на момент передачи Товара Заказчику.
Вместе с Товаром Поставщик передает Заказчику следующие документы: 
Товарная (товарно-транспортная) накладная (ТОРГ-12);
Оригинальный счет на оплату;
Счет-фактура (или не позднее пяти календарных дней, считая со дня приема-передачи оборудования);
Оформленные гарантийные талоны, или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров товара и гарантийного периода;
Документы о сертификации товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии);
Технические паспорта и/или инструкции по использованию (руководства по эксплуатации) товара на русском языке.
В случае отсутствия какого-либо из указанных документов или его неправильного оформления, соответствующий документ должен быть предоставлен или заменён в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента передачи Товара.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортировать передаваемый Товар допускается транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Требования отсутствуют



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Поставщик предоставляет Заказчику гарантию в том, что все экземпляры Товара, переданные Заказчику, не содержат дефектов, приводящих к его неработоспособности.
В случае обнаружения дефекта, в соответствии с настоящей гарантией, Заказчику передается другой экземпляр Товара, после возврата ранее полученного экземпляра, при условии, что выявленный дефект не мог возникнуть вследствие аварии, умышленного повреждения или нарушения указанных в руководстве пользователя правил использования Товара.
Гарантийный срок для каждого вида Товара определяется Производителем и указывается в документации на поставляемый Товар, но не может быть менее 36 месяцев с даты поставки Товара (с даты подписания накладной ТОРГ-12).
Замена некачественного Товара на качественный должна быть произведена в течении 24 часов с момента уведомления об этом Поставщика. Замена производится на территории заказчика.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Все расходы по замене, установке, транспортировке некачественного товара производятся за счет Поставщика.
При обнаружении недостатков Товара (его составных частей) и/или комплектующих Поставщик обязан устранить дефекты не позднее 24 часов с момента получения уведомления о выявленных недостатках.



РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Требования отсутствуют



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Требования отсутствуют



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара по качеству, безопасности и комплектности назначению Товара, требованиям предприятий-изготовителей, а так же действующим в РФ обязательным нормам и правилам, стандартам и техническим условиям, принятым для данного вида товаров.
Поставщик должен гарантировать оригинальность (подлинность) поставляемого Товара в том, что данный Товар произведён на производственных мощностях предприятия-изготовителя.
Поставщик отвечает за недостатки Товара в течение гарантийного срока, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
Приемка Товара по качеству и комплектности производится Заказчиком в одностороннем порядке в течение 30 рабочих дней с даты поставки. При обнаружении в процессе приемки недостачи Товара или несоответствий Товара условиям Договора поставки либо сведениям, указанным в товаросопроводительной документации, Заказчик приостанавливает приемку Товара и направляет Поставщику письменное уведомление о вызове представителя для участия в совместной приемке и составлении Акта. В случае, если уполномоченный представитель Поставщика не прибывает к месту приемки Товара в срок, указанный Заказчиком (но не менее 2 рабочих дней с даты получения уведомления Заказчика), приемка Товара и составление акта приемки производится Заказчиком в одностороннем порядке. Обязательство Поставщика считается не исполненным в части такого Товара и такой Товар не считается принятым Заказчиком. 



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Требования отсутствуют



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Срок поставки Товара: в течение 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. Поставщик с согласия Заказчика может произвести досрочную поставку Товара.
О готовности осуществить поставку Товара Поставщик обязан уведомить Заказчика по телефону, факсу или электронной почте не позднее, чем за два дня до даты предполагаемой поставки, сообщив Заказчику планируемую дату и время поставки Товара.
Товар поставляется Заказчику единовременно (одной партией) по спецификации согласно Подразделу 1.1.





РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Требования отсутствуют



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	





РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	








	От Заказчика:




______________

«____» ___________ 201_ г.
м.п.
	От Поставщика:




______________

«____» ___________ 201_ г.
м.п.
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