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Техническое задание на поставку сборника грязной серы
для сернокислотного цеха ГМЗ ОАО ППГХО.
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	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Сборник грязной серы приобретается для Гидрометаллургического завода сернокислотного цеха. 
Сборник грязной серы изготовлен по  чертежам № СГС-3731-0.00. Данный сборник будет установлен взамен изношенного сборника  без изменения конструкции   закладных болтов, привязки трубопроводов подачи серы и откачки серы на фильтра очистки. Так же без изменения привязки по подаче пара на обогрев сборника при температуре от 140ºС до 150ºС и сбросу конденсата.  В соответствии со ст.12.2.2 б ЕОСЗ «по решению Заказчика, в случае если закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков», поставка  аналога или эквивалента не допускается.


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	1.2.1 Поставляемое оборудование должно быть новым, 2014 года выпуска, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являющимся выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.
1.2.2 Дата выпуска сборника грязной серы подтверждается Паспортом (формуляром), сведениями, и на заводской табличке.

	                                       Подраздел 1.3  Код ОКП

	36 1510



	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Сборник грязной серы является рабочим узлом в технологической цепочке производства серной кислоты и служит для хранения жидкой неочищенной серы и её подачи насосом  в фильтра для очистки от механических примесей имеющейся в грязной сере.
Вертикальный аппарат номинальным объемом 23,4м3 на четырех опорах с коническим днищем, плоской крышей, внутренним стаканом на плоской крыше для установки насоса подачи жидкой серы на фильтр для очистки от механических примесей серы. Обогреваемый паром, при помощи   паровых рубашек с наружной стороны сборника. Паровая рубашка изготовлена с наружной стороны сборника  из уголка №75 и № 63, и обогреваемое конусное днище паровой рубашкой из трубы ф - 57x3мм. Тип рабочей (перекачиваемой) среды - расплавленная сера, теплоноситель – пар с температурой 140-150°С;
Вязкость - 8.4 мПа
Плотность - 1840 кг/м3
         Температура до 140-150°С.



	РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Место установки: отделение фильтрации серы. Климатическое исполнение оборудования - УЗ по ГОСТ 15150-69. Устанавливается в помещении категории Г по НПБ 105-03. Температура в помещении от -30 до +40°С и влажность воздуха до 80%



	РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

		Наименование .
	Величина.

	 Масса пустого аппарата
	6650кг.

	Масса заполненного аппарата
	50000 кг.

	Габаритные размеры сборника мм
	Ф - 5100 х 2857Н мм по чертежам СГС- 3731-О.ООВО

	Диаметр внутренний 
	Ф- 4000мм

	Габаритные размеры для погружного насоса
	458х712 мм по чертежам СГС-3731-О.ООВО

	Габаритные размеры опорной плиты погружного насоса серы
	614 х 868х 20мм по чертежам СГС- 3731- О.ООВО


	Штуцер погружного стакана
	Ду -1500мм по чертежам СГС- 3731- О.ООВО

	Резервный штуцер
	Ду- 50мм по чертежам СГС- 3731 - О.ООВО

	Переливной обогреваемый штуцер Ду- 100мм
	По чертежам СГС- 3731-О.ООВО


	Внутренний стакан для установки насоса
	По чертежам СГС - 3731 -О.ООВО

	Расположение патрубков
	Расположение, размеры патрубков других присоединений по чертежам СГС-3731- 0.00СБ; ...исп. -01СБ ТУ 3615-002-08628896-2012

	Габаритный установочный чертеж
	По чертежам СГС-3731-0.00СБ; исп. - 01СБ
ТУ 3615-002-08628896-2012

	Схемы строповки, монтажных частей, погрузки и крепления в ж/д вагонах.
	По чертежам СГС-3731-0.00СБ; исп. - 01СБ
ТУ 3615-002-08628896-2012;


	Сварка ручная дуговая
	Электрод Э-46 ГОСТ 9467-75

	                        Посадочное место для насоса
	

	Опорная плита погружного серного насоса
	614 х 868мм по чертежам СГС- 3731- О.ООВО

	Габаритные размеры для погружного насоса
	458 х 712мм по чертежам СГС- 3731- О.ООВО

	Высота опорной плиты серного насоса
	170 мм + 20мм толщина плиты

	
	




	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	
	Наименование
	Характеристики

	Характеристики рабочей среды - серы
	· невзрывоопасная, пожароопасная, токсичная;
о
· плотность - 1900кг/м ;
· давление - гидростатическое;
· температура - 140°С;
- класс опасности среды - 2 по ГОСТ 12.1.007.76

	Теплоноситель - пар
	· давление пара - 0,6МПа(6кгс/см2);
-температура пара - 160°С;


 

	         Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Назначенный срок службы - 10лет.   

	        Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	        4.4.1. Сборник грязной серы изготовить по чертежам №СГС-3731-0.00. Разработку рабочей документации (паспорта сборника), изготовление, контроль сварочных швов, испытание на герметичность наружной паровой и конусной рубашек, приемку и поставку аппарата произвести согласно ОСТ 26-291-94, ГОСТ 24444-87, а так же соответствующим нормативным документам предприятия изготовителя.
4.4.2. В верхней крышке сборника должен быть установлен стакан с конусным днищем и отверстием не менее 300 мм. для входа расплавленной жидкой серы на всас насоса.
4.4.3. Для крепления тепловой изоляции на наружной стороне сборника в конструкции аппарата предусмотреть устройства согласно ГОСТ 17314-81.
4.4.4. Нижнюю паровую рубашку изготовить из трубы Ду-57><4 из Ст.20 (ГОСТ 380-94).
4.4.5. Верхний и нижний коллектор наружной паровой рубашки изготовить из уголка 75x75x5 ВСтЗсп5 (ГОСТ 380-94). Вертикальный обогрев изготовить из уголка 63x63x6 ВСтЗсп5 (ГОСТ 380-94)
4.4.6. При любых изменениях  в конструкции сборника и обогрева, обязательное согласование с Заказчиком. 

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	         4.5.1.  Конструктивный материал ВСт3сп5 по ГОСТ 380-94

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	4.6.1. Сейсмичность: в соответствии со шкалой MSK-64 6.0 баллов.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Не установлено

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

		тт		Технические требования к патрубкам

	Штуцер КИП (датчик уровня)	Ду-40 мм по чертежам СГС- 3731-О.ООВО

	Штуцер КИП (датчик температуры)	М20х 1,5 по чертежам СГС- 3731-О.ООВО




	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	4.9.1. Комплект поставки должен соответствовать проектным чертежам № СГС-3731-0.00СБ, на сборник ТУ завода изготовителя с учетом ГОСТ 2.601-2006; ГОСТ 2.602-95, ПБ 03-584-03. 

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке

	Маркировка на табличках по ГОСТ 12969-87 и ГОСТ 12971-67, остальные требования по ГОСТ Р 52630-2006, ПБ 03-584-03.
Сборник грязной серы должен быть сертифицирован и замаркирован знаком соответствия согласно ГОСТ Р 50460.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	4.11.1. Упаковка выполняется предприятием-изготовителем, на основе разработанных ТУ на упаковку.
4.11.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования и защиту его от механических повреждений, прямого атмосферного воздействия.
4.11.3. Документация, упаковочный лист помещаются в водонепроницаемую упаковку.
4.11.4. На упаковку наносится транспортная маркировка в соответствии с ГОСТ- 14192-96 «Маркировка грузов» с весовыми параметрами.
4.11.5. 
Поставщик обязан предоставить следующую документацию:
1. сборочный чертеж сборочной единицы в двух экземплярах;
1. ведомость на упаковку (комплектовочная ведомость) в одном экземпляре;
1. упаковочный лист, в трех экземплярах, из которых: один экземпляр отправляется почтой; один экземпляр - в упаковочном ящике; один экземпляр - на упаковочном ящике.



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

	Поставщик гарантирует Заказчику:
-проведение заводских испытаний заводом изготовителем на герметичность боковых, и  трубчатых нагревающих элементов корпуса сборника, в отметке паспорта оборудования;
-предварительные и приемочные испытания проводятся по ГОСТ Р 15.201-2000, приемосдаточные по ПБ 03-584-03 до отгрузки оборудования.


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных 	документов при поставке товаров

	Вместе с оборудованием Заказчику передаются следующие документы:
· заверенные копии сертификатов соответствия РФ;
· заверенную копию разрешения ФС ЭТАН;
-заверенная копия свидетельства о проведении испытаний на герметичность  на заводе-изготовителе;
-паспорт (формуляр) на сборник грязной серы в соответствии с требованиями ПБ 03- 584-03; В паспорте должна содержаться информация о технических характеристиках, карта измерений корпуса, результаты испытаний и исследований сварных соединений, данные о неразрушающем контроле сварных соединений, инструкция по монтажу и эксплуатации, технических испытаниях, акты испытаний, чертеж сборника  с указанием основных размеров.
-руководство по эксплуатации, обслуживанию и монтажу;
-сборочный чертеж сборочной единицы в двух экземплярах.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	6.1.  В связи с негабаритностью аппарата, допускается аппарат поставить на монтаж частями, не более 3-х частей, транспортабельных на ж\д платформах. Каждое грузовое место (сборочная единица) должно иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 содержащие основные, дополнительные, информационные и манипуляционные знаки. Наружные поверхности аппарата должны быть окрашены двумя слоями эмали по одному слою грунта. Консервация внутренних поверхностей согласно требований СГС- 373 1-0.00.
6.2. Доставка должна осуществляться по адресу 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «ППГХО».




	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Изделие и упаковка должны быть пригодны для хранения в условиях 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69. Хранение изделия производится в заводской упаковке.



	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	 Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента ввода эксплуатацию, либо не менее 18 месяцев с момента поставки.
Поставщик обязуется произвести замену поставляемого сборника грязной серы в случае выявленных внешних и внутренних дефектов согласно договора поставки с момента получения акта-рекламации.
Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования или в случае заводского брака несет Поставщик в полном объеме.



	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Оборудование должно быть пригодно к ремонту в условиях места установки без проведения полного демонтажа.



	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	         Не определены.



	РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Особые экологические требования не устанавливаются. Безопасность оборудования должна быть подтверждена Сертификатом соответствия РФ.



	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	12.1   Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории Российской Федерации.
12.2 Возможность установки и эксплуатации должна подтверждаться сертификатом соответствия РФ.
Оборудование должно соответствовать требованиям ПБ 03-584-03.                




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
	13.1. Оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 24297-87, ГОСТ Р 52630-2012, ПБ 03-584-03, конструкторской документации СГС-3731-0.00.
13.2. Оборудование  а именно нагревающие поверхности должны быть подвергнуты гидравлическим испытаниям на герметичность в соответствие с регламентом изготовителя. О результатах испытаний составляется акт, с записью в паспорт (формуляр), поставляемой с оборудованием.



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Техническое сопровождение оборудования не требуется.



РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	В соответствии с федеральным законом № 116 от 04.03.2012г. ГМЗ СКЦ относится к особо опасному объекту.




РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	16.1. Поставка всего оборудования и дополнительных комплектующих, в соответствии с настоящим техническим заданием, осуществляется одномоментно в установленный срок.
	16. 2. Согласно договора поставки. 




РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Документация к оборудованию предоставляется на русском языке. Объем и состав предоставляемой информации - в соответствии с разделом 5.2 настоящего технического задания.




[bookmark: bookmark29]      РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Обучение персонала Заказчика не требуется.



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ


	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ГМЗ
	Гидрометаллургический завод.

	2
	ППГХО
	Приаргунское производственное горно-химическое объединение

	3
	СКЦ
	Сернокислотный цех





РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	  1
	Чертеж сборника грязной серы СГС-3731-0.00 ВО 
	10-13
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