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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение работ по ремонту фасадов зданий 2, 8/9, ремонту фасада и замене оконных блоков здания 61.



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

	В соответствии с Разделом 4 Ведомостью физических объемов работ.

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Работы будут выполняться на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

	Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

	Разработка ППР не требуется.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса.


	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	ППР не требуется.



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Здание 8/9. Ремонт фасада.
	
	

	1. 
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых 
	100 м2
	1,2

	2. 
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов в т.ч. оконных откосов
	100 м2
	11,39

	3. 
	Отбивка штукатурки с поверхностей карниза (разборка)
	100 м2
	0,07

	4. 
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 30 мм 
	100 м2
	1,23

	5. 
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг (карнизов) по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов
	100 м2
	0,15

	6. 
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2
	0,041

	7. 
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м
	19

	8. 
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов в т.ч. оконных откосов
	100 м2
	12,39

	9. 
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов в т.ч. оконных откосов
	100 м2
	12,39

	10. 
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов в т.ч. оконных откосов
	100 м2
	12,39

	11. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,35

	12. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических вентиляционных решеток за 2 раза
	100 м2
	0,3

	13. 
	Очистка поверхности щетками (ворота трансформаторных ячеек, вентиляторы и вентилционные трубы, склад, эстакада)
	1 м2
	136

	14. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных  металлических поверхностей складов и ворот трансформаторных ячеек за два раза
	100 м2
	0,37

	15. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей вентиляторов и вентиляционных труб за 2 раза
	100 м2
	0,68

	16. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенной  металлической поверхности эстакады за два раза
	100 м2
	0,31

	17. 
	Разборка оконного заполнения из стеклоблоков
	100 м2
	0,017

	18. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2
	100 м2
	0,019

	19. 
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	1,9

	20. 
	Ремонт штукатурки оконных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0,016

	21. 
	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера по высоте
	100 шт.
	0,01

	22. 
	Ремонт порогов шириной 100 мм
	100 шт.
	0,02

	23. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,11

	24. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,032

	25. 
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	26. 
	Установка дверного блока металлического индивидуального изготовления двупольного, утепленного, с комплектом приборов
	1 м2 проема
	3,5

	27. 
	Дверной блок металлический, двупольный, утепленный индивидуального изготоления с комплектом приборов
	блок
	1

	28. 
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт.
	1

	29. 
	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
	шт.
	1

	30. 
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2
	0,018

	31. 
	Смена  решеток в воротах трансформаторной подстанции
	100 шт.
	0,05

	32. 
	Сетки металлические в рамках площадью в свету более 0,5 м2
	м2
	6

	33. 
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0,06

	34. 
	Разборка покрытий кровель из листовой стали
	100 м2
	0,09

	35. 
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм
	100 м2
	0,09

	36. 
	Установка деревянного бруса сеч.70х100мм на кирпичные стены (20м/п)
	1 м3
	0,14

	37. 
	Антисептирование водными растворами обрешетки и бруса
	100 м2
	0,25

	38. 
	Устройство кровли из оцинкованного профилированного листа с полимерным покрытием по готовым прогонам
	100 м2
	0,09

	39. 
	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер C21-1000-0,7
	м2
	10,98

	40. 
	Устройство примыкания с заводом на стену на h=400мм  из наплавляемых материалов в один слой
	100 м2
	0,03

	41. 
	Разборка гидроизоляции стен  из рулонных материалов (9+7,5м2)
	100 м2
	0,165

	42. 
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2
	0,08

	43. 
	Гидроизоляция стен,  боковая оклеечная по кирпичу и бетону в 2 слоя
	100 м2
	0,075

	44. 
	Установка каркаса из брусьев с креплением к металлическим кронштейнам (50х50мм-11м/п)
	1 м3
	0,03

	45. 
	Крепление профилированного листа с полимерным покрытием к деревянному каркасу
	100 м2
	0,096

	46. 
	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер C21-1000-0,7
	м2
	11,7

	47. 
	Утепление металлической двери с устройством каркаса из бруса 50х50мм по периметру полотен, установкой минераловатных плит толщ. 50мм, обшивкой ДВП
	100 м2
	0,021

	48. 
	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм
	1000 м2
	0,0022

	49. 
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм
	100 м2
	0,04

	50. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь



	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Здание 2. Ремонт фасада.
	
	

	1. 
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых 
	100 м2
	5,8

	2. 
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов
	100 м2
	0,192

	3. 
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,083

	4. 
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	1,774

	5. 
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2
	0,041

	6. 
	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	1,213

	7. 
	Ремонт штукатурки крылец по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,041

	8. 
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	5,672

	9. 
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м
	4,5

	10. 
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	100 м2
	5,672

	11. 
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	100 м2
	5,672

	12. 
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	5,672

	13. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов за 2 раза
	100 м2
	0,198

	14. 
	Огрунтовка крылец под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	100 м2
	0,069

	15. 
	Шпатлевка крылец под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	100 м2
	0,069

	16. 
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности крылец за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	0,069

	17. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлической вентиляционной решетки  за 2 раза
	100 м2
	0,03

	18. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных  металлических дверей за два раза
	100 м2
	0,113

	19. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,02

	20. 
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	21. 
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы  (т/узел) с проушинами под навесной замок
	1 м2 проема
	2

	22. 
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	1

	23. 
	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм
	шт.
	1

	24. 
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2
	0,01

	25. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных  дверных откосов за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,01

	26. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь



	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Здание 61. Ремонт фасада

	Раздел: Главный фасад

	1. 
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых 
	100 м2
	7,6

	2. 
	Циклевка дверных полотен
	100 м2
	0,021

	3. 
	Обработка поверхности дверного полотна морилкой
	100 м2
	0,021

	4. 
	Морилка водная
	кг
	0,14

	5. 
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза
	100 м2
	0,021

	6. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон снаружи за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,295

	7. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных решеток  за 2 раза
	100 м2
	0,085

	8. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных откосов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов
	100 м2
	0,112

	9. 
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	1,858

	10. 
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,073

	11. 
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	100 м2
	1,858

	12. 
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов грунтовкой фасадной акриловой под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	100 м2
	1,858

	13. 
	Грунтовка фасадная акриловая «Акриал-Грунт» или эквивалент. Тех. характеристики: основа материала-акриловая смола, массовая доля нелетучих веществ 30-40%, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее 20-40 сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5) °С, не более 10 ч, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2) °С, не менее 24 ч.
	кг
	46,45

	14. 
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	1,858

	15. 
	Краска фасадная акриловая органорастворимая  «Акриал-Люкс» или эквивалент. Тех. характеристики: Основа материала - акриловая смола, внешний вид пленки - однородная матовая поверхность, массовая доля нелетучих веществ 70 %	, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее 60-110 сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С не более 10 ч, укрывистость в пересчете на сухую пленку не более 170 г/кв.м, условная светостойкость 24 ч, прочность пленки при ударе не менее 40 см, прочность пленки при изгибе не более 3 мм, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2) °С  не менее 24ч, степень перетира не более 100 мкм.
	кг
	122,63

	16. 
	Очистка вручную поверхности карнизов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	0,356

	17. 
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов
	100 м2
	0,063

	18. 
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (карнизы)
	100 м2
	0,356

	19. 
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов (карнизов) грунтовкой фасадной акриловой сложных с земли и лесов
	100 м2
	0,356

	20. 
	Грунтовка фасадная акриловая «Акриал-Грунт» или эквивалент. Тех. характеристики: основа материала-акриловая смола, массовая доля нелетучих веществ 30-40%, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее 20-40 сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5) °С, не более 10 ч, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2) °С, не менее 24 ч.
	кг
	8,9

	21. 
	Окраска красками фасадными акриловыми органорастворимыми по подготовленной поверхности карнизов за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	0,356

	22. 
	Краска фасадная акриловая органорастворимая  «Акриал-Люкс» или эквивалент. Тех. характеристики: Основа материала - акриловая смола, внешний вид пленки - однородная матовая поверхность, массовая доля нелетучих веществ 70 %	, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее 60-110 сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С не более 10 ч, укрывистость в пересчете на сухую пленку не более 170 г/кв.м, условная светостойкость 24 ч, прочность пленки при ударе не менее 40 см, прочность пленки при изгибе не более 3 мм, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2) °С  не менее 24ч, степень перетира не более 100 мкм.
	кг
	23,5

	23. 
	Очистка вручную поверхности цоколя от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	0,313

	24. 
	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,08

	25. 
	Шпатлевка ранее окрашенного цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками  с земли и лесов
	100 м2
	0,313

	26. 
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов (цоколь) под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	100 м2
	0,313

	27. 
	Грунтовка фасадная акриловая «Акриал-Грунт» или эквивалент. Тех. характеристики: основа материала-акриловая смола, массовая доля нелетучих веществ 30-40%, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее 20-40 сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5) °С, не более 10 ч, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2) °С, не менее 24 ч.
	кг
	7,83

	28. 
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых (цоколь) за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	0,313

	29. 
	Краска фасадная акриловая органорастворимая  «Акриал-Люкс» или эквивалент. Тех. характеристики: Основа материала - акриловая смола, внешний вид пленки - однородная матовая поверхность, массовая доля нелетучих веществ 70 %	, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее 60-110 сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С не более 10 ч, укрывистость в пересчете на сухую пленку не более 170 г/кв.м, условная светостойкость 24 ч, прочность пленки при ударе не менее 40 см, прочность пленки при изгибе не более 3 мм, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2) °С  не менее 24ч, степень перетира не более 100 мкм.
	кг
	20,66

	30. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных вентиляционных труб на кровле за два раза с земли и лесов
	100 м2
	0,18

	31. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических вентиляционных труб, улиток и эл. двигателей вентиляторных установок (2шт.) за два раза с земли и лесов
	100 м2
	0,12

	32. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных и дверных откосов (наружных) с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов
	100 м2
	0,172

	33. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных  металлических дверей  за два раза
	100 м2
	0,072

	34. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,018

	35. 
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	36. 
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (блок дверной металлический утепленный)
	1 м2 проема
	2

	37. 
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	1

	38. 
	Дверь противопожарная металлическая с тепловой изоляцией ДПМ-01/60 (EI 60)
	шт.
	1

	39. 
	Разборка деревянных заполнений проемов  воротных
	100 м2
	0,063

	40. 
	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
	1 т
	0,1

	41. 
	Ворота распашные металлические утепленные
	шт.
	1

	42. 
	Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0,023

	43. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз  дверных откосов
	100 м2
	0,023

	44. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,000299

	45. 
	Сплошное шпатлевание дверных откосов
	100 м2
	0,023

	46. 
	Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,023

	47. 
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (козырек)
	100 м2
	0,02

	48. 
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2
	0,02

	49. 
	Разборка подшивки козырька из вагонки
	100 м2
	0,02

	50. 
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали
	100 м2
	0,02

	51. 
	Антисептирование водными растворами брусков обрешетки
	100 м2
	0,02

	52. 
	Устройство кровли козырька из профилированного настила оцинкованного с полимерным покрытием по готовым прогонам простая кровля
	100 м2
	0,025

	53. 
	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер матовый C21-1000-0,5
	м2
	3,05

	54. 
	Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам
	100 м
	0,025

	55. 
	Герметизация примыкания  к стене силиконовым герметиком
	100 м
	0,025

	Раздел: Южный и северный фасад

	56. 
	Ремонт штукатурки цоколя камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 60 мм 
	100 м2
	0,503

	57. 
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов простых с земли и лесов
	100 м2
	0,503

	58. 
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов красками простых с земли и лесов
	100 м2
	0,503

	59. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов
	100 м2
	0,503

	60. 
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	2,985

	61. 
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,277

	62. 
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	100 м2
	2,985

	63. 
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	100 м2
	2,985

	64. 
	Грунтовка фасадная акриловая «Акриал-Грунт» или эквивалент. Тех. характеристики: основа материала-акриловая смола, массовая доля нелетучих веществ 30-40%, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее 20-40 сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5) °С, не более 10 ч, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2) °С, не менее 24 ч.
	кг
	74,63

	65. 
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	2,985

	66. 
	Краска фасадная акриловая органорастворимая  «Акриал-Люкс» или эквивалент. Тех. характеристики: Основа материала - акриловая смола, внешний вид пленки - однородная матовая поверхность, массовая доля нелетучих веществ 70 %	, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее 60-110 сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С не более 10 ч, укрывистость в пересчете на сухую пленку не более 170 г/кв.м, условная светостойкость 24 ч, прочность пленки при ударе не менее 40 см, прочность пленки при изгибе не более 3 мм, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2) °С  не менее 24ч, степень перетира не более 100 мкм.
	кг
	197,01

	67. 
	Очистка вручную поверхности карнизов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	0,288

	68. 
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов
	100 м2
	0,161

	69. 
	Шпатлевка ранее окрашенных карнизов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	100 м2
	0,288

	70. 
	Огрунтовка ранее окрашенных карнизов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	100 м2
	0,288

	71. 
	Грунтовка фасадная акриловая «Акриал-Грунт» или эквивалент. Тех. характеристики: основа материала-акриловая смола, массовая доля нелетучих веществ 30-40%, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее 20-40 сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5) °С, не более 10 ч, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2) °С, не менее 24 ч.
	кг
	7,2

	72. 
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности карнизов за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	0,288

	73. 
	Краска фасадная акриловая органорастворимая  «Акриал-Люкс» или эквивалент. Тех. характеристики: Основа материала - акриловая смола, внешний вид пленки - однородная матовая поверхность, массовая доля нелетучих веществ 70 %	, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) не менее 60-110 сек, время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С не более 10 ч, укрывистость в пересчете на сухую пленку не более 170 г/кв.м, условная светостойкость 24 ч, прочность пленки при ударе не менее 40 см, прочность пленки при изгибе не более 3 мм, стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2) °С  не менее 24ч, степень перетира не более 100 мкм.
	кг
	19,01

	74. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверных и оконных откосов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов
	100 м2
	0,23

	75. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,033

	76. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон с наружной стороны за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,498

	77. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических шкафов, вентиляторов, воздуховодов за два раза
	100 м2
	0,113

	78. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза
	100 м2
	0,156

	79. 
	Ремонт штукатурки ступеней крыльца и постамента венттрубы толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,06

	80. 
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором (пристройка к зданию)
	10 м
	0,6

	81. 
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,05

	82. 
	Разработка грунта 2 группы, без крепления  (устройство корыта под отмостку)
	100 м3
	0,088

	83. 
	Устройство подстилающего слоя из песка толщ.150мм
	1 м3
	3,8

	84. 
	Устройство бетонной отмостки толщ.100 мм
	100 м3
	0,05

	85. 
	Очистка поверхности металлического сарая от старой краски щетками
	1 м2
	144

	86. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенного металлического сарая за два раза
	100 м2
	1,44

	87. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь



	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Здание 61. Замена оконных блоков (21 шт.)

	1. 
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2
	1,3

	2. 
	Демонтаж оконных решеток металлических
	100 м2
	0,781

	3. 
	Круг отрезной размером 230х3х22
	шт.
	2

	4. 
	Демонтаж кондиционеров "Бакы" из оконных проемов
	100 шт.
	0,05

	5. 
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	1,592

	6. 
	Разборка оконного заполнения из стеклоблоков
	100 м2
	0,081

	7. 
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,21

	8. 
	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	0,102

	9. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	0,877

	10. 
	Блок оконный пластиковый с поворотной и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм)
	м2
	87,7

	11. 
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м.п.
	0,203

	12. 
	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм
	м
	20,3

	13. 
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	87,8

	14. 
	Облицовка оконных откосов панелями ПВХ
	100 м2
	0,347

	15. 
	Ремонт штукатурки стен под подоконной доской цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,332

	16. 
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен под подоконной доской
	100 м2
	0,332

	17. 
	Установка окрашенной металлической решетки с двумя створками, открывающимися внутрь помещения, с проушинами для установки навесного замка,  на оконный проем
	1 м2 проема
	36

	18. 
	Решетка на окна  металлическая с двумя створками, открывающимися  внутрь помещения, с проушинами для установки навесного замка, окрашенная (4,0х1,8м)-5 блоков
	блок
	5

	19. 
	Замок навесной всепогодный. Тех. характеристики: материал корпуса – сталь, корпус защищен пластиковым кожухом; дужка удлиненная с пластиковым чехлом, диаметром 10 мм из закаленной стали; латунный механизм секрета.
	шт.
	15

	20. 
	Ремонт металлических решеток на окнах
	1 м2
	20

	21. 
	Сталь угловая 50х50 мм
	т
	0,0153

	22. 
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм
	т
	0,0089

	23. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза
	100 м2
	0,328

	24. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь


Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ.

Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию  на применяемые материалы. 



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.



РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Дата начала работ – 12.05.2014 г.
Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже 21.09.2014 г.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации. 
Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ. При повреждении, в том числе систем пожарной сигнализации, компьютерных сетей, сетей радиофикации, телефонных сетей в процессе производства подрядчиком ремонтных работ, подрядчик собственными силами и средствами обязан восстановить их работоспособность.
Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3).
После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ.
Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. 
Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.
Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.
В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 экз., акты на скрытые работы, если таковые имеются – 2 экз.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Техническое обучение персонала заказчика не требуется.



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	
	ППБ
	Правила пожарной безопасности

	
	СанПиН
	Санитарные правила и нормы

	
	СП
	Свод правил

	
	РД
	Руководящий документ



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	

	
	
	





Контактное лицо:  Рождествин Александр Иванович, (48439) 9-88-32.
