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	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	· Домкратная установка УДП-160;
· Домкратная установка должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.003, ТУ 3186-003-00210757-96  Рег. № POCC RU. AE55.H00075

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	1. Оборудование должно быть новым, год выпуска не ранее 2012г.
2. Запрещена поставка оборудования: 
· б/у – бывшего в употреблении (эксплуатации);
· с восстановленными деталями, узлами и агрегатами; 
· после капитального или восстановительного ремонта; 
· восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации



	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Домкратная установка УДП-160 предназначена для подъема и опускания вагонов, локомотивов и железнодорожных цистерн массой не более 160тонн при проведении их ремонта и замене колесных пар в железнодорожном цехе ОАО «ППГХО»



	РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Товар должен быть поставлен на условиях DDP – станция Краснокаменск



	РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Грузоподъемность домкратной установки  УДП-160 - 160т.
Высота подъема груза - 2600/1960 мм
Габаритные размеры - 1475х1755х3230/2590 мм
Масса - 9115/7715 кг

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	· Домкратная установка УДП-160 должна состоять из  четырех передвижных домкратов, установленных попарно с двух сторон  железнодорожного пути и шкафа управления.
· Должна быть обеспечена совместная и раздельная работа домкратов
· Должна быть предусмотрена экстренная остановка домкратов с полным отключением напряжения одной кнопкой
· Управление  любым домкратом должно быть от единого пульта управления
· Каждый домкрат должен быть оборудован: 
1) мотор - редуктором,
2) съемной самоцентрирующей опорой, допускающей подъем вагона с одной стороны двумя домкратами,
3) предохранительной гайкой, исключающей самопроизвольное опускание груза при обрыве грузовой гайки,
· Должна быть установлена световая индикация текущего состояния установки
·  Должно быть установлено автоматическое отключение  домкратов при достижении  кареткой крайних положений

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	- Технический ресурс домкрата (срок службы до первого капитального ремонта) - 5 лет 

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Должна быть обеспечена возможность как совместной, так  и  раздельной  работы  домкратов от единого пульта управления установкой. 
В обязательном порядке должна быть обеспечена возможность  экстренной  остановки домкратов, с полным отключением напряжения,  при  нажатии одной кнопки, либо при  достижении  кареткой одного из домкратов крайнего положения

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Домкратная установка УДП-160 в комплекте:
Домкрат грузоподъемностью 40т. – 4 шт.
Пульт управления – 1 шт.
Технический паспорт на домкратную установку УДП-160 – 1 шт.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Установка должна эксплуатироваться в помещении или под навесом. Температура окружающей среды при эксплуатации установки должна быть в пределах от -35 до +40 С°

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	напряжение – 380 В (3  фазы);
частота тока – 50 Гц;

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не требуется

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Установка должна включать в себя четыре стационарных домкрата и пульт управления домкратами

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке

	Не требуется

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Поставка оборудования производится в комплектации и упаковке завода изготовителя, с маркировкой данного оборудования.



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

	- Предоставить перечень документов, подтверждающих технические характеристики оборудования: акты испытаний, сертификаты соответствия, свидетельства поверки, сертификаты калибровки и пр.;
- Предоставить перечень документов, подтверждающих качество оборудования, поставляемого совместно с оборудованием: акты испытаний, сертификаты соответствия, свидетельства поверки, сертификаты калибровки и пр.
Требования по обеспечению электронных видов документов в форматах, требуемых



	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	- транспортировка оборудования должна осуществляться в крытом вагоне.
- оборудование должно поставляться в собранном виде и упакованным.
- ответственность Поставщика за достаточность и надежность упаковки.



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не требуется



	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня поставки товара Заказчику



	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	- ремонтопригодность по ГОСТ 23660-79
- возможность замены составных частей или элементов;



	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Устранять недостатки, согласно гарантийным обязательствам. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель



	РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуется



	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	1. Оборудование должно быть новым, год выпуска не ранее 2012г.
2. Запрещена поставка оборудования: 
· б/у – бывшего в употреблении (эксплуатации);
· с восстановленными деталями, узлами и агрегатами; 
· после капитального или восстановительного ремонта; 
· восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации.



	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Наличие сертификата Госстандарта России

	РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Нормативная документация к формированию дополнительных требований по техническому сопровождению стандартного промышленного оборудования на всем жизненном цикле, включая вывод из эксплуатации



	РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	В разделе указываются специфические требования к товару, которые не могут быть учтены в требованиях других разделов.



	РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Продукцию необходимо поставить в течение 45 дней с момента заключения договора 



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Необходимо предоставить технический паспорт на домкратную установку УДП-160 на русском языке



РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы
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