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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – организация атомной отрасли, указанная в пункте 5 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры).

Закупочная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный организатором запроса цен для принятия решений в рамках данного запроса цен.

Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в документации по запросу цен, на которую в рамках запроса цен подается отдельное предложение.

Начальная (максимальная) цена договора [цена лота] – указанная в пункте 8 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», предельно допустимая цена договора [в отношении каждого лота отдельно], определяемая заказчиком в документации по запросу цен и рассчитываемая в порядке, установленном в Едином отраслевом стандарте закупок (Положении о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Оператор электронной торговой площадки – лицо, которое на законных основаниях осуществляет предпринимательскую деятельность по обеспечению проведения запроса цен в электронной форме на электронной торговой площадке.

Организатор запроса цен – организация, указанная в пункте 6 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», непосредственно выполняющая действия по проведению запроса цен.

Официальный сайт – Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru.

Официальный сайт заказчика – Официальный сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru.

Переторжка – дополнительный элемент запроса цен, заключающийся в добровольном повышении предпочтительности заявок на участие в запросе цен в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками цены своих первоначально поданных заявок на участие в запросе цен в случаях и порядке, определенном документацией по запросу цен.

Победитель запроса цен – участник запроса цен, предложивший наименьшую цену договора, при условии соответствия его заявки требованиям документации по запросу цен.

Поставщик товара /подрядчик /исполнитель – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях осуществить поставку товаров /работ /услуг, иных объектов гражданских прав, приобретаемых заказчиком на возмездной основе.

Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.

Участник запроса цен – поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя в рамках участия в запросе цен, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший документацию по запросу цен или запросивший разъяснения документации по запросу цен в срок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен, либо своевременно подавший заявку на участие в запросе цен [в отношении какого-либо лота]. Участник запроса цен утрачивает свой статус [в отношении какого-либо лота] после истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен [по данному лоту], если такой участник своевременно не подал свою заявку на участие в запросе цен [в отношении данного лота].

Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету запроса цен, и привлекаемое для проведения экспертизы в рамках данного запроса цен.
Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение запроса цен в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет.

Электронная форма проведения запроса цен – проведение запроса цен с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.

СОКРАЩЕНИЯ

АЭС — атомная электростанция.

ДЗО — дочерние либо зависимые общества.

ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37).

НДС — налог на добавленную стоимость.

ЦАК — Центральный арбитражный комитет в сфере закупок Госкорпорации «Росатом».

ЭТП — электронная торговая площадка.

ЭП — электронная подпись.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора/ов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.
Настоящий запрос цен проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в пункте 7 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

2.2. Требования к количеству, качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика [в отношении каждого лота] указаны в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ». Проект договора, который будет заключен по результатам запроса цен, приведен в Части 2 Тома 1.
2.3. Данная процедура запроса цен проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

2.4. Для участия в процедуре запроса цен участник запроса цен должен быть зарегистрирован и/или аккредитован на ЭТП. Правила и порядок аккредитации участника запроса цен определяются ЕОСЗ, регламентом работы и инструкциями ЭТП.

2.5. Участник запроса цен несет все расходы, связанные с участием в запросе цен, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в запросе цен [в отношении лота], иной документации, а организатор запроса цен не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса цен, а также оснований их завершения.
2.6. В любой момент вплоть до подписания договора закупочная комиссия вправе отстранить участника запроса цен, в том числе допущенного до участия в запросе цен, в случаях: 

1) обнаружения недостоверных сведений об участнике запроса цен и (или) ее уточнениях согласно пункту 3.17, существенных для допуска данного участника к запросу цен и (или) установления его места в ранжировке;

2) получения заключения ЦАК или Контрольного комитета  (пункт 21 раздела 4 «Информационная карта запроса цен») об отмене процедуры запроса цен, принятого в порядке рассмотрения жалоб;

3) подкрепленного документами факта давления таким участником запроса цен на члена закупочной комиссии, эксперта, руководителя организатора запроса цен или заказчика.

2.7. После подведения итогов запроса цен до подписания договора закупочная комиссия вправе отстранить любого участника запроса цен, в том числе победителя запроса цен, в случае обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в запросе цен и (или) ее уточнениях согласно пункту 3.17, существенных для допуска участника запроса цен к участию в запросе цен, если факт недостоверности сведений имеет документальное подтверждение.
2.8. Организатор запроса цен по решению заказчика или закупочной комиссии, разместивший на официальном сайте и на ЭТП извещение о проведении запроса цен и документацию по запросу цен, вправе отказаться от проведения запроса цен [или любого лота запроса цен] не позднее, чем за 1 (один) день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, не неся никакой ответственности перед участниками запроса цен или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки

Извещение об отказе от проведения запроса цен [или любого лота запроса цен] размещается организатором запроса цен не позднее 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса цен [или любого лота запроса цен] на официальном сайте и на ЭТП.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН
3.1. Для целей настоящей документации по запросу цен под заявкой на участие в запросе цен понимается предоставляемое участником запроса цен с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в запросе цен [в отношении лота], сделанное в электронной форме с приложением полного комплекта электронных документов согласно перечню, определенному пунктом 14 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», оформленных в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей документации по запросу цен.

3.2. Цена заявки и иные условия закупки, указанные участниками в электронных формах на ЭТП и при этом отраженные в протоколе открытия доступа к заявкам, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭТП электронных документах.

3.3.  [Участник запроса цен вправе подать заявку на участие в запросе цен на любой лот, любые несколько лотов или все лоты. В случае если участник запроса цен планирует принять участие в запросе цен по нескольким лотам, он должен подготовить заявку на участие в запросе цен на каждый такой лот отдельно. В отношении каждого лота] участник запроса цен вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую не допускается.

3.4. Заявки на участие в запросе цен должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении запроса цен и в пункте 16 раздела 4 «Информационная карта запроса цен». У участника запроса цен отсутствует возможность подать заявку на участие в запросе цен [в отношении лота] на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен [по данному лоту].
3.5. При подготовке заявки на участие в запросе цен, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе цен, был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника запроса цен без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в запросе цен.

3.6. Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе цен, был скреплен печатью участника запроса цен.

3.7. Рекомендации пунктов 3.5 и 3.6 не распространяются на официальные документы, выданные участнику запроса цен третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

3.8. Предоставляемые в составе заявки на участие в запросе цен документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником запроса цен, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника запроса цен.

3.9. При подготовке заявки на участие в запросе цен участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в запросе цен были пронумерованы.

3.10. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации по запросу цен, а также иные данные и сведения, предусмотренные документацией по запросу цен, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего раздела), входящие в состав заявки на участие в запросе цен должны быть предоставлены участником запроса цен через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в запросе цен, размещенные участником запроса цен на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в запросе цен, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. Допускается размещение 
на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
3.11. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих  дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен любой участник запроса цен вправе направить организатору запрос о разъяснении положений документации по запросу цен через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде (на бланке участника или с печатью участника) за подписью руководителя участника запроса цен или уполномоченного лица участника запроса цен по контактным реквизитам организатора запроса цен для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении запроса цен и в пункте 6 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

3.12. Организатор запроса цен в течение 1 (одного) рабочего дня после получения запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 3.11, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника запроса цен, от которого поступил запрос. Если ответ на указанный запрос требует ответа заказчика, не являющего организатором, то такой ответ размещается в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения ответа от заказчика.

3.13. Организатор запроса цен по решению заказчика, закупочной комиссии или лица, утвердившего документацию по запросу цен, вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса цен и документацию по запросу цен не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок [в отношении любого лота запроса цен]. При этом срок подачи заявок на участие в запросе цен [в отношении данного лота] должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении запроса цен и документацию по запросу цен до даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен [по данному лоту] такой срок составлял не менее 2 (двух) рабочих дней, а в случае изменения предмета запроса цен — 5 (пять) календарных дней.

3.14. Организатор запроса цен вправе в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен продлить сроки приема заявок на участие в запросе цен и, при необходимости, сроки проведения последующих процедур запроса цен, о чем организатор запроса цен в течение 1 (одного) рабочего дня размещает информацию на официальном сайте и ЭТП.

3.15. Если до окончания срока подачи заявок [в отношении данного лота] поступило менее двух заявок, организатор запроса цен вправе продлить срок подачи заявок [по данному лоту], о чем делается соответствующее извещение в том же порядке, в каком делалось извещение о проведении запроса цен. Продолжительность нового срока подачи заявок [по данному лоту] должна быть не менее 4 (четырех) рабочих дней со дня, следующего за извещением о продлении срока.

3.16. В случае, если организатор запроса цен в течение 2 (двух) часов с момента окончания срока подачи заявок, установленного извещением о проведении запроса цен и пунктом 16 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» не продлил срок подачи заявок в порядке, предусмотренном пунктом 3.15, ЭТП автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производит продление срока окончания подачи заявок [в отношении каждого лота] на 4 (четыре) рабочих дня.

3.17. В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе цен, организатор запроса цен, по решению закупочной комиссии, вправе запросить уточнение заявки на участие в запросе цен в следующем порядке:

1) затребовать у участника запроса цен отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса цен, документы, подтверждающие обладание участником запроса цен необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника запроса цен предлагать этот товар, учредительные документы, документы о крупной сделки, документы о сделки с заинтересованностью, документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;

2) направить участникам запроса цен запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в запросе цен и направлении организатору запроса цен исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках на участие в запросе цен применяются следующие правила:

· при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; 

· при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в запросе цен, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в запросе цен;

· при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в запросе цен.

Исправление иных ошибок не допускается.

3) направить участникам запроса цен запросы по разъяснению положений заявок на участие в запросе цен, не изменяющие существо заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Данные запросы могут направляться, в том числе, по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, работ, услуг, их технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры запроса цен и объем, номенклатуру и цену предлагаемых участником товаров, работ, услуг. 

3.18.
При уточнении заявок на участие в запросе цен организатором запроса цен не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам запроса цен. Предусмотренные подпунктом а) пункта 3.17 документы могут быть запрошены только единожды (в отношении каждого из документов), кроме документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

3.19. Закупочная комиссия [в отношении рассматриваемого лота] на своем заседании в отношении каждого участника запроса цен [данного лота] принимает решение о допуске к дальнейшему участию в запросе цен, либо об отказе в допуске [в отношении данного лота], по следующим основаниям:

1) несоответствие заявки по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено документацией по запросу цен), содержанию и оформлению [в отношении рассматриваемого лота], в том числе представленного технического предложения, наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора [цену лота], начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы, срока поставки товара, выполнения работ или оказания услуг. Если в заявке на участие в запросе цен указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении запроса цен и пункте 3 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в запросе цен требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов запроса цен, указанной в извещении о проведении запроса цен и пункте 17 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении запроса цен и пункте 18 раздела 4 «Информационная карта запроса цен»;
2) предоставление участником запроса цен в составе заявки на участие в запросе цен недостоверных сведений;

3) несоответствие участника запроса цен требованиям документации по запросу цен;

4) несоответствие товара, работ, услуг и (или) договорных условий, указанных в заявке на участие в запросе цен, требованиям документации по запросу цен.

3.20. [По каждому лоту отдельно] по итогам отборочной стадии закупочной комиссией принимаются решения в отношении каждого участника запроса цен о допуске к участию в запросе цен или об отказе в допуске к участию в запросе цен. Также принимается решение о проведении или непроведении переторжки, о чем указывается в протоколе заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии. Если принято решение о непроведении переторжки, закупочная комиссия в том же протоколе определяет итоги запроса цен. 
3.21. Протокол/ы заседания закупочной комиссии размещается/ются на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного/ых протокола/ов.
3.22 Если в пункте 15 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки закупочная комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки [в отношении любого лота], т.е. предоставление участникам запроса цен возможности добровольно повысить предпочтительность их заявок на участие в запросе цен путем снижения первоначально указанной в заявке цены. Снижение цены не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки на участие в запросе цен.

3.23. Форма и порядок проведения переторжки с использованием функционала ЭТП, определенные закупочной комиссией, сроки и порядок подачи новых ценовых предложений [в отношении каждого лота], указываются в письмах, приглашающих участников запроса цен на процедуру переторжки [по данным лотам], и направленных одновременно всем участникам, допущенным до участия в запросе цен.

3.24. В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники запроса цен. Участник запроса цен, приглашенный на переторжку [по какому-либо лоту], вправе не участвовать в ней тогда его предложение [в отношении данного лота], остается действующим с ранее объявленной ценой, указанной в заявке на участие в запросе цен.

3.25. Предложения участника по увеличению цены, указанной в заявке на участие в запросе цен [по любому лоту] не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки [по данному лоту] остается действующим с ранее объявленной ценой.
3.26. Переторжка может проводиться в режиме реального времени или иметь заочную форму.

3.27. Организатор запроса цен, по решению закупочной комиссии вправе отменить переторжку в любое время до момента начала переторжки (для переторжки в режиме реального времени) либо до срока окончания подачи предложений по переторжке (для заочной переторжки). Данное решение закупочной комиссии оформляется соответствующим протоколом, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола.

3.28. В рамках оценочной стадии [по каждому лоту отдельно], в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен и в пункте 17 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», закупочная комиссия ранжирует заявки по цене (с учетом результатов переторжки, если проводилась) начиная с наименьшей. При равенстве цен заявок различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировке получает участник, который раньше подал заявку на участие в запросе цен. Победителем запроса цен считается участник, предложивший минимальную цену и которому присвоено первое место.

3.29. Запрос цен признается несостоявшимся, если по окончании срока подачи заявок:

1) подана только одна заявка от одного участника (с учетом отозванных участником заявок);

2) не подана ни одна заявка (с учетом отозванных участником заявок).

3) принято решение об отказе в допуске всем участникам запроса цен, подавшим заявки;

4) принято решение о допуске только одного участника запроса цен.

3.30. Если предусмотрено два и более лота, запрос цен признается несостоявшимся только по тому лоту, в отношении которого выполняются положения пункта 3.29.

3.31. В случае, указанном в подпункте а) пункта 3.29, закупочная комиссия по согласованию с заказчиком рассматривает единственную заявку в порядке, установленном пунктами 3.17 – 3.20. Если данная заявка и подавший ее участник закупки отвечают всем требованиям, установленным в извещении и документации по запросу цен, а также в случае признания запроса цен несостоявшимся по основанию, указанному в подпункте г) пункта 3.29, закупочная комиссия вправе дать одну из двух рекомендаций:

1) рекомендовать заказчику заключить договор с таким единственным участником запроса цен, а также провести с таким участником переговоры по снижению цены договора, 

2) рекомендовать заказчику не заключать договор.

Рекомендация закупочной комиссии с обоснованием приводится в соответствующем протоколе ее заседания.

3.32. Заказчик при наличии рекомендации закупочной комиссии о заключении договора вправе принять решение о заключении (либо не заключении) договора с единственным участником запроса цен, либо принять решение о проведении повторной закупки.

3.33. В случае принятия решения о заключении договора [в отношении лота], заказчик передает победителю запроса цен или участнику запроса цен, с которым заключается договор согласно пункту 3.32, 3.40, 3.41  проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса цен или участником запроса цен, с которым заключается договор [по данному лоту], в заявке на участие в запросе цен, в проект договора, прилагаемый к документации по запросу цен. Победитель запроса цен или участник запроса цен, с которым заключается договор [по данному лоту], обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в срок, указанный в пункте 18 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», а также представить обновленные сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 13.7 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи заявки на участие в запросе цен и до подписания договора. В случае отсутствия изменений, победитель запроса цен [по данному лоту] представляет справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

3.34.  [Если по результатам проведенного запроса цен по двум и более лотам заказчик намерен заключить договор с одним и тем же лицом, с этим лицом может быть заключен один договор, объединяющий условия всех таких лотов. В любом случае при заключении такого договора все условия, определенные по результатам запроса цен в рамках каждого лота, должны остаться неизменными.]

3.35. Договор [в отношении каждого лота] с победителем запроса цен или участником запроса цен, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 3.32, 3.40, 3.41 будет заключен в срок, указанный в пункте 18 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

3.36. Перед подписанием договора между заказчиком и победителем запроса цен или участником запроса цен, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 3.32, 3.40, 3.41,  могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в документации по запросу цен или заявке победителя запроса цен или участника, с которым принято решение заключить договор. Преддоговорные переговоры допускаются: 

а)
по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора;

б)
по изменению объемов продукции не более чем на 30% и без увеличения цен (расценок);

в)
по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.;

г)
направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, в документации по запросу цен и заявке победителя запроса цен или участника, с которым принято решение заключить договор;

д)         направленные на уточнение сроков исполнения обязательств по договору, если его подписание затягивается вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК или в Федеральной антимонопольной службе России.

3.37.
Все результаты переговоров фиксируются протоколом преддоговорных переговоров, подписываемым заказчиком и победителем запроса цен или участником запроса цен, с которым принято решение заключить договор. [Для заказчиков первой группы] протокол преддоговорных переговоров подлежит размещению на официальном сайте, если в их ходе поменялись объем, цена и (или) срок исполнения договора по сравнению с указанными в извещении о проведении запроса цен, документации по запросу цен и заявке на участие в запросе цен победителя запроса цен или участника, с которым принято решение заключить договор.

3.38.
Если [в отношении лота] подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора согласно пункту ) вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК или Федеральной антимонопольной службе России, а также в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, срок заключения договора, а так же сроки исполнения обязательств по договору могут быть продлены сверх нормативного срока на количество дней рассмотрения жалобы или одобрения коллегиальным органом управления заказчика.

3.39.
Заказчик вправе отказаться от заключения договора по результатам запроса цен:

а)
в случае изменения потребностей заказчика или при наличии у заказчика иных обоснованных причин;

б)
при непредоставлении участником, с которым заключается договор, лицензий и (или) свидетельств о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, в случае если требуемая в соответствии с пунктом 11.2 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» документации по запросу цен лицензия и (или) свидетельство о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг закончило свое действие с момента окончания подачи заявок до момента выбора победителя запроса цен.

3.40.
В случае отказа от заключения договора по основанию, указанному в подпункте б) пункта 3.39, заказчик имеет право заключить договор с участником, занявшим второе место.

3.41. В случае отказа победителя запроса цен от подписания договора организатор закупки или заказчик вправе потребовать подписания договора от участника запроса цен, занявшего второе место, затем — третье место и так далее.

3.42. Победитель запроса цен [по какому-либо лоту] или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 3.32, 3.40, 3.41 признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении запроса цен и в пункте 18 раздела 4 «Информационная карта запроса цен»:

1) прямой письменный отказ от подписания договора;

2) не подписание участником проекта договора в срок в соответствии с пунктом 3.33;

3) не предоставление обеспечения договора в случае, если в документации по запросу цен было установлено требование обеспечения договора;

4) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации по запросу цен и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров.

3.43. В случаях, когда победитель запроса цен уклоняется от заключения договора на условиях настоящей документации по запросу цен, заказчик вправе по своему усмотрению:

1) заключить договор с другим участником, занявшим следующее место [в отношении данного лота], а также провести переговоры с ним по уменьшению цены его заявки;

2) провести повторную процедуру закупки;

3) отказаться от заключения договора и прекратить процедуру запроса цен.

3.44. В случае уклонения победителя запроса цен [по какому-либо лоту] или участника [в отношении данного лота], с которым заключается договора в соответствии с пунктом 3.32, 3.40, 3.41 от подписания договора,  заказчик должен в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», направить предложение о включении сведений о таком участнике запроса цен в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

3.45. Сведения об участнике запроса цен будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроком на 2 года в следующих случаях:

а) если такой участник запроса цен:

- будучи признанным победителем запроса цен [по какому-либо лоту] уклонился от заключения договора;

- будучи участником [в отношении данного лота], с которым заключается договор в соответствии с пунктами 3.32, 3.40, 3.41, уклонился от заключения договора;

- будучи победителем запроса цен или участником запроса цен [в отношении данного лота], с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора до подписания договора, если такое требование установлено в документации по запросу цен;

б) если договор, заключенный с участником запроса цен по результатам запроса цен, будет расторгнут по решению суда в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

3.46. В случае, если указано в пункте 19 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», победитель запроса цен или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 3.32, 3.40, 3.41, должен предоставить в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»), обеспечение исполнения одного или нескольких видов обязательств по договору из следующих:

а ) обязательства по возврату аванса;

б) исполнение обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора);

в) исполнение гарантийных обязательств,

в одной или нескольких из следующих форм:

а) безотзывная банковская гарантия, выданная банком;

б) поручительство;

в) в форме денежных средств путем их перечисления заказчику.

3.47. Виды обязательств по договору, в отношении которых требуется предоставление обеспечения исполнения, форма, размер, срок предоставления и срок действия таких обеспечений указаны в пункте 19 раздела 4 «Информационная карта запроса цен». 

3.48. Соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору должно быть предоставлено в порядке, в сроки и на условиях предоставления такого обеспечения, установленные проектом договора (часть 2 «Проект договора») [либо в случае отсутствия в проекте договора, при условии предоставления обеспечения до заключения договора, устанавливаются типовые требования к обеспечению, указанные в типовых договорах, утвержденных распорядительными документами Госкорпорации «Росатом»].

3.49 Поручитель/банк-гарант должен соответствовать требованиям, установленным распорядительным документом Госкорпорации «Росатом», к поручителям/гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, и размещенным на официальном сайте закупок атомной отрасли: http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы»/ «Нормативные документы по закупочной деятельности атомной отрасли»/ «Требования к поручителям и гарантам», а также требованиям, предусмотренным проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

3.50 К обеспечению исполнения обязательств по договору в форме поручительства или банковской гарантии в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (выданной не ранее 30 (тридцати) дней до дня предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору). 

3.51. По решению заказчика, перечень документов, указанных в пункте 3.50 может быть ограничен только документами, необходимыми для актуализации уже имеющегося у заказчика комплекта документов соответствующего поручителя или банка-гаранта.

3.52. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по договору должен составлять:

- для обеспечения возврата аванса (кроме поручительства) - срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней;

- для обеспечения договора (кроме поручительства) - срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней;

- для обеспечения исполнения гарантийных обязательств (кроме поручительства) - срок гарантийных обязательств плюс 60 дней.

Срок действия поручительства, принятого в качестве обеспечения возврата аванса, исполнения договора или исполнения гарантийных обязательств, должен составлять срок исполнения соответствующего обязательства плюс 1 (один) год.

3.53. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по договору соответствующий поставщик товара /подрядчик /исполнитель должен предоставить заказчику/организатору запроса цен иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

3.54. [при необходимости, в случае если заказчик допускает уменьшение размера, либо отказ от авансового платежа] Если в заявке участника запроса цен содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем запроса цен или с участником запроса цен, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 3.32 и 3.43, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания победителя запроса цен или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.

4. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН

Следующие условия проведения запроса цен являются неотъемлемой частью настоящей документации по запросу цен, уточняют и дополняют положения разделов 1…3 документации по запросу цен

	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Предмет запроса цен 
Состав и объем товара:
	право заключения договора на поставку  контроллерного оборудования 
Указан в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»



	2. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится запрос цен
	Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07 февраля 2012 №37 (в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 15 февраля 2013 № 46) (протокол от 07.02.2012 № 37), с учетом приказа/ов генерального директора Госкорпорации«Росатом» от 15.02.2013 № 149_П_

	3. 
	Сроки поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг

Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг
Условия оплаты 


	Сроки поставки товара: 

В течение 112  календарных дней  с момента двустороннего подписания договора.          

Место поставки товара:
Автотранспорт: склад ТСЦ ФГУП «ГХК», расположенный по адресу: ЗАТО Железногорск, Красноярский край, г. Железногорск, ул.Ленина, 76. Лица, доставляющие продукцию должны быть гражданами РФ.
Срок и условия оплаты: 

Оплата  в течение 30 календарных дней на основании выставленных счетов, счетов-фактур на каждую поставленную партию товара, по факту приемки каждой партии на складе покупателя.

	4. 
	Количество лотов 
	1

	5. 
	Заказчик
	ФГУП «Горно-химический комбинат».

Место нахождения: Россия, 662972, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск Красноярского края, ул. Ленина, д.53

Почтовый адрес: Россия, 662972, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск Красноярского края, ул. Ленина, д.53

	6. 
	Организатор запроса цен
	Отдел закупок ФГУП «Горно-химического комбината»
Место нахождения: 662972, РФ, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Красноярского края, ул. Ленина, д.53.

Почтовый адрес: 662972, РФ, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Красноярского края, ул. Ленина, д.53.

Контактное лицо: Собчак Елена Викторовна, тел./факс 8 (3919) 73-13-78, 8 (3919) 73-15-49, эл.почта: oz0813@mcc.krasnoyarsk.su

	7. 
	Информационное обеспечение проведения запроса цен 
	Официальный сайт – Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru.  

Официальный сайт заказчика – Официальный сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru. Настоящий запрос цен проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: http://a-k-d.ru/

	8. 
	Начальная (максимальная) цена договора 
	2 772 002 (два миллиона семьсот семьдесят две тысячи два) рубля 06 копеек. 
В начальную цену включены: стоимость самого товара, НДС-18%, расходы по транспортировке товара до места доставки, упаковка, стоимость технической документации на русском языке, уплата таможенных сборов и пошлин и другие обязательные платежи.

	9. 
	Официальный язык запроса цен
	русский

	10. 
	Валюта запроса цен
	российский рубль

	11. 
	Требования, предъявляемые к участникам запроса цен 
	11.1. должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

11.2. должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);

11.3. должен раскрывать в составе заявки на участие в запросе цен информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);

В отношении участников запроса цен, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.

В отношении участников запроса цен, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

11.4. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

11.5. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

11.6. отсутствие сведений об участнике аукциона в реестре недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и/или в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

	12. 
	Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам 
	Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам приводятся в томе 2 «Техническая часть».

12.1. Гарантийные обязательства - в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования покупателем.
 12.2. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении и находится в работоспособном состоянии и произведён не ранее января 2013г, серийно выпускаемым. Не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных частей. Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Должен иметь гарантийные талоны и паспорта, заверенные печатью. Поставщик одновременно с передаваемой продукцией предоставляет сертификаты или другие документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность продукции. Весь товар должен быть скомплектован по местам согласно принадлежности к конкретному типу продукции, а тара должна быть легко идентифицируема и промаркирована по позиционно согласно выставляемой товарной накладной.
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в  документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен  может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]

	13. 
	Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам запроса цен и включаемые участником в состав заявки на участие в запросе цен [в случае требования по лотам различных документов – c указанием номеров лотов, для которых эти документы необходимо предоставить] 
	13.1. отсканированная копия оригинала свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

13.2. отсканированная копия оригинала документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса цен (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, отсканированный оригинал доверенности, если заявка подписывается по доверенности);

13.3. отсканированная копия оригинала решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса цен заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе цен, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника запроса цен о том, что данная сделка для такого участника запроса цен не является крупной или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом; 

13.4. отсканированная копия оригинала решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника запроса цен выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе цен, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника запроса цен о том, что данная сделка для такого участника запроса цен не является сделкой с заинтересованностью или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.

В случае, если получение решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 13.3 и 13.4, до истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении таких сделок, участник запроса цен обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса цен представить вышеуказанные решения до момента заключения договора.

13.5. отсканированная копия оригинала уведомления о возможности применения участником запроса цен упрощенной системы налогообложения (для участников запроса цен, применяющих ее).

13.6. документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

13.7. отсканированная копия оригинала полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса цен выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

13.8. отсканированная копия оригинала учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);

13.9. подтверждение в форме 1 «Заявка на участие в запросе цен» о ненахождении участника запроса цен в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника запроса цен решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника запроса цен, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника запроса цен.

13.10. Участник запроса цен вправе приложить к заявке на участие в запросе цен иные документы, которые, по мнению участника запроса цен, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в запросе цен.

	14. 
	Состав заявки на участие в запросе цен и порядок размещения документов в составе заявки на участие в запросе цен
	Срок действия заявки: заявка на участие в запросе цен действительна в течение срока, указанного участником процедуры закупки в данной заявке, но не менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе цен.

1) заявка на участие в запросе цен по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу цен (раздел 5, Форма 1);

2) анкета (раздел 5, Форма 2): Таблица 1 «Сведения об участнике запроса цен», Таблица 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)».

Таблица 2 должна быть оформлена по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу цен. Все сведения и документы обязательны к предоставлению. 

Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в запросе цен в двух форматах: *.pdf и *.xls;

3) документы, указанные в пункте 13 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», подтверждающие соответствие участника запроса цен установленным требованиям;

4) техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу цен (раздел 5, Форма 3), в том числе содержащее:

· описание предлагаемых функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;

· указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать предлагаемый товар;

· описание комплектации предлагаемого товара;

· указание количества предлагаемого товара, объема работ или услуг или порядка его определения;

· указание даты производства товара.
5) наименование головного разработчика (в соответствии с Р 50-605-80-93), головного изготовителя (в соответствии с Р 50-605-80-93) и страны происхождения оборудования.

	15. 
	Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в заявке цены договора
	невозможна 



	16. 
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен)
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен):

На электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом » в сети «Интернет» по адресу: http://a-k-d.ru/
срок: 04-00 (время московское)  «29 » июля 2013  года



	17. 
	Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок
	Не позднее: «19   » 08   2013 года. 

Адрес:  Россия, 662972, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Красноярского края, ул. Ленина, д.56.

Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен и подведение итогов запроса цен: 

не позднее  «  19  » 08   2013 г.

	18. 
	Срок заключения договора


	Победитель запроса цен обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со стороны победителя запроса цен договор в течение 10 (десяти) дней со дня направления договора.

Договор заключается в течение 20 дней, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов в запросе цен. До заключения договора, победитель запроса цен представляет обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в случае, если в такие сведения были внесены изменения либо справку об отсутствии изменений. Срок подписания победителем запроса цен справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

	19. 
	Обеспечение исполнения договора 
	не требуется

	20. 
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств
	

	21. 
	Порядок обжалования действий заказчика, организатора запроса цен, закупочной комиссии
	Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора запроса цен, закупочной комиссии при проведении запроса цен могут быть направлены в ЦАК в отсканированном виде по электронному arbitration@rosatom.ru.

Направление жалоб допускается в любое время проведения запроса цен, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов запроса цен, протокола о признании запроса цен не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения запроса цен.

Условия и положения документации по запросу цен могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.

На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. 

Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.
Решение органа заказчика по рассмотрению жалоб может быть обжаловано в ЦАК, а решения ЦАК — в Контрольный комитет Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте результата рассмотрения жалобы.

	22. 
	Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении запроса цен
	О фактах злоупотреблений участник запроса цен может заявить в Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 

1.
Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2.
Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;

3.
Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом».


5. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН

Форма 1.

Фирменный бланк участника запроса цен

«___» __________ 20___ года №______

Лот __

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН (Форма 1)

Изучив извещение о проведении запроса цен на право заключения договора/ов на ________________________, опубликованное на официальном сайте,  на официальном сайте заказчика и на электронной торговой площадке __Аукционный Конкурсный Дом в сети «Интернет» по адресу: http://a-k-d.ru/, запрос цен № ___ [указывается номер запроса цен на ЭТП], документацию по запросу цен, __________________________________________________________________________________, 

(полное наименование участника запроса цен с указанием организационно-правовой формы) 

ИНН ________________________________________________________,

(ИНН участника запроса цен)

зарегистрированное по адресу ________________________________________________________,

(юридический адрес участника запроса цен)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника запроса цен)

выражает согласие исполнить условия, указанные в извещении о проведении запроса цен и документации по запросу цен, условия договора, предусмотренные Частью ЧАСТЬ 2 «Проект договора» Тома 1 документации по запросу цен, и предлагаем товар (работы, услуги) согласно Приложению к заявке «Техническое предложение».

	№

п/п
	Наименование

товара
	Количество товара 
	Ед. изм.
	Цена за единицу, руб. без НДС (не должна превышать цену за единицу установленную в Технической части запроса цен)

	Цена всего, руб. без НДС
	Цена всего, руб. с НДС

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	


ИТОГО цена договора (с учетом установленного порядка формирования цены договора) [единицы товара, единичных расценок или тарифов работ] составляет: _________ (____________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп., включая (перечисляются расходы, связанные с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг, включаемые в цену товара, работ, услуг)

Данное предложение действительно до «___» __________ 20___ года.

Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг: ________________________;
Сроки и условия оплаты: ___________________________.

Для юридических лиц: Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование участника запроса цен) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _______________________ (наименование участника запроса цен) банкротом, деятельность ______________________ (наименование участника запроса цен) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в Таблице 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» формы 2 «Анкета участника запроса цен», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором запроса цен), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором запроса цен) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.
В случае признания нас победителем запроса цен, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по запросу цен и условиями нашей заявки на участие в запросе цен, а также представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на участие в запросе цен и до подписания договора. В случае отсутствия изменений мы берем на себя обязательства представить справку об отсутствии изменений. Справка, подтверждающая актуальность информации будет подписана и предоставлена нами не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в запросе цен, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.
Нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на исполнение обязательств по договору/ поручительства/ передачи заказчику в залог денежных средств] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения исполнения договора] на сумму __% от цены договора [вид, срок, сумма обеспечения исполнения договора указываются в соответствии с частью 2 «Проект договора» и/или пунктом 19 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» документации по запросу цен]
Нами будет представлено обеспечение возврата аванса в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на возврат аванса/ поручительства/ передачи заказчику в залог денежных средств] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения возврата аванса] на сумму ___________.
В случае, если нашей заявке на участие в запросе цен будет присвоено второе место, а победитель запроса цен будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по запросу цен и условиями нашей заявки на участие в запросе цен.

Мы, _______________________________________ согласны с условием, что

 
(наименование организации или Ф.И.О. участника запроса цен)

сведения о нас будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в следующих случаях:

1) если мы:

· будучи признанным победителем запроса цен, уклонимся от заключения договора;

· будучи участником, занявшим второе место, если победитель запроса цен уклонился от заключения договора, и так далее при занятии третьего и следующего мест (если соответствующая ранжировка проводилась), уклонимся от заключения договора;

· будучи единственным участником запроса цен, подавшим заявку на участие в запросе цен, либо участником запроса цен, признанным единственным участником запроса цен, уклонимся от заключения договора;

· будучи участником, с которым заключается договор, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации по запросу цен;

2) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего открытого запроса цен, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по запросу цен, информация по сути наших предложений в данном запросе цен представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе цен:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 14 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» в формате. 

	№

п/п
	Наименование документа 
	Число

страниц

	1. 
	Анкета (форма 2)
	

	2. 
	Отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц)
	

	3. 
	…
	

	4. 
	…
	

	…
	
	

	
	
	

	…
	
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

2. Заявку на участие в запросе цен следует оформить на официальном бланке участника запроса цен. 

3. Участник запроса цен присваивает заявке на участие в запросе цен дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

4. Участник запроса цен должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5. Участник запроса цен должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в запросе цен документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника запроса цен, согласно требованиям пункта 14 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

6. Участнику запроса цен рекомендуется подписать и скрепить печатью заявку на участие в запросе цен в соответствии с порядком, указанным в пунктах 3.5, 3.6.
Форма 2.

Приложение к заявке на участие 
в запросе цен

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на ______________________

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2)

Лот __

Участник запроса цен: ________________________________ 

Таблица 1. Сведения об участнике запроса цен.

	№
	Наименование
	Сведения об участнике запроса цен

	1. 
	Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника запроса цен – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2. 
	Организационно - правовая форма
	

	3. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
	

	4. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника запроса цен – физического лица
	

	5. 
	Виды деятельности
	

	6. 
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	7. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	8. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	9. 
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	10. 
	Фактическое местоположение
	

	11. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	12. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	13. 
	Адрес электронной почты 
	

	14. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	15. 
	Размер уставного капитала
	

	16. 
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	17. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника запроса цен в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	18. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника запроса цен, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	19. 
	Орган управления участника запроса цен – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса цен и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	20. 
	Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника запроса цен с указанием должности, контактного телефона, эл.почты 
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

2. Участник запроса цен приводит номер и дату заявки на участие в запросе цен, приложением к которой является данная анкета участника запроса цен.

3. Участник запроса цен указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника запроса цен для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором запроса цен.

5. Заполненная участником запроса цен анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».
Таблица 2. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

СПРАВКА

о цепочке собственников участника процедуры закупки, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

Справка о цепочке собственников участника» расположена в приложении к настоящему Извещению (только в электронной форме в формате xls), и является неотъемлемой частью настоящего Извещения.

Форма 3.

Приложение к заявке на участие

в запросе цен

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на ______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3)

Лот __

Участник запроса цен: ________________________________ 

Суть технического предложения

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

2. Участник запроса цен приводит номер и дату заявки на участие в запросе цен, приложением к которой является данное техническое предложение.

3. Участник запроса цен указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

5. Техническое предложение участника запроса цен, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать [указывается в соответствии с [для закупок работ, услуг]
· описание участником в его заявке выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

· указание объема работ или услуг или порядка его определения;

· [при необходимости, в случае установления соответствующего требования  в пункте 13 раздела 4 «Информационная карта запроса предложений»] документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.

[для закупок товаров] 

· наименование головного разработчика (в соответствии с Р 50-605-80-93), головного изготовителя (в соответствии с Р 50-605-80-93) и страны происхождения оборудования;

· описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;

· указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

· описание комплектации товара;

· указание количества товаров.

6. Участник запроса цен в данной форме должен подтвердить выполнение каждого технического требования (том 2)
ЧАСТЬ 1. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

Проект договора приведен в приложении к документации к открытому запросу цен в электронной форме. 
Встречные предложения участников запроса цен по проекту договора не допускаются.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 

на поставку контроллерного оборудования 
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на право заключения договора на  поставку контроллерного оборудования 

1. Наименование лота: поставка контроллерного оборудования 

2. Технические характеристики товара:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в  документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен  может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность

(наименование работ, услуг)


	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.
	Количество

(объем работ, содержание услуг)


	Единица

 Измерения


	Начальная (максимальная) цена за ед. без НДС, руб.
	Стоимость с НДС (18%),руб.

	1. 
	Антенна для Siemens MC35i T
	Сопротивление 50 Ом;

Стандарт GSM;
Коэффициент усиления не менее 5 dB;
Длина кабеля не менее 3,5 м;
Ветровая нагрузка не менее 200 км/ч;
КСВ - 1,9:1;
Разъем FME;

Крепление на магнитной базе 50 мм для установки на вертикальной поверхности;

Совместимость с терминалами Siemens MC35i T;

Поддерживаемый диапазон частот 872-960 МГц / 1710-1885 Мгц.
	4
	Шт
	468,65
	2 212,01

	2. 
	Блок питания для Siemens TC35I
	Вход: 220 В, 50 Гц, 14Вт ;

Выход: 12 В, 0.5 А;

Разъем: RJ-11, 6-pin;
	4
	Шт
	355,65
	1 678,67

	3. 
	Конвертер SD-100B-24

(или эквивалент)
	Корпус - перфорированный кожух;
Мощность не менее 100 Вт и не более 105 Вт;
Количество выходов – 1;
Входное напряжение 1 - 36 [24] В;
Выход 24В @ 4.2А;
Изоляция Вход-Выход: 1.5 кВ;
Защита от короткого замыкания;
Защита от перегрузки;
Защита от перенапряжения;
Сертификат безопасности 24V and 48V input meet LVD;
Сертификат ЭМС: EN55022 class B, EN61000-4-2,3,4,6,8, ENV50204;

Рабочая температура: -10...60 °C;
Размер не более 199.0x98.0x38.0.
	2
	Шт
	1 509,32
	3 562,00

	4. 
	Центральный процессор SIMATIC S7-300, ЦПУ CPU 317-2 PN/DP 6ES7317-2EK14-0AB0
(или эквивалент)
	Центральный процессор с большим объемом памяти программ;

Предназначен для работы в системах Component Based Automation (CBA), базирующихся на использовании коммуникационного стандарта PROFINET;

Поддержка функций PROFINET proxy для интеллектуальных устройств PROFIBUS DP систем Component Based Automation (CBA);

Высокая производительность при выполнении логических и математических операций;

Встроенный комбинированный интерфейс MPI / PROFIBUS DP (ведущее/ ведомое DP устройство);

Встроенный интерфейс Industrial Ethernet с поддержкой стандарта PROFINET;

Программирование с использованием стандартных инструментальных средств, а также инструсентальных средств проектирования;

Поддержка изохронного режима;

Поддержка приоритетного запуска приборов ввода-вывода;

Поддержка функций интеллектуального прибора ввода-вывода;

Использование общих приборов ввода-вывода;

Поддержка протокола MRP для скоростного реконфигурирования поврежденной кольцевой сети PROFINET;

Версия аппаратуры не ниже 01;
Версия операционной системы не ниже V3.2;
Сопутствующее программное обеспечение STEP7 V5.5 или выше;
Внешнее напряжение питания центрального процессора:

Номинальное значение =24 В;

Допустимый диапазон отклонений =19.2 ... 28.8 В;

Номинальный потребляемый ток 750 мА при =24 В;
Ток холостого хода, типовое значение 150 мА;
Импульсный ток включения, типовое значение 4 А;
I2t - 1 A2c;
Потери мощности - типовое значение не более 4.65 Вт;
Рабочая память:

Встроенная не менее 1 Мб;

Энергонезависимая область памяти для сохранения блоков данных не менее 256 Кб.

Загружаемая память:

Вид - микрокарта памяти (MMC);

Ёмкость не более 8 Мбайт;

Сохранение данных в MMC не менее 10 лет;

Сохранение данных при перебоях в питании;

Отсутствие буферной батареи.

Программные блоки CPU:

Общее количество блоков не менее 2048 (DB, FB, FC);

Блоки данных (DB):

Количество не более 2048 с диапазоном номеров от 1 до 16000;

Размер блока не более 64 Кб.

Функциональные блоки (FB):

Количество не более 2048 с диапазоном номеров от 0 до 7999;

Размер блока не более 64 Кб;

Функции (FC):

Количество не более 2048 с диапазон номеров от 0 до 7999;

Размер блока не более 64 Кб.

Организационные блоки (OB) размер блока не более 64 Кб;

Глубина вложения блоков:

На приоритетный класс 16;

Дополнительно на OB обработки ошибок 4.

Время выполнения логических операций не более 0.025 мкс;
Время выполнения операций со словами не более 0.03 мкс;
Время выполнения математических операций с фиксированной точкой не более 0.04 мкс;
Время выполнения математических операций с плавающей точкой не более 0.16 мкс;
Таймеры/счетчики

S7 счетчики:

Количество 512;

Сохраняющие состояния при перебоях в питании контроллера;

Диапазон счета 0 ... 999;

IEC счетчики типа SFB.
S7 таймеры: 

Количество 512;

Сохраняющие состояния при перебоях в питании контроллера;

Настройка T0 … T511;

Диапазон выдержек времени 10 мс ... 9990 с.

IEC таймеры:

Тип SFB;

Энергонезависимые области памяти, суммарно не менее 256 Кб;

Блоки данных (DB):

Количество не более 2048 с нумерацией от 1 до 16000;

Размер блока не более 64 Кб;

Настройка свойства энергонезависимости в свойствах DB

Объем локальных данных на приоритетный класс, не более 

32 Кб и не более 2 Кб на блок.

Адресное пространство ввода/вывода:

Для входов 8 Кб;

Для выходов 8 Кбайт.

Дискретные каналы:

Ввода 65536;

Вывода65536;

Ввода в системе локального ввода/вывода 1024;

Ввода в системе локального ввода/вывода 1024.

Аналоговые каналы:

Ввода 4096;

Вывода 4096;

Ввода в системе локального ввода/вывода256;

Ввода из них в системе локального ввода/вывода 256.

Аппаратная конфигурация:

Количество базовых блоков не более 1;

Количество стоек расширения не более 3;

Количество модулей на стойку не более 8; исключая блок питания, центральный процессор и/ или интерфейсный модуль;

Количество ведущих DP устройств не более:

Встроенных 1;

Через коммуникационные процессоры 4.

Максимальное количество функциональных модулей и коммуникационных процессоров:

Функциональных модулей (FM) 8;

Коммуникационных процессоров(PtP соединения) 8;

Коммуникационных процессоров PROFIBUS и Ethernet

10.

Поддерживаемые языки программирования:

LAD, FBD, STL, SCL, CFC, GRAPH, HiGraph.

Парольная защита доступа;

Буфер диагностических сообщений на 100 последних сообщений об ошибках;
Необслуживаемое сохранение данных;
PG/OP функции связи;
Обмен глобальными данными через MPI;
Открытый обмен данными через TCP/IP;

PROFINET CBA/IO;

Интерфейсы:
1x MPI/PROFIBUS DP +1x Ethernet (2 коммутируемых порта), RS 485/ PROFIBUS + MPI, Ethernet, 2x RJ45.
	1
	Шт
	172 396,04
	203 427,33

	5. 
	Преобразователь интерфейсов ADAM-4542+-AE

(или эквивалент)
	Тип оптического волокна – одномод;
Не менее 1 порта RS-232/422/485;
Скорость передачи данных до 115,2 кбит/с;
Полно- или полудуплексный режим передачи;
Длина линии связи не менее 15 км;
Тип коннектора оптического волокна SC.
	17
	Шт
	13 340,96
	267 619,72

	6. 
	Контроллер OWEN ПЛК 

(или эквивалент)
	Унифицированный корпус для крепления на DIN-рейку (ширина 35 мм), длина 105 мм (6U), шаг клемм 7,5 мм;

Степень защиты корпуса IР20;

Напряжение питания 90. 264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47... 63 Гц;

Потребляемая мощность не более 6 Вт;

Ток 4...20 мА или напряжение 0...10 В;

Сопротивление нагрузки от 150 до 900 Ом для токового сигнала и свыше 10 кОм для сигнала напряжения

Индикация передней панели:
1 индикатор питания;

6 индикаторовсостояний дискретных входов;

4 индикатора состояний выходов;

1 индикатор наличия связи с CoDeSys;

1 индикатор работы программы пользователя.

Центральный процессор:
32-х разрядный RISC-процессор, частота не менее 200 МГц на базе ядра АRМ9;

Объем оперативной памяти 8 МВ;

Объем энергонезависимой памяти хранения ядра СоDеSуs, программ и архивов не менее 4 МВ;

Размер Retain-памяти 4 кВ;

Время выполнения цикла ПЛК минимальное 250 мкс (нефиксированное), типовое от 1 мс;

Количество дискретных входов не менее 6;
Гальваническая изоляция дискретных входов групповая;
Электрическая прочность изоляции дискретных входов не менее 1,5 кВ;
Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход:
1 кГц при программной обработке;

10 кГц при применении аппаратного счетчика и обработчика энкодера;

Количество дискретных выходов 4 э/м реле;
Сигнал, подаваемый на дискретный вход - с помощью сухого контакта или ключа, коммутирующего общую клемму дискретных входов и клемму конкретного входа;

Суммарное сопротивление контакта и линии подключения должно быть не более 100 Ом;
Характеристики дискретных выходов:
Ток коммутации до 2 А при напряжении не более 220 В 50Гц и cos j > 0,4;
Гальваническая изоляция дискретных выходов индивидуальная;
Электрическая прочность изоляции дискретных выходов не менее 1,5 кВ;

Количество аналоговых входов 4;
Типы поддерживаемых унифицированных входных сигналов:
Напряжение 0...1 В, 0...10 В, -50...+50 мВ;
Ток 0...5 мА, 0(4)...20 мА;
Сопротивление 0...5 кОм;
Типы поддерживаемых датчиков:
Термосопротивления:

ТСМ50М, ТСП50П, ТСМ100М, ТСП100П, ТСН100Н, ТСМ500М, ТСП500П, ТСН500Н, ТСП1000П, ТСН1000Н;
Термопары:

ТХК (L), ТЖК (J), ТНН (N), ТХА (K), ТПП (S), ТПП (R), ТПР (В), ТВР (А-1), ТВР (А-2);
Разрядность встроенного АЦП 16 бит;
Внутреннее сопротивление аналогового входа: 50 Ом;
В режиме измерения тока около 10 кОм;
В режиме измерения напряжения 0...10 В;
Время опроса одного аналогового входа 0,5 с;
Предел основной приведенной погрешности измерения аналоговыми входами 0,5 %;

Количество аналоговых выходов 2;
Разрядность ЦАП 10 бит;

Питание аналоговых выходов - встроенное, общее на все выходы;
Гальваническая изоляция аналоговых выходов – групповая;
Электрическая прочность изоляции аналоговых выходов не менее 1,5 кВ;

Интерфейсы: Ethernet 100 Base-T, RS-232, RS-485.

Скорость обмена по интерфейсам RS от 4800 до 115200 bps;
Протоколы: ОВЕН, ModBus-RTU, ModBus-ASCII, DCON, ModBus-TCP, GateWay (протокол CoDeSys).
Среда программирования CoDeSys 2.3.8.1 (и старше);
Интерфейс для программирования и отладки RS-232 или Ethernet.
	1
	Шт
	12 221,75
	14 421,67

	7. 
	Логический модуль 6ED1052-1MD00-0BA6

(или эквивалент)
	Встроенные дисплей и клавиатура;
Память не менее 200 блоков, с возможностью расширения внешними модулями;

Входное напряжение 12/24 В постоянного тока;

Допустимый диапазон 10.8 ... 28,8 В постоянного тока;

Защита от обратной полярности;

Потребление тока:

12 В постоянного тока 60 ... 175 мА;

24 В постоянного тока 40 ... 100 мА.

Буферизация электрического пробоя:

12 В постоянного тока 2 мс;

24 В постоянного тока 5 мс.

Потери мощности:

12 В постоянного тока 0,7 ... 2,1 Вт;

24 В постоянного тока 1,0 ... 2,4 Вт.

Резервирование часов реального времени при 25°C:

Не менее 80 часов без карты аккумулятора;

Не менее 2 лет с картой аккумулятором.

Погрешность часов реального времени± 2 с/сут;

Цифровые входы:

Количество не менее 8;

Число быстродействующих входов 4 (I3, I4, I5, I6);

Входная частота:

Нормальный вход макс. 4 Гц;

Быстродействующий вход макс. 5 кГц.

Входное напряжение L+:

Сигнал 0не более 5 В постоянного тока;

Сигнал 1 не более 8,5 В постоянного тока.

Входной ток:

При сигнале 0 не более 0,85 мА (I1...I6), не более 0,05 мА (I1, I2, I7, I8);

При сигнале 1 не менее 1,5 мА (I3... I6 не менее 0,1 мА (I1, I2, I7, I8).

Время задержки:

При переходе от 0 к 1 тип. 1,5 мс не более 1,0 мс (I3 ... I6);

При переходе от 1 к 0 тип. 1,5 мс не более 1,0 мс (I3 ... I6)

Длина неэкранированной линии до 100 м;

Аналоговые входы:

Количество не менее 4 (I1=AI3, I2=AI4, I7=AI1, I8=AI2);

Диапазон 0 ... 10 В постоянного тока полное входное сопротивление 72 кОм;

Время цикла для генерации аналогового значения 300 мс;

Максимальное входное напряжение 28,8В постоянного тока;

Длина витой экранированной линии до 10 м

Предел погрешности ± 1.5 % при FS;

Цифровые выходы:

Количество не менее 4;

Тип выхода - релейные выходы;

Потенциальная развязка;

Группами по 1;

Управление цифровым входом;

Непрерывный ток Ith (на одну клемму) макс. 10 А на реле;

Импульсный ток макс. 30 А;

Нагрузка из ламп накаливания (25000 циклов переключения) 1000 Вт;

Люминесцентные лампы с балластным сопротивлением (25000 циклов переключения) 10 x 58 Вт;

Люминесцентные лампы с обычной компенсацией (25000 циклов переключения) 1 x 58 Вт;

Люминесцентные лампы без компенсации (25000 циклов переключения) 10 x 58 Вт;

Устойчивость к коротким замыканиям при cos 1 Защита по питанию B16, 600 А;

Устойчивость к коротким замыканиям при cos 0,5 – 0,7 Защита по питанию B16, 900 А;

Защита выходных реле (если требуется) макс. 16 А, характеристика B16;

Частота переключения:

Механическая 10 Гц;

Омическая нагрузка или лампы 2 Гц;

Индуктивная нагрузка 0,5 Гц;

Резерв продолжительности работы не менее 80 часов;

Встроенные библиотеки базовых и специальных функций;

Встроенный интерфейс для установки модуля EEPROM памяти или подключения к компьютеру для выполнения операций программирования;
Интерфейс внутренней шины для подключения модулей расширения;

Автоматический переход с зимнего на летнее время и наоборот;
До 130 функций на программу;

Два входа для использования ввода аналоговых (0 … 10В) или дискретных сигналов;

Класс электромагнитной совместимости B;

Класс защиты IP20;

Сертификаты CSA approval, UL approval, FM approval, Marine approval.
	2
	Шт
	4 857,34
	11 463,33

	8. 
	Модуль ввода аналоговых сигналов LOGO! AM2 6ED1055-1MA00-0BA0

(или эквивалент)
	Установка на DIN рейке 35 мм, ширина 2 модуля или настенный монтаж;

Входное напряжение 12/24 В постоянного тока;

Допустимый диапазон 10.8 ... 28,8 В постоянного тока;

Защита от обратной полярности;

Потребление тока 25 ... 50 мА;

Потери мощности при 12 В постоянного тока не более 0.3 - 0,6 Вт;

Потери мощности при 24 В постоянного тока не более 0.6 - 1,2 Вт;

Клемма заземления для подключения заземления и экрана аналоговой измерительной линии;

Аналоговые входы:

Количество не менее 2;

Тип – однополярный;

Входной диапазон 0 ... 10 В постоянного тока (полное входное сопротивление 76 кОм) или 0 – 20 мА (полное входное сопротивление < 250 Ом);

Разрешение 10 бит, нормализация к 0 – 1000

Время цикла для генерации аналогового значения 50 мс;

Длина линии (экранированной витой) не менее 10 м;

Предел погрешности ± 1.5 %;

Подавление частоты помех 55 Гц.

Шумовое излучение класс B, группа 1;
Электростатический разряд:
Воздушный разряд 8 кВ;

Контактный разряд 6 кВ;

Электромагнитные поля - напряженность поля 1 В/м и 10 В/м;
Токи высокой частоты в кабелях и экранах 10 В;
Короткие импульсы 2 кВ (линии питания и сигналов);
Время цикла на функцию не более 0,1 мс;

Класс электромагнитной совместимости B;

Класс защиты IP20;

Сертификаты CSA approval, UL approval, FM approval, Marine approval.
	2
	Шт
	3 269,77
	7 716,67

	9. 
	Модуль ввода-вывода дискретных сигналов LOGO! DM8 12/24R 6ED1055-1MB00-0BA1

(или эквивалент)
	Входное напряжение 12/24 В постоянного тока;

Допустимый диапазон 10.8 ... 28,8 В постоянного тока;

Защита от обратной полярности;

Потребление тока:

12 В постоянного тока 30 ... 140 мА;

24 В постоянного тока 20 ... 75 мА;

Буферизация электрического пробоя:

12 В постоянного тока тип. 2 мс;

24 В постоянного тока тип. 5 мс.

Потери мощности:

12 В постоянного тока 0,3 ... 1,7 Вт;

24 В постоянного тока 0,4 ... 1,8 Вт.

Цифровые входы:

Количество не менее 4;

Входная частота:

Нормальный вход макс. 4 Гц.

Входное напряжение L+:

Сигнал 0 не более 5 В постоянного тока;

Сигнал 1 не менее8,5 В постоянного тока.

Входной ток:

При сигнале 0 не более 0,85 мА;

При сигнале 1 не менее 1,5 мА.

Время задержки:

При переходе от 0 к 1 тип. 1,5 мс;

При переходе от 1 к 0 тип. 1,5 мс.

Длина неэкранированной линии до 100 м;

Цифровые выходы:

Количество не менее 4;

Тип выходов - релейные выходы;

Потенциальная развязка;

Группами по 1;

Управление цифровым входом;

Непрерывный ток Ith (на одну клемму) макс. 5 А на реле;

Импульсный ток макс. 30 А;

Нагрузка из ламп накаливания (25000 циклов переключения) 1000 Вт;

Люминесцентные лампы с балластным сопротивлением (25000 циклов переключения) 10 x 58 Вт;

Люминесцентные лампы с обычной компенсацией (25000 циклов переключения) 1 x 58 Вт;

Люминесцентные лампы без компенсации (25000 циклов переключения) 10 x 58 Вт;

Устойчивость к коротким замыканиям при cos 1 защита по питанию B16, 600 А;

Устойчивость к коротким замыканиям при cos 0,5 – 0,7 защита по питанию B16, 900 А;

Защита выходных реле (если требуется) макс. 16 А, характеристика B16;

Частота переключения:

Механическая 10 Гц;

Омическая нагрузка или лампы 2 Гц;

Индуктивная нагрузка 0,5 Гц;

Класс электромагнитной совместимости B;
Класс защиты IP20;

Стандарты и сертификаты: CSA approval, UL approval, FM approval, Marine approval.
	5
	Шт
	2 697,46
	15 914,99

	10. 
	Универсальный контроллер, DI 1, UI 4,AO 2, DO 0, CL 1 RLU220

(или эквивалент)
	Рабочее напряжение AC 24 V;

Частота 50/60 Гц;

Аналоговый выход сигнальный DC 0...10 V;

Аналоговый выход ток макс. 1 мA;

Дискретные входы- дискретный входной сигнал;

Дискретный вход - контакт состояния5 мA, DC 15 V;

Универсальный вход, сигнальный0...1000 Ohm, 1000...1175 Ohm, 2 x LG-Ni1000 , DC 0...10 V, Сухой контакт , LG-Ni1000 , Pt1000 , T1 (PTC);

Дискретные выходы - сухой контакт;

Дискретный выход -ток коммутируемой цепиAC 19...265 V;

Дискретный выход, ток коммутируемой цепи4 (3) A;

Предохранитель 10А;

Класс защитыIP20;

Регуляторы P, PI или PID;

Встроенные элементы управления Количество аналоговых выходов не менее 2;

Количество дискретных входов не менее 1;

Количество универсальных входов не менее 4;

Количество контуров регулирования не менее 1.
	3
	Шт
	6 982,48
	24 717,99

	11. 
	PC совместимый контроллер I/O-IPC-C6 LINUX CoDeSys+V 758-874/000-110

(или эквивалент)
	Число модулей в узле не менее 64;
Модуль расширения внутренней шины 250;
Входной образ процесса 500 Байт;
выходной образ процесса 500 Байт;
Основная память (ОЗУ) не менее 256 MБайт;
Внутренняя память (флеш-память) не менее 512 MБайт;
Bios внутри;
Графика DVI, 1280*1024; LCD / Panellink;
Возможность расширения памяти через карту памяти Compact Flash тип I/II;
Сетевой интерфейс LAN 2 x 10Base-T/100Base-TX;

I/O-интерфейс (последовательный):

Не менее 1 серийного интерфейса;

Не менее 1 COM по нормам EIA RS 232;

9-полюсный Sub-D-штекер.

I/O-интерфейс (USB) – не менее 2 USB версии 2.0;
Дополнительные интерфейсы:

Не менее 2 изолированных цифровых выходов;

Не менее 2 изолированных цифровых входов.

Программирование средствами WAGO-I/O-PRO CAA;
IEC 61131-3 - AWL, KOP, PUP, ST, AS;

Операционная система Linux 2,6 с исправлением RT-Preempt;
Сторожевой таймер интервал триггера 400 ms (сброс после выключения);
Входное напряжение DC 24 V (-25 % ... +30 %);
Входной ток (макс.) 770 mA;
Суммарный ток для модулей ввода/вывода 1000 mA;
Виброустойчивость 0,5 G, 10-500 Hz;
Ударопрочность 5 g, 11 ms, 6 осей;
Электромагнитная совместимость пограничные значения для помех и эксплуатации согласно DIN EN 55022, DIN EN 50081-1; DIN EN 50082-2;
Защита и безопасность пограничные значения для безопасной эксплуатации согласно DIN EN 60950;
Степень защиты IP 20 gem. DIN 40050;
Материал корпуса - алюминий;
Поперечное сечение [mm²] 0,08 - 2,5 mm²;
Поперечное сечение [AWG] 28 - 14 AWG;
Способ подключения Соединение CAGE CLAMP®.
	1
	Шт
	71 013,84
	83 796,34

	12. 
	Антенна GSM UMTS 785-965

(или эквивалент)
	Магнитная антенна с основанием с кабелем длиной 1 м и прямым штекером SMA GSM/UMTS 850/900/1800/1900/2100 МГц
	6
	Шт
	1 023,73
	7 248,00

	13. 
	Микропроцессорная плата М269-3-ACR-Flash1024-EXT-KIT-C232
(или эквивалент)
	Микроконтроллер ST10F269 с ЦПУ со встроенным DSP-сопроцессором;

Все команды в сопроцессоре выполняются за два машинных цикла процессора;

Размер платы не более 94,6 х 71 мм;

Тактовая частота микроконтроллера 40 МГц;

Время выполнения команды (пересылка типа регистр-регистр) 50 нс;

Максимальное время выполнения команд умножения 16х16 бит с результатом 32 бит - 250 нс;

Максимальное время выполнения команд деления 32/16 с результатом 16/16 - 500 нс;

Операции умножения и деления прерываемы;

Максимальное время выполнения сопроцессором команд умножения 16х16 бит с результатом 32бит 100нс;

36 внешних входов прерываний;

Типовое время реакции на прерывание - 150 нс;

Не менее 16 Мбайт линейного адресного пространства для кода и данных;

Объем внешнего ПЗУ не менее 1024 Кба;

Объем внешнего ОЗУ не менее 256 Кб;

Объем внутреннего ОЗУ микроконтроллера не менее 12 Кб;

Объем внутреннего ПЗУ (Flash) микроконтроллера не менее 256 Кб (32-разрядная шина);

Наличие режима защиты от считывания данных из внутреннего ПЗУ микроконтроллера;

8-канальный блок PEC с возможностью пересылок типа память-память, память-порт, память-последов. порт и пр;

Не менее 28 каналов обработки и формирования цифровых сигналов с разрешением 400 нс, из них 8 каналов с использованием в режиме быстрого прерывания 25 нс;

Не менее 4 каналов формирования ШИМ с разрешением 25 нс;

Не менее 16 каналов 10-разрядного АЦП, с возможностью использования как входы цифрового ввода;

Время преобразования для одного канала АЦП 4,85 мкс;

Входное напряжение от 0 до 4,096 Вольт;

Источник опорного напряжения 4,096 Вольт;

8-канальный 12-разрядный АЦП;

Для каждого из входов АЦП возможен отдельный выбор диапазона входного напряжения:

Входное сопротивление не менее 7,5 КОм ( ±5 В),

Входное сопротивление не менее 15 КОм (±10 В).

Время преобразования одного канала АЦП не более 2,2 мкс;

Напряжение внутреннего источника опорного напряжения +2,5В;

Возможность подключения ЖКИ (LCD) к портам микроконтроллера;

Девять 16-разрядных таймеров-счетчиков;

Сторожевой 16-разрядный таймер (WatchDog);

Часовой таймер (с, м, ч, д, м, годы) с разрешением 1 с;

Дополнительный сторожевой таймер;

Супервизор питания (сохранение параметров в ОЗУ и часовом таймере при выключении питания);

Питание от одного источника +5 Вольт (напряжения для RS232 формируются на плате);

16-разрядная системная шина, используется 50-контактный разъем;

Оптоизолированный CAN-интерфейс (спецификация 2.0В) со скоростью передачи до 1 Мбит/с;

Синхронный порт со скоростью передачи до 5 Мбит/с;

Оптоизолированный RS485/RS422 или неоптоизолированный RS232 на базе отдельной микросхемы UART типа 16C550 со скоростью передачи до 115,2 Кбит/с;

По заказу может быть заменен на второй канал оптоизолированного CAN (спецификация 2.0В) со скоростью передачи до 1 Мбит/с;

RS232 со скоростью передачи до 120 Кбит/с;

Стартовый загрузчик (Bootstrap loader). Позволяет по последовательному интерфейсу RS232 загружать программу в ОЗУ и программировать ПЗУ контроллера;

Полноэкранный отладчик с функцией программатора, работающий напрямую с контроллером через RS232-интерфейс, позволяет отлаживать программы в интерактивном режиме;

В комплект поставки входит Ассемблер и C, ответные части всех разъемов кроме PC104, кабель RS232.
	2
	Шт
	32 787,85
	77 379,33

	14. 
	Модем GRPS VPN Router 761-520
(или эквивалент)
	Скорость передачи 10/100 Мбит/с; автоматическое определение типа кабеля;

Служебный порт USB-A;

Интерфейс приложения 10/100 Base-T (разъем RJ-45) ETHERNET IEEE802;
Показатель повторяемости пакетного сигнала 4,62 ms;

Потребляемая мощность макс. 4,4 Вт (12 В); 4,0 Вт (24 В); 5,5 Вт (60 В);

Входное напряжение реле постоянный ток 5 В ... 30 В безпотенциальное;

Выходное напряжение макс. постоянный ток 30 В;

Макс. выходной ток 20 мA;

Соединение GPRS Класс 12, до 4 линий получения данных и передачи данных, макс. 5 разъемов;

Способ кодирования: CS-1, CS-2, CS-3, CS-4, передвижная станция класс B;

Полная поддержка PBCCH;

Соединение CSD/MTC V.110, RLP, непрозрачный 2,4, 4,8, 9,6, 14,4 кб/с; SMS (TX): Point-to-point MO;

Подключение антенны номинальный импеданс: 50 Ω, гнездо: SMA;

Степень защиты IP 20 gem. DIN 40050.
	3
	Шт
	40 074,01
	141 862,00

	15. 
	Интерфейсный модуль IM151-1 6ES7151-1BA02-0AB0
(или эквивалент)
	Скорость передачи данных до 12 МБит/с;

Объём данных не менее 244 Байта;

Изохронный режим;

Подключение к шине через SUB-D соединитель с 9 контактами, включаю терминальный модуль;

1 релейный выход (2 замыкающих контакта);

Выходной ток 5 A;

Номинальное напряжение питания нагрузки =24 В или ~24 230 В;

Подключение цепи управления через контакты терминального блока;
Токовые потери не более 3.3 Вт;

Потребление тока 200 mA;

Сетевая буфферизация 20 ms;
Интерфейс RS 485.
	1
	Шт
	13 557,63
	15 998,00

	16. 
	Модуль дискретного ввода ADAM-6051-BE

(или эквивалент)
	Не менее 16 каналов с гальванической изоляцией, интерфейсом Ethernet и протоколом Modbus/TCP;

Не менее 12 входных каналов с гальванической изоляцией и поддержкой цепей с «сухим» контактом;

Не менее 2 выходных каналов типа «открытый коллектор» (до 30 В/0,2 А);

Не менее двух 32-разрядных счетчика с функциями подсчета событий (частота до 5 кГц), измерения частоты (от 0,3 до 1000 Гц);

Напряжение изоляции 2000 В постоянного тока;
	1
	Шт
	6 054,80
	7 144,67

	17. 
	Модуль KL2480

(или эквивалент)
	Выходное напряжение 24 V DC (-15 %/+20 %);
Максимальный выходной ток 0.5 A на канал (защита от КЗ), 3 A общий на модуль;
Изоляция не менее 500 В;
Потребление от шины питания 60 мА;
Потребление от контроллера 18 мА;
Выдаваемые данные 8 бит;

Должен обеспечивать электрически изолированную передачу двоичных управляющих сигналов 24 В на исполнительные устройства системы;

Не менее 8 каналов со светодиодными индикаторами;
	2
	Шт
	3 409,04
	8 045,33

	18. 
	Модуль KL3314

(или эквивалент)
	Модуль входных аналоговых сигналов должен осуществлять прямое подключение четырех термопар;

Возможность взаимодействия с термопарными датчиками, используя 2-проводной способ соединения;

Должен обеспечивать линеаризацию всего температурного диапазона, который выбирается произвольно, выполняется с помощью микропроцессора;

Индикаторы ошибок (разрыв провода);

Компенсация холодного спая;

Кол-во вводов не менее 4;

Питание через шину K-bus;

Технология подключения 2-проводное;

Типы термопар типы J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, измерение в мВ;

Диапазон измерений в диапазоне -100…+1,370 °C;

Измерение в мВ: ±30 мВ…±120 мВ;

Время преобразованияне более 250 мс;

Индикация ошибки подключения;

Разрешение 0.1 °C на разряд;

Погрешность измерения < ±0.5 % (относительно предельного значения шкалы);

Электрическая изоляция 500 В (K-bus/напряжение сигнала);

Потребление тока по контактам питания без контактов питания;

Потребление тока через шину K-bus станд. 75 мА;

Размер имиджа процесса в битах вход: 4 x 16 бит данных (4 x 8 бит контроля/статуса в качестве опции);

Конфигурирование без настроек адреса, конфигурируется через копплер или контроллер;

Удароустойчивость согласно нормам EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29;

ЭМС согласно нормам EN 61000-6-2/EN 61000-6-4;

Класс защиты IP 20;

Разрешительная документация CE, UL, Ex.
	4
	Шт
	14 910,73
	70 378,67

	19. 
	Модуль KL4408

(или эквивалент)
	Модуль аналоговых выходных сигналов генерирует сигналы в диапазоне от 0 до 10;

Напряжение с разрешением 12 бит с передачей на уровень процесса по электрически изолированной шине K-bus;

Не менее 8 каналов;

Однопроводное соединение для подключения многоканальных исполнительных устройств;

Общий потенциал земли;

Сквозная коммутация контактов питания;

Базовое зазмеление для выходов - контакт питания 0 В;

Светодиодное отображение обмена данных с копплером;

Технология подключения – одножильная;

Количество выводов не менее 8;

Напряжение сигнала 0…10 В;

Нагрузка не менее 5 кОм с защитой от короткого замыкания;

Погрешность выходного сигнала < ±0.2 % (относительно предельного значения);

Разрешение 12 бит;

Время преобразования не более 8 мс;

Электрическая изоляция не менее 500 В (K-bus/напряжение сигнала);

Потребление тока по контактам питания - только нагрузка;

Потребление тока через шину K-bus станд. 20 мА;

Размер имиджа процесса в битах выход: 8 x 16 бит данных (8 x 8 бит контроля/статуса в качестве опции);

Конфигурирование без настроек адреса или конфигурации;

Удароустойчивость согласно нормам EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29;

ЭМС согласно нормам EN 61000-6-2/EN 61000-6-4;

Класс защиты IP 20;

Штекерное соединение для всех модулей ввода-вывода KSxxxx;

Разрешительная документация CE, UL, Ex, GL.
	2
	Шт
	13 653,11
	32 221,33

	20. 
	Модуль MD485
(или эквивалент)
	Предназначен для передачи данных, между регистраторами данных, персональными компьютерами и датчиками;

Наличие портов RS-232, CS I/O, RS-485 для подсоединения к персональному компьютеру, регистратору данных или другому такому же модулю;

Одновременное использование не менее двух портов;
Конфигурирование модуля для возможности обеспечения прозрачность связи, эмуляции MD9 и подключение к сети PakBus®;

Возможность использования протокола связи PakBus;

Совместимость и возможность конфигурирования по средствам программного обеспечения PC400 или LoggerNet;

В комплекте поставки должны присутствовать кабель 10873 и кабель SC12 для подсоединения к персональному компьютеру или регистратору данных;

Скорость передачи данных: 1200, 9600, 19,2 к, 38,4 к, 57,6 к, 115,2 кбит/с;
Напряжение 12 В постоянного тока от регистратора данных или зарядного устройства;
Ток перегрузки соответствует IEC61000-4-5, уровень теста 3 (±2 кВ, полное сопротивление сети 2 Ом);
Максимальная длина кабеля не менее 1219 м;
Ток нагрузки:
В режиме ожидания  не более 1,2 мА;
При передаче информации от не более 7 мА;
Потребление энергии:
В режиме ожидания не более 14,4 мВт;
При передаче информации не более  84 мВт;
Устойчивость к электростатическому разряду:
Воздушный разряд - соответствует IEC61000-4-2, уровень теста 4 (±15 кВ);
Контактный разряд - соответствует IEC61000-4-2, уровень теста 4 (±8 кВ);
Диапазон температур от -25° до +50°C.
	1
	Шт
	36 881,64
	43 520,33

	21. 
	Модуль дискретного вывода 750-531

(или эквивалент)
	Количество выходов не менее 4;

Потребляемый ток 7 mA;

Типы нагрузки - активная, индуктивная, светильники

макс;

Частота срабатывания 1 kHz;

Защита от перепутывания полярности;

Макс. выходной ток 0,5 A с защитой от короткого замыкания;

Напряжение изоляции 500 В система/источник питания;

Тип. ток потребления (периферийная часть) 30 mA / модуль + нагрузка;

Спектр данных (Bit out) 4;

Сингулярный ток 500 mA;

Вибростойкость в соотв. с IEC 60068-2-6;

Ударостоукость в соотв. с IEC 60068-2-27;

Степень защиты IP 20;

Маркировка соответствия CE;

Испытания ATEX;

Поперечное сечение [mm²] 0,08 - 2,5 mm²;

Поперечное сечение [AWG] 28 - 14 AWG;

Способ подключения - соединение CAGE CLAMP®;

Монтаж на шину TS 35;

Соответствие RoHS compliant.
	1
	Шт
	1 414,12
	1 668,67

	22. 
	Оконечный модуль 750-600

(или эквивалент)
	Соединение CAGE CLAMP®;

Рабочая температура 0 °C ... + 55 °C;

Вибростойкость в соотв. с IEC 60068-2-6;

Ударостоукость в соотв. с IEC 60068-2-27;

Степень защиты IP 20;

EMC - помехоустойчивость, согласно германскому Lloyd (2003);

EMC - неизлучаемость, согласно германскому Lloyd (2003);

Маркировка соответствия CE;

Испытания ATEX;

Монтаж на шину TS 35;

Соответствие RoHS compliant.
	3
	Шт
	511,86
	1 812,00

	23. 
	Интерфейсный модуль RS-485, 9600/N/8/1 750-653

(или эквивалент)
	Канал связи 1 TxD / 1 RxD, полный дуплекс;

Физический протокол передачи бита ISO 8482 / DIN 66259 – 4;

Потребляемый ток 65 mA;

Источник питания - от системного преобразователя постоянного Тока;

Напряжение изоляции 500 В система/источник питания;

Формат данных 1 x 24 бит вх./вых.( 3 байта пользовательских данных) 1 x 8 бит управления/состояния;

Рабочая температура 0 °C ... + 55 °C;

Вибростойкость в соотв. с IEC 60068-2-6;

Ударостоукость в соотв. с IEC 60068-2-27;

Степень защиты IP 20;

EMC - помехоустойчивость, согласно германскому Lloyd (2003);

EMC - неизлучаемость, согласно германскому Lloyd (2003);

Маркировка соответствия CE;

Испытания ATEX;

Поперечное сечение [mm²] 0,08 - 2,5 mm²;

Поперечное сечение [AWG] 28 - 14 AWG;

Способ подключения Соединение CAGE CLAMP®;

Монтаж на шину TS 35;

Соответствие RoHS compliant.
	2
	Шт
	10 469,21
	24 707,33

	24. 
	Плата расширения без вставок RS-xx Mirage-CPU-Ext

(или эквивалент)
	Источник вторичного электропитания модуля (DC\DC конвертор) с входным напряжением +24 В;

Обеспечивающий процессорный модуль со стабилизированным напряжением +5 В;

Съемный субмодуль предохранителя со светодиодным индикатором;

Посадочные места для установки съемных мезонинных субмодулей последовательных интерфейсов;

Возможность установки до трех мезонинных интерфейсных субмодулей, каждый из которых может обеспечить подключение двух дублированных гальванически изолированных каналов RS-485;

Посадочное место для субмодуля дискретного ввода/вывода;

Субмодуль одноканального дискретного входа/выхода для обеспечения согласования уровней с подключаемым оборудованием и гальваническую изоляцию этих сигналов от системной части;

Клеммные колодки Wago, позволяющие подключать проводники с сечением жил до 2,5 кв.мм. для подключения интерфейсных и питающих кабелей.
	3
	Шт
	36 257,34
	128 351,00

	25. 
	Контролер распределенного ввода аналоговых

сигналов MIRage-FAI16A
(или эквивалент)
	Количество каналов не менее 16 дифференциальных или 32 униполярных;

Измеряемый диапазон ±10 В в режиме измерения напряжения;

±50 мА в режиме измерения тока;

АЦП с двумя независимыми каналами:

Прецизионный АЦП с фильтром подавления помех;

Быстрый АЦП.

Время преобразования:

Для прецизионного АЦП 60 мс на канал (при частоте фильтра 50Гц);

Для быстрого АЦП 60 мс по всем каналам.

Точность измерения:

Для прецизионного АЦП 0.1% от полной шкалы;

Для быстрого АЦП 0.3% от полной шкалы.

Формат представления данных мВ, мкА;

Ток потребления без учета тока потребления DC/DC 50 мА;

Внешние интерфейсы RS-485 – 2 оптоизолированных канала;

Клеммник Wago, сечение проводника до 2,5 кв.мм;

Питание +24 В +/- 15 %;

Рабочий диапазон температур -25 °C +70 °C;

Механический конструктив установка на DIN рельс;

Габаритные размеры 220 х 125 x 40 мм.
	2
	Шт
	96 758,47
	228 350,00

	26. 
	Модуль Mirage
(или эквивалент)
	Количество каналов не менее 32;

Тип каналов - дискретный вход 24 В, дискретный вход 220 В;

Дискретный выход - реле;

Характеристики дискретных входов 24 В:

Напряжение лог. “0” <14 VDC;

Напряжение лог. “1” >18 VDC;

Максимальное входное напряжение 36 VDC;

Входной ток 3,2 мА (при Uвх=24 VDC);

Характеристики дискретных входов 220 В:

Напряжение лог. “0” <90 VDC, <60 VAC;

Напряжение лог. “1” >110 VDC, >180 VAC;

Максимальное входное напряжение 260 VDC, AC;

Входной ток 4,2 мА (при Uвх=220 VАC);

Характеристики дискретных выходов: 

Тип выхода - нормально разомкнутые или нормально замкнутые контакты реле.

Максимальное коммутируемое напряжение 400 V;

Максимальный коммутируемый ток 3А АС / 0.5А DC;

Внешние интерфейсы RS-485 - 2 оптоизолированных канала;

Протокол передачи данных ModBus;

Напряжение гальванической изоляции между каналами и между полевой и системной частью 1,5 кВ;

Питание 18-36 VDC, не более 350 мА;

Рабочая температура: -25о +70о C;

Монтаж на DIN рейку 35 мм;

Размеры 420×110 мм;

Субмодуль вставки дискретных выходов 2 канала, реле не менее 9 шт.
	3
	Шт
	85 230,79
	301 717,00

	27. 
	Источник для бесперебойного Fpower-24-2A

(или эквивалент)
	Напряжение питания 220 +- 20% В. переменного тока;

Частота питающей сети 45 ÷ 55 Гц;

Потребляемая мощность, не более.60 ВА;

Индикация напряжения 24 В.(красный светодиод)

Защита - плавкие предохранители 1 A;

Номинальное выходное напряжение.24 В;

Выходное напряжение во всех диапазонах:

напряжения питания и нагрузки 17,5 – 27В;

Выходной ток не более 2 А;

Амплитуда пульсаций не более 0,6 В;

Изоляция между входом и выходом 3750В / 50 Гц;

Тип подключаемого аккумулятора.-.свинцовый;

Номинальное напряжение аккумулятора 24 В;

Напряжение на зажимах аккумулятора в режиме подзарядки.28 ± 0,1 В;

Напряжение отключения аккумулятора от нагрузки.18 ± 0,1 В;

Крепление на DIN рейке 35мм;

Габаритные размеры не более 190х105х65 мм;

Назначение клемм:

Х1.1 ~ 220В;

Х1.2 ~ 220В;

Х2.1…Х2.10 - нагрузка +24В;

Х3.1…Х3.10 - нагрузка -24В;

Х3.11 - аккумулятор -24В;

Х3.12 - аккумулятор +24В.
	3
	Шт
	18 371,75
	65 036,00

	28. 
	Мультиплексор АМ16/32В

(или эквивалент)
	Предназначен для повышения пропускной способности и увеличения количества подключаемых датчиков с одним регистратором данных;

Возможность мультиплексирования 16, 32 или 48 датчиков;

В зависимости от количества имеющихся портов управления и аналоговых входов к одному и тому же регистратору данных может быть подсоединено до шести мультиплексоров;
Мультиплексор должен мультиплексировать не менее 16 групп из четырех линий (общим количеством 64 линии) через четыре обычных (COM) вывода, или 32 группы из двух линий (также общим количеством 64 линии) через два COM терминала;

Питание 9,6 - 16 В постоянного тока (под нагрузкой);
Усовершенствованное сканирование по переднему краю прохождения тактового импульса (от ниже 1,5 В до выше 3,3 В);
Минимальная ширина тактового импульса 1 мс ;
Максимальное время срабатывания для реле не более 20 мс;
Функционирование реле - «разорвать, потом замкнуть»;
Первоначальное сопротивление контактов реле, в замкнутом положении: 0,1 Ом;
Максимальное переключение напряжения 50 В постоянного тока;

Возможность подключения делителя напряжения VDIV10:1, чтобы оставаться в рамках ограничений по входу канала регистратора данных;
Максимальный ток коммутации 500 мА;

Минимальный ресурс по замыканию контактов: 107 замыканий;
Соответствие стандартам по скачку напряжения ЕС: EN 61326: 1998 EN 55022: 1998, класс B;
Скачок напряжения соответствует IEC61000-4-5, уровень теста 3 (±2 кВ, полное сопротивление сети: 2 Ом);
Соответствие стандартам ЕС;
Вес не более 680 г;
Размеры:
Без крепления 22,0 x 10,1 x 6,6 см;
С креплением 23,8 x 10,1 x 6,6 см.
Диапазон рабочих температур:
Стандартный от -25° до +50°C;
Расширенный от -55° до +85°C.
Устойчивость к электростатическому разряду:
Воздушный разряд соответствует IEC61000-4-2, уровень теста 4 (±15 кВ);
Контактный разряд соответствует IEC61000-4-2, уровень теста 4 (±8 кВ).
Ток нагрузки

Ток покоя < 210 мкА;
Активный 6 мА;
Сброс в исходное состояние по уровню:
Неактивный: < 0,9 В;
Активный 3,3 - 8 В.
	1
	Шт
	75 628,81
	89 242,00

	29. 
	Модуль дискретного ввода-вывода ADAM-4055-BE

(или эквивалент)
	Модуль дискретного ввода-вывода не менее 8 входов и не менее 8 выходов;

Гальваническая изоляция;

8 входных каналов с гальванической изоляцией;
Входное напряжение до 50 В постоянного Тока;
8 выходных каналов типа открытый коллектор;
Напряжение изоляции 500 В постоянного Тока;
Светодиодная индикация состояния входных каналов;
Поддержка ModBus/RTU;

Соответствие RoHS.
	2
	Шт
	3 712,71
	8 762,00

	30. 
	Повторитель интерфейсов RS-422/RS-485, ADAM-4510S-DE

(или эквивалент)
	Скорость передачи до 115,2 кбит/с;
Автоматический контроль направления передачи;
Гальваническая изоляция 3000 В пост тока;
Длина сегмента линии связи 1200 м;
Интерфейсы RS-422/RS-485.
	7
	Шт
	4 050,56
	33 457,67

	31. 
	Преобразователь интерфейсов ADAM-4561-CE

(или эквивалент)
	Соответствует спецификации USB 1.1;

Поддержка режимов RS-232/422/485;

1-порт USB в RS-232/422/485;

Гальваническая изоляция;

Скорость передачи до 115,2 кбит/с;

Напряжение изоляции: до 3000 В постоянного тока;

Автоматическое управление передатчиком RS-485;

Питание от USB-порта;

Драйверы для Widows 98/ME/2000, Linux.
	6
	Шт
	3 833,62
	27 142,00

	32. 
	Регистратор CR800
(или эквивалент)
	Представляет собой заключенное в пластиковую коробку измерительное электронное оборудование, имеющее монтажную панель;

Возможность использования внешних клавиатуры/дисплея и источника питания;

Встроенный аккумулятор перезаряжаемый при помощи солнечной панели;

Порог отключения питания при напряжении ниже 9,6 В;
Интегрированная операционная система внутри устройства включает в себя команды по выполнению измерений, обработке данных и программированию регистратора данных;

Синтаксическая структура языка программирования CRBasic;

Наличие команд по выполнению измерений, относящихся к конфигурациям моста, выходному напряжению, термопарам и сигналам импульс/частота;

Команды по обработке должны поддерживать алгебраические, статистические и трансцендентные функции для обработки сигналов на месте;

Команды вывода должны обрабатывать данные и должны управлять внешними устройствами в процессе работы;
Максимальная частота сканирования 100 Гц;
Аналоговые вводы: 
Не менее 6 не симметричных или 3 дифференциальных, с заказной конфигурацией;
Счетчики импульсов не менее 2;
Коммутируемые каналы управления – не менее 2 потенциальных канала;
Цифровые порты с возможностью отсчета количества замыканий при коммутации: 
Не менее 4 портов I/Os или 2 RS-232 COM;
Коммуникационные порты: CS I/O и RS-232;
Коммутируемый порт на 12 В;
Диапазон входного напряжения: ±5 В постоянного тока;
Точность величины аналогового напряжения:

±(0,06% показания + коррекция), 0° - 40°C;
Разрешение аналогового сигнала: 0,33 мкВ;
Разрядность A/D преобразователя: 13 бит;
Диапазон температур 
Стандартный: от -25° до +50°C;

Расширенный:от -55° до +85°C;
Память: 
Не менее 2 Mб Flash (ОС);

Не менее 4 Mб (ЦПУ, ЗУ для хранения программ и хранилище данных);
Питание: 
9,6 - 16 В постоянного тока;
Ток нагрузки:
0,7 мА; 0,9 мА макс. (режим ожидания);

1 - 16 мА (без RS-232);

17 - 28 мА (с RS-232);
Размеры: 24,1 x 10,4 x 5,1 см;

Поддерживаемые протоколы: PakBus, Modbus, DNP3, FTP, HTTP, XML, POP3, SMTP, Telnet, NTCIP, NTP, SDI-12, SDM;
Соответствие стандартам: IEC61326:2002.
	1
	Шт
	148 819,77
	175 607,33

	33. 
	Сетевой интерфейс NL200
(или эквивалент)
	Предназначен для установления связи между регистраторами по локальной сети или через Интернет по выделенному каналу;

Возможность соединения интерфейса Ethernet с портами CS I/O или RS-232 регистратора данных;

Пропускная способность 10/100 Мбит/с;

Наличие коммуникационных портов CS I/O и RS-232;

USB-порт для настройки сетевого интерфейса;
Возможность получения доступа к внутренним IP-функциональным возможностям совместимых регистраторов с помощью соединения Ethernet и CS I/O;

Возможность настройки для работы в качестве Serial Server и/или PakBus Router;

Возможность работы в качестве прокси-сервера TLS;

Разъем питания DC Barrel;
Потребляемая энергия 7 - 20 В постоянного тока (не запитывается через CS I/O или USB);
Ток нагрузки:
50 мА в активном режиме при 13 В постоянного тока;
2 мА режим вынужденного ожидания при использовании режима моста Ethernet - CS I/O;
Диапазон рабочих температур от -25° до +50°C;
Возможность внутренней настройки через утилиту Device Configuration Utility, через USB или Ethernet, консоль Telnet через Ethernet;
Порт CS I/O - SDC 7, 8, 10 или 11 (без поддержки ME);
Порт RS-232 - ООД (DTE);
Порт USB Micro-B;

Порт Ethernet - IEEE 802.3, Auto-MDIX, IPv4, TCP, DHCP, Ping, Telnet, TLS, PakBus;

Размеры: 16 x 6.73 x 2,54 см;

Скорость передачи информации:
Порт ООД (DTE), соединяемый с интерфейсом RS-232 от 1200 до 115,2 кбит/с;
Порт CS I/O от 9600 до 460.8 кбит/с;
Ethernet - 10/100 Мбит/с;
Соответствие RoHS;

Обязательное испытание на действие электростатического разряда и перенапряжения, испытана магнитная изоляция;
Отвечает требованиям европейских стандартов к устройствам класса B;
Соответствие директиве 2004/108/EC;
Соответствие стандарту (АМ) EN61326-1;2006;

Поддержка до 20 одновременных соединений протокола TCP;
При использовании TLS может использоваться до 10 из 20 TCP-соединений;
Маршрутизатор PakBus поддерживает 50 маршрутов.
	1
	Шт
	58 688,14
	69 252,00

	34. 
	Струнный интерфейс AVW200
(или эквивалент)
	Предназначен для уменьшения уровня помех;

Получение точных показаний за счёт спектрального анализа и высокого разрешения;
Принцип работы прибора основывается на инновационном методе спектральной интерполяции для измерения резонансной частоты датчика, последующей обработке сигнала с помощью соответствующего преобразования Фурье;

Точность результата с разрешением точнее 0,001 Гц;

Время выполнения полного цикла от снятия показаний с датчиков до выдачи конечных обработанных данных не более 2 сек;

Функции самодиагностики: интенсивность сигнала струнного элемента, отношение «сигнал-шум», коэффициент затухания сигнала струнного элемента и распознание некорректного сигнала;

Возможность диагностики в фоновом режиме;

Непрерывная обратная связь по состоянию каждого датчика.

Количество опрашиваемых струнных датчиков присоединённых к интерфейсу не менее 2;

Возможность подключения мультиплексора AM16/32;
Питание 9,6 - 16 В постоянного тока;
Ток нагрузки при 12 В постоянного тока:

~0,3 мА (ток покоя);

~6 мА (при связи по порту RS-232);

~25 мА (измерение).
Аналоговый входы/выходы: 2 дифференциальных (DF) измерения (V+ и V-) и 2 несимметричных (single-ended) логометрических резистивных измерения по полумостовой схеме (T+ и T-) встроенного в плату струнного датчика термочувствительного элемента;
Порты цифрового управления: не менее 3 портов цифрового управления (C1 – C3). C1 функционирует как порт данных SDI-12 I/O. C2 функционирует как Clk-вывод для управления мультиплексором. C3 функционирует как «сброс» для управления мультиплексором;
Порт RS-232: 1 9-штырьковый RS-232 порт для подсоединения к COM-порту регистратора данных;
Дискретность измерения: 0,001 Гц (среднеквадратическое) (±250 мВ динамический диапазон входного сигнала; от -55° до 85°C);
Точность измерения: ±0,013% показания (±250 мВ динамический диапазон входного сигнала; от -55° до 85°C);
Диапазон входного сигнала: ±25 В;
Скорость передачи данных в бодах: избирательно от 1200 до 38,4 кбит/с;

Протокол ASCII: один стартовый бит, один стоповый бит, восемь информационных битов с отсутствием контроля по чётности;
Память: не менее 128 или не менее 512 кБ статического ЗУ;

Не менее 2 Мб ОС Flash;
Соответствие стандартам ЕС: IEC61326:2002;
Размеры: 21,6 x 11,18 x 3,18 см.
	1
	Шт
	64 517,51
	76 130,67

	35. 
	Сервер последовательных интерфейсов для Ethernet EKI-1526-AE

(или эквивалент)
	Монтаж в 19" стойку;

Последовательные интерфейсы: 16×RS-232/422/485 (DB9); Скорость передачи данных до 921 кбит/с;

Режимы работы Virtual COMport, TCP и UDP клиент/сервер, P2P (peer-to-peer)- соединение;

Сетевой интерфейс: 2 порта Ethernet 10/100Base-T (RJ-45), auto MDI/MDIX;
Безопасность: настройка доступа по IP-адресам;

Программная поддержка для Windows 2000/XP/Vista(x86);

Напряжение питания: 100 240 В перем. тока (47 63 Гц);

Потребляемая мощность не более 10 Вт.
	1
	Шт
	26 672,60
	31 473,67

	36. 
	Электроискровой маркер
	Размер символов   от 2 мм;

Ширина следа маркировки   0,1...1 мм;

Глубина следа маркировки   0,1...10 мкм;

Напряжение сети   220 В, 50 Гц;

Напряжение между электродами  не более 29 В;

Потребляемая мощность   не более 50 Вт;

Вес  не более 1,3 кг;

Габариты  150х120х80 мм;

Класс электробезопасности II;

В комплекте:

Источник питания;

Вибратор со светофильтром;

Металлическая пластина;

ЗИП: сменные наконечники (пружинная проволока Ø1,0 мм тип II ГОСТ 9389-75) - 10 шт.; предохранитель 2А;

Руководство по эксплуатации (паспорт, инструкция по эксплуатации);

Соответствие ГОСТ 27570.0-87.
	1
	Шт
	11 631,64
	13 725,33

	37. 
	Высокопроизводительная станция оператора АСУ AdvantiX

(или эквивалент)
	Корпус стоечного исполнения высотой 4U;

Блок питания не менее 400W;
Все слоты полной высоты;

Отсеки:

Не менее 2 3.5” ( внутренний и внешний);

Не менее 3 5,25”

Не менее 2 слотов SATA-600;

Не менее 4 слотов SATA-300;
Аппаратная и программная поддержка RAID 0,1,5,10;
Не менее 2 контроллеров Ethernet 10/100/1000 с поддержкой teaming;
Звуковая система - 5.1-канальная, HDA, на основе ALC892;
Порты:

Не менее 8 USB 2.0 (2 на передней панели, 2 внутренних);

VGA, 1 DVI, 1 HDMI;

Не менее 2 LAN (RJ-45);

Не менее PS/2;

Не менее COM (1 RS-232/422/485, 5 RS-232, 1 х LPT;

Line In, Line Out, Mic;

Чипсет не хуже Q67;

Процессор не ниже Pentium G850;

Частота процессора не менее 2.9GHz;

Объём оперативной памяти не менее 2GB;

Объём жёсткого диска не менее 500GB;

Привод DVD±RW;

Интегрированный графический адаптер не хуже  Intel HD Graphics 3000/2000;
Слоты расширения: 
Не менее 1PCI-E x16;

Не менее 1 PCI-E x8 с прорезью (4 физических линии);

Не менее PCI-E x1;

Не менее 4 PCI;

Программируемый Watchdog.
	2
	Шт
	32 137,29
	75 844,00

	38. 
	PC совместимый контроллер I/O-IPC-P14 LINUX CoDeSys+V PDP-M 758-876/000-11

(или эквивалент)
	Число модулей в узле не менее 64;

Модуль расширения внутренней шины 250;

Входной образ процесса 500 Байт;

Выходной образ процесса 500 Байт;

Процессор не ниже CPU Pentium®M; с частотой не менее 1,4 GHz;

Основная память (ОЗУ) не менее 256 MБайт;

Внутренняя память (флеш-память) 512 MБайт;

Внутренний Bios;

Графика DVI, 1280*1024; LCD / Panellink;

Возможность расширения памяти с помощью карты памяти Compact Flash тип I/II;

Сетевой интерфейс не менее 2 портов 10Base-T/100Base-TX;
I/O-интерфейс (последовательный) 1 x серийный интерфейс ; COM 1 по нормам EIA RS 232; 9-полюсный Sub-D-штекер;

I/O-интерфейс (USB) 2 x USB-порт согласно спецификации 2.0;

Дополнительный интерфейсs:

Не менее 2 изолированных цифровых выходов;

Не менее 2 изолированных цифровых входов.

Программирование средствами WAGO-I/O-PRO CAA

IEC 61131-3 AWL, KOP, PUP, ST, AS;

Операционная система Linux 2,6 с исправлением RT-Preempt;

Сторожевой таймер интервал триггера 400 ms (сброс после выключения);

Электроснабжение DC 24 V (-25 % ... +30 %);

Входной ток (макс.) 770 mA;

Суммарный ток для модулей ввода/вывода 1000 mA;

Рабочая температура 0 °C ... +55 °C;

Виброустойчивость (рабочая) 0,5 G, 10-500 Hz;

Виброустойчивость (складирование/транспортировка) 1 G, 10-500 Hz;

Ударопрочность (рабочая) 5 g, 11 ms, 6 осей;

Ударопрочность (складирование/транспортировка) 30 g, 11 ms, 6 осей;

Электромагнитная совместимость пограничные значения для помех и эксплуатации согласно DIN EN 55022, DIN EN 50081-1; DIN EN 50082-2;

Защита и безопасность пограничные значения для безопасной эксплуатации согласно DIN EN 60950;

Степень защиты IP 20 gem. DIN 40050;

Материал корпуса – алюминий;

Поперечное сечение [mm²] 0,08 - 2,5 mm²;

Поперечное сечение [AWG] 28 - 14 AWG;

Способ подключения Соединение CAGE CLAMP®.
	1
	Шт
	116 448,59
	137 409,33

	39. 
	Базовый контроллер узла сети PROFIBUS DP/ 750-303

(или эквивалент)
	Максимальное количество сетевых узлов 96 с повторителем;

Максимальное количество каналов ввода/вывода около 6000 (зависит от ведущего устройства);

Среда передачи медный кабель в соотв. с EN 50170;

Макс. длина сегмента сети 100 м ... 1200 м;

Скорость передачи 9,6 кбод ... 12 Мбод;

Соединитель сетевого интерфейса 1 x D-SUB 9; розетка;

Маркировка соответствия CE;

Максимальное количество модулей ввода/вывода 64;

Конфигурация с помощью ПК или ПЛС;

Источник питания DC 24 V (-25% / + 30%);

Входной ток (макс.) 500 mA;

КПД источника питания 87 %;

Ток потребления (внутр.) 350 mA;

Суммарный ток для модулей ввода/вывода 1650 mA;

Напряжение изоляции 500 В система/источник питания;

Напряжение на контактах соединителя питания (макс.) DC 24 V (-25% / + 30%);

Ток через контакты соединителя питания (макс.) 10;

Рабочая температура 0 °C ... + 55 °C;

Вибростойкость в соотв. с IEC 60068-2-6;

Ударостоукость в соотв. с IEC 60068-2-27;

Степень защиты IP 20;

EMC - помехоустойчивость, согласно германскому Lloyd (2003);

EMC - неизлучаемость, согласно германскому Lloyd (2003);

Испытания ATEX;

Поперечное сечение [mm²] 0,08 - 2,5 mm²;

Поперечное сечение [AWG] 28 - 14 AWG;

Способ подключения Соединение CAGE CLAMP®;

Монтаж на шину TS 35.
	1
	Шт
	13 054,52
	15 404,33

	40. 
	Модуль аналогового ввода 750-455

(или эквивалент)
	Количество входов не менее 4;

Тип. ток потребления (внутр.) 65 mA;

Источник питания от системного преобразователя постоянного тока;

Входное напряжение 32 V;

Ток сигнала 4 - 20 мА;

Входное сопротивление < 100 Ohm/ 20 mA;

Разрешение 12 Bit;

Температурный коэффици;ент < ± 0,01 % / K от полной шкалы;

Время преобразования не более 10 ms;

Маркировка соответствия CE;

Напряжение изоляции 500 В система/источник питания;

Формат данных 4 x 16 Bit данные ;4 x 8 Bit управление;

Рабочая температура 0 °C ... + 55 °C;

Вибростойкость в соотв. с IEC 60068-2-6;

Ударостоукость в соотв. с IEC 60068-2-27;

Степень защиты IP 20;

Испытания ATEX;

Поперечное сечение [mm²] 0,08 - 2,5 mm²;

Поперечное сечение [AWG] 28 - 14 AWG;

Монтаж на шину TS 35.
	4
	Шт
	7 633,05
	36 028,00

	41. 
	Модуль дискретного ввода 750-430

(или эквивалент)
	Количество входов 8;

Потребляемый ток 17 mA;

Напряжение сигнала низкого уровня (0) DC -3 В ... +5 В постоянного тока;

Напряжение сигнала высокого уровня (1) 15 В ... 30 В постоянного тока;

Входной фильтр (ms) 3 ms;

Ток потребления 2,8 mA;

Напряжение изоляции 500 В система/источник питания

спектр данных (Bit) 8 Bit;

Рабочая температура 0 °C ... + 55 °C;

Вибростойкость в соотв. с IEC 60068-2-6;

Ударостоукость в соотв. с IEC 60068-2-27;

Степень защиты IP 20;

Маркировка соответствия CE;

Испытания ATEX;

Поперечное сечение [mm²] 0,08 - 2,5 mm²;

Поперечное сечение [AWG] 28 - 14 AWG;

Способ подключения Соединение CAGE CLAMP®;

Монтаж на шину TS 35.
	10
	Шт
	2 168,64
	25 590,00

	42. 
	Модуль дискретного вывода 750-530

(или эквивалент)
	Количество выходов 8;

Потребляемый ток 25 mA;

Тип нагрузки активная, индуктивная, светильники;

Максимальная частота срабатывания 2 kHz;

Выходной ток 0,5 A с защитой от короткого замыкания;

Напряжение изоляции 500 В система/источник питания;

Спектр данных (Bit) 8 Bit;

Сингулярный ток 500 mA;

Рабочая температура 0 °C ... + 55 °C;

Вибростойкость в соотв. с IEC 60068-2-6;

Ударостоукость в соотв. с IEC 60068-2-27;

Степень защиты IP 20;

Маркировка соответствия CE;

Испытания ATEX;

Поперечное сечение [mm²] 0,08 - 2,5 mm²;

Поперечное сечение [AWG] 28 - 14 AWG;

Способ подключения Соединение CAGE CLAMP®;

Монтаж на шину TS 35.
	8
	Шт
	2 428,81
	22 928,00

	43. 
	Расширитель внутренней шины, End Module 750-627

(или эквивалент)
	Число сетевых адаптеров bis zu 10;

Максимальный ток потребления (внутр.) 70 mA;

Соединитель сетевого интерфейса 1 x RJ 45 розетка;

Напряжение изоляции 500 В система/источник питания;

Рабочая температура 0 °C ... + 55 °C;

Вибростойкость в соотв. с IEC 60068-2-6;

Ударостоукость в соотв. с IEC 60068-2-27;

Степень защиты IP 20;

Маркировка соответствия CE;

Поперечное сечение [mm²] 0,08 - 2,5 mm²;

Поперечное сечение [AWG] 28 - 14 AWG;

Монтаж на шину TS 35.
	1
	Шт
	2 168,64
	2 559,00

	44. 
	Расширитель внутненней шины Coupler Module 750-628

(или эквивалент)
	Число модулей контроллера 64 (в системе в целом);

Соединитель сетевого интерфейса 2 x RJ 45 розетка вход (ввод + вывод);

Источник питания 24 В (-15% / + 20%) постоянного тока;

ток включения 2,5 x постоянного тока;

Входной ток (макс.) 200 mA;

КПД источника питания 76 %;

Ток потребления (внутр.) 150 mA;

Суммарный ток для модулей ввода/вывода 400 mA;

Напряжение на контактах соединителя питания (макс.) 24 В (-15% / + 20%) постоянного тока;

Ток через контакты соединителя питания (макс.) 10;

Рабочая температура 0 °C ... + 55 °C;

Вибростойкость в соотв. с IEC 60068-2-6;

Ударостоукость в соотв. с IEC 60068-2-27;

Степень защиты IP 20;

Маркировка соответствия CE;

Поперечное сечение [mm²] 0,08 - 2,5 mm²;

Поперечное сечение [AWG] 28 - 14 AWG;

Монтаж на шину TS 35.
	1
	Шт
	3 296,05
	3 889,33

	45. 
	Конфигурационный кабель 750-920

(или эквивалент)
	Предназначен для программирования контроллеров WAgo;

Длина 2.5м;

Тип разъёма USB 2.0, A/m;

Совместимость с операционными системами Windows 98/2000/XP/VISTA;
Рабочая температура -25 °C ... +70 °C;
Испытательное напряжение 2,5 kV, 50 Hz, 1мин;
Соответствие EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 55022.
	3
	Шт
	1 994,92
	7 062,00

	46. 
	Монитор PERSPECTO Touch TFT 15"

(или эквивалент)
	Дисплей TFT;

Размер дисплея 15";
Глубина оттенков 16 млн цветов;

Графическое разрешение не менее 1024 x 768 пикселей;

Контрастность 500:1;

Горизонтальный / вертикальный угол обзора -75° - 75° / -60° - 60°;

Яркость 250 cd/m²;

Среднее время наработки на отказ подсветки дисплея не менее 50000 часов;

Прозрачность 80 %;

Прочность сенсора не менее35 миллионов активаций пальцами;

Интерфейсы (USB) 2 x USB 2.0 (тип A), 1 x USB-устройство (тип B);

Интерфейсы (DVI) 1 x DVI-D;

Передняя панель - анодированный алюминий и природная полиэфирная пленка;

Материал корпуса - окрашенная тонколистовая сталь;

Фиксация – на зажимных элементах, не менее 6 шт;

Источник питания 24 В постоянного тока (18 - 30 В);

Входной ток (макс.) 1000 mA;

Рабочая мощность 20 - 28 Вт;

Рабочая температура 0 - +50°C;

Степень защиты:

Передняя сторона – не ниже IP65;

Задняя сторона – не ниже IP20;

Высота не более 306 мм;

Ширина не более 398 мм;

Глубина не более 61 мм.
	1
	Шт
	81 188,70
	95 802,67

	47. 
	Модуль аналогового вывода 750-554

(или эквивалент)
	Количество выходов 2;

потребляемый ток 70 mA;

Напряжение на контактах соединителя питания (макс.) DC 24 V (-25% / + 30%);

Ток сигнала 4 - 20 мА;

Сопротивление нагрузки < 500 Ohm;

Линейность ± 2 LSB;

Время преобразования не более 2 ms;

Разрешение 12 Bit;

Погрешность измерения (25°) < ± 0,1 % от полной шкалы№

Температурный коэффициент < ± 0,015 % / K от полной шкалы№

Напряжение изоляции 500 В система/источник питания№

Рабочая температура 0 °C ... + 55 °C№

Вибростойкость в соотв. с IEC 60068-2-6;

Ударостоукость в соотв. с IEC 60068-2-27;

Степень защиты IP 20;

EMC - помехоустойчивость, согласно германскому Lloyd (2003);

EMC - неизлучаемость, согласно германскому Lloyd (2003);

Маркировка соответствия CE;

Испытания ATEX;

Поперечное сечение [mm²] 0,08 - 2,5 mm²;

Поперечное сечение [AWG] 28 - 14 AWG;

Способ подключения Соединение CAGE CLAMP®;

Монтаж на шину TS 35.
	2
	Шт
	7 763,28
	18 321,33

	48. 
	Конвертер RS-232 в RS-485 I-7520

(или эквивалент)
	Автоматический контроль за направлением передачи данных для RS-485;

Изоляция на стороне RS-232;

Монтаж на DIN рейку;

Гальваническая изоляция 3000 В (RS-485);

Максимальная длина линии связи 1200 м;

Максимальное кол-во модулей в сети 2048 с использованием репиттеров или 256 модулей без их использования;

Материал корпуса – пластик;

Скорость передачи данных 300 ~ 115200 кБит/сек;

Разъемы - винтовые клеммы (RS-485), DB9 female (RS-232);

Интерфейс RS-232 (COM);

Напряжение питания 10 В - 30 В;

Индикатор питания LED;

Наработка на отказ MTBF не менее 120 тыс. часов;

Потребление энергии 2.2 Вт;

Размеры (ширина x высота x глубина) 72 x25 x142 мм

Рабочая температура -20 ~ 75°C;

Сигналы выходного интерфейса RS-485 Data+/-;
Сигналы выходного интерфейса RS-422 TxD+/-,RxD+/-;
Сигналы выходного интерфейса RS-232 TxD,RxD,RTS,CTS,GND;
Возможность аппаратного управления потоком данных;
Входной интерфейс RS-232;
Выходной интерфейс RS-485.
	1
	Шт
	1 778,25
	2 098,33

	49. 
	Модуль шлюза данных ADAM-4571-BE
(или эквивалент)
	Сетевой протокол TCP/IP;

Сетевой порт 10/100Base-T, соединитель RJ-45;

Последовательный порт интерфейс RS-232/422/485 - 1 порт;

Скорость передачи до 921,6 кбит/с;

Режимы работы - виртуальный COM-порт и TCP/UDP;

Драйверы для Windows 2000/XP/Vista.
	2
	Шт
	5 212,99
	12 302,67


3. Комплект поставки: 
а)  документы о сертификации Товара (оборудования) в случае необходимости;

б) технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке;

в)   оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода;

г)     счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;

д)  товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя  и один экземпляр для  Поставщика);

4. Порядок формирования цены: стоимость самого товара, НДС-18%, расходы по транспортировке товара до места доставки, упаковка, стоимость технической документации на русском языке, уплата таможенных сборов и пошлин и другие обязательные платежи..
5. Срок гарантии качества:  Гарантийные обязательства - в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев со дня приемки на складе покупателя. 

6. Прочие условия: Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении и находится в работоспособном состоянии и произведён не ранее января 2013г, серийно выпускаемым. Не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных частей. Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Должен иметь гарантийные талоны и паспорта, заверенные печатью. Поставщик одновременно с передаваемой продукцией предоставляет сертификаты или другие документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность продукции. Весь товар должен быть скомплектован по местам согласно принадлежности к конкретному типу продукции, а тара должна быть легко идентифицируема и промаркирована по позиционно согласно выставляемой товарной накладной.
7. Место поставки и условия допуска: В Автотранспорт: склад ТСЦ ФГУП «ГХК», расположенный по адресу: ЗАТО Железногорск, Красноярский край, г. Железногорск, ул.Ленина, 76. Лица, доставляющие продукцию должны быть гражданами РФ.

8. Срок поставки товара: В течение 112  календарных дней  с момента двустороннего подписания договора.   

 9.  Порядок приемки:   

	Приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при  Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г.  и Типовым порядком приемки закупаемой стандартной продукции на ФГУП “ГХК” (приказ по ФГУП “ГХК” № 1563 от 28.06.2012г.)
1. Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю: технические паспорта; сертификаты соответствия товара.
2. Покупатель должен проверить комплектность и качество поставленного товара в соответствии с условиями договора в течении 5 рабочих дней с даты получения товара.
3. Для данного товара не допускается выборочная (частичная) проверка. Требуется проверка каждой единицы товара.
4. Поставщик обязан вывезти товар, принятый на ответственное хранение, либо распорядиться им в срок до 5 рабочих дней с момента получения уведомления об этом от Покупателя. Расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение, подлежат возмещению Поставщиком в течение 10 дней с даты получения калькуляции затрат и выставления счета на оплату.
Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного товара на товар надлежащего качества, несет Поставщик.

	Продолжительность приемки (в днях) - 15 рабочих дней с даты получения товара

	Объем выборки по альтернитивному признаку - _________-________________.


  рок для вывоза Поставщиком товара, принятого на ответственное храниение (в днях) – 15 рабочих дней  с момента получения уведомления.

	Перечень документации, представляемый поставщиком вместе с товаром (продукцией)

	1.
	Техническая документация
	технический паспорт 



	2.
	Документация, удостоверяющая качество товара
	Сертификаты качества

	3.
	Документы о сертификации товара (продукции)
	Сертификат соответствия товара

	4.
	Иные документы, указанные в договоре
	-

	5.
	Документы, предусмотренные конструкторской документацией (для нестандартной продукции)
	-
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