
							

Техническое задание на проектирование и установку системы контроля за транспортными средствами и обеспечения режима труда и отдыха водителей 

1.Общие положения

1.1. Целью данной закупки является оснащение устройствами мониторинга транспортных средств и  контроля за режимом труда и отдыха водителей со спутниковой системой ГЛОНАСС/GPS в соответствии с Приказом Министерства Транспорта Российской Федерации от 14 декабря 2011 г. № 319 (в ред. от 15.05.2013 года) «Об утверждении порядка оснащения транспортных средств, находящихся в эксплуатации, техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха» и Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. № 720 п.8(1) «Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств», Выполнение требований руководящих документов Федерального закона от 14 .02.2009 года № 22-ФЗ « О навигационной деятельности», приказа Минтранса РФ от 26.01.2012 г. №20 «Об  утверждении порядка оснащения транспортных средств, находящихся в эксплуатации, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС».
1.2. Поставляемые цифровые устройства контроля за режимом труда и отдыха водителей (далее – Товар) должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта. 
1.3. Товар по своим характеристикам должен соответствовать параметрам, перечисленным в приложении 1к техническому заданию.
1.4. Поставляемое оборудование должно соответствовать приказам Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36, от 31.07.2012 г. №285.
1.5. Цифровое устройство контроля за режимом труда и отдыха водителей должно соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 10.09.2009 г. № 720 «Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств», имеющее соответствующий сертификат соответствия.
1.6. Каждая единица оборудования, являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть представлена описанием с указанием производителя и полного наименования, то есть с указанием обозначения, служащего для индивидуализации предлагаемого товара (товарного знака). 
2. Требования к поставщику

2.1.Наличие соглашения о взаимодействии и информационном обмене между Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и оператором навигационно-информационной системы.
2.2.Комплекс цифровых устройств контроля режима труда и отдыха водителей должен обеспечивать:
2.2.1В соответствии с требованиями приказа Минтранса РФ от 26.01.2013 N 20 передачу в органы АЦКН (автоматизированному центру контроля и надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта) Ространснадзора Российской Федерации минимального состава мониторинговой информации:
· идентификационный номер абонентского телематического терминала;
· географическая широта местоположения транспортного средства;
· географическая долгота местоположения транспортного средства;
· скорость движения транспортного средства;
· путевой угол транспортного средства;
· время и дата фиксации местоположения транспортного средства;
· признак передачи сигнала бедствия.
· получение достоверных данных о пробеге автомобиля, скорости его движения и работе дополнительного оборудования;
· оперативное реагирование при внештатных ситуациях;
· предоставление данных для управленческого и бухгалтерского учета;
· накопление статистики по использованию парка автомобилей и спецтехники;
· формирование отчетов за любой период времени;
· формирование отчетов по работе персонала;
· контроль и учет расхода ГСМ автомобилями и спец техникой;
· контроль перевозок, обеспечение сохранности грузов;  
· простоту внедрения и масштабируемость системы: заказчик может начать внедрение    системы мониторинга транспорта с ограниченного числа автомобилей и затем плавно наращивать её по мере необходимости, без радикальной перестройки системы;
· возможность доработки системы под нужды и задачи заказчика.

2.2.2 Высокую  надёжность:
все компоненты системы оборудования изначально разработаны и адаптированы к российским условиям эксплуатации по месту нахождения филиалов Общества, включая как климатические условия, так и "человеческий фактор".




3.Характеристики поставляемого Товара и сопутствующих услуг

Название и характеристики поставляемого Товара (качественные и функциональные):

	п/п
	Наименование
	Кол-во

	1
	Контрольное устройство (тахограф) с разъемом для  СКЗИ, со встроенным модулем ГЛОНАСС/GPS, с GPRS, с маркировкой взрывозащиты Eх
	2

	2
	Контрольное устройство (тахограф) с разъемом для  СКЗИ, со встроенным модулем ГЛОНАСС/GPS, без GPRS, с маркировкой взрывозащиты Eх
	15

	3
	Короб для монтажа тахографа в ТС
	17

	4
	Кнопка подачи сигнала тревоги
	2

	5
	Устройство для чтения тахографических карт
	1
















4. Требования к элементам комплекса контроля:

4.1.Контрольное устройство должно включать:
4.1.1.Возможность подключения тревожной кнопки и датчика уровня топлива;
4.1.2.Устройство обработки данных;
4.1.3.Блок памяти;
4.1.4.Часы, работающие в реальном масштабе времени;
4.1.5. Два картридера для контактных карт с российскими криптографическими ключами; 
4.1.6. Печатающее устройство–термопринтер;
4.1.7. Дисплей;
4.1.8. Систему визуального и  звукового предупреждения водителя;
4.1.9. Устройство для ввода данных пользователем;
4.1.10. Цифровой выход и интерфейс RS485
4.1.11. Подключение ДУТ

4.2. Бортовое оборудование, устанавливаемое на транспортные средства должны иметь в своем составе:
· приемник спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС; 
· GSM модем с поддержкой различных режимов; 
· микрокомпьютер,  имеющий   входы/выходы для дополнительного оборудования. 
· 
4.3. Бортовой блок системы GPS/ГЛОНАСС мониторинга автотранспорта должен: 
· подключаться к контрольным датчикам и устройствам транспортного средства;
· выполнять первичную обработку, накопление и анализ информации в реальном времени на     борту автомобиля;
· осуществлять гибкий выбор способа связи (GPRS, SMS, INMARSAT) в зависимости от их стоимости и доступности в данное время в данной точке маршрута;
· обеспечивать высокую точность позиционирования;
· иметь компактные размеры, влагозащищенность (степень защиты не менее IP65) и возможность скрытой установки на борту автомобиля.

               Требования к  бортовому навигационному оборудованию, установленному на ТС:
-	Питание бортового навигационного терминала должно осуществляться от бортовой сети транспортного средства;
-	Корпус бортового навигационного терминала должен защищать доступ к оборудованию и устанавливаемой SIM-карте;
-	Бортовой навигационный терминал должен обеспечивать запись данных о местоположении транспортного средства и состоянии установленных на нем датчиков в память при потере сигнала сотовой сети и последующую автоматическую передачу записанной информации при восстановлении связи;
-	Объем внутренней энергонезависимой памяти бортового навигационного терминала должен быть достаточен для сохранения трека при движении в условиях отсутствия GSM связи в течение суток;
-	Бортовой навигационный терминал должен иметь дискретные и аналоговые входы для подключения датчиков, обеспечивающих контроль работы различных узлов транспортного средства;
- Передача данных на сервер должна поддерживать возможность                передавать данные с разными интервалами в зависимости от настроенных параметров: временной интервал; угол поворота, пройденный путь, передача данных во  время стоянки c выключенным зажиганием.
 -     Бортовой навигационный терминал должен осуществлять при помощи отправки SMS-сообщения определенного формата, изменять настройки изделия, такие как: точка доступа к сети Интернет, периодичность отправки навигационной отметки на сервер автоматизированной системы и т.д. 
 -     Поддержка двух аналоговых входов Ain1, Ain2 с допустимым входным напряжением от 0 В до 5 В, одного логического входа и одного логического выхода с возможностью подключения внешних исполнительных устройств напряжением питания до 40 В и током до 2 А.

4.4. В контрольном устройстве должны быть предусмотрены:
4.4.1.    Накопление и хранение данных не менее 366 дней.
4.4.2.Индикация на дисплее и сохранение в памяти устройства скорости, пробега транспортного средства, режимов работы водителей.
4.4.3Система визуального и звукового предупреждения водителя о нарушении параметров движения транспортного средства и контроля режимов труда и отдыха водителя.
Встроенная самодиагностика установленных компонентов, в том числе количество видимых спутников ГЛОНАСС/ GPS и уровень сигнала сети GSM.
4.4.4.Получение информации о скорости со следующих устройств:
· с датчика скорости, имеющего криптографическую защиту информации; 
· со штатного датчика скорости транспортного средства; 
· со встроенного приёмника ГЛОНАСС/ GPS; 
· с  датчика системы ABS автомобиля;
· со встроенного акселерометра.
4.4.5.Возможность выгрузки данных через 6-ти контактный калибрационный разъем. 
4.4.6.Распечатка всех отчетов (либо вывод на дисплей).
4.4.7.Возможность удаленного мониторинга работы автомобиля и контрольного устройства.
4.4.8.Контроль и регистрация отключения контрольного устройства от бортовой сети автомобиля.
4.4.9.Возможность получения информации по CAN интерфейсу.
4.4.10 Возможность подключения датчика уровня топлива
4.4.11. Возможность мониторинга местоположения транспортного средства. 
4.4.12. Передача информации о местоположении транспортного средства в режиме реального времени через GSM/GPRS  - модем.
4.4.13. Возможность динамической настройки интервала отправки данных в диспетчерский центр в зависимости от условий движения.
4.4.14. Возможность удаленного изменения интервалов отправки информации о местоположении транспортного средства.
4.4.15. Регистрация и хранение данных о неисправности и вмешательстве в контрольное устройство (случаи доступа к данным регистрации, перерывов в электропитании длительностью более 100 миллисекунд, перерывов в подаче импульсов от датчика движения).
4.4.16. Контрольное устройство должно поставляться с установленным программным обеспечениемCyberFleet.
4.4.17. Контрольное устройство должно обеспечивать при необходимости автоматическое удаленное обновление программного обеспечения через GSM/GPRS  - модем.
4.4.18. Контрольное устройство должно иметь средство взаимной идентификации и работать с российскими картами водителя, предприятия, мастерской, контролера.
4.4.19. Автоматический переход в режим в вид деятельности водителя «Отдых» при выключении зажигания.
4.4.20.Автоматическая регулировка яркости подсветки дисплея в зависимости от времени суток.
4.4.20. Протокол передачи навигационной информации контрольного устройства должен быть совместим с программным обеспечением CyberFleet Диспетчерского центра ООО «Северсталь-Втормет»
4.4.21.Информация, записанная контрольным устройством на карты для удобства считывания должна быть согласно ЕСТР.
4.4.22.Контрольное устройство должно формировать следующие типы распечаток:
· Деятельность водителя из карты.
· Деятельность водителя из контрольного устройства.
· Распечатка событий и неисправностей из карты.
· Распечатка событий и неисправностей с контрольного устройства.
· Распечатка превышений скорости.
· Распечатка графического отчета о режимах работы, скорости движения и пройденном пути.

5. Требования к диспетчерскому пункту.

5.1. Требования к ПК.  
5.1.1.Диспетчерский пульт должен быть оборудован персональным компьютером, способным по своим техническим характеристикам обеспечивать устойчивую работу устанавливаемого на него программного обеспечения.
5.2.Требования к программному обеспечению диспетчерского пункта
5.2.1. Диспетчерский пункт должен быть оборудован ПО CyberFleet;
5.2.2. ПО диспетчерского пункта должна синхронизироваться с ЭВМ BN-Complex®;
5.2.3.Контроль за итоговыми показателями работы автотранспорта;
5.2.4.Генерировать широкий набор отчётов о пробеге автомобилей, расходовании топлива, погрузках-разгрузках, стоянках, допущенных нарушениях маршрутного задания и т.п;
5.2.5.Составлять диспетчером маршруты и графики движения;
5.2.6.При возникновении внештатных ситуаций (нарушении маршрута, графика движения, перечня запрещённых/обязательных операций), злонамеренных действиях водителя или нарушении работы бортового блока получать соответствующие предупреждения.

6. Требования к упаковке товара

6.1. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями завода-изготовителя. 
6.2. Упаковка должна обеспечивать отсутствие изменений и повреждений товара во время его транспортировки. 
7. Требования к гарантии

7.1.При поставке Товара требуется предоставить гарантию на срок не менее 18 (восемнадцать) месяцев  с момента установки сертифицированной организацией и подписания акта выполненных работ, при этом срок гарантии Поставщика не должен быть меньше, чем предоставляемый производителем Товара.
7.2.Гарантийные обязательства распространяются на все комплектующие Товара, в соответствии с условиями гарантии производителей Товара и его комплектующих.

8. Объем и порядок предоставления гарантии качества

8.1. Поставщик должен обеспечить исполнение гарантийных обязательств по Товару в полном объеме, в соответствии с требованиями изготовителя Товара.

9. Требования к доставке и установки (включая периодичность и место поставки)

9.1. Доставка и установка Товара должна быть осуществлена Поставщиком своими силами и за свой счет партиями в количестве и по адресам, указанным Покупателем.





10. Список документации, передаваемой вместе с Товаром

10.1. На каждую партию Товара вместе с поставкой должны быть предоставлены следующие документы:
‑ товарная накладная (2 экземпляра); 
‑ счет-фактура;
‑ сертификат установленного образца (либо его копия, заверенная надлежащим образом), в   случае если товар подлежит обязательной сертификации;
‑ инструкция по эксплуатации на русском языке;
‑ документ, подтверждающий предоставление гарантии на товар.

11. Сертификация

11.1. При поставке Товара должен быть предоставлен:
-   Документ о внесении Министерством транспорта Российской Федерации в перечень сервисных центров (мастерских), осуществляющих деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств (тахографов), а также наличие присвоенного регистрационного номера.
 -Сертификат соответствия установленного образца (либо его копия, заверенная надлежащим образом);
- Лицензия на оказание телематических услуг связи;
- Договор о взаимодействии и информационном обмене между Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и оператором навигационно-информационной системы.
 - Сертификат регионального партнера ОАО «Навигационно- информационные системы»
[bookmark: _GoBack] - Наличие лицензионного договора на передачу неисключительных прав использования программы  для ЭВМ CyberFleet c ООО «М2М телематика».

11.2. Наличие сертификата, свидетельства и лицензии не освобождает Поставщика от ответственности за поставку Товара ненадлежащего качества. 

12. Поставка Товаров по данной закупке является целой и неделимой

13. К настоящему Техническому заданию прилагается и является неотъемлемой его частью:
· Технические характеристики Товара (Тахографы, Приложение № 1);























Приложение №1
к Техническому заданию
от «____» __________________2013 г.


Требования к техническим, функциональным характеристикам(потребительским свойствам) цифрового устройства контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографа), подлежащему поставке:

	Напряжение питания
	не менее 12В, не более 24В

	Потребляемая мощность
	не более 15 Вт

	Диапазон измерения пути
	от 0 до 999999,9 км

	Разрешение при измерении пути
	не более0,1 км

	Погрешность измерения пройденного пути
	не более ±0,1 км.

	Пределы регистрации скорости движения транспортного средства
	от 0 до 250 км/ч

	Разрешение измеряемой скорости
	не менее1 км/ч

	Предельная погрешность измерения скорости
	± 1 км/ч

	Температурный режим
	от – 400С до + 700С

	Индикация  -  графический дисплей с подсветкой с возможностью отображения пиктограмм 
	3 строки  х 15 символов

	Место установки
	гнездо 1DIN  согласно ISO 7736

	Интерфейс (с возможностью подключения тревожной кнопки и датчика уровня топлива)
	RS485, USB, GPRS

	Акселерометр
	1

	Количество кнопок управления
	не менее4

	Количество карт-ридеров для Смарт-карт
	не менее2

	Габаритные размеры
	не более191х187х58 мм

	Масса
	от1до 2 кг.

	Расходные материалы
	термохимическаябумагадиаметром не более - 57 мм, 
30 мм.









По всем техническим вопросам обращаться:
Волгин Дмитрий Вячеславович
+7 921-318-25-08
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