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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1. Стол аудиторный;
2. Стул (табурет);
3. Стол однотумбовый;
4. Стул полумягкий;
5. Стеллаж для служебной документации и литературы;
6. Шкаф для документов;
7. Шкаф для личный вещей;

	[bookmark: _Hlk356466017]Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания с указанием допустимого срока предыдущей эксплуатации), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну.



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Применяется для создания максимально комфортной деловой среды.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Мебель относится к мебели универсального назначения и может быть использована в лаборатории, мастерской и в других местах общественного пользования.



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	№
п/п
	Наименование поставляемого товара
	Технические характеристики
(основные параметры, требование к материалам и комплектующим).

	1.
	Стол аудиторский

	Стол с габаритными размерами не менее                               1600*800*750(мм). Цвет – бук. Представляет собой конструкцию с двумя поперечными сечениями и одним продольным ребром жесткости. Каркас должен соединяться с лицевой панелью и столешницей при помощи эксцентриковых стяжек и направляющих шкантов. Лицевая панель и опоры стола должны быть выполнены из ламинированного ДСП, имеющего высококачественное покрытие, которое будет устойчиво к механическим, техническим и химическим воздействиям, толщина не менее 22 мм.
Высота лицевой панели не менее 440 мм. Края лицевой панели должны быть облицованы многослойной декоративной кромкой, толщиной не менее 3мм.
Столешница должна быть выполнена из ламинированного ДСП, имеющего высококачественное покрытие, которое будет устойчиво к механическим, техническим и химическим воздействиям, толщина не менее 25мм. 
Плита ДСП по торцам должны быть обработаны плоским профилем ПВХ, толщиной не менее 2 мм. В опоры стола должны быть вставлены металлические подпятники иметь регулировку в трех плоскостях с учетом неровности пола до 10мм.
Столешница, изготовлена из 25 мм. ДСП - двухстороннее меламиновое покрытие с рифленой кромкой PVC 3 мм. по периметру. Столешница должна иметь отверстие - кабель канал для проводов с крышкой. Панельный каркас должен быть выполнен из ДСП (22 мм), с кромкой PVC 3 мм

	2.
	Стул (табурет)
	Сидение с габаритными размерами не менее 310х310 – 320х320мм, из ламинированной ДСП толщиной не менее 16мм, кромка ПВХ толщиной не менее 0,4мм. Каркас: из металлической трубы диаметром не менее 22мм, порошково-полимерная покраска, цвет – бук. Высота табурета не менее 420 мм.

	3.
	Стол однотумбовый
	Стол с габаритными размерами не менее                              1150*630*760 -1200*600*740(мм). Представляет собой конструкцию с двумя поперечными сечениями и одним продольным ребром жесткости. Каркас соединяется с лицевой панелью и столешницей при помощи эксцентриковых стяжек и направляющих шкантов. Лицевая панель и ноги опоры стола должны быть выполнена из ламинированного ДСП, имеющего высококачественное покрытие, которое будет устойчиво к механическим, техническим и химическим воздействиям, толщина не менее 22 мм. Высота лицевой панели не менее 440 мм. Края лицевой панели облицованы многослойной декоративной кромкой, толщиной не менее 3 мм.
Столешница должна быть выполнена из ламинированного ДСП, которое будет устойчиво к механическим, техническим и химическим воздействиям, толщина не менее 25мм. Плита ДСП по торцам имеют обработку плоским профилем ПВХ, толщиной не менее 2 мм. В опоры стола должны быть вставлены металлические подпятники иметь регулировку в трех плоскостях с учетом неровности пола до 10мм.
Столешница должна иметь отверстие - кабель канал для проводов с крышкой. Панельный каркас из 22 мм. ДСП, с кромкой 3 мм.
Тумба должна быть выполнена из ламинированного ДСП, имеющего высококачественное покрытие, которое будет иметь устойчивость к механическим, техническим и химическим воздействиям, толщина каркаса и фасадов ящиков не менее 18мм. Три ящика должны быть установлены на роликовые направляющие. Днища ящиков должны быть выполнены из кашированного ДВП, толщиной 3,2мм. Верхний ящик должен запираться на замок. Тумба должна устанавливаться на металлические подпятники и иметь регулировку с учетом неровности пола до 10мм.
Тумба на роликовых опорах, с открытым отделением + 3 ящика, центральный замок. Ящики должны быть установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, с механизмами полного открывания и закрывания. Фурнитура - 4-х компонентная стяжка с конусным винтом. Цвет - бук. Ручки на ящиках, длина 150 мм, ширина 28 мм.

	4.
	Стул полумягкий
	Спинка стула должна быть изготовлена из металлокаркаса, трубы которого должны быть круглого сечения и покрыты порошковой эмалью. Спинка и сидение стула должно быть изготовлено из фанерной основы толщиной не менее 8 мм и не более 15мм, на которую должен быть уложен настилочный материал толщиной до 20 мм. Стул должен быть облицован тканью. 
Габаритные размеры: ширина не менее 450 мм, глубина не менее 550 мм, высота не менее 850 мм. Вес не менее 5 кг.
Цвет ткани - черный

	5.
	Стеллаж для служебной документации и литературы
	Стеллаж с габаритными размерами не менее 700*380*1930 и не более 900*320*1900мм. Должен представлять собой прямоугольную конструкцию, состоящую из каркаса с внутренними поперечными полками. Съемные полки должны регулироваться по высоте. 
Каркас должен быть изготовлен из 18 мм. ДСП. Задняя стенка изготовлена из 4мм. ДВП и должна фиксироваться в пазу по периметру. Полки должны быть изготовлены из 22 мм ДСП и регулироваться по высоте

	6.
	Шкаф для документов полуоткрытый
	Шкаф с габаритными размерами не менее 700*380*1930 и не более 854*450*2010(мм). Цвет - бук. Должен представлять собой прямоугольную конструкцию, состоящую из каркаса с внутренними поперечными полками. Съемные полки должны регулироваться по высоте.
Шкаф должен иметь 2 дверцы с автоматическими петлями, регулируемыми в трех плоскостях. Зазоры между дверями должны быть не больше 2мм. В верхней части шкафа должны быть расположены 3 полки. Нижние дверцы (2шт.) и каркас шкафа должны быть выполнены из ЛДСП, имеющего высококачественное покрытие, которое будет устойчивым к механическим, техническим и химическим воздействиям, толщина не менее 22мм, облицованного декоративной многослойной кромкой плотностью не более 120-130 г. на кв.м., толщиной не менее 2мм. Остальные края изделия должны быть облицованы аналогичной кромкой. Нижняя часть шкафа должна иметь два отделения для хранения с 1 полкой. Топ шкафа должен быть выполнен из ЛДСП, толщиной не менее 25мм.
Каркас должен быть изготовлен из 18 мм. ДСП. Задняя стенка должна быть изготовлена из 4мм. ДВП и фиксироваться в пазу по периметру. Полки должны быть изготовлены из 22 мм ДСП и регулируются по высоте. Двери из 18 мм. ДСП с кромкой 3 мм. Двери должны устанавливаться на металлические петли.
Петля должна состоять из основной и обратной частей. Комплектоваться саморегулирующими винтами. Ручки на ящиках - металлическая дуга, длиной 110 мм. толщиной 7 мм. Шкаф должен устанавливаться на опоры, регулируемые по высоте изнутри шкафа.

	7.
	Шкаф для личных вещей

	Шкаф с габаритными размерами не менее 700*470*1930 и не более 854*450*2010(мм). Цвет - бук. Должен представлять собой прямоугольную конструкцию, состоящую из каркаса с внутренними поперечными полками.
Шкаф должен иметь 2 дверцы с автоматическими петлями, регулируемыми в трех плоскостях и нишу с полкой. Зазоры между дверями должны быть не больше 2мм. Дверцы (2шт.) и каркас шкафа выполнены из ЛДСП, которое будет устойчивым к механическим, техническим и химическим воздействиям, толщина не менее 18мм, облицованного декоративной многослойной кромкой плотностью не более 120-130 г. на кв.м., толщиной не менее 0,4мм. Остальные края изделия должны быть облицованы аналогичной кромкой. Топ среднего шкафа должен быть выполнен из ЛДСП, толщиной не менее 25мм, по выпуклому профилю должен иметь обработку «софтформинг» (обработка фигурной фрезой с последующим нанесением кромки).
Каркас должен быть изготовлен из 18 мм. ДСП. Топ из 28 мм. ДСП. Задняя стенка должна быть изготовлена из 18 мм. ДСП и фиксироваться в пазу по периметру. Полки должны быть изготовлены из 25 мм. ДСП и регулироваться по высоте. Шкаф должен устанавливаться на цокольные опоры высотой 120 мм. цвета алюминий.
Двери должны быть изготовлены из 18 мм. ДСП с кромкой 3 мм. и комплектоваться замком. Двери должны устанавливаться на металлические петли. Петля должна состоять из основной и обратной частей. Должна комплектоваться саморегулирующими винтами, цвета -  хром. Ручки длиной 150 мм, шириной 28 мм, декорированные.



	Подраздел 4.2 Требования к маркировке

	В соответствии с ГОСТ 16371-93, ГОСТ 50862-2005

	Подраздел 4.3 Требования к упаковке

	 Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений при его перевозке.
Товар поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Дополнительные обозначения должны быть нанесены согласно ГОСТ 14192-96.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приёмка товара по количеству и качеству (комплектности) осуществляется в полном соответствии со спецификацией.
Приёмка производится в присутствии представителя Поставщика по товарной накладной, представляемой Покупателю. 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]Представляются сертификаты соответствия качества на материалы и комплектующие, сертификаты пожаростойкости, СЭС, сертификат износостойкости, гигиенические характеристики продукции, согласно ГОСТ.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	При транспортировке и хранении товар в упаковке должен быть надежно защищен от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты. Транспортировать товар в закрытом транспорте. Коробки должны быть жёстко закреплены.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предусмотрены.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на мебель – не менее 24 месяцев.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	При обнаружении заводского брака во время гарантийного срока, или нанесении дефектов при сборке товара исполнителями фирмы – поставщика, бракованные детали товара меняются незамедлительно фирмой – поставщиком за свой счёт.



РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Товар должен быть изготовлен из экологически чистых материалов.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Качество и безопасность должны быть подтверждены сертификатами соответствия и протоколами санитарно-химических испытаний. Материалы, используемые для изготовления мебели и ее элементов и фрагментов должны иметь токсикогигиенический паспорт и гигиеническое заключение.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Материал, из которого изготовлен товар, должен быть сертифицирован. 
Товар не должен выделять в окружающую среду вредные токсичные вещества.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. Стол аудиторный – 36 штук;
2. Стул (табурет) – 72 шт;
3. Стол однотумбовый – 6 шт;
4. Стул полумягкий – 6 шт;
5. Стеллаж для служебной документации и литературы – 6 шт;
6. Шкаф для документов 3 шт;
7. Шкаф для личный вещей – 3 шт;
Срок поставки: 31.07.2014 год.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Необходимую техническую документацию представить на бумажном носителе. (технические паспорта, инструкции по сборке и обслуживанию, сертификаты).



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1. 
	ГОСТ
	Государственные стандарты

	2.
	СЭС
	Санитарно-эпидемиологическая служба



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	



Контактное лицо: Овчинникова Инга Николаевна, (48439)9-48-16.
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