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Техническое задание

	№ п/п 
	Наименование согласно
Перечня 
по Охране труда
	Характеристики
	Ед. измерения
	Размер
	Количество

	Обувь кожаная

	1
	Ботинки кожаные 

	ГОСТ 12.4.137-2001, 
ГОСТ 28507-99
ТР ТС 019/2011
Ботинки из натуральной кожи с влагостойкой пропиткой, литьевого метода крепления, с мягким манжетом, с глухим клапаном, на шнурках, на подкладке. Подошва с глубоким рифлением ходовой поверхности из маслобензостойкого, износоустойчивого полиуретана.
Форма подтверждения соответствия: декларация – от общих производственных загрязнений и механических воздействий;
Сертификат – от проколов и порезов
	ПАРА
	36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Итого:
	1
1
4
6
1
5
10
14
4
5
2
53

	2
	Ботинки кожаные с жестким  подноском 

	ГОСТ 12.4.137-2001,
ГОСТ 28507-99
ТР ТС 019/2011
Ботинки из натуральной кожи с влагостойкой пропиткой литьевого метода крепления с мягким манжетом, с глухим клапаном, на шнурках, на подкладке. Подносок - композитный материал (МУН 200 Дж). Формоустойчивый задник из термопластического материала. Подошва и каблук с глубоким рифлением ходовой поверхности из маслобензостойкого, износоустойчивого полиуретана.
Форма подтверждения соответствия: декларация – от общих производственных загрязнений и механических воздействий;
Сертификат – от проколов и порезов
	ПАРА
	35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Итого:
	2
3
7
7
7
9
11
9
6
8
3
3
75

	3
	Ботинки кожаные с жестким  подноском для сварщика

	ГОСТ 12.4.137-2001,
ГОСТ 28507-99,
ГОСТ Р 12.4.187-97
ТР ТС 019/2011
Ботинки из натуральной термоустойчивой кожи с  мягким манжетом, с глухим клапаном с дополнительной накладкой для защиты от попадания окалины, брызг, пыли. Подносок - композитный материал (МУН 200 Дж). Формоустойчивый задник из термопластического материала. Термостойкая (+3000С, 60 с) подошва с глубоким рифлением ходовой поверхности. 
Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ПАРА
	43
Итого:
	1
1

	4
	Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском 

	ГОСТ 12.4.137-2001, 
ГОСТ 28507-99
ТР ТС 019/2011
Ботинки из натуральной кожи с влагостойкой пропиткой литьевого метода крепления, с мягким манжетом, с глухим клапаном, на шнурках, на подкладке из натурального меха. Подносок - композитный материал (МУН 200 Дж). Формоустойчивый задник из термопластического материала. Подошва с глубоким рифлением ходовой поверхности из маслобензостойкого, термостойкого, морозостойкого износоустойчивого полиуретана.
Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ПАРА
	38
39
41
Итого:
	6
2
4
12

	5
	Сапоги кожаные утепленные 

	ГОСТ 12.4.137-2001, 
ГОСТ 12.4.187-97,
ГОСТ 28507-99
ТР ТС 019/2011
Сапоги из натуральной термоустойчивой кожи, объём регулируется пряжками, утеплитель - натуральный мех, масло-бензостойкая термостойкая (+3000С, 60 с) подошва с глубоким рифлением ходовой поверхности.  Подносок – композитный материал (МУН 200 Дж).
Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ПАРА
	39
41
42
43
44
45
Итого:
	1
5
2
6
4
1
19

	6
 
	Сапоги комбинированные 
 
	ГОСТ 12.4.137-2001
ТР ТС 019/2011
Сапоги комбинированные с регулируемым голенищем. Верх обуви - юфть яловая, голенище - трехслойная кирза, подкладка – нетканое полотно, подошва - износостойкий маслобензостойкий полиуретан. Метод крепления - литьевой. 
Форма подтверждения соответствия: декларация
	ПАРА
	41
42
43
44
46
Итого:
	1
3
7
1
1
13

	7

	Тапки подводника кожаные 

	[bookmark: _GoBack]Тапки кожаные. Верх обуви - натуральная кожа с отверстиями диаметром не менее 5 мм на носке, язычке и боковых поверхностях для вентиляции. Укрепленный задник. Вставки из эластичной обувной ленты, закрепленной между внутренним и наружным слоем кожи на боковых частях, для регулирования объёма. Внутренняя подкладка и  стелька из подкладочного кожевенного спилка. Внутренний и наружный слои кожи должны быть проклеены между собой. Метод крепления подошвы – ранто-прошивной. Подошва с каблуком из нескользящей микропористой резины. Полнота обуви средняя. Маркировка должна быть нанесена на каждую единицу изделия либо на трудноудаляемую этикетку и обеспечивать четкое и ясное изображение в течение всего срока службы.
Форма подтверждения соответствия: декларация
	ПАРА
	23,0
23,5
24,0
25,0
25,5
26,5
27,0
27,5
28,0
28,5
29,0
30,0
Итого:
	16
20
25
1
30
55
95
95
20
75
40
5
477

	8
 
	Туфли на нескользящей подошве 

	ГОСТ 28507-99, 
ГОСТ 12.4.187-97
ТР ТС 019/2011
Туфли женские. Верх из натуральной кожи, подошва нескользящая из микропористой резины. Укрепленный задник, кожаная стелька и подкладка.
Форма подтверждения соответствия: декларация
	ПАРА
	34
35
36
37
38
39
40
41
Итого:
	1
2
14
12
25
15
13
15
97

	Обувь резиновая и из полимерных материалов

	9
	Сапоги ПВХ утепленные с манжетой

	ГОСТ 12.4.162-85
ГОСТ 12.4.072-79
ТР ТС 019/2011
Сапоги ПВХ маслобензостойкие, изготовлены литьевым способом. Подкладка – трикотаж. Утеплитель – вкладной чулок из иглопробивного нетканого полотна. Подошва с нескользящим протектором. 
Форма подтверждения соответствия: сертификат

	ПАРА
	35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Итого:
	3
4
7
17
10
5
9
17
6
7
5
5
1
96

	10

	Сапоги рыбацкие

	ГОСТ 12.4.162-85
ГОСТ 12.4.072-79 
ТР ТС 019/2011
Сапоги ПВХ рыбацкие маслобензостойкие, изготовлены литьевым способом. Подошва с нескользящим протектором. Подкладка: трикотаж. 
Форма подтверждения соответствия: сертификат

	ПАРА
	41
42
43
44
46
Итого:
	1
3
5
1
1
11

	11
	Костюм рыбацкий

	ГОСТ 27643-88
ТР ТС 019/2011
Непромокаемый костюм рыбацкий мужской из плотной высокоустойчивой ламинированной  ткани "Винитол" с привулканизированными сапогами. Сапоги сделаны из ПВХ (поливинилхлорида) методом трехкомпонентного литья. Сочетание  трех видов пластикатов ПВХ: эластичного на голенище, пористого на прослойку и специального твердого на подошву обеспечивает  не только комфорт, но и максимальную износостойкость, спасает от порезов, проколов и зацепов. Регулирующиеся на плечах лямки. 
Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ШТ
	43
44
45
46
Итого:
	2
2
1
1
6

	12
	Тапочки для душа 

	ГОСТ Р 50962-96
ТР ТС 019/2011
Тапочки цельнолитые. Материал: этилвинилацетат (ЭВА).
Форма подтверждения соответствия: декларация
	ПАРА
	23,0
23,5
24,0
25,0
26,0
26,5
27,0
27,5
28,0
29,0
30,0
31,0
Итого:
	25
25
25
25
40
40
40
40
50
45
30
15
400

	Обувь валяная

	13
	Валенки обрезиненные 

	ГОСТ 18724-88
ТР ТС 019/2011
Валенки 100% шерсть, резиновая подошва с каблуком, горячая вулканизация.
Форма подтверждения соответствия: декларация
	ПАРА
	38
Итого:
	1
1


Условия поставки:
1. Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 
Особые требования: 
· обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного срока).
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов).
· Поставка Товара осуществляется одной партией в согласованные с Покупателем сроки. Транспорт под разгрузку подаётся по рабочим дням до 14 часов.

другие дополнительные требования: в заявке необходимо указать конкретное наименование (артикул) предлагаемой продукции и производителя.
Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.011-89 в части классификации и общих требований к средствам защиты, иметь документацию, подтверждающую её  защитные свойства.
В составе заявки необходимо предоставление сертификатов соответствия на предлагаемую продукцию со ссылкой на требуемые ГОСТы, техническую документацию производителя, санитарно-эпидемиологическое заключение, а также  соответствующие приложения с указанием конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия.
Маркировка должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» от 09.12.11 № 878  и содержать основные сведения:
- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение;
- размер, рост;
- тип комплекта, модель защитного костюма;
- сведения о защитных свойствах с указанием наименования и величины опасного или вредного производственного фактора;
- сведения об уходе за изделием.
Маркировка наносится на изделия и ее изображение должно быть стойким. Обозначение защитных свойств по ГОСТ 12.4.103-83.
Допускается нанесение на изделия пиктограмм.
Внимание! На каждом сертификате или декларации соответствия к изделию необходимо указать номер позиции данного изделия в техническом задании.



