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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка металлоконструкций и строительных элементов сборно-разборной конструкции для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Металлоконструкции и строительные 

элементы сборно-разборной конструкции
Изделие №1 


	Основные требования к конструкции:

Металлоконструкции и строительные элементы сборно-разборной конструкции предназначены для сборки и разборки на любом объекте и обеспечения защиты персонала объекта от автоматического оружия и включают в себя несущие элементы с наружным ограждением, строительные элементы (окна, бойницы).

Металлоконструкции и строительные элементы сборно-разборной конструкции выполнить согласно чертежу (Приложение).
Несущие элементы и наружное ограждение, входящие в состав металлоконструкций должны обеспечивать 5 класс пулестойкости по ГОСТ Р51112-97. 

Металлоконструкции и строительные элементы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50941-96.

Предусмотреть проемы для окон (включая их изготовление), обеспечивающие визуальный обзор из данной металлоконструкции согласно чертежу (Приложение). 
Комплектация  и требования к строительным элементам: 

Бронированное окно выполнить из пулестойких алюминиевых рам со стеклом В5, покрытым пленкой «Хамелеон» (бронза), открытие окона не предусматривать. 

Расположение окна размерами 450х450(h) мм и бойницу предусмотреть согласно чертежу приложения.
             Наружную отделку металлоконструкции выполнить покраской RAL 7004. Внутреннюю отделку – покраской  RAL 9001.
	24 месяца
	1
	 компл.

	2
	Металлоконструкции и строительные 

элементы сборно-разборной конструкции
Изделие №2 
	Основные требования к конструкции:

Металлоконструкции и строительные элементы сборно-разборной конструкции предназначены для сборки и разборки на любом объекте и обеспечения защиты персонала объекта от автоматического оружия и включают в себя несущие элементы с наружным ограждением, строительные элементы (окна, бойницы).

Металлоконструкции и строительные элементы сборно-разборной конструкции выполнить согласно чертежу (Приложение).
Несущие элементы и наружное ограждение, входящие в состав металлоконструкций должны обеспечивать 5 класс пулестойкости по ГОСТ Р51112-97. 

Металлоконструкции и строительные элементы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50941-96.

Предусмотреть проемы для окон (включая их изготовление), обеспечивающие визуальный обзор из данной металлоконструкции согласно чертежу (Приложение).

Предусмотреть открытие металлоконструкции  внутрь.

Комплектация  и требования к строительным элементам: 

Бронированное окно выполнить из пулестойких алюминиевых рам со стеклом В5, покрытым пленкой «Хамелеон» (бронза) открытие окон не предусматривать. 

Расположение окна размерами 450х450(h) мм и бойницу предусмотреть согласно чертежу (Приложение).

             Наружную отделку металлоконструкции выполнить покраской RAL 7004.
             Внутреннюю отделку – покраской  RAL 9001.
	24 месяца
	1
	 компл.

	3
	Металлоконструкции и строительные 

элементы сборно-разборной конструкции
Изделие №3
	Основные требования к конструкции:

Металлоконструкции и строительные элементы сборно-разборной конструкции предназначены для сборки и разборки на любом объекте и обеспечения защиты персонала объекта(Рис.1 Приложения) от автоматического оружия и включают в себя несущие элементы с наружным ограждением, строительные элементы (окна, бойницы, пол).

Металлоконструкции и строительные элементы сборно-разборной конструкции выполнить согласно чертежу (Рис.2 Приложения).

Несущие элементы и наружное ограждение, входящие в состав металлоконструкций должны обеспечивать 5 класс пулестойкости по ГОСТ Р51112-97. 

Металлоконструкции и строительные элементы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50941-96.

Предусмотреть проемы для входа, выхода и установку окон (включая их изготовление), обеспечивающие визуальный обзор из данной металлоконструкции согласно чертежу (Рис.2 Приложения).

Комплектация  и требования к строительным элементам: 

Бронированные окна выполнить из пулестойких алюминиевых рам со стеклом В5, покрытым пленкой «Хамелеон» (бронза) открытие окон не предусматривать. 

Расположение окон,  размерами 700х450(h) мм – 6 шт., и бойницы под ними (6шт.) изготовить согласно чертежу (Рис.2 Приложения).

Покрытие выполнить из профлиста оцинкованного.

             Наружную отделку металлоконструкции выполнить покраской RAL 7004.
             Внутреннюю отделку – покраской  RAL 9001.
	24 месяца
	1
	 компл.

	4
	Металлоконструкции и строительные 

элементы сборно-разборной конструкции
Изделие №4
	Основные требования к конструкции:

Металлоконструкции и строительные элементы сборно-разборной конструкции предназначены для сборки и разборки на любом объекте и обеспечения защиты персонала объекта (Рис.1 Приложения) от автоматического оружия и включают в себя несущие элементы с наружным ограждением, строительные элементы (окна, бойницы, пол).

Металлоконструкции и строительные элементы сборно-разборной конструкции выполнить согласно чертежу (Рис.2 Приложения).

Несущие элементы и наружное ограждение, входящие в состав металлоконструкций должны обеспечивать 5 класс пулестойкости по ГОСТ Р51112-97. 

Металлоконструкции и строительные элементы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50941-96.

Предусмотреть проемы для входа, выхода и установку окон (включая их изготовление), обеспечивающие визуальный обзор из данной металлоконструкции согласно чертежу (Рис.2 Приложения).

Комплектация  и требования к строительным элементам: 

Бронированные окна выполнить из пулестойких алюминиевых рам со стеклом В5, покрытым пленкой «Хамелеон» (бронза) открытие окон не предусматривать. 

Расположение окон,  размерами 700х450(h) мм – 6 шт., и бойницы под ними (6шт.) изготовить согласно чертежу (Рис.2 Приложения).

Покрытие выполнить из профлиста оцинкованного.

             Наружную отделку металлоконструкции выполнить покраской RAL 7004. 
             Внутреннюю отделку – покраской  RAL 9001.
	24 месяца
	1
	 компл.

	5
	Металлоконструкции и строительные 

элементы сборно-разборной конструкции
Изделие №5
	Основные требования к конструкции:
             Металлоконструкции и строительные элементы сборно-разборной конструкции предназначены для сборки и разборки на любом объекте и обеспечения защиты персонала объекта (Рис.1 Приложения) от автоматического оружия и включают в себя несущие элементы с наружным ограждением, строительные элементы (окна, бойницы, пол).

Металлоконструкции и строительные элементы сборно-разборной конструкции выполнить согласно чертежу (Рис.2 Приложения).

Несущие элементы и наружное ограждение, входящие в состав металлоконструкций должны обеспечивать 5 класс пулестойкости по ГОСТ Р51112-97. 

Металлоконструкции и строительные элементы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50941-96.

Предусмотреть проемы для входа, выхода и установку окон (включая их изготовление), обеспечивающие визуальный обзор из данной металлоконструкции согласно чертежу (Рис.2 Приложения).

Комплектация  и требования к строительным элементам: 

Бронированные окна (3 шт.) выполнить из пулестойких алюминиевых рам со стеклом В5, покрытым пленкой «Хамелеон» (бронза), открытие окон не предусматривать. 

Расположение окон,  размерами 600х700(h) мм – 1 шт., 700х700(h) мм – 1 шт., 300х700(h) мм – 1 шт. и бойницы (3шт.) предусмотреть согласно чертежу (Рис.2 Приложения).

Покрытие выполнить из профлиста оцинкованного.

             Наружную отделку металлоконструкции выполнить покраской RAL 7004.
             Внутреннюю отделку – покраской  RAL 9001.
	24 месяца
	1
	 компл.

	6
	Металлоконструкции и строительные 

элементы сборно-разборной конструкции
Изделие №6 
	Основные требования к конструкции:

Металлоконструкции и строительные элементы сборно-разборной конструкции предназначены для сборки и разборки на любом объекте и обеспечения защиты персонала объекта (Рис.1 Приложения) от автоматического оружия и включают в себя несущие элементы с наружным ограждением, строительные элементы (окна, бойницы, пол).

Металлоконструкции и строительные элементы сборно-разборной конструкции выполнить согласно чертежу (Рис.2 Приложения).

Несущие элементы и наружное ограждение, входящие в состав металлоконструкций должны обеспечивать 5 класс пулестойкости по ГОСТ Р51112-97. 

Металлоконструкции и строительные элементы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50941-96.

Предусмотреть проемы для входа, выхода и установку окон (включая их изготовление), обеспечивающие визуальный обзор из данной металлоконструкции согласно чертежу (Рис.2 Приложения).

Комплектация  и требования к строительным элементам: 

Бронированные окна (3 шт.) выполнить из пулестойких алюминиевых рам со стеклом В5, покрытым пленкой «Хамелеон» (бронза) открытие окон не предусматривать. 

Расположение окон,  размерами 600х700(h) мм – 1 шт., 700х700(h) мм – 1 шт., 300х700(h) мм – 1 шт. и бойницы (3шт.) предусмотреть согласно чертежу (Рис.2 Приложения).

Покрытие выполнить из профлиста оцинкованного.

Наружную отделку металлоконструкции выполнить покраской RAL 7004. Внутреннюю отделку – покраской  RAL 9001.
	24 месяца
	1
	 компл.

	7
	Металлоконструкции и строительные 

элементы сборно-разборной конструкции
Изделие №7
	Основные требования к конструкции:

Металлоконструкции и строительные элементы сборно-разборной конструкции предназначены для сборки и разборки на любом объекте и обеспечения защиты персонала объекта (Приложение №1) от автоматического оружия и включают в себя несущие элементы с наружным ограждением, строительные элементы (окна, дверь, бойницы, внутреннюю и внешнюю облицовку).

Металлоконструкции и строительные элементы сборно-разборной конструкции выполнить согласно чертежу (Приложение№2).

Несущие элементы и наружное ограждение, входящие в состав металлоконструкций должны обеспечивать 5 класс пулестойкости (кроме пола) по ГОСТ Р51112-97. 

Металлоконструкции и строительные элементы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50941-96.

Предусмотреть проемы для установки двери, окон (включая их изготовление), обеспечивающих вход, выход и визуальный обзор из данной металлоконструкции согласно чертежу (Приложение №2).

Наружные ограждающие конструкции должны быть утеплены, сопротивление теплопередачи:

· для стен не менее Rгед=2,696 м2 оС/ВТ;

· для покрытия не менее Rгед=3,595 м2 оС/ВТ;

· для окон Rгед=0,449 м2 оС/ВТ

Комплектация  и требования к строительным элементам:
Дверь Д-1 утепленная, бронированная по 5 классу пулестойкости должна иметь размеры 900х2000(h)мм. Оборудуется: механическим замком, датчиком положения створки, доводчиком, ручкой, щеколдой с внутренней стороны, смотровым окном 500х500(h)мм и бойницей под ним. Открытие двери - наружу.

Дверь Д-2 утепленная, бронированная по 5 классу пулестойкости должна иметь размеры 700х2000(h)мм. Оборудуется: механическим замком, датчиком положения створки, доводчиком, ручкой, щеколдой с внутренней стороны, смотровым окном 500х500(h)мм и бойницей под ним. Открытие двери - наружу.

Дверь Д-3 утепленная, бронированная по 3 классу взломостойкости должна иметь размеры 900х2000(h)мм. Оборудуется: механическим замком, датчиком положения створки, доводчиком, ручкой, щеколдой с внутренней стороны. Открытие двери - наружу.

Бронированные окна (4 шт.) выполнить из пулестойких алюминиевых теплых рам со стеклом В5, покрытым пленкой «Хамелеон» (бронза) открытие окон не предусматривать. 

Размеры окон: 800х700(h) мм – 1 шт., под окном предусмотреть лоток для передачи документов. 

Окно с размерами 1600х700(h)мм – 1 шт. Окно с размерами 970х700(h)мм – 2 шт.

Расположение окон и  бойниц (9 шт.) предусмотреть согласно чертежу (Приложение №2).

            Наружную отделку металлоконструкции выполнить из профлиста оцинкованного RAL 7040. Внутреннюю отделку – СМЛО RAL 9001.
	24 месяца
	1
	 компл.

	8
	Металлоконструкции и строительные 

элементы сборно-разборной конструкции

Изделие №8
	Основные требования к конструкции:

Металлоконструкции и строительные элементы сборно-разборной конструкции предназначены для сборки и разборки на любом объекте и обеспечения защиты персонала объекта (Рис.1 Приложения) от автоматического оружия и включают в себя несущие элементы с наружным ограждением, строительные элементы (окна, дверь, бойницы, внутреннюю и внешнюю облицовку).

Металлоконструкции и строительные элементы сборно-разборной конструкции выполнить согласно чертежу (Рис.2 Приложения).

Несущие элементы и наружное ограждение, входящие в состав металлоконструкций должны обеспечивать 5 класс пулестойкости (кроме пола) по ГОСТ Р51112-97. 

Металлоконструкции и строительные элементы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50941-96.

Предусмотреть проемы для установки двери, окон (включая их изготовление), обеспечивающих вход, выход и визуальный обзор из данной металлоконструкции согласно чертежу (Рис.2 Приложения).

Наружные ограждающие конструкции должны быть утеплены, сопротивление теплопередачи:

· для стен не менее Rгед=2,696 м2 оС/ВТ;

· для покрытия не менее Rгед=3,595 м2 оС/ВТ;

· для окон Rгед=0,449 м2 оС/ВТ

Комплектация  и требования к строительным элементам:
Дверь утепленная, бронированная по 5 классу пулестойкости должна иметь размеры 700х2000(h)мм. Оборудуется: механическим замком, датчиком положения створки, доводчиком, ручкой, щеколдой с внутренней стороны, смотровым окном 500х500(h)мм и бойницей под ним. Открытие двери - наружу.

Бронированные окна (2 шт.) выполнить из пулестойких алюминиевых теплых  рам со стеклопакетом В5, покрытым пленкой «Хамелеон» (бронза). Размеры окон  800х800(h) мм – 2 шт., открытие окон не предусматривать.

Бойницы (2 шт.) предусмотреть под окнами, согласно чертежу (Рис.2 Приложения).

            Наружную отделку металлоконструкции выполнить из профлиста оцинкованного RAL 7047. Внутреннюю отделку – СМЛО RAL 9001.
	24 месяца
	1
	 компл.

	9
	Металлоконструкции и строительные 

элементы сборно-разборной конструкции

Изделие №9
	Основные требования к конструкции:

Металлоконструкции и строительные элементы сборно-разборной конструкции предназначены для сборки и разборки на любом объекте и обеспечения защиты персонала объекта (Приложение №1) от автоматического оружия и включают в себя несущие элементы с наружным ограждением, строительные элементы (окна, дверь, бойницы, внутреннюю и внешнюю облицовку).

Металлоконструкции и строительные элементы сборно-разборной конструкции выполнить согласно чертежу (Приложение№2).

Несущие элементы и наружное ограждение, входящие в состав металлоконструкций должны обеспечивать 5 класс пулестойкости (кроме пола) по ГОСТ Р51112-97. 

Металлоконструкции и строительные элементы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50941-96.

Предусмотреть проемы для установки двери, окон (включая их изготовление), обеспечивающих вход, выход и визуальный обзор из данной металлоконструкции согласно чертежу (Приложение №2).

Наружные ограждающие конструкции должны быть утеплены, сопротивление теплопередачи:

· для стен не менее Rгед=2,696 м2 оС/ВТ;

· для покрытия не менее Rгед=3,595 м2 оС/ВТ;

· для окон Rгед=0,449 м2 оС/ВТ

Комплектация  и требования к строительным элементам:
Дверь Д-1 утепленная, бронированная по 5 классу пулестойкости должна иметь размеры 900х2000(h)мм. Оборудуется: механическим замком, датчиком положения створки, доводчиком, ручкой, щеколдой с внутренней стороны, смотровым окном 500х500(h)мм и бойницей под ним. Открытие двери - наружу.

Дверь Д-2 утепленная, бронированная по 5 классу пулестойкости должна иметь размеры 700х2000(h)мм. Оборудуется: механическим замком, датчиком положения створки, доводчиком, ручкой, щеколдой с внутренней стороны, смотровым окном 500х500(h)мм и бойницей под ним. Открытие двери - наружу.

Дверь Д-3 утепленная, бронированная по 3 классу взломостойкости должна иметь размеры 900х2000(h)мм. Оборудуется: механическим замком, датчиком положения створки, доводчиком, ручкой, щеколдой с внутренней стороны. Открытие двери - наружу.

Бронированные окна (4 шт.) выполнить из пулестойких алюминиевых теплых рам со стеклпакетом В5, покрытым пленкой «Хамелеон» (бронза), открытие окон не предусматривать. 

Размеры окон: 800х700(h) мм – 1 шт., под окном предусмотреть лоток для передачи документов. 

Окно с размерами 1600х700(h)мм – 1 шт. Окно с размерами 970х700(h)мм – 2 шт.

Расположение окон и  бойниц (9 шт.) предусмотреть согласно чертежу (Приложение №2).

             Наружную отделку металлоконструкции выполнить из профлиста оцинкованного RAL 7040. Внутреннюю отделку – СМЛО RAL 9001.
	24 месяца
	1
	 компл.
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Изделие №10 


	Основные требования к конструкции:

Металлоконструкции и строительные элементы сборно-разборной конструкции предназначены для сборки и разборки на любом объекте и обеспечения защиты персонала объекта (Рис.1 Приложения) от автоматического оружия и включают в себя несущие элементы с наружным ограждением, строительные элементы (окна, дверь, бойницы, внутреннюю и внешнюю облицовку).

Металлоконструкции и строительные элементы сборно-разборной конструкции выполнить согласно чертежу (Рис.2 Приложения).

Несущие элементы и наружное ограждение, входящие в состав металлоконструкций должны обеспечивать 5 класс пулестойкости (кроме пола) по ГОСТ Р51112-97. 

Металлоконструкции и строительные элементы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50941-96.

Предусмотреть проемы для установки двери, окон (включая их изготовление), обеспечивающих вход, выход и визуальный обзор из данной металлоконструкции согласно чертежу (Приложение №2).

Наружные ограждающие конструкции должны быть утеплены, сопротивление теплопередачи:

· для стен не менее Rгед=2,696 м2 оС/ВТ;

· для покрытия не менее Rгед=3,595 м2 оС/ВТ;

· для окон Rгед=0,449 м2 оС/ВТ

Комплектация  и требования к строительным элементам:
Дверь утепленная, бронированная по 5 классу пулестойкости должна иметь размеры 900х2000(h)мм. Оборудуется: механическим замком, датчиком положения створки, доводчиком, ручкой, щеколдой с внутренней стороны, смотровым окном 500х700(h)мм и бойницей под ним. Открытие двери - наружу.

Бронированные окна выполнить из пулестойких алюминиевых теплых рам со стеклпакетом В5, покрытым пленкой «Хамелеон» (бронза). Размеры окон  1000х800(h) мм – 2 шт. Открытие окон не предусматривать.

 Бойницы  (3шт.) и лоток ЛЗ.1 (1 шт.) предусмотреть согласно чертежу (Рис.2 Приложения).

              Наружную отделку металлоконструкции выполнить из профлиста оцинкованного RAL 7047. Внутреннюю отделку – СМЛО RAL 7047.
	24 месяца
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Изделие №11
	Основные требования к конструкции:

Металлоконструкции и строительные элементы сборно-разборной конструкции предназначены для сборки и разборки на любом объекте и обеспечения защиты персонала объекта (Приложение №1)от автоматического оружия и включают в себя несущие элементы с наружным ограждением, строительные элементы (окна, дверь, бойницы, внутреннюю и внешнюю облицовку).

Металлоконструкции и строительные элементы сборно-разборной конструкции выполнить согласно чертежу (Приложение№2).

Несущие элементы и наружное ограждение, входящие в состав металлоконструкций должны обеспечивать 5 класс пулестойкости (кроме пола) по ГОСТ Р51112-97. 

Металлоконструкции и строительные элементы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50941-96.

Предусмотреть проемы для установки двери, окон (включая их изготовление), обеспечивающих вход, выход и визуальный обзор из данной металлоконструкции согласно чертежу (Приложение №2).

Наружные ограждающие конструкции должны быть утеплены, сопротивление теплопередачи:

· для стен не менее Rгед=2,696 м2 оС/ВТ;

· для покрытия не менее Rгед=3,595 м2 оС/ВТ;

· для окон Rгед=0,449 м2 оС/ВТ

Комплектация  и требования к строительным элементам:
Дверь (2шт)  утепленные, бронированные по 5 классу пулестойкости должны иметь размеры 700х2000(h)мм. Оборудуются: механическим замком, датчиком положения створки, доводчиком, ручкой, щеколдой с внутренней стороны, смотровым окном 500х800(h)мм и бойницей под ним. Открытие дверей - наружу.

Бронированные окна (4 шт.) выполнить из пулестойких алюминиевых теплых  рам со стеклопакетом В5, покрытым пленкой «Хамелеон» (бронза). Размеры окон  1000х800(h) мм – 2 шт., 700х800(h) мм – 1 шт., открытие окон не предусматривать.

Окно с размерами 500х500(h) мм – 1 шт. открывается внутрь.

Бойницы (5штук) и лоток  ЛЗ.1 (1шт.) предусмотреть согласно чертежу (Приложение №2).

             Наружную отделку металлоконструкции выполнить из профлиста оцинкованного RAL 7047. Внутреннюю отделку – СМЛО RAL 7047.
	24 месяца
	1
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       3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до места поставки, страхование, полный комплект документации (технической и т.д.), налоги и другие обязательные платежи. 
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
Аванс – не предусмотрен
Порядок оплаты – 100% оплата, безналичный расчет. Оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых док130ументов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.). 
       5. Место поставки продукции и условия допуска:
Место поставки товара: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14.
       6. Сроки поставки продукции:
Сроки поставки товара:  не позднее 4 рабочих дней с момента заключения договора.
       7. Дополнительные (обязательные) условия:

7.1. Составные элементы должны обеспечивать возможность монтажа и демонтажа металлоконструкции в любом (подходящем) месте.

Все элементы  должны быть доставлены на территорию ФГУП «СНПО «Элерон» для контрольной проверки.

Изготовитель предоставляет сертификаты, подтверждающие требования по пулестойкости к металлоконструкциям, окнам, пожарные сертификаты к отделочным материалам.

7.2. Все составные элементы должны быть промаркированы. Нанесенная маркировка должна быть четкой, разборчивой, устойчивой к воздействию механических факторов и оставаться стойкой  и прочной в течение всего срока эксплуатации.
Начальник подразделения                                                                                                                                                                          С.А. Коновалов 
