ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
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АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку автокрана.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка автокрана  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть сертифицирован, новым(Год выпуска не ранее 2014), не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев или не менее 75 000 км пробега (что наступит ранее) – шасси;  не менее 18 месяцев или не менее 1000 моточасов (что наступит ранее) – крановая установка.  
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Автокран КС-55713-5К-3 «Клинцы» на шасси Камаз 43118 (6х6)

(или эквивалент)
	Кран автомобильный грузоподъемностью не менее 25 тонн
Четырех секционная телескопическая стрела длиной не менее 28 м
Технические характеристики шасси:

Колесная формула/ведущие колеса 6х6
Норма экологической безопасности не менее Евро 4
Схема компоновки (ТС)-кабина над двигателем

Расположение двигателя - переднее, продольное

Колесная база не более, мм-3690+1320
Колея передних/задних колес, не более мм-2050/2050
Масса снаряженного ТС не более, кг-21900
Полная масса не более, кг - 21900
Двигатель, КАМАЗ 740.662 четырехтактный дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха(или эквивалент)
Количество и расположение цилиндров не менее -8,V-образное 

Рабочий объем, не менее см.куб-11762

Максимальная мощность, не менее кВт(мин)-221 (2200)

Трансмиссия - механическая
Рулевое управление – с гидроусилителем

Тормозные системы: тормозные механизмы всех колес - барабанные, с АБС

Бак, не менее л -210
Шины не менее -425/85 R21
Внешний габаритный радиус поворота не более, м – 13,2

Преодолеваемый уклон пути, % (градусы);

Своим ходом – не менее 25 (14)

На буксире – не менее 18 (10)

Скорости передвижения;
Крана транспортная (без гуська, своими ходом), м/с (км/ч)-не менее 1,4-16,7(5-60)

Крана транспортная на буксире, м/с (км/ч)-1,4-11,1(5-40)

Технические характеристики крановой установки:

Наибольшая/наименьшая температура, С-эксплуатация  в диапазоне +40/-40С

Допустимая скорость ветра (на высоте 10м), м/с:

Для рабочего состояния крана- не менее 14

Для нерабочего состояния крана- не менее 40

Допустимый уклон площадки, на которой устанавливается кран, % (град):
При работе на выносных опорах-не менее 5,2(3)

Допустимое совмещение рабочих операций- ограничения одновременного выполнения рабочих операций нет.

Основная характеристика крана:

Грузоподъемность максимальная миди,т

При работе на выносных опорах в зоне работы 240- не менее 25,0

При работе на выносных опорах в зоне работы 360 (в круговую)- не менее 14,0

При  работе на втянутых балках выносных опор в зоне работы 2401 на вылете 2,5м- не менее 9,0

Грузоподъемность миди при максимальном вылете 8,0м, т 

При работе на выдвинутых выносных опорах в зоне 240- не менее 6,65

При работе на выдвинутых выносных опорах в зоне 360- не менее 2,60

При работе на втянутых выносных опорах в зоне 240- не менее 0,80

Максимальный грузовой момент, тм (кНм)

При работе на выносных опорах в зоне 240- не менее 80,0(784,0)
При работе на выносных опорах в зоне 360- не менее 48,0(470,4)

При работе на втянутых балках выносных опор в зоне 240- не менее 18,0(176,4)

Высота подъема максимальная , м -10,0-не менее 28,3

Высота подъема при максимальном вылете, м – не менее 3,2

Глубина опускания максимальная, м:

При 8-ми кратной запасовке каната- не менее 10,0

При 4-х кратной запасовке каната-не менее 25,0

При однократной запасовке каната- не менее 125,0

Вылет при максимальной грузоподъемности, м- не менее 3,2

Вылет минимальный, м – не менее 2,5

Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т:

При длине стрелы от 9,5 м до 18,0 м – не менее 6,0

При длине стрелы от 18,0 м до 22,0- не менее 4,0

При длине стрелы  от 22,0 м до 26,0 м– не менее 2,0
При длине стрелы от 26,0 м до 28,0 м – не менее 1,0
Геометрические параметры крана

База, м -3,69+1,32

База выносных опор, м – не менее 4,9
Расстояние между выносными опорами, м:

При выдвинутых опорах- не менее 5,8

При втянутых опорах не менее 2,27

Задний габарит, м- не более3,50

Радиус поворота, м- не болеее 13,2

Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м-
 не болеее 11,8х2,5х3,98

Скорость механизма телескопирования секции стрелы

(выдвижения-втягивания секции стрелы)м/с (м/мин)-не менее 0,35(21)

Скорость механизма поворота (частота вращения),рад/с об /мин)
Наименьшая- не менее 0,016(2,15)

Наименьшая, с грузом, не менее-015(1,4)

Наибольшая с гуськом и грузом, не менее-0,078(0,75)

Угол поворота, рад (градусы)-не мене 6,28(360)

Время полного изменения вылета (для основной стрелы) с (мин):

От максимального до минимального-не менее 60(1,0)

От минимального до максимального-не менее 60(1,0)

Место управление:

При работе –кабина крановщика

При монтаже и испытания- кабина крановщика

При установке на выносные опоры- у задней поперечной балки опорной рамы

Способ управления;

Механизмами поворотной рамы- гидравлический

Выносными опорами- гидравлитический

Механизмом передвижения (шасси)-механический

Способ токоподвода к механизмам на поворотной раме

Через кольцевой токосъемник от электрооборудования шасси автомобиля к электрооборудованию на поворотной платформе

Масса крана и его основных частей, т:

Конструктивная масса крана в транспортном положении -не более 21,9

 масса противовеса- не менее 0,4

масса основных сборочных частей крана:
стрелы- не более 4,42

крановой установки- не более 15,52


	не менее 12 месяцев или не менее 

75 000 км пробега (что наступит ранее) – шасси; 
не менее 18 месяцев или не менее 1000 м/ч (что наступит ранее) – крановая установка
	1
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
     4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30  дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
       5. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
        6. Место поставки продукции:

Самовывоз со склада в г. Москве или Московской области 
        7. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора, окончание поставки – не позднее 30.06.2014г.
Начальник подразделения                                                                            ______________________________/Осетрин Д.С./
                                                                                                                                                                    подпись                                                                    ФИО                                                                                                     

Исполнитель                                                                                                   ______________________________/Фадеев С.В./
                                                                                                                                                                 подпись                                                                         ФИО                                                                                                    
