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1. Общие условия проведения запроса предложений.
1.1. Общие положения.
 Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС)  Извещением о проведении открытого запроса предложений, размещенным на официальных сайтах, указанных в Положении о закупках ФГУП ГЦСС, утвержденном приказом ФГУП ГЦСС от 30.03.2012 № 69 (далее – Положение о закупках ФГУП ГЦСС), уведомило о проведении конкурентной процедуры в форме открытого запроса предложений.
 	Функции по организации и проведению открытого запроса предложений переданы Заказчиком Обществу с ограниченной ответственностью «Центр содействия развития конкуренции» (далее по тексту – Организатор закупки).
	Место нахождения: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д.3.
	Почтовый адрес:  117638, г. Москва, ул. Одесская, д.3.
	Телефон: (495) 565-32-36.
	Факс: (495) 565-32-36.
	Адрес электронной почты: info@ccrk.ru
	Банковские реквизиты: р/с 4070 2810 2040 0010 2762 в «НОТА-Банк» (ОАО) г. Москва, к/с 3010 1810 7000 0000 0569 БИК 044525569 ИНН 7728754905 КПП 772701001.
Содержание терминов и определений, применяемых в настоящей документации, указано в Положении о закупках ФГУП ГЦСС.
1.2.  Законодательное регулирование.
Настоящая документация о запросе предложений подготовлена в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Положением о закупках ФГУП ГЦСС, а также иными нормативными правовыми актами и локальными актами, регулирующими отношения, связанные закупкой товаров, работ, услуг.
1.3. Предмет запроса предложений. Место и сроки поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг
Предмет запроса предложений, место и сроки поставки, выполнения работ,  оказания услуг указаны в Информационной карте запроса предложений, являющейся неотъемлемой частью документации о запросе предложений (Приложение 1).
1.4. Сведения о начальной (максимальной) цене договора.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора указаны в Информационной карте запроса предложений.
1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.
 Заказчик осуществляет финансирование договора, заключаемого по итогам проведения запроса предложений, за счет собственных средств.
Порядок оплаты по договору указан в Информационной карте запроса предложений и проекте договора, который является неотъемлемой частью документации о запросе предложений (Приложение 4).
1.6. Требования к поставляемому товару, выполняемой работе, оказываемой услуге
Требования к поставляемому товару указаны в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящей документации (Приложение 2).
1.7. Требования к участнику закупки.
1.7.1. В открытом запросе предложений может участвовать любое юридическое лицо или  несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным настоящей документацией и Положением о закупках ФГУП ГЦСС.
           1.7.2. Участник закупки должен отвечать следующим требованиям:
1.7.2.1.  быть правомочным заключать договор;
1.7.2.2.  не находится в процедуре ликвидации (для юридических лиц);
1.7.2.3. не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
            1.7.2.4.отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках 
размещения заказа, ведение которого осуществлялось до 01.01.2014 в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
             1.7.2.5.отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках 
закупки, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
             1.7.2.6.отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках 
закупки, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
            1.7.3. В случае если на стороне участника закупки выступает несколько лиц (коллективный участник), требования, предъявляемые Заказчиком в п.1.7.2.1. -1.7.2.6. настоящей документации,  распространяются на всех лиц, выступающих на стороне участника закупки.
	Лицо может входить в состав только одного коллективного участника. Лицо, входящее в состав коллективного участника не имеет право принимать участие в процедуре закупки в качестве участника или соисполнителя.
1.7.4. Комиссия по закупкам не допускает участника закупки к участию в запросе 
предложений в случае:
  1.7.4.1. отсутствия заявки, составленной по форме, указанной в Приложении 3 к настоящей документации,  документов, которые в соответствии с настоящей документацией 
обязательно должны быть приложены к заявке, либо наличия в таких документах недостоверных сведений либо ненадлежащего оформления приложенных документов;
  1.7.4.2. несоответствия участника закупки требованиям, установленным настоящей 
документацией;
  1.7.4.3. несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям 
настоящей документации и Положения о закупках ФГУП ГЦСС, в том числе неправильного ее оформления, подписания неуполномоченным лицом, наличия в заявке  предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, установленную настоящей документацией, а также несоответствие поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг, предлагаемых участником закупки,  качественных, количественных и технических характеристик требованиям технического задания настоящей документации;
  	 1.7.4.4. невнесение обеспечения заявки на участие в запросе предложений, если документацией о закупке предусмотрено такое обеспечение;
	1.7.4.5. несоответствия  между предложением о цене договора, которое участник закупки указывает на электронной площадке при заполнении заявки на участие, и предложением о цене договора, которое участник закупки указывает в заявке на участие в открытом запросе предложений (Приложение №3 к документации об открытом запросе предложений).
   1.8. Расходы на участие в запросе предложений.
        Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений.
  1.9.  Обеспечение исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие открытом запросе предложений.
           Сведения об обеспечении исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие в открытом запросе предложений указаны в Информационной карте (Приложение 1 к настоящей документации).

2.  Документация о запросе предложений.
2.1.  Порядок размещения документации о запросе предложений.
Извещение о проведении запроса предложений и документация о запросе предложений размещаются в электронном виде на официальных сайтах, указанных в Положении о закупках ФГУП ГЦСС, а также на электронной площадке не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.
При проведении запроса предложений какие-либо переговоры Заказчика, Организатора закупки, комиссии по закупкам с участниками закупки не допускаются.
2.2.  Разъяснение положений документации о запросе предложений.
Разъяснения положений документации о запросе предложений предоставляются по запросу участника закупки. Запрос направляется участником закупки через электронную площадку. 
    Разъяснения предоставляются Организатором закупки через электронную площадку в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения указанного запроса. 
На запросы участников закупки, не связанные с разъяснением положений настоящей документации о запросе предложений, Организатор закупки ответов не направляет, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Не позднее 3 (трех) дней со дня предоставления разъяснений положений документации о запросе предложений, такое разъяснение размещается Организатором закупки на официальных сайтах, указанных в Положении о закупках ФГУП ГЦСС, а также на электронной площадке, с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.
В случае подачи запроса о разъяснении положений документации о запросе предложений после установленного срока, такому участнику закупки будет направлено через электронную площадку уведомление об отказе в  выдаче разъяснений положений документации о запросе предложений с указанием причин отказа.
2.3. Внесение изменений в извещение о проведении запроса предложений и/или документацию о запросе предложений.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений и/или документацию о запросе предложений. 
	В течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Организатором закупки на официальных сайтах, указанных в Положении о закупках ФГУП ГЦСС, а также на электронной площадке. При этом срок подачи заявок на участие в конкурентной процедуре продлевается так, чтобы со дня размещения на официальных сайтах, указанных в Положении о закупках ФГУП ГЦСС, и электронной площадке внесенных изменений в извещение и/или документацию о запросе предложений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений такой срок составлял не менее чем 2 (Два) дня.
	Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и/или в документацию о запросе предложений, размещенными надлежащим образом.
	2.4. Отказ от проведения открытого запроса предложений.
2.4.1. Заказчик вправе отказаться от  проведения запроса предложений в любое время.
	2.4.2. Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается Организатором закупки в течение 1 (Одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения конкурентной процедуры на официальных сайтах, указанных в Положении о закупках ФГУП ГЦСС, а также на электронной площадке.


3.  Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе предложений.
	3.1. Подготовка заявки на участие в запросе предложений.
	3.1.1.  Для участия в открытом запросе предложений участник закупки подает заявку на участие в запросе предложений в электронной форме на электронной площадке.
	3.1.2. В случае если запрос предложений проводится по нескольким лотам и участник закупки планирует принять участие по нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в запросе предложений на каждый такой лот отдельно.
	3.1.3. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.
	3.1.4.  Заявка на участие в запросе предложений должна соответствовать требованиям, указанных в настоящей документации и Положении о закупках ФГУП ГЦСС.
	3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в запросе
предложений.
	Заявка на участие в запросе предложений  должна быть подготовлена участником закупки  на русском языке. 
	Использование других языков для подготовки заявки расценивается комиссией по закупкам как несоответствие заявки требованиям, установленным настоящей документации.
	Входящие в заявку документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке только при условии, что к ним в обязательном порядке прилагается надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. 
	На входящих в заявку документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.
	Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, расценивается комиссией по закупкам как несоответствие заявки требованиям, установленным настоящей документацией.
	3.3. Валюта заявки на участие в запросе предложений.
	3.3.1. Все суммы денежных средств в заявке и приложения к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением следующего: 
К заявке на участие запросе предложений могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на день подачи заявки на участие в запросе предложений.
	3.3.2. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.3.1. настоящей документации, расценивается комиссией по закупкам как несоответствие заявки требованиям, установленным документацией о закупке.
	3.4. Требования к форме и содержанию заявки на участие в запросе предложений.
	3.4.1. При подаче заявки на участие в открытом запросе предложений участник закупки должен приложить заявку на участие в запросе предложений, которая составляется по форме, указанной в Приложении 3 к настоящей документации, и  содержит следующие сведения: 
	3.4.1.1.  полное, сокращенное и фирменное наименование (далее - наименование), сведения о месте нахождения, почтовом адресе (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, почтовом адресе (для физического лица), номер контактного телефона, ИНН/КПП (при наличии), ОГРН (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), банковские реквизиты.	
    Участник закупки прилагает к заявке документы, указанные в Информационной карте.
	3.5.  Требования к описанию поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
	3.5.1. Описание участниками закупки  товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, описание участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик  осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания.
	3.5.2. В случае невозможности достоверно определить соответствие качественных и технических характеристик (потребительских свойств) оказываемой услуги, предлагаемой участником закупки, требованиям Технического задания, заявка на участие в запросе предложений признается несоответствующей требованиям настоящей документации, что влечет за собой отказ в допуске к участию в запросе предложений. 

4.  Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений.
4.1. Для участия в запросе предложений участник закупки подает заявку на участие в запросе предложений в срок, которые установлен документацией о запросе предложений в электронной форме на электронной площадке. 
4.2. К заявке должны быть приложены документы, указанные в Информационной карте.
4.3. Заявка на участие в процедуре закупки представляется в виде электронного  документа, подписанного электронно-цифровой подписью (ЭЦП) участника закупки.
4.4.  Подача заявки на участие в открытом запросе предложений, направление поданных заявок Организатору закупки осуществляется в соответствии с правилами работы электронной площадки. 
4.5. Участник закупки, подавший заявку на участие в открытом запросе предложений, вправе отозвать ее не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок. Изменение заявки происходит путем отзыва ранее поданной заявки и подачи новой заявки с изменениями.
4.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, а также в случаях, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений принято решение об отказе в допуске  к участию в открытом запросе предложений всех участников закупки, подавших заявки или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку допущенным к участию в запросе предложений, открытый запрос предложений признается несостоявшимся, о чем вносится соответствующая запись в протокол. 
	В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только 1 (одна) заявка, открывается допуск к данной заявке  и заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном документацией о запросе предложений и Положением о закупках ФГУП ГЦСС. 
	В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией о запросе предложений, Организатор закупки вправе предложить участнику процедуры закупки, подавшему единственную заявку на участие в запросе предложений, заключить договор на условиях закупки у единственного поставщика путем включения условий исполнения договора, предложенных единственным участником в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к документации о запросе предложений.

5. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений.
5.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе предложений на соответствие требованиям, установленным документацией о запросе предложений в срок не более 3 (трех) дней с даты подписания протокола открытия доступа к заявкам.
Срок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений указан в Информационной карте.
5.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений Комиссия по закупкам принимает решение о допуске к участию в запросе предложений участника процедуры закупки или об отказе в допуске. Основания для отказа в допуске участника закупки к участию в открытом запросе предложений указаны в п.1.7.4. настоящей документации.
5.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений комиссия по закупкам составляет протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии.
Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в течение 3 (Трех) дней, следующих за днем его подписания, размещается на официальных сайтах, указанных в Положении о закупках ФГУП ГЦСС, а также на электронной площадке.

6.  Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений
6.1. Комиссия по закупкам осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, поданных участниками закупки, допущенными к участию в запросе предложений. 
6.2. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений указан в  Информационной карте.
 	6.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляются Комиссией по закупкам в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными в Приложении 5 к настоящей документации. При предоставлении одним из участников закупки в заявке на участие в запросе предложений сведений о цене договора без НДС (в силу применения участником закупки специального режима налогообложения) при оценке и сопоставлении предложений о цене, комиссией по закупкам принимаются предложения всех участников закупки без учета НДС.
6.4.  На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений Комиссией по закупкам каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок, содержащих одинаковые условия.
 	Победителем запроса предложений признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.
 	По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений составляется протокол оценки и сопоставления заявок (протокол подведения итогов запроса предложений), который подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день оценки и сопоставления заявок.
Протокол размещается Организатором закупки  на официальных сайтах, указанных в Положении о закупках ФГУП ГЦСС,  а также на электронной площадке не позднее 3 (трех) дней после его подписания.
В течение 10 (Десяти) календарных дней  с даты проведения конкурентной процедуры протокол и проект договора передается победителю.
6.5. В случае если победитель запроса предложений в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения проекта договора, не представит Организатору закупки подписанный договор, а также не предоставит обеспечение исполнения договора, если данное требование установлено настоящей документацией, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора.
6.6. В случае признания победителя запроса предложений уклонившимся от заключения договора, Заказчик с учетом срочности потребности в продукции, а также других обстоятельств закупки по своему выбору вправе:
6.6.1. потребовать от Организатора закупки направить предложение о заключении договора участнику запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, а в случае его уклонения от заключения договора – также участникам, занявшим соответственно третье и следующие места;
6.6.2. направить Организатору закупки заявку на проведение той же либо иной конкурентной процедуры по данному предмету конкурентной процедуры;
6.6.3.  инициировать заключение договора с единственным поставщиком.

7.  Переторжка.
	7.1.Решение о проведении переторжки принимается Комиссией по закупкам. При этом Комиссия по закупкам вправе не воспользоваться правом проведения переторжки в ходе проведения настоящего запроса предложений.
	7.2.  В переторжке не может участвовать менее двух участников запроса предложений. К переторжке могут быть приглашены только участники, чьи заявки не были отклонены, и данным участникам присвоены первые пять номеров.
	7.3.  Переторжка может быть проведена по ценовым критериям – после оглашения ценовых условий заявок при их вскрытии (после подписания Комиссией по закупкам протокола рассмотрения заявок). Решение о проведении переторжки указывается Комиссией по закупкам в протоколе рассмотрения заявок.
	7.4.  Переторжка проводится в заочной форме путем представления в срок, указанный в протоколе рассмотрения заявок нового предложения по критерию «цена договора» по форме 3.1. Приложения 3 к настоящей документации. При этом срок подачи предложений не должен превышать пяти календарных дней с даты размещения на сайтах, указанных в Положении о закупках ФГУП ГЦСС протокола рассмотрения заявок.
	7.5.  По окончании переторжки Комиссия по закупкам оценивает заявки (предложения) участников процедуры закупки, в соответствии с требованиями, установленными документацией о запросе предложений, с учетом ценовых предложений, полученных в ходе переторжки. В случае если участник закупки, допущенный к участию в запросе предложений, в установленный срок не представил новое ценовое предложений, Комиссией по закупкам при оценке и сопоставлении заявок участников запроса предложений по критерию «цена договора» рассматривается предложение участника закупки, указанной в заявке на участие в запросе предложений.
	7.6.  При проведении переторжки комиссия по закупкам руководствуется Положением о закупках ФГУП ГЦСС  и настоящей документацией.  

8.  Заключение договора по результатам запроса предложений.
	8.1. Порядок заключения договора.
	8.1.1. Договор заключается с победителем запроса предложений, а в случаях, предусмотренных п.6.6. настоящей документации, с иным участником закупки, заявка которого признана соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией.
	8.1.2. При исполнении договора не допускается перемена исполнителя за исключением случаев, если новая организация является правопреемником по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
	8.2. Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора.
	8.2.1. Сведения о сроках и порядке обеспечения договора указаны в Информационной карте открытого запроса предложений.


9.  Преддоговорные переговоры
9.1. Между Заказчиком и участником закупки:
-  признанным победителем открытого запроса предложений;
-  занявшим второе место, если победитель закупки уклонился от заключения договора (и так далее – для участником закупки, занявших третье и следующие места (если соответствующая ранжировка проводилась);
-  подавшим единственную заявку на участие в открытом запросе предложений, соответствующую требованиям настоящей документации;
-  единственно допущенным к участию в процедуре закупки;
-  единственным участником, заявка которого была признана соответствующей требованиям настоящей документации, в то время как заявки других участников были отклонены, могут проводится преддоговорные переговоры, направленные на уточнение условий договора, не указанных в настоящей документации, а также с целью улучшения технико-коммерческого предложения в интересах Заказчика, в том числе:
-  по снижению цены договора или расценок на отдельные виды услуг без изменения остальных условий договора;
-  по изменению объемов не более чем на 30% и без увеличения цен отдельных видов товаров (работ, услуг);
-  по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению его условий для Заказчика, в том числе отмена аванса, улучшения технических характеристик продукции и т.п.;
-  по уточнению иных условий.

10.Обеспечение защиты прав и законных интересов участников закупки.
10.1.  Действия (бездействия) Заказчика, Организатора закупки, Комиссии по закупкам могут быть обжалованы участником закупки в Конфликтной комиссии, созданной ФГУП ГЦСС.
10.2.  Действия (бездействия) Заказчика, Организатора закупки, Комиссии по закупкам могут быть обжалованы участниками закупки также в порядке, установленном действующим законодательством РФ.	

11. Прочие положения.
11.1. Конкурентная процедура: запрос предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Запрос предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1054-1065 ГК РФ. 
Таким образом, запрос предложений не накладывает на Заказчика соответствующего  объема гражданско-правовых обязательств.
11.2. При проведении запроса предложений Извещение о запросе предложений вместе с документацией о запросе предложений является приглашением поставщикам делать оферты. Заявка на участие в запросе предложений является офертой участника запроса предложений. 
11.3. Заключённый по результатам запроса предложений договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности. Заказчик не обязан каким-либо образом предоставлять обоснование или мотивировать свои действия (бездействия).
11.4. Заказчик не имеет обязанности заключения договора по результатам настоящей процедуры закупки.
Заказчик вправе отказаться  от проведения запроса предложений на любом из ее этапов, не неся при этом никакой материальной ответственности перед участниками закупки.
11.5. К вопросам, не отраженным в настоящей документации применяются требования Положения о закупках ФГУП ГЦСС.

								
                                                                                              Приложение 1
								к документации об открытом 
запросе предложений 
								
Информационная карта открытого запроса предложений

	№ п/п
	Название пункта
	Содержание

	1.
	Сведения об Организаторе закупки:
	Общество с ограниченной ответственностью «Центр содействия развитию конкуренции» (ООО «ЦСРК»).
Место нахождения: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д.3.
Почтовый адрес:  117638, г. Москва, ул. Одесская, д.3.
Телефон: (495) 565-32-36
Факс: (495) 565-32-36
Адрес электронной почты: info@ccrk.ru
Банковские реквизиты: р/с 4070 2810 2040 0010 2762 в «НОТА-Банк» (ОАО) г. Москва, 
к/с 3010 1810 7000 0000 0569 БИК 044525569 ИНН 7728754905 КПП 772701001.

	2.
	Сведения о Заказчике:
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС).
Место нахождения: 129626, г. Москва, ул. 1-я Мытищинская, д.17
Почтовый адрес: 129626, г. Москва, ул.1-я Мытищинская, д.17,
Официальный сайт: http//www.cccb.ru
Телефон: (495) 788-30-75
Адрес электронной почты: zacupki@cccb.ru.

	3.
	Сведения об Электронной площадке
	Открытый запрос предложений проводится в электронной форме на электронной торговой площадке «WWW.A-K-D.RU». Доступ к электронной площадке осуществляется через сеть Интернет по адресу: http//www.a-k-d.ru

	4.
	Вид конкурентной процедуры: 
	Открытый запрос предложений.

	5.
	Предмет открытого запроса предложений:
	Право на заключение договора поставки автотранспортного средства: специального автомобиля бронированного на шасси  SCANIA P360LB4X2HNA E4 ADR EXIII без отсека охраны для перевозки взрывчатых веществ категории ЕХ/III класс опасности 1 в количестве 1 единицы для нужд филиала ФГУП ГЦСС – Управления специальной связи по г. Москве и Московской области.

	6.
	Место поставки товара
	РФ, Центральный или Приволжский федеральный округ, склад Поставщика.

	7.
	Условия поставки товара
	В соответствии с Техническим заданием (Приложение 2 к документации о запросе предложений).

	8.
	Сроки поставки товара
	В течение 120 рабочих дней с даты поступления предварительной оплаты на расчетный счет Поставщика.

	9.
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора:
	7 565 180 (Семь миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС.

	10.
	Порядок формирования цены договора:
	В общую цену договора включены расходы на доставку Товара на склад Поставщика, стоимость работ по выполнению Поставщиком предпродажной подготовки товара, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов  и других обязательных платежей.

	11.
	Источник финансирования закупки: 
	Собственные средства Заказчика.

	12.
	Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг:
	Форма оплаты безналичная. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:
30% от общей цены договора в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Сторонами договора;
70% от общей цены договора в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи автотранспортного средства.

	13.
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками:
	Российский рубль.

	14.
	Обязательные требования к участникам запроса предложений:
	Участник запроса предложений должен соответствовать следующим требованиям:
-  быть правомочным заключать договор;
- не находится в процедуре ликвидации – для юридических лиц;
-  не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) – для физических и юридических лиц;
-  отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа, ведение которого осуществлялось до 01.01.2014 в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
-  отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки, который ведется в соответствии с Федеральным законом от18.07.2011. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
-   отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	15.
	Документы, включаемые участником процедуры закупки в состав заявки на участие в запросе предложений:
	Участник закупки  прикладывает к заявке следующие документы:
1. свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года  (при наличии) (для юридических лиц)  (копия);
2. свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,  свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года (при наличии) (для индивидуальных предпринимателей)  (копия);
3. паспорт гражданина РФ (для физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей)  (копия);
4. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия). В случае если участник закупки применяет специальный режим налогообложения, он дополнительного предоставляет документ, подтверждающий применение специального режима налогообложения (уведомление, письмо и др.) (копия);
5. Устав со всеми изменениями и дополнениями (для юридических лиц) (копия);
6. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданная не позднее 3 месяцев до даты подачи заявки на участие в запросе предложений (копия);
7. документ, подтверждающий полномочия руководителя – решение (протокол) о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (для юридического лица) (копия);
8. документ, подтверждающий право лица на подписание поданной заявки на участие в запросе предложений (копия);
9. решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения установлено законодательством Российской Федерации (для юридических лиц) (копия). В случае, если для участника закупки сделка не является крупной, либо положения действующего законодательства о порядке одобрения крупных сделок не применяются к участнику закупки, то участник закупки прикладывает копию соответствующего письма об этом. Письмо составляется на официальном бланке юридического лица, подписывается руководителем юридического лица – участника закупки или уполномоченным лицом участника закупки, действующим на основании доверенности, выданной в порядке, предусмотренном действующим законодательством (при этом копия доверенности также прилагаются к заявке на участие в открытом запросе предложений), подпись скрепляется печатью юридического лица – участника закупки.
10. решение об одобрении сделки с заинтересованностью, если требование о необходимости наличия такого решения установлено законодательством Российской Федерации (для юридических лиц) (копия). В случае, если для участника закупки сделка не является сделкой с заинтересованностью, либо  положения законодательства о заинтересованности в совершении сделок к данному участнику закупки не применяются,  то участник закупки прикладывает копию соответствующего письма об этом. Письмо составляется на официальном бланке юридического лица, подписывается руководителем юридического лица – участника закупки или уполномоченным лицом участника закупки, действующим на основании доверенности, выданной в порядке, предусмотренном действующим законодательством (при этом копия доверенности также прилагаются к заявке на участие в открытом запросе предложений), подпись скрепляется печатью юридического лица – участника закупки;
11. в случае если на стороне участника закупки выступает группа лиц (коллективные участники) дополнительно прикладывается копия соглашения (или иной документа), подписанного коллективными участниками, соответствующего нормам ГК РФ и отвечающее следующим требованиям:
-  в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках участия в настоящей процедуре закупки, так и в рамках исполнения договора, заключаемого по итогам проведения настоящей процедуры закупки;
-  в соглашении должно быть приведено четкое распределение объемов и стоимости оказываемых каждым коллективным участником услуг;
-  в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем представляет интересы каждого из лиц, входящих в коллективного участника, во взаимоотношениях с заказчиком;
-  в соглашении должна быть установлена субсидиарная ответственность каждой организации по обязательствам, связанным с участие в настоящей процедуре закупки, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение договора;
-  в соглашении должно быть предусмотрено, что все операции по выполнению договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако по инициативе заказчика данная схема может быть изменена.
Непредставление указанных документов является основанием для отказа допуска участника закупки к участию в запросе предложений.
12. документ, подтверждающий исполнение участником закупки внесения обеспечения исполнения обязательства в связи с подачей заявки на участие в процедуре закупки (платежное поручение с отметкой банка об исполнении).
       Дополнительно участник закупки может предоставить следующие документы:
-  копии документов (благодарственные письма), содержащие положительные отзывы клиентов об услугах, аналогичных указанным в Техническом задании настоящей документации.

Участник закупки вправе предоставить иные документы (не указанные в Информационной карте), подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым документацией об открытом запросе предложений к участникам закупки.

	16.
	Требования, установленные заказчиком к качеству, характеристикам работ, услуг:
	
Установлены в Техническом задании (Приложение 2 к документации об открытом запросе предложений).

	17.
	Порядок и место подачи заявок:
	Заявки на участие в запросе предложений принимаются на электронной площадке «WWW.A-K-D.RU». Заявка подается в виде электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью (ЭЦП) участника закупки.

	18.
	Дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений 
	с 08 ч. 00 мин. по московскому времени  «30» октября 2014г.
до 23 ч. 59 мин. по московскому времени  «06» ноября  2014г.


	19.
	Дата начала срока предоставления разъяснений 

Дата окончания срока приема запросов на предоставление разъяснений

Дата окончания срока предоставления разъяснений
	«30» октября  2014г. 



«31» октября 2014г.


«06» ноября 2014г.

	20.
	Место рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений 
	117638, г. Москва, ул. Одесская, д.3.

	21.
	Дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений 
	

10 ч. 15  мин. по московскому времени «07» ноября 2014г.

	22.
	Место рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки
	
117638, г. Москва, ул. Одесская, д.3.

	23.
	Дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки
	[bookmark: _GoBack] 10 ч. 30  мин. по московскому времени «07» ноября  2014г.

	24.
	Обеспечение заявки на участие в конкурентной процедуре:
	Обеспечение исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие в открытом запросе предложений установлено в соответствии с условиями Положения о закупках ФГУП ГЦСС в целях обеспечения:
-  обязательства не изменять или не отзывать заявку на участие в открытом запросе предложений после окончания срока подачи заявок;
-  обязательства не предоставлять заведомо недостоверные сведения в составе заявки на участие в открытом запросе предложений;
-  обязательства заключить договор на условиях заявки на участие в открытом запросе предложений.
В случае нарушения участником закупки хотя бы одного из перечисленных обязательств, денежные средства, внесенные участником закупки в качестве обеспечения заявки на участие в открытом запросе предложений, участнику закупки не возвращаются (удерживаются Организатором закупки).
Размер обеспечения заявки устанавливается в размере 10% (десяти процентов) от начальной (максимальной) цены, что составляет  756 518 (Семьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.
Обеспечение исполнения обязательства в связи с подачей заявки на участие в открытом запросе предложений должно быть предоставлено участником закупки в форме обеспечительного платежа, т.е. денежных средств, подлежащих перечислению на расчетный счет Организатора закупки, указанный в п.1. настоящей Информационной карты открытого запроса предложений. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» участник закупки должен указать «Обеспечительный платеж, реестровый номер закупки  14090802». 
Обеспечительный платеж возвращается участникам закупки не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты:
-  принятия решения об отказе от проведения открытого запроса предложений (обеспечительный платеж возвращается всем участникам закупки, подавшим заявки);
-  поступления уведомления об отзыве заявки на участие в открытом запросе предложений (обеспечительный платеж возвращается участнику закупки, отозвавшему заявку до окончания срока подачи заявок);
-  получения опоздавшей заявки (обеспечительный платеж возвращается участнику закупки, заявка которого была подана после окончания срока подачи заявок);
-  подведение итогов открытого запроса предложений (обеспечительный платеж возвращается участнику закупки, который не стал победителем открытого запроса предложений, кроме участников закупки, заявкам которых был присвоен первый и второй номер соответственно);
-  заключения договора по результатам состоявшегося открытого запроса предложений (обеспечительный платеж возвращается всем остальным участникам);
-  после заключения договора с единственным участником закупки либо после принятия решения об отказе от заключения с ним договора (обеспечительный платеж возвращается такому единственному участнику);
-  после признания закупки несостоявшейся и принятия решения о  незаключении договора по ее результатам либо в случае отказа Заказчика от заключения договора по результатам открытого запроса предложений (обеспечительный платеж возвращается участникам, которым обеспечение не было возвращено на предыдущих стадиях).

	25.
	Обеспечение исполнения договора:
	Не предусмотрено.


	26.
	Требования к содержанию и составу заявки. Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом запросе предложений:
	Заявка на участие в открытом запросе предложений подготавливается участником закупки по форме, указанной в Приложении 3 к настоящему договору. Порядок заполнения заявки указан в Инструкции по заполнению заявки на участие в открытом запросе предложений (Приложение 6 к документации об открытом запросе предложений).



							       			  
                                                                                                               
                                                                                                                








	    
                                                                                                                Приложение 2
								                  к документации об открытом 
      запросе предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

1. Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства), 
количественные характеристики

Специальный автомобиль бронированный на шасси SCANIA P360LB4X2HNA E4 ADR EXIII без отсека охраны для перевозки взрывчатых веществ категории ЕХ/III класс опасности 1


1.1. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
   1.1.1. Тип шасси:

	Поколение
	-  P-, G- and R-series
	

	Модель
	-  P
	

	Рабочий объем двигателя
	-  13 литров
	

	Тип подвески
	-  рессорная спереди, пневматическая сзади
	

	Тип кабины  
	-  CP
	

	Базовое шасси
	.
	

	Комплектность поставки
	-  CBU
	



1.1.2 Класс шасси 

	Класс шасси
	 -  L - магистральный
	

	Класс эксплуатации
	 -  H (тяжелый)
	



1.1.3 Адаптация шасси 

	Адаптация шасси
	-  грузовое шасси
	



1.1.4. Колесная формула 
	Колёсная формула
	-  4x2
	



1.1.5. Высота шасси 

	Высота шасси
	-  Нормальная
	



1.2. ОБЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1.2.1. Общие сведения:

	Назначение
	-  Фургон (развозные операции)
	

	Боковые габаритные огни
	- установленные временно (для шасси)
	

	Уровень наружного шума
	-  80 dBA  (в соотв. с дир. 70/157/EEC)
	

	Идентификационная табличка производителя  (согл. директ. 96/53/EC) 
	-   с табличкой
	

	Цвет шасси (price)
	-  стандартный
	

	Цвет шасси
	стандартный серый
	

	Рулевое управление
	-  1-контурное с гидравлическим усилителем
	

	Рулевое усилие в соответствии с директивой  70/311/EEC
	-  да
	

	Маневренность в соответствии с директивой 97/27/EС  -
	-  да
	



1.2.2. Размеры щасси:

	Высота (max) -
	 - 4 метра (согл. дир. 96/53/EG)
	

	Ширина шасси
	-  2550 mm
	

	Колесная база
	-  4700 mm
	

	Задний свес (размер-JA)  - 
	2090 mm
	



1.2.3. Исполнение для перевозки опасных грузов:

	Исполнение для перевозки опасных грузов (ADR)
	-  EX/III - Взрывчатые вещества
	

	Маркировка общего веса автопоезда (согл. ADR) 
	-  нет
	



1.3.  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
1.3.1. Аккумуляторные батареи:

	Аккумуляторные батареи
	-  180 Ач
	

	Выключатель АКБ
	-  безопасный
	

	Тип выключателя АКБ 
	-  двойной в кабине и слева на шасси
	

	Расположение АКБ
	-  слева
	



1.3.2. Генератор

	Генератор
	-  100 A
	



1.4. БАМПЕР И ПРОТИВОПОДКАТНЫЕ БАРЬЕРЫ
1.4.1. Бампер 

	Передний противоподкатный барьер
	-  согласно требованиям по высоте
	



1.4.2. Противоподкатное устройство / Боковые обтекатели 

	Боковые противоподкатные барьеры (price)
	-  для грузового шасси
	

	Боковые противоподкатные барьеры
	-  с барьерами
	



1.5. КРЫЛЬЯ и БРЫЗГОВИКИ
1.5.1. Передние крылья 

	Резиновые брызговики передних колес
	-  с брызговиками
	

	Исполнение передних крыльев
	-  из двух частей
	



1.5.2. Задние крылья 

	Задние крылья 
	-  с крыльями
	

	Исполнение задних крыльев
	-  с высоким верхом
	

	Материал задних брызговиков
	-  пластик
	

	Держатель номерного знака, задний (только для шасси)
	 -  скоба
	

	Боковое смещение задних крыльев - 
	смещение наружу
	



1.6 НАГРУЗКИ И ПОДВЕСКА 
1.6.1. Передняя подвеска 

	Тип передней подвески (price)
	-  рессорная
	

	Максимально допустимая нагрузка на ось (передняя)
	-  8000 kg
	

	Стабилизатор поперечной устойчивости,  передняя ось 
	-  нормальной жесткости
	

	Передняя подвеска, тип рессор 
	-  3x29, параболические
	



1.6.2. Задняя подвеска 

	Тип задней подвески (price)
	-  пневматическая, одна ось
	

	Тип задней пневмоподвески
	-  2-х баллонная
	

	Максимально допустимая нагрузка на ось (задняя)
	-  11500 kg
	



1.6.3.   Система регулировки уровня шасси 

	Система регулировки уровня шасси
	-  базовая
	



1.7. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 
1.7.1. Топливные баки 

	Топливный бак, слева
	-  500 литров, W алюминиевый 
	

	Топливный бак (price)
	-  с одной стороны
	

	Подогреватель топлива
	-  с подогревателем
	

	Подогрев системы SCR
	 - с подогревом                                                 
	

	Запирающаяся крышка горловины топливного бака
	-  1 штука
	

	Топливный фильтр-влагоотделитель (на шасси)
	-  фильтр-влагоотделитель
	

	Расположение топливного бака
	-  нормальное
	

	Крышка горловины топливного бака
	-  запирающаяся
	



1.8. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 


	Адаптация тормозной системы
	-  шасси
	

	Категория тормозной системы
	AE                            
	

	Управление тормозами
	-  электронное  (EBS)
	

	Управление тормозной системой/тип тормозных механизмов
	-  электрнонное (EBS)/дисковые тормоза
	

	Предохранительный клапан блокировки стояночных тормозных камер  
	-  с клапаном
	

	Дисковые тормоза (price)
	-  на 2-х осях
	

	Тип тормозной камеры передней оси  
	-  со стояночной тормозной системой
	

	Тормозные накладки задние шириной 254 мм   
	-  без накладок
	

	Тип тормозных механизмов
	-  диски
	

	Рычаг управление парковочными тормозами
	-  с проверочным положением
	

	APS компрессор
	 -  с электронным управлением
	



1.9. СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
1.9.1.   ВОЗДУХОЗАБОРНИК/СИСТЕМА ВЫПУСКА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

	Воздухозаборник
	-  передний, зимний (нов.) 
	

	Варианты исполнения глушителя
	-  цилиндрический
	

	Тепловая защита глушителя, вид: 
	- круглая
	

	Направление выхлопной трубы 
	-  влево
	

	Защита глушителя
	-  стандартная
	



1.9.2. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

	Управление вентилятором системы охлаждения двигателя
	-  электронное
	

	Передаточное число муфты вентилятора системы охлаждения двигателя 
	-  1:1
	

	Утеплительная шторка интеркулера
	-  со шторкой
	

	Температура кристаллизации охлаждающей жидкости: 
	-40 градусов C
	



1.9.3  ДВИГАТЕЛЬ 

	Экологические нормы
	 -  Euro 4
	

	Двигатель (модель)
	DC13 104 360 hp Euro-4
	

	Система впрыска топлива
	-  насос-форсунки PDE
	

	Selective Catalytic Reduction (SCR)
	-  с SCR
	

	NOx control
	-  с NOx control
	

	Ограничитель крутящего момента, NOx-control
	-  с ограничителем
	

	Моторный тормоз
	-  с автоматическим управлением
	

	Ограничитель белого дыма 
	-  с ограничителем
	

	Исполнение системы вентиляции картера двигателя
	-  открытая
	

	Система вентиляции картера  для низких температур
	.
	

	Очистка картера, тип вентиляции картера двигателя
	 - фильтр
	

	Ограничитель скорости
	-  с ограничителем
	

	Ограничитель скорости
	-  85 км/ч (EU)
	



1.9.4  КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 

	Коробка передач
	-  GR905
	

	Тип коробки передач
	-  механическая
	

	Тип сцепления
	-  механическое
	

	Защита сцепления от перегрузки
	-  с защитой
	



1.9.5.  ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА 

	Главная передача
	-  R660
	

	Главное передаточное число
	-  3,42
	

	Блокировка дифференциала 
	-  с блокировкой
	



1.10. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ШАССИ (ГРУЗОВОЕ ШАССИ) 
1.10.1. Крепление кузова 

	Кронштейны крепления кузова (BWA)  
	-  modular HP
	

	Кронштейн крепления кузова, передняя часть рамы
	-  Отверстия Type A
	

	Кронштейны крепления кузова, подготовка
	-  с подготовкой
	

	Кронштейны крепления кузова,  задняя часть рамы
	-  Отверстия Type A
	

	Кронштейны крепления кузова, сзади на раме - 
	Тип А
	

	Отверстия в раме для монтажа кузовной надстройки
	-  модульная схема
	



1.10.2.  Задняя поперечина, сцепное устройство 

	Задняя поперечина рамы
	-  с поперечиной
	

	Исполнеие задней поперечины рамы
	U-profile 5 mm
	



1.10.3.   Задние фонари 

	Расположение задних фонарей
	-  на кронштейнах
	

	Кабель задних фонарей
	-  удлинненный на 1200 мм
	

	Taillamp type
	Bulb 
	



1.10.4.  Адаптация под электросистему надстройки 

	Кабели для кузовной надстройки
	-  7+7+7 полюстный
	

	Кабель в раме (для кузовной надстройки)
	-  8 m
	

	Кабель в крыше
	-  с кабелем
	

	Провода для заднего подъемного борта
	-  с проводами (в кабине) 
	

	Кабель для соединения с АКБ (для кузовной надстройки)
	-  с кабелем
	



11.  КАБИНА 
11.1  Тип 

	Модель кабины
	-  CP19N (normal roof height) 
	

	Высота крыши кабины
	-  нормальная (N)
	



11.2.  ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЫ 
11.3  Сиденье водителя 

	Сиденье водителя
	-  среднее на пневмоподвеске
	

	Регулируемый амортизатор сиденья водителя
	-  с амортизатором
	

	Подогрев сиденья водителя 
	-  с подогревом
	

	Обивка сиденья водителя
	-  винил + текстиль
	



11.4  Сиденье пассажира 

	Сиденье пассажира
	-  складное (без подвески)
	

	Обивка сиденья пассажира
	-  винил+текстиль
	

	Сигнализация непристёгнутых ремней безопасности
	-  контрольная лампа + звуковой сигнал
	



11.5  Внутренне оборудование 

	Центральный замок (price)
	-  ручной (кабина 14/16/19)
	

	Центральный замок и сигнализация
	-  центральный замок с ручным управлением
	

	Количество ключей/брелоков
	-  два
	

	Обивка дверей
	 -  тканевая
	

	Обивка боковых панелей/потолка
	-  ткань
	

	Боковой противосолнечный козырек со стороны водителя
	-  складной
	

	Боковой солнцезащитный козырек 
	-  со стороны водителя
	

	Занавески ветрового стекла и окон дверей  
	-  с занавесками
	

	Складной рычаг коробки передач
	-  без складного рычага
	

	Рукоятка рычага коробки передач
	 -  пластик
	

	Защитные коврики на пол
	-  резиновые
	



11.6  Оборудование для отдыха 

	Нижнее спальное место и материал каркаса
	-  со спальным местом на пластиковом каркасе
	

	Общая ширина нижнего спального места
	700mm fixed
	

	Страховочная сетка спального места
	-  с сеткой
	



11.7  Освещение 

	Настройка фар
	-  для правостороннего движения 
	

	Тип головных ламп
	-  H4 (24 В)
	

	Корректор уровня фар
	-  с корректором
	

	Фароочистители
	-  с фароочистителями
	

	Противотуманные фары
	-  с фарами
	

	Задний противотуманный фонарь 
	-  с фонарем
	

	Передние габаритные фонари
	-  белые
	

	Проблесковые маячки на крыше кабины
	-  с маячками
	

	Внутреннее освещение кабины
	-  базовое с фоновой подсветкой
	

	Лампа для чтения у нижнего спального места
	-  справа и слева
	

	Освещение ступеней
	-  с подсветкой
	



11.8  Места для хранения 

	Исполнение передней панели со стороны пассажира
	-  лоток для документов (открытый)
	

	Ящик под спальным местом
	-  открытый
	

	Карманы в дверях
	 -  с карманами
	



11.9  Климатическая система 

	Управления отопителем
	-  электронная система управления отопителем
	

	Кондиционер  
	-  с кондиционером
	

	Автономный отопитель 
	-  отопитель кабины и двигателя, 'мокрый'
	



11.10  Приборы 

	Панель приборов
	-  короткая
	

	Отделка панели приборов
	-  базовая
	

	Комбинация приборов
	Basic, km/h
	

	Информация о надстройке в бортовом компьютере - 
	-  да
	

	Цвет панели приборов
	- серый
	

	Цвет нижней части панели приборов
	-  серый
	

	Указатель давления воздуха
	-  метрический (бар.)
	

	Тахограф
	Цифровой «Штрих-ТахоRUS»          
	

	Клавиши управления круиз-контролем
	-  на рулевом колесе
	



11.10  Средства связи 

	Магнитола 
	-  подготовка под установку (12V)
	

	Подготовка под установку ГД-рации
	-  с подготовкой
	

	Гнездо 12В в панели приборов
	-  с гнездом
	

	Подготовка для FMS
	Gateway (interface)
	



11.11  Звуковые сигналы 

	Звуковой сигнал движения задним ходом
	-  с сигналом
	

	Звуковой сигнал
	-  пневматический
	



11.12  Рулевое колесо 

	Рулевое колесо
	-  базовое
	

	Регулировка рулевого колеса
	-  с регулировкой
	



11.13  Дополнительное внешнее оборудование 

	Подвеска кабины
	-  механическая в 4-х точках
	

	Стабилизатор кабины
	-  повышенной жесткости
	

	Люк в крыше
	-  с ручным управлением
	

	Сетка против насекомых
	-  с сеткой
	

	Направляющие рельсы на крыше
	-  с рельсами
	

	Багажник на крыше  
	-  без багажника
	

	Спойлер на крыше высотой
	-  27 cm
	

	Боковые спойлера длинной
	-  13 cm
	



11.14  Остекление 

	Ветровое стекло 
	-  стандартное
	

	Окно заднее  
	-  без окна
	

	Стеклоподъемники с электроприводом (price)
	-  со стороны водителя+пассажира (кабина 14/19)
	

	Остекление окон дверей
	-  одинарное
	

	Стеклоподъемники
	 -  с электроприводом со стороны водителя и пассажира
	



11.15  Зеркала 

	Тип зеркала заднего вида (со стороны водителя)
	-  сферическое (согл. директивы ECE R16-04)
	

	Тип зеркала заднего вида (со стороны пассажира)
	-  сферическое (согл. директивы ECE R16-04)
	

	Зеркала заднего вида 
	-  c обтекателями
	

	Электрообогрев зеркал заднего вида
	-  с обогревом
	

	Широкоугольное зеркало заднего вида
	-  с 2-х сторон
	

	Зеркало ближнего вида
	-  с зеркалом
	

	Электрическая регулировка зеркал заднего вида
	-  со стороны водителя и пассажира
	

	Зеркало переднего вида
	-  с зеркалом
	



11.16  Цвет и полосы 

	Контрастные полосы на кабине  
	-  с полосами
	

	Цвет облицовки радиатора
	-  серебристо-серый
	

	Категория цвета кабины
	-  category 2
	

	Цвет кабины
	Blue Akzo16491 –RAL 5002
	



11.17  Противоугонная система 

	Запирающаяся облицовка радиатора  
	-  запирающаяся
	



11.18  Оборудование для обеспечения безопасности 

	Знак аварийной остановки 
	-  2 штуки
	

	Набор инструментов
	-  с набором
	

	Огнетушитель
	-  1 x 2 kg
	



12.  ПОСТАВКА 
12.1  Транспорт 

	Положение спойлеров при поставке
	-  окончательно установленные
	



12.2  Руководство по эксплуатации 

	Инструкция по эксплуатации на 
	русском языке
	



13.  КОЛЕСА 
13.1  Диски 

	Количество дисков, передняя ось (оси)  -
	2
	

	Размер и материал колесных дисков передней оси (осей)  - 
	9.00 disc
	

	Количество дисков  на 1-ой задней оси  -
	4
	

	Размер и материал колесных дисков 1-ой задней оси  -
	9.00 disc
	

	Количество дисков  на 2-ой задней оси  -
	0
	

	Количество запасных дисков
	1
	

	Диск запасной
	9.00-22.5 disc
	



13.2  Дополнительное оборудование 

	Шины в соответствии с директивой  92/23/EU
	-  да
	

	Кронштейн крепления запасного колеса 
	-  справа
	

	Декоративные колпаки колес 
	-  нержавеющая сталь
	

	Декоративные колпаки колес (price)
	-  нержавеющая сталь 1 ось
	

	Противооткатные упоры
	-  2 штуки
	

	Шланг для накачки шин 
	-  20-и метровый
	

	Домкрат
	-  с домкратом
	



13.3  Шины 

	Шины
	.
	

	Шины, производитель
	-  Goodyear
	

	Количество шин, передняя ось (оси)  -
	2
	

	Шины, передняя ось - область применения
	-  Региональные дороги
	

	Шины, передняя ось - рисунок протектора 
	-  Рулевая ось 
	

	Модель шин, передняя ось
	315/70R22.5 Regional Steer Goodyear
	

	Количество шин на 1-ой задней оси  -
	4
	

	Шины, задняя ось (ведущая) - область применения
	-  Региональные дороги
	

	Шины, задняя ось - рисунок протектора 
	Drive
	

	Модель шин, задняя ось
	315/70R22.5 Regional Drive Goodyear
	

	Количество шин на 2-ой задней оси  -
	0
	

	Количество запасных шин - 
	1
	

	Шины, запасное колесо - область применения
	-  Региональные дороги
	

	Шины, запасное колесо - рисунок протектора 
	-  рулевая ось
	

	Модель шин, запасное колесо
	315/70R22.5 Regional Steer Goodyear
	

	Размер шин передней оси
	-  315/70 R22.5
	

	Размер шин на 1-ой задней оси
	-  315/70 R22.5
	

	Размер запасной шины
	-  315/70 R22.5
	



14.  ПРОЧЕЕ 
14.1  Специальное исполнение / FFU 

	FFU
	-  с FFU
	

	Market L адаптация
	No
	



14.2  Идентификационная табличка производителя 

	Язык идентификационной таблички
	-  английский
	

	Технический допустимая полная масса ТС (GTW) - 
	19500 kg
	

	GTW actual
	0-20 tons
	

	Законодательно допустимая полная масса ТС
	18000 kg
	



14.3  Разное 
Коммуникатор С 200 complete
Грузоподъемность транспортного средства: 9044 кг.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО НАДСТРОЙКЕ:
с монтажом на шасси а/м SCANIA P360LB4X2HNA E4 ADR EXIII (Bronya) в следующем исполнении:


[image: 4х2 без отсека спереди к]


	Параметры кузова
	Характеристики

	Размеры кузова, мм         Наружные:
· длина
· ширина
· высота
                                       
                                       Внутренние:
	
4700
2 550
1 965  
Высота ТС – 3127 мм
Внутр. длина кузова, мм    = 4600 мм
Внутр.ширина кузова, мм  = 2400 мм
Внутр. высота кузова, мм  =  1780 мм *прорисовка прилагается

	Объем фургона
	19,65 м³

	Подрамник (каркас основания кузова)
	Из конструкционной стали, покрытие 2-х слойное 2-х компонентное полиуретановое покрытие.
Перед покраской подвергается дробеструйной обработке.

	Крепление кузова к раме шасси
	В соответствии с инструкцией производителя автомобиля.

	Пол:
- наружное покрытие
- внутренний жесткий материал
- внутренний жесткий материал
- внутренний утеплитель
- внутренний усилитель
- внутренний материал
	Общая толщина –130 мм
0,55 мм оцинкованный лист
80,0 мм швеллер (дробеструйная обр., 2х сл.покр.)
25,0мм внутренний усилитель
30,0 мм пенополистирол
24,0 мм транспортировочная фанера
0,55 оцинкованный лист + отбортовка уголок 2,0 мм оцинкованный

	Передняя стенка:
- наружное покрытие

- внутренний жесткий материал
- внутренний жесткий материал

- внутренний утеплитель
- внутренний жесткий материал
- внутреннее покрытие
	Общая толщина –61 мм
0,55 мм оцинкованный лист окрашенный RAL 5002
4,0 мм фанера
25,0 мм труба (дробеструйная обр., 2х сл.покр.)
25,0 мм брусок деревянный
50,0 мм пенополистирол
4,0 мм фанера
0,55 мм оцинкованная сталь + отбортовка уголок 2,0 мм оцинкованный

	Крыша:
- наружное покрытие
- внутренний жесткий материал
- внутренний жесткий материал
- внутренний жесткий материал
- внутренний утеплитель
- внутренний жесткий материал
- внутреннее покрытие
	Общая толщина –59 мм
0,55 мм оцинкованный лист
4,0 мм фанера
25,0 мм труба (дробеструйная обр., 2х сл.покр.)
25,0 мм брусок деревянный
50,0 мм пенополистирол
4,0 мм фанера
0,55 мм оцинкованная сталь

	Передняя стенка:
- наружное покрытие

- внутренний жесткий материал
- внутренний жесткий материал

- внутренний утеплитель
- внутренний жесткий материал
- внутреннее покрытие
	Общая толщина –61 мм
0,55 мм оцинкованный лист окрашенный RAL 5002
4,0 мм фанера
25,0 мм труба (дробеструйная обр., 2х сл.покр.)
25,0 мм брусок деревянный
50,0 мм пенополистирол
4,0 мм фанера
0,55 мм оцинкованная сталь + отбортовка уголок 2,0 мм оцинкованный

	Задние двери
- наружное покрытие

- внутренний жесткий материал
- внутренний жесткий материал
- внутренний жесткий материал
- внутренний утеплитель
- внутренний жесткий материал
- внутреннее покрытие
	Общая толщина –59 мм
0,55 мм оцинкованный лист окрашенный RAL 5002
4,0 мм фанера
25,0 мм труба (дробеструйная обр., 2х сл.покр.)
25,0 мм брусок деревянный
50,0 мм пенополистирол
4,0 мм фанера
0,55 мм оцинкованная сталь

	Фурнитура
	Нержавеющая импортная
· По 3 (три) петли на каждой двери.
· По 1 штанге на каждой двери
· Запорный механизм  на обе двери.
· Количество фиксаторов дверей в открытом положении – 2 шт.
· Конструкция дверного механизма позволяет использовать навесной замок или пломбировку

	Обвязка кузова
	Анодированный алюминиевый профиль

	Задний портал
	Нержавеющая сталь 3,0 мм

	Освещение
	Передние белые габаритные фонари  – 2 шт.
Задние красные габаритные фонари  – 2 шт.
Боковые желтые габаритные фонари – 6 шт.

	Оборудование
	· Фиксаторы дверей в открытом положении.
· Двери распашные на 270гр.
· Отбортовка внутри выс.200мм из оцинкованной стали 2,0 мм
· Резиновые отбойники на заднем проеме кузова.
· 3 внутр. плафона освещения кузова (включение из кабины)
· Лестница оцинкованная сзади 1шт.
· Ящик для инструмента с замком (устанавливается по правому борту под фургон)
· Пластиковые подкрылки с брызговиком (крепление через трубу)
· Боковая защита (сталь окрашенная)
· Каркас из профильной трубы с шагом не более 630мм
· Контурная маркировка световозвращающими пленками
· В заднем отсеке:
- Дополнительная дверь четырех секционная, решетчатая рядом с задними распашными дверями фургона расположена с внутренней стороны с накладным замком, открывание наружу.


	Цвет наружного и внутреннего материалов кузова
	· Наружная оцинковка стены, двери – RAL 5002
· Наружная оцинковка низ платформы, крыша – серый (оцинковка неокрашенная)
· Внутренняя оцинковка стены, пол, крыша, двери – серый (оцинковка неокрашенная)
· Обвязка фургона - Анодированный алюминий – без окраски или возможна окраска RAL 5002 без изменения стоимости.
· Фурнитура и портал - нержавейка – без окраски

	Дополнительные опции
	
Гидро-борт BAR BC-1500S4, 1,5 т., 4х цилиндровый, увел. Алюминиевая платформа 1810х2520 + CargoBridge – мостик для установки гидро-борта на фургон с распашными дверьми. Опция для BAR BC-1500S4 - Исполнение ADR III


	
	Крылья пластиковые с брызговиками (комплект)

	
	Защита боковая – откидная, алюминиевая (комплект)

	
	Противоподкатный брус задний, стальной

	
	Дополнительная фурнитура для задней распашной двери (доп. петли и штанговые запоры) – необходима при увеличении высоты фургона более 2500мм – за 1 комплект




БРОНИРОВАНИЕ :

Кабина :
- Внутреннее стальное бронирование и бронеостекление ( идентичное штатному остеклению базового автомобиля, выполненное из многослойного гнутого легко тонированного бронестекла с противоосколочной поликорбанатной пленкой) – соответствует  3-му классу защиты в соответствии с  ГОСТ Р 50963-96 (автомат АК-74, 5,45 мм патрон 7Н6 с пулей ПС со стальным нетермоупрочненным сердечником и автомат АКМ, 7,62 мм патрон 57-Н-231с пулей ПС со стальным нетермоупрочненным сердечником).
- 2 бойницы - в дверях водителя и напарника, Бойницы скрытые, сдвижные самооткрывающиеся с фиксацией в закрытом и открытом положении.
- Дополнительные опорные ролики разгрузки всех бронированных дверей;
- Дополнительные ограничители открывания дверей водителя и напарника;
- На всех бронированных дверях специальные внутренние механические дверные замки ( ригельные механизмы), обеспечивающие блокирование дверей, а также разгрузку, при закрытии штатных петель и замков и отсутствие вибрации при движении;
- Бронированный эвакуационный люк в крыше кабины водителя размером 600х450 мм. С самозащелкивающимся запирающим устройством и ригельным механизмом. Конструкция люка с петлей и фиксацией в открытом и закрытом положениях. Обеспечивается невозможность открывания люка снаружи без применения специальных технических средств;
- Преговорное устройство «Водитель-улица»;
- Кабина оборудована одним держателем для автоматического оружия (АКМС, АКСУ-74);
- Сохранение штатной комплектации кабины

2. Количественные характеристики (количество закупаемого товара): 1 (одна) единица.
3. Качественные характеристики:
Качество транспортного средства должно соответствовать действующим государственным стандартам и техническим требованиям, в т.ч. требованиям, установленным Техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 720, и Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденными приказом Минтранса России от 8 августа 1995 г. № 73 (с изменениями и дополнениями).
На транспортное средство должны быть предоставлены: паспорт транспортного средства (с отметкой ЕХ/III), свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения (свидетельство об изменении конструкции транспортного средства), а также документы, необходимые для прохождения гарантийного обслуживания в сроки, установленные производителем.



4. Требования к безопасности:
    Поставляемое транспортное средство быть в исправном состоянии, без внешних повреждений и скрытых дефектов. Транспортное средство должны быть новым, ранее не эксплуатируемым, не восстановленным.
    Качество транспортного средства должно соответствовать действующим государственным стандартам и техническим требованиям.  
   
5. Требования к отгрузке товара:
     Самовывоз со склада Поставщика, расположенного в населенных пунктах на территории Центрального или Приволжского федеральных округов. 

6. Требования к упаковке:
     Не предусмотрены.

7.  Иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара 
потребностям Заказчика:
     При поставке транспортного средства Поставщик обязан обеспечить наличие в нем всех необходимых видов технологических жидкостей, топлива и смазочных материалов, применяемых на данном виде транспортного средства.







Приложение 3
к документации об открытом запросе предложений
								

Форма 3.1. Форма заявки на участие в открытом запросе предложений

Заявка 
на участие в открытом запросе предложений 

	Данная заявка имеет статут оферты.

Анкета участника

	1
	Наименование участника (полное, сокращенное, фирменное наименование) (для юридического лица)\ФИО участника (для физического лица)
	

	2
	Место нахождения (для юридического лица)\место жительства (для физического лица)
	

	3
	Почтовый адрес
	

	4
	Телефон, адрес электронной почты
	

	5
	ФИО руководителя, должность руководителя в соответствии с учредительными документами юридического лица (для юридического лица)
	

	6
	Банковские реквизиты
	

	7
	ИНН/КПП	
	

	8
	ОГРН
	



Предложение участника закупки:
	№ п/п
	Наименование поставляемого товара (работ, услуг)
	Ассортимент, технические и функциональные характеристики  (ГОСТ, ТУ и т.д.)
	Ед. изм.
	Количество
	Общая цена с учетом указанного, количества, с НДС, руб.[footnoteRef:1] [1:  В случае если участник закупки применяет специальный режим налогообложения цена указывается без НДС. В этом случае участник закупки должен в составе заявки предоставить документ, подтверждающий применение специального режима налогообложения (уведомление, письмо и др.)] 


	
	
	
	
	
	



Общая цена договора составляет _______________________ рублей, в том числе НДС __% в размере ___________________ рублей (или указать, что НДС не начисляется в связи с …).
В общую цену договора включены расходы на доставку Товара на склад Поставщика, стоимость работ по выполнению Поставщиком предпродажной подготовки товара, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов  и других обязательных платежей.





Форма 3.2. Форма заявки, представляемой участником закупки при проведении переторжки


Заявка, 
представляемая участником закупки при проведении переторжки

	Данная заявка имеет статут оферты.
Анкета участника
	1
	Наименование участника (полное, сокращенное, фирменное наименование) (для юридического лица)\ФИО участника (для физического лица)
	

	2
	Место нахождения (для юридического лица)\место жительства (для физического лица)
	

	3
	Почтовый адрес
	

	4
	Телефон, адрес электронной почты
	

	5
	ФИО руководителя, должность руководителя в соответствии с учредительными документами юридического лица (для юридического лица)
	

	6
	Банковские реквизиты
	

	7
	ИНН/КПП
	

	8
	ОГРН
	



Предложения участника закупки в рамках переторжки по критерию «Цена договора»:

	№ п/п
	Наименование поставляемого товара (работ, услуг)
	Ассортимент, технические и функциональные характеристики  (ГОСТ, ТУ и т.д.)
	Ед. изм.
	Количество
	Общая цена с учетом указанного, количества, с НДС, руб.[footnoteRef:2] [2:  В случае если участник закупки применяет специальный режим налогообложения цена указывается без НДС. В этом случае участник закупки должен в составе заявки предоставить документ, подтверждающий применение специального режима налогообложения (уведомление, письмо и др.)] 


	
	
	
	
	
	



Общая цена договора составляет _______________________ рублей, в том числе НДС __% в размере ___________________ рублей (или указать, что НДС не начисляется в связи с …).
В общую цену договора включены расходы на доставку Товара на склад Поставщика, стоимость работ по выполнению Поставщиком предпродажной подготовки товара, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов  и других обязательных платежей.











Приложение 4
								к документации об открытом 
запросе предложений
					
Проект договора

ДОГОВОР № ________

г. __________                                                                                             «___» _________ 2014  г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___
__________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице____________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании п.___ Положения о закупках ФГУП ГЦСС, утвержденного приказом ФГУП ГЦСС от 30.03.2012 № 69, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.	Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель оплатить и принять автотранспортное средство: специальный автомобиль бронированный на шасси SCANIA P360LB4X2HNA E4 ADR EXIII без отсека охраны для перевозки взрывчатых веществ категории ЕХ/III класс опасности 1 в количестве 1 единицы для нужд филиала ФГУП ГЦСС – Управления специальной связи по г. Москве и Московской области.
1.2.  Передача товара от Поставщика к Покупателю осуществляется на складе Поставщика, расположенном по адресу: РФ, г. ________________________________
1.3. Технические и иные характеристики автотранспортного средства указываются в спецификации   (Приложение №1 к настоящему договору), а также в акте приёма-передачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.
                                              2.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязуется:
0. уведомить Покупателя о сроках поставки Товара;
0. передать Товар Покупателю в течении 120 рабочих дней с даты поступления предварительной оплаты на расчетный счет Поставщика;
0. выполнить в полном объеме предпродажную подготовку Товара;
0.   передать Покупателю Паспорт транспортного средства (с отметкой ЕХ/III), свидетельство о регистрации транспортного средства, государственные регистрационные номера,  свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения (свидетельство об изменении конструкции ТС), акт приема-передачи, счет-фактуру, товарную накладную по форме ТОРГ-12, руководство по эксплуатации, сервисную книжку и иные документы, необходимые для постановки Товара  на учет в органах ГИБДД, а также  полные комплекты ключей, брелоков и иные принадлежности, необходимые для использования Товара по его назначению и при его реализации.[footnoteRef:3] [3:  Указанный пункт может быть изменен в связи с особенностями системы налогообложения Поставщика.] 

0. Гарантийный срок устанавливается заводом-изготовителем Товара. Условия и порядок гарантийного обслуживания указываются в сервисной книжке, выдаваемой при передаче Товара.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. оплатить Товар на условиях, предусмотренных п.5.3. настоящего договора;
2.2.2.принять Товар, документы строгой отчетности (ПТС и т.д.);
0. поставить Товар на учет в органы ГИБДД.

З.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
3.2. В случае несвоевременной поставки Товара, Поставщик уплачивает Покупателю пени в
размере 0,01% от суммы настоящего договора за каждый день просрочки исполнения обязательства.

4.УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Датой передачи Товара считается дата подписания Сторонами акта приема-передачи. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента передачи Товара по акту приема-передачи. 
4.2.   Качество, комплектность передаваемого Товара должны соответствовать  стандартам завода изготовителя.
4.3.	Риск  повреждения  или  утраты  Товара  с  момента  подписания  акта приема-передачи Товара  ложится  на Покупателя.

5.ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ:
5.1. Общая цена договора составляет _______________________, в том числе НДС ___________________.[footnoteRef:4] [4:  Указанный пункт может быть изменен в связи с особенностями системы налогообложения Поставщика.] 

      В общую цену договора включены также расходы на доставку Товара на склад Поставщика, указанный в п.1.2. настоящего договора, стоимость работ по выполнению Поставщиком предпродажной подготовки товара, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов  и других обязательных платежей.
0. Днем оплаты Товара считается день поступления денежных средств, перечисленных Покупателем на расчетный счет Поставщика.
5.3.  Форма оплаты безналичная. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:
5.3.1. 30% от общей цены договора, указанной в п.5.1. настоящего договора, что составляет ______________ рублей, в том числе НДС __% в размере ________ рублей, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Сторонами договора;
5.3.2.  70% от общей цены договора, указанной в п.5.1. настоящего договора, что составляет ______________ рублей, в том числе НДС __% в размере ________ рублей, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи автотранспортного средства.

6. ФОРС- МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1.  Ни одна из сторон не несет полной или частичной ответственности за невыполнение своих обязательств по настоящему договору, если они являлись следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий
чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство
полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.
6.2. При наступлении указанных в п.6.1. настоящего договора обстоятельств, сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменном виде другую сторону с приложением подтверждающих документов.
7.СПОРЫ, РАЗНОГЛАСИЯ.
7.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
7.2. В  случае  невозможности разрешения  указанных споров путем переговоров, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

8.СРОК ДОГОВОРА.
8.1. Действие  настоящего  договора  начинается  с  даты его  подписания  обеими  сторонами  и заканчивается по выполнении всех обязательств друг перед другом.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один — Поставщику, один – Покупателю, один для постановки на учет в органах ГИБДД.
9.2. Все   изменения   и   дополнения   к   настоящему   договору   оформляются   дополнительными соглашениями и подписываются обеими сторонами.
9.3.  Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются условиями документации об открытом запросе предложений (реестровый № 14090802) и действующим законодательством РФ.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН



Поставщик						   Покупатель
	
	

	
___________________
	
____________________




























Приложение 1
к договору №________
от «___»______2014г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	    
                                                                                                                Приложение 2
								                  к документации об открытом 
      запросе предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства), 
количественные характеристики

Специальный автомобиль бронированный на шасси SCANIA P360LB4X2HNA E4 ADR EXIII без отсека охраны для перевозки взрывчатых веществ категории ЕХ/III класс опасности 1


1.1. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
   1.1.1. Тип шасси:

	Поколение
	-  P-, G- and R-series
	

	Модель
	-  P
	

	Рабочий объем двигателя
	-  13 литров
	

	Тип подвески
	-  рессорная спереди, пневматическая сзади
	

	Тип кабины  
	-  CP
	

	Базовое шасси
	.
	

	Комплектность поставки
	-  CBU
	



1.1.2 Класс шасси 

	Класс шасси
	 -  L - магистральный
	

	Класс эксплуатации
	 -  H (тяжелый)
	



1.1.3 Адаптация шасси 

	Адаптация шасси
	-  грузовое шасси
	



1.1.4. Колесная формула 
	Колёсная формула
	-  4x2
	



1.1.5. Высота шасси 

	Высота шасси
	-  Нормальная
	



1.2. ОБЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1.2.1. Общие сведения:

	Назначение
	-  Фургон (развозные операции)
	

	Боковые габаритные огни
	- установленные временно (для шасси)
	

	Уровень наружного шума
	-  80 dBA  (в соотв. с дир. 70/157/EEC)
	

	Идентификационная табличка производителя  (согл. директ. 96/53/EC) 
	-   с табличкой
	

	Цвет шасси (price)
	-  стандартный
	

	Цвет шасси
	стандартный серый
	

	Рулевое управление
	-  1-контурное с гидравлическим усилителем
	

	Рулевое усилие в соответствии с директивой  70/311/EEC
	-  да
	

	Маневренность в соответствии с директивой 97/27/EС  -
	-  да
	



1.2.2. Размеры щасси:

	Высота (max) -
	 - 4 метра (согл. дир. 96/53/EG)
	

	Ширина шасси
	-  2550 mm
	

	Колесная база
	-  4700 mm
	

	Задний свес (размер-JA)  - 
	2090 mm
	



1.2.3. Исполнение для перевозки опасных грузов:

	Исполнение для перевозки опасных грузов (ADR)
	-  EX/III - Взрывчатые вещества
	

	Маркировка общего веса автопоезда (согл. ADR) 
	-  нет
	



1.3.  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
1.3.1. Аккумуляторные батареи:

	Аккумуляторные батареи
	-  180 Ач
	

	Выключатель АКБ
	-  безопасный
	

	Тип выключателя АКБ 
	-  двойной в кабине и слева на шасси
	

	Расположение АКБ
	-  слева
	



1.3.2. Генератор

	Генератор
	-  100 A
	



1.4. БАМПЕР И ПРОТИВОПОДКАТНЫЕ БАРЬЕРЫ
1.4.1. Бампер 

	Передний противоподкатный барьер
	-  согласно требованиям по высоте
	



1.4.2. Противоподкатное устройство / Боковые обтекатели 

	Боковые противоподкатные барьеры (price)
	-  для грузового шасси
	

	Боковые противоподкатные барьеры
	-  с барьерами
	



1.5. КРЫЛЬЯ и БРЫЗГОВИКИ
1.5.1. Передние крылья 

	Резиновые брызговики передних колес
	-  с брызговиками
	

	Исполнение передних крыльев
	-  из двух частей
	



1.5.2. Задние крылья 

	Задние крылья 
	-  с крыльями
	

	Исполнение задних крыльев
	-  с высоким верхом
	

	Материал задних брызговиков
	-  пластик
	

	Держатель номерного знака, задний (только для шасси)
	 -  скоба
	

	Боковое смещение задних крыльев - 
	смещение наружу
	



1.6 НАГРУЗКИ И ПОДВЕСКА 
1.6.1. Передняя подвеска 

	Тип передней подвески (price)
	-  рессорная
	

	Максимально допустимая нагрузка на ось (передняя)
	-  8000 kg
	

	Стабилизатор поперечной устойчивости,  передняя ось 
	-  нормальной жесткости
	

	Передняя подвеска, тип рессор 
	-  3x29, параболические
	



1.6.2. Задняя подвеска 

	Тип задней подвески (price)
	-  пневматическая, одна ось
	

	Тип задней пневмоподвески
	-  2-х баллонная
	

	Максимально допустимая нагрузка на ось (задняя)
	-  11500 kg
	



1.6.3.   Система регулировки уровня шасси 

	Система регулировки уровня шасси
	-  базовая
	



1.7. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 
1.7.1. Топливные баки 

	Топливный бак, слева
	-  500 литров, W алюминиевый 
	

	Топливный бак (price)
	-  с одной стороны
	

	Подогреватель топлива
	-  с подогревателем
	

	Подогрев системы SCR
	 - с подогревом                                                 
	

	Запирающаяся крышка горловины топливного бака
	-  1 штука
	

	Топливный фильтр-влагоотделитель (на шасси)
	-  фильтр-влагоотделитель
	

	Расположение топливного бака
	-  нормальное
	

	Крышка горловины топливного бака
	-  запирающаяся
	



1.8. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 


	Адаптация тормозной системы
	-  шасси
	

	Категория тормозной системы
	AE                            
	

	Управление тормозами
	-  электронное  (EBS)
	

	Управление тормозной системой/тип тормозных механизмов
	-  электрнонное (EBS)/дисковые тормоза
	

	Предохранительный клапан блокировки стояночных тормозных камер  
	-  с клапаном
	

	Дисковые тормоза (price)
	-  на 2-х осях
	

	Тип тормозной камеры передней оси  
	-  со стояночной тормозной системой
	

	Тормозные накладки задние шириной 254 мм   
	-  без накладок
	

	Тип тормозных механизмов
	-  диски
	

	Рычаг управление парковочными тормозами
	-  с проверочным положением
	

	APS компрессор
	 -  с электронным управлением
	



1.9. СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
1.9.1.   ВОЗДУХОЗАБОРНИК/СИСТЕМА ВЫПУСКА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

	Воздухозаборник
	-  передний, зимний (нов.) 
	

	Варианты исполнения глушителя
	-  цилиндрический
	

	Тепловая защита глушителя, вид: 
	- круглая
	

	Направление выхлопной трубы 
	-  влево
	

	Защита глушителя
	-  стандартная
	



1.9.2. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

	Управление вентилятором системы охлаждения двигателя
	-  электронное
	

	Передаточное число муфты вентилятора системы охлаждения двигателя 
	-  1:1
	

	Утеплительная шторка интеркулера
	-  со шторкой
	

	Температура кристаллизации охлаждающей жидкости: 
	-40 градусов C
	



1.9.3  ДВИГАТЕЛЬ 

	Экологические нормы
	 -  Euro 4
	

	Двигатель (модель)
	DC13 104 360 hp Euro-4
	

	Система впрыска топлива
	-  насос-форсунки PDE
	

	Selective Catalytic Reduction (SCR)
	-  с SCR
	

	NOx control
	-  с NOx control
	

	Ограничитель крутящего момента, NOx-control
	-  с ограничителем
	

	Моторный тормоз
	-  с автоматическим управлением
	

	Ограничитель белого дыма 
	-  с ограничителем
	

	Исполнение системы вентиляции картера двигателя
	-  открытая
	

	Система вентиляции картера  для низких температур
	.
	

	Очистка картера, тип вентиляции картера двигателя
	 - фильтр
	

	Ограничитель скорости
	-  с ограничителем
	

	Ограничитель скорости
	-  85 км/ч (EU)
	



1.9.4  КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 

	Коробка передач
	-  GR905
	

	Тип коробки передач
	-  механическая
	

	Тип сцепления
	-  механическое
	

	Защита сцепления от перегрузки
	-  с защитой
	



1.9.5.  ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА 

	Главная передача
	-  R660
	

	Главное передаточное число
	-  3,42
	

	Блокировка дифференциала 
	-  с блокировкой
	



1.10. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ШАССИ (ГРУЗОВОЕ ШАССИ) 
1.10.1. Крепление кузова 

	Кронштейны крепления кузова (BWA)  
	-  modular HP
	

	Кронштейн крепления кузова, передняя часть рамы
	-  Отверстия Type A
	

	Кронштейны крепления кузова, подготовка
	-  с подготовкой
	

	Кронштейны крепления кузова,  задняя часть рамы
	-  Отверстия Type A
	

	Кронштейны крепления кузова, сзади на раме - 
	Тип А
	

	Отверстия в раме для монтажа кузовной надстройки
	-  модульная схема
	



1.10.2.  Задняя поперечина, сцепное устройство 

	Задняя поперечина рамы
	-  с поперечиной
	

	Исполнеие задней поперечины рамы
	U-profile 5 mm
	



1.10.3.   Задние фонари 

	Расположение задних фонарей
	-  на кронштейнах
	

	Кабель задних фонарей
	-  удлинненный на 1200 мм
	

	Taillamp type
	Bulb 
	



1.10.4.  Адаптация под электросистему надстройки 

	Кабели для кузовной надстройки
	-  7+7+7 полюстный
	

	Кабель в раме (для кузовной надстройки)
	-  8 m
	

	Кабель в крыше
	-  с кабелем
	

	Провода для заднего подъемного борта
	-  с проводами (в кабине) 
	

	Кабель для соединения с АКБ (для кузовной надстройки)
	-  с кабелем
	



11.  КАБИНА 
11.1  Тип 

	Модель кабины
	-  CP19N (normal roof height) 
	

	Высота крыши кабины
	-  нормальная (N)
	



11.2.  ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЫ 
11.3  Сиденье водителя 

	Сиденье водителя
	-  среднее на пневмоподвеске
	

	Регулируемый амортизатор сиденья водителя
	-  с амортизатором
	

	Подогрев сиденья водителя 
	-  с подогревом
	

	Обивка сиденья водителя
	-  винил + текстиль
	



11.4  Сиденье пассажира 

	Сиденье пассажира
	-  складное (без подвески)
	

	Обивка сиденья пассажира
	-  винил+текстиль
	

	Сигнализация непристёгнутых ремней безопасности
	-  контрольная лампа + звуковой сигнал
	



11.5  Внутренне оборудование 

	Центральный замок (price)
	-  ручной (кабина 14/16/19)
	

	Центральный замок и сигнализация
	-  центральный замок с ручным управлением
	

	Количество ключей/брелоков
	-  два
	

	Обивка дверей
	 -  тканевая
	

	Обивка боковых панелей/потолка
	-  ткань
	

	Боковой противосолнечный козырек со стороны водителя
	-  складной
	

	Боковой солнцезащитный козырек 
	-  со стороны водителя
	

	Занавески ветрового стекла и окон дверей  
	-  с занавесками
	

	Складной рычаг коробки передач
	-  без складного рычага
	

	Рукоятка рычага коробки передач
	 -  пластик
	

	Защитные коврики на пол
	-  резиновые
	



11.6  Оборудование для отдыха 

	Нижнее спальное место и материал каркаса
	-  со спальным местом на пластиковом каркасе
	

	Общая ширина нижнего спального места
	700mm fixed
	

	Страховочная сетка спального места
	-  с сеткой
	



11.7  Освещение 

	Настройка фар
	-  для правостороннего движения 
	

	Тип головных ламп
	-  H4 (24 В)
	

	Корректор уровня фар
	-  с корректором
	

	Фароочистители
	-  с фароочистителями
	

	Противотуманные фары
	-  с фарами
	

	Задний противотуманный фонарь 
	-  с фонарем
	

	Передние габаритные фонари
	-  белые
	

	Проблесковые маячки на крыше кабины
	-  с маячками
	

	Внутреннее освещение кабины
	-  базовое с фоновой подсветкой
	

	Лампа для чтения у нижнего спального места
	-  справа и слева
	

	Освещение ступеней
	-  с подсветкой
	



11.8  Места для хранения 

	Исполнение передней панели со стороны пассажира
	-  лоток для документов (открытый)
	

	Ящик под спальным местом
	-  открытый
	

	Карманы в дверях
	 -  с карманами
	



11.9  Климатическая система 

	Управления отопителем
	-  электронная система управления отопителем
	

	Кондиционер  
	-  с кондиционером
	

	Автономный отопитель 
	-  отопитель кабины и двигателя, 'мокрый'
	



11.10  Приборы 

	Панель приборов
	-  короткая
	

	Отделка панели приборов
	-  базовая
	

	Комбинация приборов
	Basic, km/h
	

	Информация о надстройке в бортовом компьютере - 
	-  да
	

	Цвет панели приборов
	- серый
	

	Цвет нижней части панели приборов
	-  серый
	

	Указатель давления воздуха
	-  метрический (бар.)
	

	Тахограф
	Цифровой «Штрих-ТахоRUS»          
	

	Клавиши управления круиз-контролем
	-  на рулевом колесе
	



11.10  Средства связи 

	Магнитола 
	-  подготовка под установку (12V)
	

	Подготовка под установку ГД-рации
	-  с подготовкой
	

	Гнездо 12В в панели приборов
	-  с гнездом
	

	Подготовка для FMS
	Gateway (interface)
	



11.11  Звуковые сигналы 

	Звуковой сигнал движения задним ходом
	-  с сигналом
	

	Звуковой сигнал
	-  пневматический
	



11.12  Рулевое колесо 

	Рулевое колесо
	-  базовое
	

	Регулировка рулевого колеса
	-  с регулировкой
	



11.13  Дополнительное внешнее оборудование 

	Подвеска кабины
	-  механическая в 4-х точках
	

	Стабилизатор кабины
	-  повышенной жесткости
	

	Люк в крыше
	-  с ручным управлением
	

	Сетка против насекомых
	-  с сеткой
	

	Направляющие рельсы на крыше
	-  с рельсами
	

	Багажник на крыше  
	-  без багажника
	

	Спойлер на крыше высотой
	-  27 cm
	

	Боковые спойлера длинной
	-  13 cm
	



11.14  Остекление 

	Ветровое стекло 
	-  стандартное
	

	Окно заднее  
	-  без окна
	

	Стеклоподъемники с электроприводом (price)
	-  со стороны водителя+пассажира (кабина 14/19)
	

	Остекление окон дверей
	-  одинарное
	

	Стеклоподъемники
	 -  с электроприводом со стороны водителя и пассажира
	



11.15  Зеркала 

	Тип зеркала заднего вида (со стороны водителя)
	-  сферическое (согл. директивы ECE R16-04)
	

	Тип зеркала заднего вида (со стороны пассажира)
	-  сферическое (согл. директивы ECE R16-04)
	

	Зеркала заднего вида 
	-  c обтекателями
	

	Электрообогрев зеркал заднего вида
	-  с обогревом
	

	Широкоугольное зеркало заднего вида
	-  с 2-х сторон
	

	Зеркало ближнего вида
	-  с зеркалом
	

	Электрическая регулировка зеркал заднего вида
	-  со стороны водителя и пассажира
	

	Зеркало переднего вида
	-  с зеркалом
	



11.16  Цвет и полосы 

	Контрастные полосы на кабине  
	-  с полосами
	

	Цвет облицовки радиатора
	-  серебристо-серый
	

	Категория цвета кабины
	-  category 2
	

	Цвет кабины
	Blue Akzo16491 –RAL 5002
	



11.17  Противоугонная система 

	Запирающаяся облицовка радиатора  
	-  запирающаяся
	



11.18  Оборудование для обеспечения безопасности 

	Знак аварийной остановки 
	-  2 штуки
	

	Набор инструментов
	-  с набором
	

	Огнетушитель
	-  1 x 2 kg
	



12.  ПОСТАВКА 
12.1  Транспорт 

	Положение спойлеров при поставке
	-  окончательно установленные
	



12.2  Руководство по эксплуатации 

	Инструкция по эксплуатации на 
	русском языке
	



13.  КОЛЕСА 
13.1  Диски 

	Количество дисков, передняя ось (оси)  -
	2
	

	Размер и материал колесных дисков передней оси (осей)  - 
	9.00 disc
	

	Количество дисков  на 1-ой задней оси  -
	4
	

	Размер и материал колесных дисков 1-ой задней оси  -
	9.00 disc
	

	Количество дисков  на 2-ой задней оси  -
	0
	

	Количество запасных дисков
	1
	

	Диск запасной
	9.00-22.5 disc
	



13.2  Дополнительное оборудование 

	Шины в соответствии с директивой  92/23/EU
	-  да
	

	Кронштейн крепления запасного колеса 
	-  справа
	

	Декоративные колпаки колес 
	-  нержавеющая сталь
	

	Декоративные колпаки колес (price)
	-  нержавеющая сталь 1 ось
	

	Противооткатные упоры
	-  2 штуки
	

	Шланг для накачки шин 
	-  20-и метровый
	

	Домкрат
	-  с домкратом
	



13.3  Шины 

	Шины
	.
	

	Шины, производитель
	-  Goodyear
	

	Количество шин, передняя ось (оси)  -
	2
	

	Шины, передняя ось - область применения
	-  Региональные дороги
	

	Шины, передняя ось - рисунок протектора 
	-  Рулевая ось 
	

	Модель шин, передняя ось
	315/70R22.5 Regional Steer Goodyear
	

	Количество шин на 1-ой задней оси  -
	4
	

	Шины, задняя ось (ведущая) - область применения
	-  Региональные дороги
	

	Шины, задняя ось - рисунок протектора 
	Drive
	

	Модель шин, задняя ось
	315/70R22.5 Regional Drive Goodyear
	

	Количество шин на 2-ой задней оси  -
	0
	

	Количество запасных шин - 
	1
	

	Шины, запасное колесо - область применения
	-  Региональные дороги
	

	Шины, запасное колесо - рисунок протектора 
	-  рулевая ось
	

	Модель шин, запасное колесо
	315/70R22.5 Regional Steer Goodyear
	

	Размер шин передней оси
	-  315/70 R22.5
	

	Размер шин на 1-ой задней оси
	-  315/70 R22.5
	

	Размер запасной шины
	-  315/70 R22.5
	



14.  ПРОЧЕЕ 
14.1  Специальное исполнение / FFU 

	FFU
	-  с FFU
	

	Market L адаптация
	No
	



14.2  Идентификационная табличка производителя 

	Язык идентификационной таблички
	-  английский
	

	Технический допустимая полная масса ТС (GTW) - 
	19500 kg
	

	GTW actual
	0-20 tons
	

	Законодательно допустимая полная масса ТС
	18000 kg
	



14.3  Разное 
Коммуникатор С 200 complete
Грузоподъемность транспортного средства: 9044 кг.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО НАДСТРОЙКЕ:
с монтажом на шасси а/м SCANIA P360LB4X2HNA E4 ADR EXIII (Bronya) в следующем исполнении:


[image: 4х2 без отсека спереди к]


	Параметры кузова
	Характеристики

	Размеры кузова, мм         Наружные:
· длина
· ширина
· высота
                                       
                                       Внутренние:
	
4700
2 550
1 965  
Высота ТС – 3127 мм
Внутр. длина кузова, мм    = 4600 мм
Внутр.ширина кузова, мм  = 2400 мм
Внутр. высота кузова, мм  =  1780 мм *прорисовка прилагается

	Объем фургона
	19,65 м³

	Подрамник (каркас основания кузова)
	Из конструкционной стали, покрытие 2-х слойное 2-х компонентное полиуретановое покрытие.
Перед покраской подвергается дробеструйной обработке.

	Крепление кузова к раме шасси
	В соответствии с инструкцией производителя автомобиля.

	Пол:
- наружное покрытие
- внутренний жесткий материал
- внутренний жесткий материал
- внутренний утеплитель
- внутренний усилитель
- внутренний материал
	Общая толщина –130 мм
0,55 мм оцинкованный лист
80,0 мм швеллер (дробеструйная обр., 2х сл.покр.)
25,0мм внутренний усилитель
30,0 мм пенополистирол
24,0 мм транспортировочная фанера
0,55 оцинкованный лист + отбортовка уголок 2,0 мм оцинкованный

	Передняя стенка:
- наружное покрытие

- внутренний жесткий материал
- внутренний жесткий материал

- внутренний утеплитель
- внутренний жесткий материал
- внутреннее покрытие
	Общая толщина –61 мм
0,55 мм оцинкованный лист окрашенный RAL 5002
4,0 мм фанера
25,0 мм труба (дробеструйная обр., 2х сл.покр.)
25,0 мм брусок деревянный
50,0 мм пенополистирол
4,0 мм фанера
0,55 мм оцинкованная сталь + отбортовка уголок 2,0 мм оцинкованный

	Крыша:
- наружное покрытие
- внутренний жесткий материал
- внутренний жесткий материал
- внутренний жесткий материал
- внутренний утеплитель
- внутренний жесткий материал
- внутреннее покрытие
	Общая толщина –59 мм
0,55 мм оцинкованный лист
4,0 мм фанера
25,0 мм труба (дробеструйная обр., 2х сл.покр.)
25,0 мм брусок деревянный
50,0 мм пенополистирол
4,0 мм фанера
0,55 мм оцинкованная сталь

	Передняя стенка:
- наружное покрытие

- внутренний жесткий материал
- внутренний жесткий материал

- внутренний утеплитель
- внутренний жесткий материал
- внутреннее покрытие
	Общая толщина –61 мм
0,55 мм оцинкованный лист окрашенный RAL 5002
4,0 мм фанера
25,0 мм труба (дробеструйная обр., 2х сл.покр.)
25,0 мм брусок деревянный
50,0 мм пенополистирол
4,0 мм фанера
0,55 мм оцинкованная сталь + отбортовка уголок 2,0 мм оцинкованный

	Задние двери
- наружное покрытие

- внутренний жесткий материал
- внутренний жесткий материал
- внутренний жесткий материал
- внутренний утеплитель
- внутренний жесткий материал
- внутреннее покрытие
	Общая толщина –59 мм
0,55 мм оцинкованный лист окрашенный RAL 5002
4,0 мм фанера
25,0 мм труба (дробеструйная обр., 2х сл.покр.)
25,0 мм брусок деревянный
50,0 мм пенополистирол
4,0 мм фанера
0,55 мм оцинкованная сталь

	Фурнитура
	Нержавеющая импортная
· По 3 (три) петли на каждой двери.
· По 1 штанге на каждой двери
· Запорный механизм  на обе двери.
· Количество фиксаторов дверей в открытом положении – 2 шт.
· Конструкция дверного механизма позволяет использовать навесной замок или пломбировку

	Обвязка кузова
	Анодированный алюминиевый профиль

	Задний портал
	Нержавеющая сталь 3,0 мм

	Освещение
	Передние белые габаритные фонари  – 2 шт.
Задние красные габаритные фонари  – 2 шт.
Боковые желтые габаритные фонари – 6 шт.

	Оборудование
	· Фиксаторы дверей в открытом положении.
· Двери распашные на 270гр.
· Отбортовка внутри выс.200мм из оцинкованной стали 2,0 мм
· Резиновые отбойники на заднем проеме кузова.
· 3 внутр. плафона освещения кузова (включение из кабины)
· Лестница оцинкованная сзади 1шт.
· Ящик для инструмента с замком (устанавливается по правому борту под фургон)
· Пластиковые подкрылки с брызговиком (крепление через трубу)
· Боковая защита (сталь окрашенная)
· Каркас из профильной трубы с шагом не более 630мм
· Контурная маркировка световозвращающими пленками
· В заднем отсеке:
- Дополнительная дверь четырех секционная, решетчатая рядом с задними распашными дверями фургона расположена с внутренней стороны с накладным замком, открывание наружу.


	Цвет наружного и внутреннего материалов кузова
	· Наружная оцинковка стены, двери – RAL 5002
· Наружная оцинковка низ платформы, крыша – серый (оцинковка неокрашенная)
· Внутренняя оцинковка стены, пол, крыша, двери – серый (оцинковка неокрашенная)
· Обвязка фургона - Анодированный алюминий – без окраски или возможна окраска RAL 5002 без изменения стоимости.
· Фурнитура и портал - нержавейка – без окраски

	Дополнительные опции
	
Гидро-борт BAR BC-1500S4, 1,5 т., 4х цилиндровый, увел. Алюминиевая платформа 1810х2520 + CargoBridge – мостик для установки гидро-борта на фургон с распашными дверьми. Опция для BAR BC-1500S4 - Исполнение ADR III


	
	Крылья пластиковые с брызговиками (комплект)

	
	Защита боковая – откидная, алюминиевая (комплект)

	
	Противоподкатный брус задний, стальной

	
	Дополнительная фурнитура для задней распашной двери (доп. петли и штанговые запоры) – необходима при увеличении высоты фургона более 2500мм – за 1 комплект




БРОНИРОВАНИЕ :

Кабина :
- Внутреннее стальное бронирование и бронеостекление ( идентичное штатному остеклению базового автомобиля, выполненное из многослойного гнутого легко тонированного бронестекла с противоосколочной поликорбанатной пленкой) – соответствует  3-му классу защиты в соответствии с  ГОСТ Р 50963-96 (автомат АК-74, 5,45 мм патрон 7Н6 с пулей ПС со стальным нетермоупрочненным сердечником и автомат АКМ, 7,62 мм патрон 57-Н-231с пулей ПС со стальным нетермоупрочненным сердечником).
- 2 бойницы - в дверях водителя и напарника, Бойницы скрытые, сдвижные самооткрывающиеся с фиксацией в закрытом и открытом положении.
- Дополнительные опорные ролики разгрузки всех бронированных дверей;
- Дополнительные ограничители открывания дверей водителя и напарника;
- На всех бронированных дверях специальные внутренние механические дверные замки ( ригельные механизмы), обеспечивающие блокирование дверей, а также разгрузку, при закрытии штатных петель и замков и отсутствие вибрации при движении;
- Бронированный эвакуационный люк в крыше кабины водителя размером 600х450 мм. С самозащелкивающимся запирающим устройством и ригельным механизмом. Конструкция люка с петлей и фиксацией в открытом и закрытом положениях. Обеспечивается невозможность открывания люка снаружи без применения специальных технических средств;
- Преговорное устройство «Водитель-улица»;
- Кабина оборудована одним держателем для автоматического оружия (АКМС, АКСУ-74);
- Сохранение штатной комплектации кабины

Количественные характеристики (количество закупаемого товара): 1 (одна) единица.
Качественные характеристики:
Качество транспортного средства должно соответствовать действующим государственным стандартам и техническим требованиям, в т.ч. требованиям, установленным Техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 720, и Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденными приказом Минтранса России от 8 августа 1995 г. № 73 (с изменениями и дополнениями).
На транспортное средство должны быть предоставлены: паспорт транспортного средства (с отметкой ЕХ/III), свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения (свидетельство об изменении конструкции транспортного средства), а также документы, необходимые для прохождения гарантийного обслуживания в сроки, установленные производителем.



Требования к безопасности:
    Поставляемое транспортное средство быть в исправном состоянии, без внешних повреждений и скрытых дефектов. Транспортное средство должны быть новым, ранее не эксплуатируемым, не восстановленным.
    Качество транспортного средства должно соответствовать действующим государственным стандартам и техническим требованиям.  
   
от Поставщика					от Покупателя

















Приложение 5
								к документации об открытом 
запросе предложений
								
ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Оценка полученных заявок участников закупки осуществляется с использованием двух критериев (сумма значимостей критериев оценки предложений составляет 100%). Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость. 
Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. 
Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению  соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждому предложению. 
Предложению (заявке), набравшему наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 
ФГУП ГЦСС (далее по тексту также – Заказчик) устанавливает следующие критерии оценки предложений (заявок) и их значимость:

1) Цена Договора 
   Значимость критерия: 60% (коэффициент значимости критерия:  К1= 0,60).
2) Качество работ и квалификация участника 
   Значимость критерия: 40% (коэффициент значимости критерия: К2 = 0,40) 

Совокупная значимость по критериям = 100 %



[bookmark: _Toc231294394][bookmark: _Toc278556333]                                               Порядок расчета значений по критериям
1. Порядок расчета значения по критерию – «Цена Договора» - рассматриваются ценовые предложения  участников по общей цене договора, применительно к произведенным предварительным расчетам начальной (максимальной) цены договора.
Рейтинг, присуждаемый предложению (заявке) участника по критерию «Цена Договора», определяется по формуле:
                                  Rai = (Amax – Ai) / (Amax - Amin) х 100, где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-му предложению (заявке) по указанному критерию;
Amax – начальная (максимальная) цена договора;
Ai - предложение (заявка) i-го участника по цене договора.
Amin – минимальный, из предложенных участниками показатель цены договора.

Для расчета итогового рейтинга по предложению (заявке), рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена Договора» умножается на соответствующий указанный коэффициент значимости критерия.
[bookmark: _Toc278556334]2. Порядок расчета значения по критерию – «Качество работ и квалификация участника» - по данному критерию рассматриваются следующие показатели (сумма максимальных значений всех показателей критерия – 100 баллов):
	№ пп
	Общее максимальное количество баллов, которое может быть присуждено по данному критерию
	100

	1
	Наличие положительных отзывов – данный показатель оценивает деловую репутацию участника закупки – для оценки по данному показателю участники предоставляют надлежащим образом заверенные копии документов (благодарственных писем и иных документов), содержащих положительные отзывы клиентов о поставке товаров, аналогичных указанным в Техническом задании настоящей документации). (Максимальный балл (50) присваивается заявке участника, предоставившего наибольшее количество вышеуказанных документов. Оценка остальных предложений рассчитывается как отношение расчетного показателя участника к наибольшему показателю (которому присвоено 50 баллов),  умноженного на максимальный балл (50).
	50

	2
	Предложения участника по наличию опыта поставки товаров по предмету закупочной процедуры – для оценки по данному показателю участники предоставляют копии договоров (с приложением копий товарных накладных) на поставку товаров  применительно к Техническому заданию настоящей документации (Приложение 2  документации).
(Максимальный балл (50) присваивается заявке участника, предоставившего наибольшее количество вышеуказанных документов. Оценка остальных предложений рассчитывается как отношение расчетного показателя участника к наибольшему показателю (которому присвоено 50 баллов), умноженного на максимальный балл (50).
	50

	ИТОГО баллов
	100


Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по данному критерию, определяется по формуле:
                                Rci = Ci1+Ci2+…+Cik, где:
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Cik - значение в баллах, присуждаемое комиссией по закупке i-й заявке на участие в процедуре запроса предложений каждому показателю, k - количество установленных показателей.
           Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Качество работ и квалификация участника», умножается на соответствующий указанный коэффициент значимости критерия.








































Приложение 6
								к документации об открытом 
запросе предложений


ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению заявки на участие в запросе предложений

1.  Оформление заявки на участие в запросе предложений:
1.1.  При оформлении заявки не допускается употребление сокращенных слов.
     Заявка  на участие в запросе предложений, все представленные документы, входящие в состав заявки, должны быть составлены на русском языке. Прилагаемые к заявке документы, оригиналы которых выданы участнику закупки на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним в обязательном порядке прилагается надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.
      1.2. Заявка в обязательном порядке должна быть составлена по форме, указанной в Приложении 3 к документации о запросе предложений.
      1.3.  В случае если на стороне участника закупки выступает несколько лиц  сведения, 
указанные в п.1. формы заявки «Анкета участника», заполняются в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника закупки.
1.4. В случае если на стороне участника закупки выступают несколько лиц 
(коллективный участник) заявка на участие в открытом запросе предложений подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного участника.
          В этом случае обязательно прикладывается копия документа, указанного в пп. 14 п.15 Информационной карты открытого запроса предложений (Приложение 1 к настоящей документации).
	Лицо может входить в состав только одного коллективного участника. Лицо, входящее в состав коллективного участника не имеет право принимать участие в процедуре закупки в качестве участника или соисполнителя.

2. Изменение заявок на участие в запросе предложений и их отзыв:
2.1.Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить 
или отозвать ее в любое время до даты окончания срока приема заявок, указанной в Извещении о проведении запроса предложений. Изменение заявки происходит путем отзыва ранее поданной заявки и подачи новой заявки с изменениями. К измененной заявке также применяются требования, указанные в п.п.1,2 настоящей Инструкции. Уведомление об отзыве заявки составляется участником закупки в произвольной форме.
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