ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

 

18.04.2013                                                                                № 193-21.2/3995
ИЗВЕЩЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 

на поставку линолеума, ламината для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»

от 17.04.2013 года № 193-21.2/3592
п. 5. Предмет договора: поставка линолеума, ламината.

Состав и объем товара/работ/услуг: указан в  ЧАСТИ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ».

Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг: до 30 июня 2013 г.

читать в следующей редакции:
п. 5. Предмет договора: поставка линолеума, ламината.

Состав и объем товара/работ/услуг: указан в  ЧАСТИ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ».

Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг: до 31 мая 2013 г.
п.11. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе цен, место и порядок их подачи участниками:

дата и время начала приема заявок: 

17 апреля 2013 года

дата и время окончания подачи заявок: 





13 мая 2013 года в 07:00 (время московское).
читать в следующей редакции:
п.11. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе цен, место и порядок их подачи участниками:

дата и время начала приема заявок: 

17 апреля 2013 года

дата и время окончания подачи заявок: 





23 апреля 2013 года в 07:00 (время московское).
В ЧАСТИ 1 п.4. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ЗАПРОСА ЦЕН
	3
	Условия договора:

Сроки поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг
Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг
Условия оплаты 


	Сроки поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг: до 30 июня 2013г.

Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг: 

- доставка до склада Покупателя в г. Челябинск, ул. Игуменка, д.37
Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту  поставки товара в течение 10 банковских дней с даты приемки товара, предоставления товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ – 12 (оформленной в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132), счет - фактура (оформленного в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции)).
Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.


читать в следующей редакции:
	3
	Условия договора:

Сроки поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг
Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг
Условия оплаты 


	Сроки поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг: до 31 мая 2013г.

Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг: 

- доставка до склада Покупателя в г. Челябинск, ул. Игуменка, д.37
Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту  поставки товара в течение 10 банковских дней с даты приемки товара, предоставления товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ – 12 (оформленной в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132), счет - фактура (оформленного в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции)).
Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.


В ЧАСТИ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» документации:
	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во постав-ляемого Товара
	НТД
	Требования к стандартам, техническим условиям, и др. нормативным документам
	Срок поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Линолеум коммерческий Tarkett Acczent Mineral, ширина 2,0 м, цвет – светло-коричневая крошка 

«или аналог» («или эквивалент»).
Критерии определения аналога (эквивалента):
1. группа горючести по ГОСТ 30244-94 – Г1;

2. группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – В2;

3. группа распространения пламени по ГОСТ 51032-97 – РП1;

4. дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89* - Д2;

5. токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89* - Т2;

6. класс по EN685 – 34, 43;

7. остаточные впадины по EN433 – 0,05;

8. звукоизоляция по ISO717/7 – 5db;

9. защитное покрытие поверхности – полиуретан;

10. истираемость – не более 30 г/кв.м.;

11. толщина покрытия общая – не менее 2,0 мм;

12. толщина рабочего слоя – не менее 0,7 мм.)
	кв.м
	240,0
	ТУ-5771-014-54031669-2005
	Наличие гигиенического сертификата, сертификата соответствия и сертификата пожарной безопасности, заверенные печатью Поставщика


	До 30 июня 2013г.

	2
	Линолеум коммерческий Tarkett Acczent Mineral, ширина 4,0 м, цвет – светло-коричневая крошка 

«или аналог» («или эквивалент»).
Критерии определения аналога (эквивалента):
1. группа горючести по ГОСТ 30244-94 – Г1;

2. группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – В2;

3. группа распространения пламени по ГОСТ 51032-97 – РП1;

4. дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89* - Д2;

5. токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89* - Т2;

6. класс по EN685 – 34, 43;

7. остаточные впадины по EN433 – 0,05;

8. звукоизоляция по ISO717/7 – 5db;

9. защитное покрытие поверхности – полиуретан;

10. истираемость – не более 30 г/кв.м.;

11. толщина покрытия общая – не менее 2,0 мм;

12. толщина рабочего слоя – не менее 0,7 мм.)
	кв.м
	720,0
	ТУ-5771-014-54031669-2005
	
	

	3
	Линолеум полукоммерческий Tarkett Forсe Canasta 3, ширина 3,0 м, тип дизайна – дерево классическое, цвет – коричневый 

«или аналог» («или эквивалент»).
Критерии определения аналога (эквивалента):
1. группа горючести по ГОСТ 30244-94 – Г2;

2. группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – В3;

3. группа распространения пламени по ГОСТ 51032-97 – РП1;

4. дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89* - Д2;

5. токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89* - Т2;

6. класс по EN685 – 33;

7. остаточные впадины по EN433 – 0,58;

8. звукоизоляция по ISO717/7 – 5db;

9. защитное покрытие поверхности – полиуретан;

10. истираемость – не более 12 г/кв.м.;

11. толщина покрытия общая – не менее 2,5 мм;

12. толщина рабочего слоя – не менее 0,6 мм.)
	кв.м
	900,0
	ТУ-5771-035-54031669-2010
	
	

	4
	Линолеум полукоммерческий Tarkett Forсe Canasta 6, ширина 3,0 м, тип дизайна – дерево классическое, цвет – темно-коричневый 

«или аналог» («или эквивалент»).
Критерии определения аналога (эквивалента):
1. группа горючести по ГОСТ 30244-94 – Г2;

2. группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – В3;

3. группа распространения пламени по ГОСТ 51032-97 – РП1;

4. дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89* - Д2;

5. токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89* - Т2;

6. класс по EN685 – 33;

7. остаточные впадины по EN433 – 0,58;

8. звукоизоляция по ISO717/7 – 5db;

9. защитное покрытие поверхности – полиуретан;

10. истираемость – не более 12 г/кв.м.;

11. толщина покрытия общая – не менее 2,5 мм;

12. толщина рабочего слоя – не менее 0,6 мм.)
	кв.м
	360,0
	ТУ-5771-012-54031669-2003 с изм.1-6
	
	

	5
	Напольное покрытие гомогенное Tarkett Primo Plus, ширина 2,0 м, цвет – бежевая крошка

«или аналог» («или эквивалент»).
Критерии определения аналога (эквивалента):
1. группа горючести по ГОСТ 30244-94 – Г1;

2. группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – В2;

3. группа распространения пламени по ГОСТ 51032-97 – РП1;

4. дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89* - Д2;

5. токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89* - Т2;

6. класс по EN685 – 34,43;

7. остаточные впадины по EN433 – 0,03;

8. звукоизоляция по ISO717/7 – 5db;

9. защитное покрытие поверхности – полиуретан;

10. толщина покрытия общая – не менее 2,0 мм;

11. толщина рабочего слоя – не менее 2,0 мм.)
	кв.м
	276,0
	ТУ 5771-015-54031669-2006 с изм.1-3
	
	

	6
	Ламинат Tarkett Artisan Дуб Прадо современный 

«или аналог» («или эквивалент»).
Критерии определения аналога (эквивалента):
1.длина – 1292 мм, ширина – 194 мм, толщина 9 мм;

2.класс применения – 33;

3.замковая система - T`Lock;

4. группа горючести по ГОСТ 30244-94 – Г4;

2. группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – В3;

3. группа распространения пламени по ГОСТ 51032-97 – РП3;

4. дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89* - Д3;

5. токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89* - Т3)
	кв.м
	201,71
	ТУ 5536-001-59066253-2009
	
	

	7
	Ламинат Tarkett Woodstock Premium Дуб светлый шервуд 

«или аналог» («или эквивалент»).
Критерии определения аналога (эквивалента):
1.длина – 1292 мм, ширина – 194 мм, толщина 8 мм;

2.класс применения – 33;

3.замковая система - T`Lock;

4. группа горючести по ГОСТ 30244-94 – Г4;

2. группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – В3;

3. группа распространения пламени по ГОСТ 51032-97 – РП3;

4. дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89* - Д3;

5. токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89* - Т3)
	кв.м
	32,08
	ТУ 5536-001-59066253-2009
	
	

	8
	Подложка под ламинат, толщина – не менее 2 мм
	кв.м
	250
	
	
	


читать в следующей редакции:
	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во постав-ляемого Товара
	НТД
	Требования к стандартам, техническим условиям, и др. нормативным документам
	Срок поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Линолеум коммерческий Tarkett Acczent Mineral, ширина 2,0 м, цвет – светло-коричневая крошка 

«или аналог» («или эквивалент»).
Критерии определения аналога (эквивалента):
1. группа горючести по ГОСТ 30244-94 – Г1;

2. группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – В2;

3. группа распространения пламени по ГОСТ 51032-97 – РП1;

4. дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89* - Д2;

5. токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89* - Т2;

6. класс по EN685 – 34, 43;

7. остаточные впадины по EN433 – 0,05;

8. звукоизоляция по ISO717/7 – 5db;

9. защитное покрытие поверхности – полиуретан;

10. истираемость – не более 30 г/кв.м.;

11. толщина покрытия общая – не менее 2,0 мм;

12. толщина рабочего слоя – не менее 0,7 мм.)
	кв.м
	240,0
	ТУ-5771-014-54031669-2005
	Наличие гигиенического сертификата, сертификата соответствия и сертификата пожарной безопасности, заверенные печатью Поставщика


	До 31 мая 2013г.

	2
	Линолеум коммерческий Tarkett Acczent Mineral, ширина 4,0 м, цвет – светло-коричневая крошка 

«или аналог» («или эквивалент»).
Критерии определения аналога (эквивалента):
1. группа горючести по ГОСТ 30244-94 – Г1;

2. группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – В2;

3. группа распространения пламени по ГОСТ 51032-97 – РП1;

4. дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89* - Д2;

5. токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89* - Т2;

6. класс по EN685 – 34, 43;

7. остаточные впадины по EN433 – 0,05;

8. звукоизоляция по ISO717/7 – 5db;

9. защитное покрытие поверхности – полиуретан;

10. истираемость – не более 30 г/кв.м.;

11. толщина покрытия общая – не менее 2,0 мм;

12. толщина рабочего слоя – не менее 0,7 мм.)
	кв.м
	720,0
	ТУ-5771-014-54031669-2005
	
	

	3
	Линолеум полукоммерческий Tarkett Forсe Canasta 3, ширина 3,0 м, тип дизайна – дерево классическое, цвет – коричневый 

«или аналог» («или эквивалент»).
Критерии определения аналога (эквивалента):
1. группа горючести по ГОСТ 30244-94 – Г2;

2. группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – В3;

3. группа распространения пламени по ГОСТ 51032-97 – РП1;

4. дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89* - Д2;

5. токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89* - Т2;

6. класс по EN685 – 33;

7. остаточные впадины по EN433 – 0,58;

8. звукоизоляция по ISO717/7 – 5db;

9. защитное покрытие поверхности – полиуретан;

10. истираемость – не более 12 г/кв.м.;

11. толщина покрытия общая – не менее 2,5 мм;

12. толщина рабочего слоя – не менее 0,6 мм.)
	кв.м
	900,0
	ТУ-5771-035-54031669-2010
	
	

	4
	Линолеум полукоммерческий Tarkett Forсe Canasta 6, ширина 3,0 м, тип дизайна – дерево классическое, цвет – темно-коричневый 

«или аналог» («или эквивалент»).
Критерии определения аналога (эквивалента):
1. группа горючести по ГОСТ 30244-94 – Г2;

2. группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – В3;

3. группа распространения пламени по ГОСТ 51032-97 – РП1;

4. дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89* - Д2;

5. токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89* - Т2;

6. класс по EN685 – 33;

7. остаточные впадины по EN433 – 0,58;

8. звукоизоляция по ISO717/7 – 5db;

9. защитное покрытие поверхности – полиуретан;

10. истираемость – не более 12 г/кв.м.;

11. толщина покрытия общая – не менее 2,5 мм;

12. толщина рабочего слоя – не менее 0,6 мм.)
	кв.м
	360,0
	ТУ-5771-012-54031669-2003 с изм.1-6
	
	

	5
	Напольное покрытие гомогенное Tarkett Primo Plus, ширина 2,0 м, цвет – бежевая крошка

«или аналог» («или эквивалент»).
Критерии определения аналога (эквивалента):
1. группа горючести по ГОСТ 30244-94 – Г1;

2. группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – В2;

3. группа распространения пламени по ГОСТ 51032-97 – РП1;

4. дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89* - Д2;

5. токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89* - Т2;

6. класс по EN685 – 34,43;

7. остаточные впадины по EN433 – 0,03;

8. звукоизоляция по ISO717/7 – 5db;

9. защитное покрытие поверхности – полиуретан;

10. толщина покрытия общая – не менее 2,0 мм;

11. толщина рабочего слоя – не менее 2,0 мм.)
	кв.м
	276,0
	ТУ 5771-015-54031669-2006 с изм.1-3
	
	

	6
	Ламинат Tarkett Artisan Дуб Прадо современный 

«или аналог» («или эквивалент»).
Критерии определения аналога (эквивалента):
1.длина – 1292 мм, ширина – 194 мм, толщина 9 мм;

2.класс применения – 33;

3.замковая система - T`Lock;

4. группа горючести по ГОСТ 30244-94 – Г4;

2. группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – В3;

3. группа распространения пламени по ГОСТ 51032-97 – РП3;

4. дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89* - Д3;

5. токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89* - Т3)
	кв.м
	201,71
	ТУ 5536-001-59066253-2009
	
	

	7
	Ламинат Tarkett Woodstock Premium Дуб светлый шервуд 

«или аналог» («или эквивалент»).
Критерии определения аналога (эквивалента):
1.длина – 1292 мм, ширина – 194 мм, толщина 8 мм;

2.класс применения – 33;

3.замковая система - T`Lock;

4. группа горючести по ГОСТ 30244-94 – Г4;

2. группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – В3;

3. группа распространения пламени по ГОСТ 51032-97 – РП3;

4. дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89* - Д3;

5. токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89* - Т3)
	кв.м
	32,08
	ТУ 5536-001-59066253-2009
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	Подложка под ламинат, толщина – не менее 2 мм
	кв.м
	250
	
	
	

	Заместитель председателя Единой комиссии:

	Тимошик Виталий Анатольевич
	__________________

	Секретарь Единой комиссии:

	Билецкая Ирина Юрьевна
	__________________

	Члены Единой комиссии:

	Бейхор Сергей Григорьевич
	__________________

	Трякшина Татьяна Александровна
	__________________

	Жигмонт Татьяна Борисовна
	__________________

	Говырин Владимир Вячеславович
	_________________

	Еременко Станислав Викторович
	_________________
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