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Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 
В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.
	№ п./п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Установка для смешивания компаунда
	Мешалка с электрообогревом необходима для перемешивания предварительно разогретых в электропечи и залитых в мешалку компонентов эпоксидного компауда. Процесс перемешивания должен происходить под вакуумом при поддержании температуры 60-70оС.
     Характеристики компауда:
-    Смола ЭД                                                                     16-70%
-    Отвердитель ИЗОМТГФА                                          25%
-    Пластификатор смола ДЭГ                                         1-5%
-    Температура                                                                  65ºС
-    Вязкость по ВЗ-4                                                      15-25сек
     Характеристики мешалки:
-    Объём                                                             не более  120л
                                                                              не менее 100л
- Максимальная рабочая температура                               70°С  
- Равномерность температурного поля            
     в т.ч. и по высоте объёма                                               ±5°С 
-   Вакуум рабочий зоны                                            300-100 Па
-  Перемешивающее устройство - винтовое совмещённое с рамочным.
Требования:
-   Контроль температуры вакуумного объема.
- Возможность наполнения мешалки исходными компонентами и перемешивание на полу цеха, подъём мостовым краном на заливочную площадку на высоту 2м. ,продолжение процесса перемешивания,нагрева,и вакуумирования. Контроль давления и температуры должен осуществляться непрерывно. По готовности компауда в мешалку запускается атмосфера, а в нижней части подключается трубопровод для напуска компауда  в заливочный обьем находящийся под вакуумом.                   
- Оборудование систем  питания, нагрева, управления, контроля должно свободно продаваться на Российском рынке. 
- Электрооборудование должно иметь взрывозащищённое исполнение.
- Мешалка должна работать в помещении категории В3,  
    П-IIа с температурой 15-25ОС.
- срок службы мешалки не менее 15 лет, при цикле 2 раза в неделю по 5 часов. 
	 шт
	1



1.                Условия поставки: 
В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов, проведение пуско-наладочных работ.

2. Срок поставки:
[bookmark: _GoBack]Поставка Оборудования: не позднее 14 ноября 2013г.
Проведение пуско-наладочных работ и инструктаж персонала не позднее
 28 ноября 2013г.

3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания Акта проведения пуско-наладочных работ.

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:
Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:     700 000 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов:  30% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора и  предоставления обеспечения возврата аванса.
60% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания накладной Торг-12.
10% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Акта проведения пуско-наладочных работ и инструктажа персонала Покупателя.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100% 


