ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку считывателей бесконтактных радиочастотных
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка считывателей бесконтактных радиочастотных для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Считыватель  бесконтактный радиочастотный СБР-005М (встроенная пин-клавиатура)
	·      Считыватель должен быть предназначен для применения в автоматизированных системах контроля доступа (АСКД), в местах с повышенным риском вандализма и должен использоваться как с идентификаторами КИБИ-002, КИБИ-002МТ (карты), БИБ-002 (брелок), БИД-002 (метка) и им подобными, так и с криптозащищенными идентификаторами типа Mifare, в частности с картой КИБИК. Распознавание типа идентификатора должно быть автоматическое. Считыватель должен иметь встроенную ПИН-клавиатуру.

·      Рабочая частота 13,56 МГц

Диапазон считывания информации, мм:

- с картой КИБИ-002 от 0 до 70мм

- с картой КИБИК от 0 до 40мм

Ток потребления не более 200 мА

Габаритный размеры  от 133мм*101мм*32мм до 135мм*103мм*34мм
Масса без кабеля не более 1700 г

Длина кабеля  не менее150 см

· Состав изделия и комплект поставки

           - считыватель – 1 шт

           - Винт цилиндрической головкой М5*24.68.016 ГОСТ 174575-72-4 шт

           - Шайба 5.01.016 ГОСТ 11371-68-4шт

           - Шайба из изоляционного материала ПАКД.757548.001-4шт

           - Шайба пружинная 5.65Г.016 ГОСТ 6402-70-4шт

           - Упаковочная тара-1шт

           - Паспорт и инструкция по эксплуатации-1шт

·      Считыватель должен являться радиотехническим устройством, включающие аналоговые узлы энергообеспечения радиочастотных идентификаторов информационного обмена с ними, а также микропроцессорный узел управления , обработки информации, формирования сигналов для АСКД в формате Wiegand-33 и обеспечения связи с персональным компьютером (хостом) посредством преобразователя UART/RS232C через интерфейс RS232C.
     Электропитания идентификаторов должно осуществляться за счет энергии   электромагнитного поля считывателя.

     Обмен информацией между идентификаторами и считывателем должен происходить путем модуляции сигнала частоты 13,56 МГц на антенне считывателя (в том числе, за счет изменений параметров индуктивно связанной с ней антенны идентификаторов в соответствии с передаваемым от них кодом).

     При появлении идентификатора в поле считывателя автоматически должен определиться серийный номер идентификатора и для криптозащищенного идентификатора выполняется процедура аутентификации с использованием рабочего ключа. Три младших байта серийного номера идентификатора должны использоваться для формирования посылки из33 битов, которые должны  поступить на выход в формате Wiegand-33 по двум проводам Data 0 и Data 1, должен податься короткий звуковой сигнал, а светодиодный индикатор кратковременно (на время звукового сигнала) должен переключиться на зеленый цвет.

     Посылка формата “Wiegand-33” должно начинаться с бита “1”. Далее должно следовать  три бита содержащие уникальный номер идентификатора. Старшая тетрада 4-го байта должна являться контрольной суммой, предоставляющие собой исключающие “ИЛИ” 6-ти тетрад уникального номера с инверсией результата. Последняя тетрада посылки Wiegand-33 при считывании некриптозащищенного идентификатора должна выглядеть как “0000”. При считывании криптозащищенного идентификатора эта тетрада должна изменятся на “1100”.
     Сопротивление нагрузки на выводы DATA0 и DATA1 не должно быть менее (со стороны АСКД) 10 кОм.

· Условия эксплуатации 

- рабочее напряжение питания 12В +- 10%.

- амплитуда пульсаций питания не более 100 мВ

- диапазон рабочих температур от – 40 до + 40 С

- допустимая амплитуда синусоидальных вибраций при частотах 5-200Гц____20 м/с (2g)
· Гарантийный срок эксплуатации считывателя 18 месяцев со дня приобретения.
     Ремонт или замена считывателя должны осуществляться изготовителем на основании акта анализа отказа.
  
	не менее 18 месяцев
	28
	шт.

	2
	Считыватель  бесконтактный радиочастотный СБР-006м
	·      Считыватель должен быть предназначен для применения в автоматизированных системах контроля доступа (АСКД), в местах с повышенным риском вандализма и должен использоваться как с идентификаторами КИБИ-002, КИБИ-002МТ (карты), БИБ-002 (брелок), БИД-002 (метка) и им подобными, так и с криптозащищенными идентификаторами типа Mifare, в частности с картой КИБИК. Распознавание типа идентификатора должно быть автоматическое.

·      Рабочая частота 13,56 МГц

Диапазон считывания информации, мм:

- с картой КИБИ-002 от 0 до 70мм

- с картой КИБИК от 0 до 40мм

Ток потребления не более 200 мА

Габаритный размеры от 133мм*101мм*32мм до 135мм*103мм*34мм
Масса без кабеля не более 1700 г

Длина кабеля не менее 150 см

· Состав изделия и комплект поставки

           - считыватель – 1 шт

           - Винт цилиндрической головкой М5*24.68.016 ГОСТ 174575-72-4 шт

           - Шайба 5.01.016 ГОСТ 11371-68-4шт

           - Шайба из изоляционного материала ПАКД.757548.001-4шт

           - Шайба пружинная 5.65Г.016 ГОСТ 6402-70-4шт

           - Упаковочная тара-1шт

           - Паспорт и инструкция по эксплуатации-1шт

·      Считыватель должен являться радиотехническим устройством, включающие аналоговые узлы энергообеспечения радиочастотных идентификаторов информационного обмена с ними, а также микропроцессорный узел управления , обработки информации, формирования сигналов для АСКД в формате Wiegand-33 и обеспечения связи с персональным компьютером (хостом) посредством преобразователя UART/RS232C через интерфейс RS232C.
     Электропитания идентификаторов должно осуществляться за счет энергии   электромагнитного поля считывателя.

     Обмен информацией между идентификаторами и считывателем должен происходить путем модуляции сигнала частоты 13,56 МГц на антенне считывателя (в том числе, за счет изменений параметров индуктивно связанной с ней антенны идентификаторов в соответствии с передаваемым от них кодом).

     При появлении идентификатора в поле считывателя автоматически должен определиться серийный номер идентификатора и для криптозащищенного идентификатора выполняется процедура аутентификации с использованием рабочего ключа. Три младших байта серийного номера идентификатора должны использоваться для формирования посылки из33 битов, которые должны  поступить на выход в формате Wiegand-33 по двум проводам Data 0 и Data 1, должен податься короткий звуковой сигнал, а светодиодный индикатор кратковременно (на время звукового сигнала) должен переключиться на зеленый цвет.

     Посылка формата “Wiegand-33” должно начинаться с бита “1”. Далее должно следовать  три бита содержащие уникальный номер идентификатора. Старшая тетрада 4-го байта должна являться контрольной суммой, предоставляющие собой исключающие “ИЛИ” 6-ти тетрад уникального номера с инверсией результата. Последняя тетрада посылки Wiegand-33 при считывании некриптозащищенного идентификатора должна выглядеть как “0000”. При считывании криптозащищенного идентификатора эта тетрада должна изменятся на “1100”.
     Сопротивление нагрузки на выводы DATA0 и DATA1 не должно быть менее (со стороны АСКД) 10 кОм.

· Условия эксплуатации 

- рабочее напряжение питания 12В +- 10%.

- амплитуда пульсаций питания не более 100 мВ

- диапазон рабочих температур от – 40 до + 40 С

- допустимая амплитуда синусоидальных вибраций при частотах 5-200Гц____20 м/с (2g)
· Гарантийный срок эксплуатации считывателя 18 месяцев со дня приобретения.
     Ремонт или замена считывателя должны осуществляться изготовителем на основании акта анализа отказа.

	не менее 18 месяцев
	35
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

в течение 120 дней со дня заключения договора
        9. Дополнительные условия:

Товар должен быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                        Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                                                                                    А.А. Тугушев
