Том 2 «Техническая часть»
Труба Г 325х12х2100  ст.20 по ТУ14-3р-55-01 в количестве 188 т  (не менее 1890м).

Трубы должны поставляться со следующими дополнительными требованиями: 

1. Кратной длины. Допускается нормализация горячедеформированных труб с прокатного нагрева.
2. Трубы должны поставляться с оценкой соответствия в виде приемки Уполномоченной организации с предоставлением Плана качества для класса безопасности 3Н в соответствии с НП-071-06.
	Место поставки товара 


	142103, Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2.

	Сроки поставки товара
	в течение 60 дней с момента подписания договора (спецификации).

	Требования к упаковке
	Упаковка согласно ТУ14-3р-55-01

	Техническая документация
	Вместе с поставляемой продукцией поставщик обязан предоставить оригинал сертификата качества Завода-изготовителя, а также план качества, согласованный  с  Уполномоченной организацией и Заказчиком. 
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