ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»



	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Коммутатор
  WS-C2960PD-8TT-L Catalyst 2960 Powered Device 8 10/100 + 1 1000BT LAN Base или эквивалент
	Объем оперативной памяти 64 Мб,Объем флеш-памяти 32 Мб,Количество портов коммутатора 8 x Ethernet 10/100 Мбит/сек, Uplink 1 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек,
Поддержка работы в стеке, Внутренняя пропускная способность 40 Гбит/сек
Размер таблицы MAC адресов 8196,
Консольный порт, Web-интерфейс, Поддержка Telnet, Поддержка SNMP
Протоколы динамической маршрутизации
IGMP v3,Поддержка IPv6,Поддержка стандартов:Power Over Ethernet, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN),IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree)
Размеры (ШxВxГ) 270 x 44 x 150 мм
	шт
	2

	2
	Коммутатор WS-C3750X-24T-S Catalyst 3750X 24 Port Data IP Base или эквивалент
	Возможность установки в стойку,
Количество портов коммутатора
24 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек,
Поддержка работы в стеке,
Внутренняя пропускная способность
160 Гбит/сек, консольный порт Web-интерфейс, Поддержка Telnet,
Поддержка SNMP, статическая маршрутизация, протоколы динамической маршрутизации RIP v1, RIP v2, OSPF,
Дополнительно поддержка IPv6,
Поддержка стандартов Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree),
Размеры (ШxВxГ) 445 x 44 x 460 мм.
	шт
	2

	3
	Коммутатор WS-C2960-24ТС-S Catalyst 2960 24 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite Image или эквивалент

	Возможность установки в стойку,
Объем флеш-памяти 32 Мб,
Количество портов коммутатора
24 x Ethernet 10/100 Мбит/сек,Uplink
2 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек,
Внутренняя пропускная способность
8.8 Гбит/сек,
Размер таблицы MAC адресов 8192,
Размеры (ШxВxГ) 445 x 44 x 236 мм,
uplink-порты SFP
	шт
	2

	4
	Кросс ШКО-НМк-4SC MM50/125 ( в комплекте: сплайс-кассета, адаптеры, пигтейлы, КДЗС ) или эквивалент
	ШКО-НМк-4SC MM50/125 ( в комплекте: сплайс-кассета, адаптеры, пигтейлы, КДЗС )
	компл
	2

	5
	Коммутатор DES-1005A 5-ports UTP 10/100Mbps, Stand-alone Unmanaged Switch или эквивалент
	5-ports UTP 10/100Mbps, Stand-alone Unmanaged Switch
	шт
	2

	6
	Кросс ШКО-C-1U-16SC с КУ-01 MM62,5/125 (в комплекте: сплайс-кассета, адаптеры, пигтейлы, КДЗС) или эквивалент
	 ШКО-C-1U-16SC с КУ-01 MM62,5/125 (в комплекте: сплайс-кассета, адаптеры, пигтейлы, КДЗС)
	компл
	2

	7
	Патч-панель NIKOMAX 19", 1U, 24 порта, Кат.5e, RJ45/8P8C, 110, T568A/B NMC-RP24UD2 или эквивалент
	1U, 24 порта, Кат.5e, RJ45/8P8C, 110, T568A/B NMC-RP24UD2
	шт
	2

	8
	Медиаконвертер DMC-300SC Fast Ethernet Twisted-pair to Fast Ethernet Multi-mode Fiber (2km, SC) или эквивалент
	Fast Ethernet Twisted-pair to Fast Ethernet Multi-mode Fiber (2km, SC)
	шт
	2

	9
	Переключатель CS9138Q9, электрон., KVM,  1 user PS2+VGA => 8 cpu PS2+VGA, без шнуров, 1920x1440, 1U 19", исп.стандарт.шнуры, OSD, каскад 512, или эквивалент
	электрон., KVM,  1 user PS2+VGA => 8 cpu PS2+VGA, без шнуров, 1920x1440, 1U 19", исп.стандарт.шнуры, OSD, каскад 512, 
	шт
	1

	10
	Модуль памяти Hynix 2ГБ DDR3 SDRAM PC10666, 1333МГц или эквивалент
	2ГБ DDR3 SDRAM PC10666, 1333МГц
	шт
	4

	11
	Монитор LG 20" "20EN43S-BA" black или эквивалент
	Диагональ экрана 20", Разрешение 1600x900, Контрастность 1 000:1, Время отклика 5мс, Угол обзора по горизонтали 170, Угол обзора по вертикали 160.
	шт
	2

	12
	Видеокамера купольная DiGiVi CS1W-CHN-Z27W или эквивалент
	Формат видеосигнала: PAL ПЗС матрица
1/4" Super HAD color CCD
Общее число пикс:795(H)x596(V) 470K
Эффективных пикс.752(H)x582(V) 440K
Разрешение по гор.500 ТВЛ (День)/570ТВЛ(Ночь), высокое Видео сигнал/шум более 50 дБ (АРУ выкл.)
Увеличение: оптический zoom x27
Увеличение: цифровой zoom x12
Фокусное расстояние: f=3,5~94,5мм F1,6~2,9
Угол обзора: по горизонтали 55.5°(Wide)~2.24°(Tele)
Угол обзора: по вертикали 
42.5°(Wide)~1.79°(Tele) Скорость зума (от Wide до Tele) 1,8 с Чувствительность
50 IRE 0,4 люкс (Цвет) 0,02 люкс (ЧБ)
День-ночь Авто / Цвет / ЧБ (ICR)
Фокус: Авто / Ручной/ Квазиавто
Диафрагма: Авто / Ручная
Скорость затвора: x256 ~ 1/120000 с
АРУ (AGC) Нормальная / Средняя / Высокая / Выкл. Баланс белого
Авто/Ручной  (Регулировка усиления красного, синего 1800°K~10500°K)
Подавление: фликкер - шума Выбирается
Шумоподавление: (SSNR) Низкое / Среднее / Высокое / Выкл.
Блокировка частных зон: до 8 зон, в сферических координатах
Стабилизация: Вкл./Выкл.
Напряжение: ~24В
Ток: 1,5 A при ~24В

Параметры механической части

Диапазон перемещения: Поворот
360°(без ограничений)
Диапазон перемещения: Наклон90°
Скорость: Предустановка 360°/c
Скорость: Дискретно
0,05 ~ 360°/c (согласуется с zoom)
Скорость: Сканирование 1~ 180°/c
Предустановки: 127 предустановок
Образец: 4 образца [1200 команд (примерно 5 мин.) на образец]
Сканирование:  8 вариантов
Группы: 8 групп (максимум 20 действий 
в комбинации из предустановок, шаблонов и сканирований)
Другие функции поворот/наклон
автопереворот, автопаркинг, функция включения и т.д.
Интерфейс: RS-485
Протокол: Pelco-D, Pelco-P выбирается
Экранное меню: English, меню / PTZ информация и т.д.
Входы датчиков: 3 входа, вх. сигналы от =5,0В до =12,0В
Тревожные выходы: 1 выход реле, макс. нагрузка =24В 1A / ~125В 0,5A
Вентилятор: Всегда включен
Нагреватель: Включается при внутренней температуре менее 10 град. C
Рабочая температура: От -30°C до +50°C


Размеры 
Материал: Купол: Поликарбонат
Материал: Внутренний: Поликарбонат, ABS
Материал: Внешний: Алюминий
Размер купола: D150 мм
Размеры: 296x276,6 мм

	шт
	4

	13
	Мышь Logitech "M125" Notebook 910-001838 (2but.+scroll, silver) USB или эквивалент
	(2but.+scroll, silver) USB
	шт
	3

	14
	Клавиатура Genius "KB200." black (Rus/Lat, 107+6but.) USB или эквивалент
	(Rus/Lat, 107+6but.) USB
	шт
	2
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