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Перечень спецодежды для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
	№ п/п 
	Наименование согласно

Перечня 

по Охране труда
	Характеристики
	Ед. измерения
	Размер
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Спецодежда летняя

	1
	Белье нательное х/б

ГОСТ 25296-2003

ТР ТС 019/2011
	Состоит из рубашки и кальсон. Рубашка с V - образным вырезом, застежка на 3 пуговицы. Кальсоны на резинке. 

Ткань - бязь отбеленная ГОСТ 29298-2005, плотностью 142 г/м2. Цвет белый.

Форма подтверждения соответствия: сертификат


	ШТ
	44-46/170-176

48-50/170-176

52-54/158-164

52-54/170-176

52-54/182-188

56-58/170-176

56-58/182-188
Итого:
	2

4

1

5
2

1

1

16

	2
	Белье нательное х/б женское

ГОСТ 25296-2003
ТР ТС 019/2011
	Состоит из рубашки и кальсон. Рубашка с V - образным вырезом, застежка на 3 пуговицы. Кальсоны на резинке. 

Ткань - бязь отбеленная ГОСТ 29298-2005, плотностью 142 г/м2. Цвет белый.

Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ШТ
	44-46/158-164

48-50/158-164

48-50/170-176

52-54/158-164

56-58/158-164
Итого:
	1

4

2

2

1
10

	3
	Белье нательное – рубашка х/б

ГОСТ 25296-2003

ТР ТС 019/2011
	Рубашка с V - образным вырезом, застежка на 3 пуговицы. 

Ткань - бязь отбеленная ГОСТ 29298-2005, плотностью 142 г/м2. Цвет белый.

Форма подтверждения соответствия: сертификат


	ШТ
	44-46/170-176

44-46/182-188

48-50/170-176

48-50/182-188

52-54/182-188

56-58/182-188

60-62/182-188
Итого:
	60

20

100

120

120

120

20

560

	4  
	Комбинезон мужской х/б для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий

ГОСТ 12.4.100-80 
ТР ТС 019/2011
	Комбинезон с центральной застежкой-молнией. Эластичная лента по линии талии. Рукава с манжетами. 4 накладных кармана с клапанами. На груди слева логотип:

[image: image1.png]



Ткань:100 % хлопок, 240 г/м2.  Цвет синий.
Форма подтверждения соответствия: декларация
	ШТ
	44-46/158-164

48-50/158-164

48-50/170-176

48-50/182-188

52-54/158-164

52-54/170-176

52-54/182-188
Итого:
	1

2

2

2

2

4

2

15

	5
	Костюм женский из смесовой ткани 

ГОСТ 27574-87 
ТР ТС 019/2011
	Состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта с отложным воротником, с разрезами по бокам, застежка на пуговицы. 1 нагрудный и 2 боковых накладных кармана. Рукава  с манжетами, застежка на пуговицы.

Брюки с поясом на резинке. 2 кармана в швах передних половинок. 

Ткань – смесовая, 65 % полиэстер, 35 % хлопок, 130 г/м2.  

Куртка белого цвета. Воротничок, манжеты, клапаны на карманах, брюки-бирюзовые.

Форма подтверждения соответствия: декларация
	ШТ
	44-46/158-164

44-46/170-176

48-50/158-164

48-50/170-176

52-54/158-164

52-54/170-176

56-58/158-164

56-58/170-176

60-62/170-176

64-66/170-176

68-70/170-176
Итого:
	15

20

1

26

10

25

5

15

15

10

4

146

	6
	Костюм женский х/б для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий

ГОСТ 25294-2003
ТР ТС 019/2011 
	Состоит из куртки и брюк. Куртка полуприлегающего силуэта с отложным воротником, застежка на пуговицы. 1 нагрудный и 2 боковых накладных кармана. Рукава  с манжетами, застежка на пуговицы. На груди слева логотип:

[image: image2.png]



Брюки с поясом на эластичной ленте, застежка-молния. 2 кармана в швах передних половинок. 

Ткань – саржа, 100 % хлопок, 250 г/м2. Цвет синий.
Форма подтверждения соответствия: декларация
	ШТ
	44-46/158-164

44-46/170-176

48-50/158-164

48-50/170-176

52-54/158-164

52-54/170-176

56-58/158-164

56-58/170-176

60-62/158-164

60-62/182-188

64-66/170-176
Итого:
	3

4

8

9

9

11

3

8

1

4

8

68

	7
	Костюм женский из смесовой ткани для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий

ГОСТ 27574-87

ТР ТС 019/2011
	Состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта с отложным воротником, застежка на пуговицы. Рукава с налокотниками, манжетами с застёжкой на пуговицы. На груди слева логотип:

[image: image3.png]



Брюки с эластичной тесьмой, с карманами и наколенниками, застежка на молнию.

Световозвращающие полосы на груди, спинке и по низу брюк.

Ткань смесовая с масло- и водоотталкивающей отделкой: 65% полиэстер, 35 % хлопок, 210 г/м2. Цвет синий.
Форма подтверждения соответствия: декларация
	ШТ
	44-46/158-164

52-54/170-176
Итого:
	1

1

2

	8
	Костюм женский из смесовой ткани для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий

ГОСТ 27574-87

ТР ТС 019/2011
	[image: image4.emf][image: image5.emf]
Состоит из куртки и полукомбинезона. 

Куртка выполнена из ткани василькового и голубого цветов с салатовой отделкой.

Куртка прямого силуэта, с отложным втачным воротником и лацканами, с притачным поясом, с втачным рукавом и центральной застежкой на тесьму-«молнию» с цельно выкроенным подбортом, фиксирующимся на контактную ленту «Велькро». 

Каждая полочка и спинка с притачной кокеткой и кантом по низу кокетки шириной 3мм из отделочной ткани, с вешалкой по шву втачивания воротника в горловину. 

Полочки с двумя накладными нагрудными и двумя боковыми прорезными карманами «листочками». На левом нагрудном кармане логотип:

[image: image6.png]



Верхняя часть спинки с мягкими складками для свободы движения. 

Рукава втачные  со смещенным локтевым срезом и дополнительным объемом в области локтя – складками. В локтевом шве выполнен разрез с планкой рубашечного типа. По  низу рукава манжеты, фиксирующиеся на ленту «Велькро». Под проймой и на рукаве расположены люверсы для воздухообмена. 

Пояс по боковым сторонам стягивается при помощи пат, фиксирующихся на контактную ленту «Велькро». 

Для удобства пользования контактными застежками «Велькро» в изделии применяются «флажки» - держатели из отделочного  материала или специальной ленты.

Все отделочные строчки выполнены белыми нитками.  Места крепления карманов дополнительно укреплены автоматической закрепкой.

Из ткани салатового цвета выполнены «флажки»-держатели, планка для застежки рукава, отделочный кант.

Полукомбинезон выполнен из ткани василькового цвета с отделкой салатового цвета.

Полукомбинезон прямого силуэта с отрезной нагрудной частью на бретелях, регулирующихся по длине втачной эластичной тесьмой. Бретели фиксируются пластмассовыми пряжками-трезубцами. Полукомбинезон с боковой застежкой на  петлю и пуговицу справа. 

На передних половинках полукомбинезона боковые карманы с отрезным бочком с фигурным входом.

Спинка по линии талии собрана эластичной тесьмой. На задних половинках накладные карманы. 

Все отделочные строчки выполнены белыми нитками. 

Обтачки нагрудной части и спинки полукомбинезона выполнены из отделочной ткани. По верхнему краю нагрудной части и спинки полукомбинезона выправляется кант на лицо шириной 2-3 мм.

Основная ткань: смешанная, несминаемая, состав сырья 65% ПЭ, 35% х/б, поверхностная плотность   245 г/м2, цвет васильковый.

Для отделки: смешанная, 67% полиэфир, 33% х/б, отделка «легкий уход», цвет салатовый.
Форма подтверждения соответствия: декларация
	ШТ
	44-46/158-164

44-46/170-176

48-50/158-164

48-50/170-176

52-54/170-176

52-54/194-200

56-58/170-176
Итого:
	4

9

6

25

13

2

11

70

	9
	Костюм мужской х/б

ГОСТ 27575-87   
ГОСТ 12.4.217-2001

ТР ТС 019/2011
	Состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта с отложным воротником, застежка на пуговицы. 2 нагрудных кармана и 2 боковых накладных кармана. На левом нагрудном кармане вертикальная строчка, делящая карман на 2 части. Ширина узкой части в готовом виде 5,5 см, широкой – 7,5 см. На спинке вышивка «КЭЭР».

Брюки с поясом на эластичной ленте. Застежка на пуговицы, 2 прорезных кармана.

Ткань – саржа, 100 % хлопок, 250 г/м2.  Цвет синий.

Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ШТ
	44-46/170-176

48-50/170-176

48-50/182-188

52-54/158-164

52-54/170-176

52-54/182-188

56-58/158-164

56-58/170-176

56-58/182-188

56-58/194-200

60-62/158-164

60-62/170-176

60-62/182-188

60-62/194-200
Итого:
	30

30

20

10

20

20

10

20

20

10

5

10

10

10

225

	10
	Костюм мужской х/б

ГОСТ 27575-87 
ГОСТ 12.4.217-2001

ТР ТС 019/2011
	Состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта с отложным воротником, застежка на пуговицы. 2 нагрудных кармана и 2 боковых накладных кармана. На левом нагрудном кармане вертикальная строчка, делящая карман на 2 части. Ширина узкой части в готовом виде 5,5 см, широкой – 7,5 см. На спинке вышивка «160».

Брюки с поясом на эластичной ленте. Застежка на пуговицы, 2 прорезных кармана.

Ткань – саржа, 100 % хлопок, 250 г/м2.  Цвет синий.

Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ШТ
	44-46/158-164

44-46/170-176

48-50/158-164

48-50/170-176

52-54/170-176

52-54/182-188

56-58/170-176

56-58/182-188

60-62/182-188

64-66/182-188

68-70/182-188
Итого:
	20

30

30

40

30

30

30

20

20

20

20

290

	11
	Костюм мужской х/б

ГОСТ 27575-87 
ТР ТС 019/2011


	Состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта с отложным воротником, застежка на пуговицы. 2 нагрудных кармана и 2 боковых накладных кармана. Брюки с поясом на эластичной ленте. Застежка на молнию, 2 прорезных кармана.

На груди слева вышит логотип:

[image: image7]
Ткань – саржа, 100 % хлопок, 250 г/м2.  Цвет синий.

Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ШТ
	48-50/170-176

48-50/182-188

50-52/158-164

52-54/170-176

52-54/182-188

56-58/182-188
Итого:
	8

2

1

7

4

2

24

	12
	Костюм мужской из смесовой ткани для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий

ГОСТ 27575-87
ТР ТС 019/2011   
	Состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта с отложным воротником, застежка на пуговицы. Рукава с налокотниками, манжетами с застёжкой на пуговицы. На груди слева логотип:

                 [image: image8.png]



Брюки с эластичной тесьмой, с карманами и наколенниками, застежка на молнию.

Световозвращающие полосы на груди, спинке и по низу брюк.

Ткань смесовая с масло- и водоотталкивающей отделкой: 65% полиэстер, 35 % хлопок, 210 г/м2. Цвет синий.
Форма подтверждения соответствия: декларация
	
	44-46/158-164

44-46/170-176

44-46/182-188

48-50/158-164

48-50/170-176

48-50/182-188

52-54/158-164

52-54/170-176

52-54/182-188

52-54/194-200

56-58/170-176

56-58/182-188

60-62/170-176

64-66/182-188
Итого:
	1

3

1

2

16

3

1

20

9

1

7

5

2

1

72

	13
	Халат женский белый х/б

ГОСТ 12.4.131-83
ТР ТС 019/2011
	Халат прилегающего силуэта с отложным воротником. Застежка на пуговицы. На спинке шлица и хлястик. Рукава с декоративными планками по низу. Накладные карманы с закругленными клапанами. Цвет белый, клапаны и воротничок-розовые. 
Ткань - бязь отбеленная ГОСТ 29298-2005, 142 г/м2.

Форма подтверждения соответствия: декларация
	ШТ
	40-42/158-164

44-46/158-164

48-50/170-176

52-54/158-164

52-54/170-176

56-58/170-176

60-62/158-164

60-62/170-176

64-66/170-176
Итого:
	2

8

4

2

2

2

6

2

2

30

	14
	Халат женский темный смесовый

ГОСТ 12.4.131-83
ТР ТС 019/2011
	Халат прилегающего силуэта с отложным воротником. Застежка на пуговицы. На спинке шлица и хлястик. Рукава с декоративными планками по низу. Накладные карманы с клапанами. Цвет-василёк, клапаны и воротничок - белые. 
Ткань смесовая: 50% полиэфир 50% хлопок, 145 г/м2. 
Форма подтверждения соответствия: декларация
	ШТ
	40-42/158-164

44-46/146-152

44-46/170-176

48-50/170-176

52-54/158-164

56-58/158-164
Итого:
	1

1

1

1

4

3

11

	15
	Халат женский темный х/б

ГОСТ 12.4.131-83
ТР ТС 019/2011
	Халат прилегающего силуэта с отложным воротником. Застежка на пуговицы. На спинке шлица и хлястик. Рукава с декоративными планками по низу. Накладные карманы с клапанами. Цвет-василёк, клапаны и воротничок - белые. 
Ткань - бязь ГОСТ 29298-2005, 142 г/м2.

Форма подтверждения соответствия: декларация
	ШТ
	44-46/158-164

48-50/158-164

48-50/170-176

52-54/158-164

52-54/170-176

60-62/170-176
Итого:
	1

1

2

4

1

1

10

	16
	Халат мужской х/б белый 
ГОСТ 12.4.132-83
ТР ТС 019/2011 
	Халат прямого силуэта с отложным воротником, застежка на пуговицы. 3 накладных кармана, хлястик на спинке, рукава с манжетами. На груди слева логотип:

[image: image9.png]



Ткань - бязь отбеленная ГОСТ 29298-2005, 142 г/м2. Цвет белый. 
Форма подтверждения соответствия: декларация
	ШТ
	48-50/170-176

52-54/182-188

56-58/182-188

60-62/182-188

64-66/182-188

68-70/182-188
Итого:
	51

101

100

50

30

20

352

	17
	Халат мужской вискозно-лавсановый 
ГОСТ 12.4.132-83
ТР ТС 019/2011
	Халат прямого силуэта с отложным воротником, застежка на пуговицы. 3 накладных кармана, хлястик на спинке, рукава с манжетами. Ткань вискозно-лавсановая, 185 г/м2. 
Форма подтверждения соответствия: декларация
	ШТ
	48-50/170-176
Итого:
	1

1

	Спецодежда влагозащитная

	18
	Костюм мужской х/б с водоотталкивающей пропиткой ГОСТ 27643-88

ТР ТС 019/2011

	Состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта с застежкой на пуговицы и велкро. Вентиляционные отверстия под проймами. Капюшон втачной, рукава с эластичной лентой по низу. Брюки прямого покроя с поясом на эластичной ленте.

Ткань хлопок с водоотталкивающей пропиткой 210-250 г/м2. Цвет синий.
Форма подтверждения соответствия: декларация
	ШТ
	52-54/182-188

56-58/182-188
Итого:
	2

1
3

	19
	Фартук с водоотталкивающей пропиткой 
ГОСТ 12.4.029-76

ТР ТС 019/2011
	Фартук с притачными нагрудником и поясом, накладные карманы, длина до колена. Длина бретели регулируется с помощью полуколец. Ткань: 100 % полиэфир, мембрана Omniclima, отделка тефлон.
Форма подтверждения соответствия: декларация
	ШТ
	Итого:

	1

1

	Спецодежда кислотостойкая

	20
	Костюм мужской с кислотостойкой пропиткой, 3 класс защиты

ГОСТ 12.4.101-93

ТР ТС 019/2011
	Для защиты от кислот концентрацией от 50 до 80 % (по серной кислоте)

Состоит из куртки и брюк. Куртка с потайной застежкой на пуговицы, прямого силуэта с отложным воротником, с боковыми карманами в швах и верхним накладным карманом. Низ рукава на эластичной ленте. 
Брюки с поясом на эластичной ленте. Застежка на молнию, 2 боковых накладных кармана. 
Ткань: полиэфирная с кислотостойкой отделкой К-80 (допустимая концентрация кислот до 80 %), плотность 230 г/м2.
Форма подтверждения соответствия: сертификат


	ШТ
	52-54/158-164

52-54/170-176

56-58/158-164

56-58/182-188
Итого:
	1

1

1

1

4

	Спецодежда сигнальная

	21
	Жилет сигнальный 2 класса защиты 
ГОСТ 12.4.219-99
ТР ТС 019/2011
	Жилет сигнальный с застежкой на велкро. Световозвращающая лента "Scotchlight" 3М. На груди слева логотип:   
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Ткань смесовая  (67% полиэфир 33 % хлопок, 252 г/м2, отделка "тефлон"). Цвет флуоресцентный.
Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ШТ
	44-46/158-164

48-50/158-164

48-50/170-176

52-54/158-164

52-54/170-176

56-58/170-176

56-58/182-188

56-58/194-200

64-66/182-188
Итого:
	1

2

4

1

5

1

3

1

4

22

	22 
	Комбинезон сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты
ГОСТ 12.4.219-99,

ГОСТ 12.4.100-80*
ТР ТС 019/2011
	Комбинезон с центральной застежкой-молнией и планкой на кнопках. Эластичная лента по линии талии, пристегивающийся капюшон. Ширина рукавов и брюк по низу регулируется патами с велкро. Внутренняя часть воротника из флиса. 2 нагрудных и 2 боковых прорезных кармана на молнии. Световозвращающая лента "Scotchlite" 3 М - по 2 горизонтальные полосы на груди и спинке, рукавах и по низу брюк. 
Ткань 100 % полиэстер.  Цвет флуоресцентный, фоновый – синий.
Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ШТ
	44-46/170-176

48-50/170-176

48-50/182-188

52-54/170-176

52-54/182-188

56-58/170-176
Итого:
	2

2

1

4

2

1
12

	23 
	Плащ непромокаемый сигнальный 3 класса защиты

ГОСТ 12.4.219-99, ГОСТ 12.4.134-83

ТР ТС 019/2011
	Плащ сигнальный с застежкой на пуговицы и велкро с вентиляционными отверстиями под проймами, капюшон втачной, рукава с эластичной лентой по низу. Карманы накладные с клапанами. Световозвращающая лента "Scotchlite" 3М. 
Ткань: 100 % микрополиэфир, PU-мембрана, отделка тефлон, плотность 155 г/м2. Цвет флуоресцентный.
Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ШТ
	44-46/158-164

52-54/158-164

52-54/170-176

56-58/158-164
Итого:
	1

2

1

1
5

	Спецодежда утепленная

	24
	Белье нательное утепленное
мужское

ГОСТ 25296-2003
ТР ТС 019/2011
	Нательное утепленное хлопчатобумажное белье с начесом. Состоит из фуфайки и кальсон с трикотажными манжетами.

Ткань 100% хлопок.

Форма подтверждения соответствия: декларация
	ШТ
	48-50/170-176

52-54/170-176

52-54/182-188

52-54/194-200

56-58/182-188
Итого:
	1

1

8

2

1

13

	25
	Белье нательное утепленное
женское

ГОСТ 25296-2003
ТР ТС 019/2011
	Нательное утепленное хлопчатобумажное белье с начесом. Состоит из фуфайки и кальсон с трикотажными манжетами.

Ткань 100% хлопок.

Форма подтверждения соответствия: декларация
	ШТ
	44-46/158-164

48-50/158-164

48-50/170-176

52-54/158-164
Итого:
	1

3

1

2
7

	26
	Брюки утепленные мужские 

ГОСТ Р 12.4.236-2011
ТР ТС 019/2011

1 класс защиты (II климатический пояс)
	Брюки с высоким поясом, с регулировкой по талии. Карманы на молнии. 

Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/м2.

Утеплитель: «Термофайбер», 100 г/м2, 2 слоя.

Подкладка: 100% полиэстер. Цвет темно-синий.
Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ШТ
	48-50/170-176

48-50/182-188

52-54/170-176

52-54/182-188
Итого:
	3

2

1

4

10

	27
	Костюм утепленный женский 

ГОСТ Р 12.4.236-2011
ТР ТС 019/2011

1 класс защиты (II климатический пояс) 
	Состоит  из куртки и брюк. Куртка с кокеткой, центральной застежкой на молнию и ветрозащитный клапан. 2 боковых накладных кармана с косым входом и 2 внутренних кармана. Воротник-стойка утеплен мягким трикотажным материалом. Утепленный капюшон. Рукава с полушерстяными напульсниками. На груди слева логотип: 
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Ткань верха: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/м2. Цвет темно-синий комбинированный с голубым.
Подкладка: 100% полиэстер.

Утеплитель: «Термофайбер» 150 г/м2, 2 слоя.

Брюки с высоким поясом, с регулировкой по талии. Карманы на молнии. 
Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/м2.

Утеплитель: «Термофайбер», 100 г/м2, 2 слоя.

Подкладка: 100% полиэстер.
Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ШТ
	44-46/158-164

48-50/158-164

48-50/170-176

52-54/158-164

52-54/170-176

52-54/182-188

56-58/158-164
Итого:
	2

4

3

3

3

2

2

19

	28
	Костюм утепленный мужской 

ГОСТ Р 12.4.236-2011
ТР ТС 019/2011
1 класс защиты (II климатический пояс)
	Состоит из куртки и брюк. 

Куртка прямого силуэта с застежкой на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан. Вентиляционные отверстия под проймами. Воротник-стойка утеплен мягким трикотажным материалом. Утепленный капюшон. Рукава с полушерстяными напульсниками. На груди слева логотип: 
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Ткань верха: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/м2. Цвет темно-синий.
Подкладка: 100% полиэстер.

Утеплитель: «Термофайбер», 150 г/м2, 2 слоя.

Брюки с высоким поясом, с регулировкой по талии. Карманы на молнии. швам, по низу боковых швов молния для регулировки по ширине.

Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/м2.

Утеплитель: «Термофайбер», 100 г/м2, 2 слоя.

Подкладка: 100% полиэстер.

Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ШТ
	44-46/170-176

48-50/158-164

48-50/170-176

48-50/182-188

52-54/158-164

52-54/170-176

52-54/182-188

56-58/170-176

60-62/170-176
Итого:
	1

1

3

1

1

9

1

4

1

22

	29
	Куртка утепленная мужская 
ГОСТ Р 12.4.236-2011
ТР ТС 019/2011

1 класс защиты (II климатический пояс)
	Куртка мужская утепленная с центральной застежкой-молнией, планкой и ветрозащитным клапаном. Рукава с манжетами на эластичной ленте и патами. Утепленный капюшон. По низу-кулиска. Внутренняя часть воротника из флиса. 2 наружных прорезных кармана, 2 внутренних накладных. На груди слева логотип:   
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Ткань верха: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/м2 . Цвет темно-синий.
Подкладка: 100% полиэстер.

Утеплитель: «Термофайбер» 150 г/м2, 2 слоя.

Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ШТ
	48-50/170-176

48-50/182-188

52-54/170-176

52-54/182-188

52-54/194-200

56-58/182-188

60-62/170-176
Итого:
	5

2

13

15

2

8

2

47

	30 
	Куртка утепленная женская 

ГОСТ Р 12.4.236-2011
ТР ТС 019/2011
 1 класс защиты (II климатический пояс)
  
	Куртка с центральной застежкой на молнию и ветрозащитный клапан. 2 боковых накладных кармана с косым входом и 2 внутренних кармана. Воротник-стойка утеплен мягким трикотажным материалом. Утепленный капюшон. Рукава с полушерстяными напульсниками. На груди слева логотип:   

[image: image14.png]



Ткань верха: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/м2 . Цвет темно-синий комбинированный с голубым.
Подкладка: 100% полиэстер.

Утеплитель: «Термофайбер» 150 г/м2, 2 слоя.

Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ШТ
	44-46/158-164
48-50/158-164

48-50/170-176

48-50/182-188

52-54/170-176
Итого:
	1

2

2

1

1

6

	Спецодежда из огнестойкой ткани

	31
	Костюм сварщика утепленный 

ГОСТ  Р ИСО 11611-2011, 
ГОСТ Р 12.4.236-2011
ТР ТС 019/2011
2 класс защиты


	2 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины. 

Состоит из куртки и брюк. Специальная конструкция костюма с максимальным количеством защитных накладок (на куртке: спереди, на боковых частях, в области плеч, на рукавах; на брюках: спереди, сбоку, по шаговым швам и сзади) обеспечивает полную защиту от прожигания и высоких температур. Съёмный негорючий утеплитель. 

Куртка с правосторонней потайной застёжкой, с внутренним ветрозащитным клапаном из основной ткани для защиты от попадания искр внутрь и от холода. Конструкция рукава  соответствует основному положению руки сварщика при работе, что уменьшает усталость. Конструкция карманов исключает попадание окалины в карман. Внутренний карман для документов. На груди слева логотип: 
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Брюки с завышенным утеплённым поясом в области поясницы, с боковыми застёжками на пуговицы, с накладным карманом справа. Для удобства брюки комплектуются бретелями с эластичной тесьмой.

Ткань «Флеймшилд 400» с огнестойкой отделкой Proban®, 100% хлопок сатинового переплетения, плотность 400 г/м 2, производство Carrington.

Утеплитель: огнестойкий синтетический 100 г/м 2, куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя.

Подкладка: 100% хлопок.

Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ШТ
	48-50/170-176
Итого:
	1

1

	32
	Костюм сварщика летний

ГОСТ  Р ИСО 11611-2011, 
ГОСТ 12.4.045-87

ТР ТС 019/2011
2 класс защиты
	2 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины. 

Состоит из куртки и брюк. Специальная конструкция костюма с максимальным количеством защитных накладок (на куртке: спереди, на боковых частях, в области плеч, на рукавах; на брюках: спереди, сбоку, по шаговым швам и сзади) обеспечивает полную защиту от прожигания и высоких температур. 

Куртка с правосторонней потайной застёжкой, с внутренним ветрозащитным клапаном из основной ткани для защиты от попадания искр внутрь. Конструкция рукава  соответствует основному положению руки сварщика при работе, что уменьшает усталость. Вентиляционные отверстия в области подмышечных впадин и лопаток обеспечивают воздухообмен. Конструкция карманов исключает попадание окалины в карман. Внутренний карман для документов. На груди слева логотип: 
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Брюки с боковыми застёжками на пуговицы, с накладным карманом справа. Для удобства брюки комплектуются бретелями с эластичной тесьмой.

Ткань «Флеймшилд 400» с огнестойкой отделкой Proban®, 100% хлопок сатинового переплетения, плотность 400 г/м 2, производство Carrington.

Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ШТ
	48-50/170-176

52-54/182-188

56-58/182-188
Итого:
	3

13

5

21

	
	
	Головные уборы
	
	
	

	33
	Кепи х/б 

ГОСТ Р 53916-2010
	Кепи с центральной и боковыми частями, широким козырьком, застёжкой-хлястиком с лентой текстильной. 

Ткань – саржа, 100 % хлопок, 250 г/м2. Цвет темно-синий.
Форма подтверждения соответствия: декларация
	ШТ
	56

57

58

60
Итого:
	3

1

6

2

12

	34 
	Чепчик медицинский 
ГОСТ 9897-88
ТР ТС 019/2011
	Чепчик медицинский с донышком, высокой тульей, завязками сзади. Ткань бязь отбеленная ГОСТ 29298-2005, 142 г/м2.
Цвет белый. 
Форма подтверждения соответствия: декларация
	ШТ
	Итого:
	315

315

	Текстильные изделия

	35

	Носки х/б
ГОСТ 8541-94
ТР ТС 019/2011
	Хлопок 100 %, цвет белый, как средство индивидуальной защиты от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений
Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ПАРА
	23

25

27

29
Итого:
	1500

3600

3900

3000

12000

	36
	Платок носовой
ГОСТ 11381-83
	Размер 25х25 см, с обработанным краем. 
Ткань батист.
Форма подтверждения соответствия: декларация
	ШТ
	Итого:
	8000

8000

	37
	Полотенце вафельное 
ГОСТ 11027-80
	Размер 45х150 см. 

Ткань: вафельное полотно плотностью 175 г/м2.

Форма подтверждения соответствия: декларация
	ШТ


	Итого:
	6026

6026


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного срока).
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов).

другие дополнительные требования: в заявке необходимо указать конкретное наименование (артикул) предлагаемой продукции и производителя.

Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.011-89 в части классификации и общих требований к средствам защиты, иметь документацию, подтверждающую её  защитные свойства.

В составе заявки необходимо предоставление сертификатов соответствия на предлагаемую продукцию со ссылкой на требуемые ГОСТы, техническую документацию производителя, санитарно-эпидемиологическое заключение, а также  соответствующие приложения с указанием конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия.

Маркировка должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» от 09.12.11 № 878  и содержать основные сведения:

- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение;

- размер, рост;

- тип комплекта, модель защитного костюма;

- сведения о защитных свойствах с указанием наименования и величины опасного или вредного производственного фактора;

- сведения об уходе за изделием.

Маркировка наносится на изделия и ее изображение должно быть стойким. Обозначение защитных свойств по ГОСТ 12.4.103-83.

Допускается нанесение на изделия пиктограмм.
Внимание! На каждом сертификате или декларации соответствия к изделию необходимо указать номер позиции данного изделия в техническом задании.
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