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Общие требования:
1. Гарантия на поставляемый товар – не менее 12 месяцев.
2. Поставляемый товар должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество.
3. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов, не поврежденным.
4. Упаковка должна обеспечивать качество и сохранность товара.
5. Доставка до места нахождения Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, сборка мебели, установка, монтаж, подключение, уборка и вывоз мусора осуществляются силами и за счет средств Поставщика.
6. Поставка товара должна сопровождаться документами: накладная. счет, счет-фактура, документы, подтверждающие качество поставляемого товара.

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку технико-коммерческого предложения по закупке аппарата для определения окислительной стабильности дизельных топлив в соответствии с ЕN ISO 12205,  ASTM D2274


	Назначение оборудования:
	Определение окислительной стабильности дизельных топлив в соответствии с методами EN ISO 12205 «Нефтепродукты. Определение стойкости к окислению дистиллятных топлив» и ASTM D2274 «Метод определения окислительной стабильности дистиллятного топлива (ускоренный метод)»


	Технические характеристики:
	
Аппарат для определения окислительной стабильности среднедистиллятных топлив представляет собой 8-позиционную окислительную баню – масляный термостат с полупроводниковым контроллером температуры, калиброванными ротаметрами и коллектором с водяным охлаждением для каждой измерительной ячейки в присутствии кислорода  при повышенной температуре. 
- Внутренняя часть бани должна быть выполнена из нержавеющей     стали, иметь внутреннюю стойку и устройство, предотвращающее переполнение бани при погружении испытательных ячеек на требуемую глубину
- Аппарат должен быть снабжен контурами защиты от перегрева и защиты от перегрузок при скачках напряжения
-  Интерфейс RS232
- Калиброванные ротаметры, обеспечивающие измерение расхода кислорода 3л/час
   1.  Диапазон температуры – не менее +100°С
2. Точность поддержания температуры  не более ±0,1°С
3. Вместимость бани – не менее 37л
4. Габаритные размеры (ДхШхВ), см не более  44х64х107
5. Вес, кг  не более 62
6. Напряжение 220В/50Гц

 - Охлаждающий/Нагревающий термостат для охлаждения образцов топлив с рабочим диапазоном температур  -25…+200°С
      1. Постоянство температур не хуже 0,02 К
      2  Мощность не менее 2 кВт
      3. Производительность не менее 27 л/мин
      4. Объем ванны не более 5л
     5.Глубина ванны – не менее 150мм
     6. Габаритные размеры ШхГхВ, мм не более 210х400х600
     7. Вес не более 20 кг


	Комплектность поставки:
	Аппарат для определения окислительной стабильности среднедистиллятных топлив в комплекте:
1. Баня жидкостная на 8 позиций -1 шт.
2. Стеклянные принадлежности и расходные материалы:
	Трубка подачи кислорода -10 шт.

	Испытательная пробирка – 10 шт.

	Холодильник – 10 шт.

	Держатель термометра – 2 шт.

	Индикатор уровня масла – 1 шт.

	Держатель ячейки – 8 шт.

	Тефлоновая пробка – 8 шт.

	Прокладка пробоотборной трубки – 1 шт.

	Шприц пробоотборной трубки – 1 шт.

	Витоновая прокладка – 5 шт.

	Термометр ASTM 40C -  2 шт.

	Минеральное масло для бани, 80-150°С, 20 л – 2 шт.

	Инструкция по эксплуатации на русском языке


  
3. Охлаждающий/Нагревающий термостат с рабочим диапазоном температур  -25…+200°С – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации на русском языке

4. Первичная аттестация
5. Пуско-наладочные работы и обучение персонала

      Гарантийный срок 12 месяцев


	
	



2. [bookmark: _GoBack]Техническое задание
Аппарат для автоматического определения тангенса угла диэлектрических потерь и удельного сопротивления диэлектрической постоянной электроизоляционных масел
ADTR-2K Plus должна удовлетворяет требованиям стандарта МЭК 60247 «Измерение относительной проницаемости, тангенса угла диэлектрических потерь и удельного сопротивления постоянного тока изоляционных жидкостей» а именно:
· конструкцией  измерительной  ячейки  (кроме   всего  прочего  эта конструкция позволяет тщательную очистку электродов)
· расстоянием между измерительными электродами - 2мм
· напряжением между электродами 2000В.
· наличием термостатирующего устройства позволяющего производить измерения в пределах температур от комнатной до 100°С
· точностью измерений тангенса дельта 0,001

3. Техническое задание
Автоматический тестер трансформаторного масла BAUR DTL C или эквивалент

	№

	Наименование товара
	Характеристики товара
	. Количество

	I
	Автоматически й тестер трансформатор ного масла BAUR DTL C или
эквивалент
	Измерение тангенса угла потерь Диапазон     4... 1x10-6 
Разрешение  1 х 10-6
Диэлектрическая проницаемость Диапазон     1 ..,30 
Разрешение  1 х 10-2
Измерение >д. электрического сопротивления /Диапазон     2.5МОм... 100 МОм 
Разрешение  I х 10-2 (полный диапазон)
Измерение температуры Диапазон     11..Л 10 оС 
Разрешение 0,1 оС
Измерительная ячейка 
Емкость      45 мл
Пробивное напряжение по воздуху       2000 В Эфф.
	1

	
	
	Вязкость масла      <150 мм^/сек при 20 С
Общие данные
Макс, потребляемая мощность    500 В А /Дисплей      Цветной ЖК-дисплей (320x240) Языки Немецкий,       английский, французский, испанский, итальянский, португальский голландский, польский, русский, китайский, чешский Запрограммированные стандарты 
Свободно программируемые испытания 10
Порт USB2.0 '
Принтер      Матричный     принтер.     24 знака,
стандартная бумага 57 мм
Температура окружающей среды -1С...-45 С
Температура хранения      -20...+55 С
Класс защиты        IP 32
Размеры (Ш х В х Г)        545 х 458 х 384 мм. (в закрытом состоянии) 
545 х. 770 х 465 мм (в открытом состоянии) 
Вес :   28 кг

	

	2
	Комплект поставки:
	Тестер DTL С
Кожух для защиты от пыли 
измерительной ячейки 
Шприц, 50 мл
Датчик температурный для ячейки измерительной 
Шпур сетевого питания
Руководство но эксплуатации на русском языке.
	1


	3
	Свидетельство
о поверке
(сертификат
калибровки)
средства
измерений
	Свидетельство о поверке (сертификат калибровки)
Руководство по эксплуатации
	



4. Техническое задание
комплект оборудования для определения фактических смол согласно ГОСТ 1567, ASTM D381, IP131, ISO 6246

	Назначение 
оборудования:
	Оборудование  для  проведения нефтепродуктов  на предмет определения фактических смол, в соответствии с методом  ГОСТ 1567.

	Технические
характеристики:
	1. Баня для нагрева должна представлять собой цельнометаллический блок с электрическим нагревом.
2. Нагревательный блок должен иметь не менее чем 5 гнезд для установки тестовых стаканов.
3. Баня должна иметь гнездо для установки контрольного термометра
4. Баня должна быть оборудована съемными коническими держателями
5. Баня должна быть оснащена встроенным перегревателем для воздуха/пара
6. Баня должна быть оснащена встроенным индикатором расхода на основе манометра Бурдона.
7. Все органы управления: температурный контроллер, регулятор расхода воздуха/пара должны располагаться на передней панели аппарата
8. Напряжение: 110/120В или 220/240В, 50/60Гц, переключение тумблером
9. Мощность: не более 2 кВт
10. Габариты (высота х ширина х длина), не более: 45 х 35 х 50 см
11. Вес, не более: 45 кг

	Комплектность и условия испытаний:
	1. Аппарат для определения фактических смол - 1 шт.
2. Набор для подключения, содержит все необходимые трубки, вентили, фильтры и регуляторы расхода, необходимые для установки 1 к-т.
3. Экстрактор для извлечения испытательных стаканов 1 шт.
4. Термометр ASTM3C/IP73C 2 шт.
5. Дополнительное оборудование  
6. Калиброванный расходомер для воздуха, предназначен для калибровки и проверки расхода, градуировка 510, 600и 690 мл/с. 1 шт.
7. Роторно-пластинчатый компрессор, макс. давление - 10 бар, производительность - 0,24 м3/мин, мощность 2,2 кВт 1 шт.
8. Парогенератор с электрическим нагревателем, питающим водяным наосом, предохранительным клапаном (по умолчанию на 1 бар), функцией регулировки уровня воды и системой защиты. 1 шт.
9. Набор для калибровки расхода пара 1 к-т.
10. Запасной нагревательный элемент в сборе 1 шт.
11. Испытательные стаканы 100 мл (20 шт.) 1 шт.

	Требования 
к сервису:
	Гарантийный срок – 12 месяцев.
Обеспечение работ по запуску оборудования, постановке метода и обучению эксплуатационного и технического персонала на месте авторизованными сервис - инженерами.

	
	Эксплуатационная, техническая и методическая документация на русском языке и языке производителя (или английском).

	
	Получение государственных свидетельств и аттестатов в срок не позднее 30 дней со дня завершения пуско-наладочных работ с одновременными первичными метрологическими испытаниями. 

	Метрологическое обеспечение:
	Предоставление утвержденных программ и методики метрологической аттестации испытательного оборудования.
После инсталляции аппарата необходимо провести его первичную аттестацию с предоставлением заказчику:
- методики аттестации, согласованной и утвержденной в установленном порядке;
- свидетельства об аттестации. 
ГСО, используемые при процедурах аттестации, должны быть включены в Государственный реестр СИ, иметь паспорт и свидетельство утвержденного типа стандартных образцов.
ГСО должны соответствовать утвержденной методике первичной метрологической аттестации аппаратов данного типа. 
На средства измерений, в составе аппарата, должны быть предоставлены:
- Сертификаты/свидетельства об утверждении типа СИ;
- описание типа;
- методики поверки;
-свидетельства о первичной поверке.
Подтверждение авторизованных прав  поставщика от производителя оборудования.



