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Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 
В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.
	№ п./п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Комплект оборудования фирмы GW Instek (или эквивалент)

	
1. Источник постоянного и переменного тока APS-71102 – 2шт.
Источник:
1.  Выходная мощность - 1000 ВА
2 Переменное U вых (АС) - 0…270 В
3. Постоянное  U вых (DC) - 0… 380 В
4. Выходной ток (АС/ DC) - 10 А / 10 А
5. Диапазон частот Uвых - 1 … 550 Гц
 Измеритель:
1. Вольтметр - 450 В (RMS)
2. Амперметр – 15А
3. Частотомер - 1 – 550 Гц
4. Ваттметр - 1200 Вт
5. Коэфф. мощности (Pf) - 0…1
2. Источник переменного тока APS 9102. – 2шт
2.1. 300 В (фикс. значения 110/220 В), 
2.2. 45-500 Гц (фикс. значения 50/60/120/400 Гц), 
2.3. дискретная установка параметров (0.1 или 1 В, 0.1 или 1 или 10 Гц), 
2.4. Макс. ток 8,4 А, 
2.5. Макс. мощность 1000ВА, 
2.6. Коэф. гармоник не более 0.5%, 
Прибор должен быть внесен в реестр СИ РФ
3.Трехканальный линейный источник питания GPC-6030D – 3шт.
3.1. Выходное напряжение до 120 В, выходной ток до 3 А
3.2. Три канала: два регулируемых и фиксированный.
3.3. Последовательное и параллельное соединение регулируемых выходов
3.4.Режим формирования двух полярного напряжения
3.5. Защита выходов от переполюсовки
3.6. Высокая стабильность (0,01%) и малые пульсации (1 мВ)
3.7. Плавная регулировка выходных параметров
3.8. Режимы стабилизации напряжения и тока
3.9. 3½ Цифровая индикация тока и напряжения
3.10. Режим динамической нагрузки
Прибор должен быть внесен в реестр СИ РФ

	Шт.
	1



1. Условия поставки: 
В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:
Поставка продукции в срок: в течение 35 рабочих дней от даты подписания договора. 
3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
5. Требования к технической документации:
Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  778 861,01 руб., в т. ч. НДС 18% .
7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.
8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100% 
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