Техническая часть

Станок горизонтально-расточной 2620 

	Станок предназначен для обработки отверстий с точным расположением осей, размеры между которыми заданы в прямоугольной системе координат. 
	

	
	

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


	Диаметр шпинделя, мм
	90

	Длина рабочей поверхности стола, мм
	1130

	Ширина стола, мм
	944

	Пределы частот вращения шпинделя, Min/Max, об/мин
	12.5 / 1000

	Мощность двигателя главного движения, кВт
	10

	Габарит станка:
	5700 х 3000 х 3000

	Масса станка, кг
	12500


Дополнительные параметры:
	параметры
	ед. изм.
	величины

	Диаметр шпинделя
	мм.
	90

	Внутренний конус шпинделя
	 
	Морзе №5

	Размеры рабочей поверхности стола:
	 
	 

	- длина
	мм.
	1130

	- ширина
	мм.
	944

	Наибольшие перемещения:
	 
	 

	- бабки
	мм.
	1000

	- шпинделя
	мм.
	710

	- стола поперек/вдоль
	мм.
	1000/1090

	- суппорта планшайбы (радиально)
	мм.
	170

	Скорость вращения шпинделя
	об/мин
	12,5-1000

	Количество скоростей вращения шпинделя
	 
	22

	Скорость вращения планшайбы
	об/мин
	8-200

	Количество скоростей вращения планшайбы
	 
	15

	Наибольший крутящий момент на шпинделе
	 
	308

	Наибольший крутящий момент на планшайбе
	 
	467

	Диапазон подачи стола вдоль/поперек
	мм.
	1,4-1110

	Диапазон подачи шпинделя
	мм.
	2,2-1760

	Диапазон подачи радиального суппорта
	мм.
	0,88-700

	Наибольшее усиление подачи:
	 
	 

	- шпинделя
	кг.
	1500

	- бабки стола вдоль и поперек
	кг.
	2000

	- суппорта
	кг.
	700

	Наибольший рекомендуемый диаметр растачиваемого отверстия:
	 
	 

	- шпинделем
	мм.
	320

	- суппортом
	мм.
	600

	Наибольший рекомендуемый диаметр 
обтачиваемого торца суппортом
	мм.
	530

	Нарезаемые резьбы:
	 
	 

	- метрические(шаг)
	мм.
	1-10

	- дюймовые:
	число ниток на 1"
	4-20

	Мощность главного двигателя
	КВт
	10

	Максимальный вес обрабатываемого изделия
	кг.
	2000

	Габаритные размеры станка:
	 
	 

	- длина
	мм.
	5700

	- ширина
	мм.
	3000

	- высота
	мм.
	3000

	Масса станка
	кг.
	12500


