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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименования

	 Считыватели биометрические Hand KeyII (или эквивалент)


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар и его составные части должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), серийно изготавливаемыми 


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Биометрический считыватель геометрии руки должен иметь пластиковый корпус темного цвета, запираемый на ключ и имеющий тампер на вскрытие.

Для ввода биометрических данных имеется площадка для руки в нижней части корпуса. Версия для правой руки. Площадка должна иметь антимикробное покрытие, так же должен быть нанесен контур ладони синего цвета.

Для ввода данных используется клавиатура 4х4. 

Для вывода данных должен быть установлено 2 светодиодных индикатора и жидкокристаллический двухрядный дисплей расположенные в верхней левой лицевой части устройства.

Возможность автономной работы (управление одной точкой доступа) и работы в сети под управлением ПО.

Встроенное многоязыковое меню, не менее 62 временных зон, код «под принуждением», размер шаблона (снимка геометрии руки) не менее 9 Байт, время верификации менее 1 сек.

Интерфейсы: RS 232, RS 422, RS 485, Modem и Ethernet 

Кол-во пользователей: не менее 512 (возможность расширения до 240 000)

Входы: Виганд 26 бит, 9 бит; магнитная полоса, штрих код, смарт карта (опционально); 4 входа для подключения шлейфов (кнопка выхода, положение двери и др.)

Выходы: Виганд 26 бит, магнитная полоса, штрих код (режим эмуляции считывателя карт); выход управления замком и3 дополнительных выхода.

Габаритные размеры, не более: ВхШхГ 29,6х22,5х21,7 см

Питание: от 12 до 24 В постоянного или переменного тока(от 50 до 60 Гц), 7 Вт (без дополнительных опций)

Вес не более 2,4 кг (без дополнительных опций и монтажной пластины)

Температура: рабочая от 0 до +45°С; хранения от -10 до +60 °С.

 Относительная влажность: рабочая от 20 до 80% (без образования конденсата); хранения от 5 до 85% (без образования конденсата).

Должна иметься возможность: расширения количества пользователей, установка аккумуляторной батареи, блоков питания на 120 В или 220 В переменного тока, монтажный комплект для установки на стол, уличной установки при температуре от -43 до +49°С с помощью специального кожуха, установки считывателей Prox, iClass и др.


	Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Дата выпуска не ранее 2014 года, гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя, но не менее 12 месяцев.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством.


РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ  

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ


	Наименование

Количество

Единица измерения

Считыватель биометрический Hand KeyII (или эквивалент)
10

шт.



	Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ


	Срок  поставки – 6 недель с  даты  подписания  договора.

	                             Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ


	РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.


Начальник подразделения            _________________________ Давыдов Д.П.     
Исполнитель                             _______________________Ларионов Р.И.
