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1. Основные положения

1.2       1.1.Основание для проектирования
            «План мероприятий по реконструкции здания столовой №7»  

1.3 Наименование разработчика проекта
      Организация определяется по конкурсу.

1.3 Сведения о задачах, решаемых реализацией разработки проекта
- замена технологического оборудования;
- реконструкция инженерных сетей и систем;
- приведение объекта в соответствие действующим нормативным требованиям;
- улучшение качества обслуживания работников завода.

1.4 Вид объекта
Предприятие общественного питания.

1.5 Характер объекта
Промышленный.

1.6 Источник финансирования 
Собственные средства предприятия. 

1.7 Этапы проектирования
Проект выполнить в одну стадию – рабочая документация.

1.8 Место размещения объекта
ФГУП «ПО «МАЯК» Территория промышленной площадки.

1.9 Условия работы на объекте специалистов строительных и монтажных организаций

Продолжительность рабочей недели – 40 часов. Дополнительный отпуск не предоставляется. Лечебно-профилактическое питание не предоставляется. Обязательное прохождение санпропускника с полным переодеванием.

1.10 Фамилия и телефон ответственного от подразделения за консультации и решение вопросов в ходе проектирования
Оглобличев А.В., помощник директора по хозяйственным вопросам завода … , р.т.3 44 56 – общие строительные вопросы.

2. Режимное обеспечение
В данном проекте использование и получение сведений, составляющих государственную тайну, служебной информации ограниченного распространения не предусматривается.

3. Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения
3.1 Замена кровли из волнистых асбоцементных листов на кровлю из металлочерепицы.
3.2  Ремонт фасада.
3.3 Устройство крыльца и эстакады для разгрузки продуктов (см. Приложение №1).
3.4  Замена деревянных блоков оконных на окна из ПВХ.
3.5 Внутренние отделочные работы  по приложенной ведомости отделки помещений .
3.6  Перепланировка помещений входной группы (см. Приложение №1).
3.7  Устройство навесов (см. Приложение №1).
3.8  Расширение банкетного зала (см. Приложение №1).

4   Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

4.1  Система электроснабжения
           Категория по надежности электроснабжения – вторая. 
Планируемая установленная мощность электроприемников 600 кВт.
4.1.1	Требуется замена силовой распределительной сети внутри здания.
4.1.2	Требуется выполнить освещение.
4.1.3	Требуется прокладка нового кабеля от п/ст 35 2 СШ.
4.1.4	Требуется выполнить молниезащиту проектируемой кровли из металлочерепицы.
4.1.5	Требуется электроснабжение вновь устанавливаемых водонагревателей "Нептун-100" в количестве 3 шт. мощностью по 100 кВт.
4.1.6	Требуется замена вводного устройства РЩ-0,4 кВ здания.
4.1.7	Требуется замена распределительных шкафов, щитков.
4.1.8 Работы проводить в соответствии с нормативными действующими документами: Свод правил СП 52.13330.2011 "СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освещение"; Пособие к СНиП 2.08.02-89 «Проектирование предприятий общественного питания»; Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"; Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-ое издание.

4.2 Система водоснабжения и водоотведения
  Предусмотреть реконструкцию водопровода и канализации существующих помещений.
  Водопровод и канализацию реконструируемого здания подключить к действующим коммуникациям в соответствии с выданным ТУ.

   4.3 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
   Предусмотреть реконструкцию системы отопления. Сохранить вентиляцию существующих помещений. Предусмотреть изоляцию воздуховодов приточной вентиляции в чердачном помещении. 
  Отопление и вентиляцию реконструируемого здания подключить к действующим коммуникациям.
  Установить кондиционеры в обеденном зале, банкетном зале, горячем цехе, кондитерском цехе. 
  Работы проводить в соответствии с нормативными действующими документами: СНиП 2.09.04, СанПиН 2.3.6.1079-01, Пособие к СНиП 2.08.02, СНиП 41-01-2003, СП 41-101-2004, Санитарные правила устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения, СП 7.13130.2009 , СП 10.13130.2009 , СП 23-101-2001, СНиП 2.04.01-85.

   4.4  Сети связи 
   Рабочие места в пом.директора, зав.производства, бухгалтерии и тамбур оборудовать телефонными линиями городской связи.

            5 Технологические решения
            Комплектовка оборудования по согласованию с ОРС. Перечень оборудования.
            Поверхности помещений цехов по обработке продуктов и приготовления пищи должны допускать влажную уборку. Отделка должна соответствовать нормам для помещений общепита.

   6 Мероприятия по охране окружающей среды
   Предусмотреть огороженную площадку под специализированные баки для мусора  с подъездом специализированного транспорта для сбора мусора.

    7 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
    Класс помещений по пожаровзрывобезопасности : В4;по ПУЭ П2а  

    8 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
   В соответствии с «Планом действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на заводе …. Пл-ПТО-…-02-2010».

    9 Мероприятия по выводу объекта из эксплуатации, предусматриваемые при его проектировании
    Предусмотреть ограждение территории столовой на время реконструкции.
             Предусмотреть обесточивание всех сетей электроснабжения здания столовой.
             Предусмотреть сети временного электроснабжения.

Приложение:   1. Копия поэтажного плана здания столовой в 1 экз. на 1 л.
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