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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку рабочих мест.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

Техническое задание 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1
	Рабочее место контролера входного контроля
	компл
	3
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	1.1
	Стол
	шт
	3
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	1.1.1
	Стол рабочий СР-18-9 ESD, размеры 900х1800 (Р-650…1000)
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	шт
	3
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	1.1.2
	Полка основная для оборудования с комплектом задних стоек ПО-18-4 ESD, размеры 1800х400
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	шт
	3
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	1.1.3
	Дополнительная полка для оборудования ПО-18-1/3 ESD, размеры 1800х300
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	шт
	3
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	1.1.4
	Панель электромонтажная ЭПА-18 (в комплекте 4 евророзетки, кнопка выключения, сетевой провод 3 м) + 2 дополнительных евророзетки, автомат безопасности, УЗО
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	шт
	3
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	1.1.5
	Панель перфорированная стальная ПФП-18 (для крепления вспомогательного оборудования и инструмента) + дополнительно:
- держатель для пинцетов и инструмента К-01
- держатель для отверток К-02
- держатель для мелкого инструмента К-03
- лоток для мелких инструментов К-08
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	шт
	3
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	1.1.6
	Источник света ДЛ-18/А, выполнен в алюминиевом корпусе, размещен на кронштейне Г-образной формы (содержит 2 люминесцентные лампы по 54 Вт)
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	шт
	3
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	1.1.7
	Рельс для крепления ячеек РК-18
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	шт
	3
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	1.1.8
	Инструментальная планка ИП-18, предназначена для подвесных инструментов.
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	шт
	3
	90 дней с момента подписания договора
	1 год


Светильник под верхнюю полку ДЛ/Н.            

	Длина 60 см. Дополнительное светодиодное освещение, устанавливается под верхнюю полку для оборудования к столам любой серии. Обеспечивает равномерное освещение центральной зоны рабочего места. Источник света: светодиодные лампы. Регулировка угла наклона светильника на 120°. Цветовая температура 4700 – 5300 К. Поставляется в комплекте с поворотными кронштейнами, крепежем и сетевым проводом.
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	шт
	3
	90 дней с момента подписания договора
	1 год
	

	1.1.10
	Подвесная тумба ТП-01/П ESD для хранения инструментов и компонентов. Оснащена центральным замком. Три выдвижных ящика с механизмом легкого скольжения, выдвигается на 550 мм.
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	шт
	3
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	1.1.11
	Подкатная стойка для оборудования СТ-05 ESD, размеры 1650х600х460, имеет 5 антистатических полок и электропанель ЭП-С на 6 евророзеток.
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	шт
	3
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	1.1.12
	Стул VIKING VKG C-300 ESD
Антистатический лабораторный стул, негорючее термостойкое полиуретановое покрытие.
- регулировка высоты сидения 43-57 см (газлифт)
- регулировка угла наклона спинки, сиденья
- антистатическое исполнения, сопротивление не более 1 МОм
- вес 7,5 кг
Стул оснащен газлифтом KG/140
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	шт
	3
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	1.2
	Архивный шкаф с дверями-купе AL2015
Размер ВхШхГ: 200x150x45 см
Металлический шкаф-купе архивный AL-2015 (одна секция, две двери-купе) комплектуется:
4 регулируемые полки, один замок-кнопка.
Максимальная вместимость папок Шх55мм - 135шт.
Шкаф сборно-разборный, собирается с помощью саморезов и поставляется в разобранном виде.
Шаг размещения полок по высоте: 50 мм.
Допустимая нагрузка на полку: 90 кг.
Шкаф изготовлен из металла толщиной 0,8 мм.
Покрытие полимерное (порошковое) RAL 7035 светло-серого цвета.
Упаковка: гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.
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	шт
	3
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	1.3
	Мегаомметр АМ-2002
Мегаомметр предназначен для измерения сопротивления изоляции при воздействии высоких напряжений. АМ-2002 обеспечит широкий диапазон и высокую точность измерений, а также возможность измерения переменного напряжения. Автономное питание позволяет использовать этот прибор независимо от наличия питающей сети. Кроме того, мегаомметр АМ-2002 предоставляет возможность контроля состояния цепей заземления.
Комплектация
- прибор
- соединительные провода с зажимами типа «крокодил» (2 шт.)
- ремень для переноски
- руководство по эксплуатации
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	шт
	3
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	1.4
	Тестер напряжения и целостности FLUKE T150 
Новый двухполюсный тестер FLUKE T150/VDE превосходит все предыдущие модели по прочности конструкции и легкости использования.
- Степень защиты CAT IV 600 В, CAT III 690 В, двухполюсные тестеры Fluke соответствуют требованиям новейшего европейского стандарта безопасности EN 61243-3: 2010, действующего для испытательного оборудования данного типа.
- 4 способа определения напряжения переменного/постоянного тока
- Градуированная шкала с подсветкой, а также индикаторы с подсветкой
- Тактильное оповещение с помощью вибрации
- Возможность включения/выключения звука для проведения испытаний в помещениях, где требуется соблюдение тишины
- Индикатор уровня заряда батарей.
- Определение напряжения даже при разряженных батареях.
- Улучшенная фиксация щупов для надежного хранения.
- Индикатор чередования фаз для трехфазных систем
- Функции тестирования УЗО
- Встроенный электрический фонарик
- Функция однофазной проверки напряжения
- Защита наконечника щупа имеет возможность адаптации под изменяющиеся условия - Наконечники щупов снабжены резьбой для крепления дополнительных насадок диаметром 4 мм
- Защищенные наконечники щупов и футляр для хранения.
- Измерение сопротивления : функция измерения и отображения сопротивлений до 1999 Ом 
- Изоляция WearGuard™ позволяет определить повреждение измерительных наконечников
- Улучшенная эргономичная конструкция
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	шт
	3
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	1.5
	АМ-3123 Измеритель RLC 
Цифровой измеритель RLC: измерение сопротивления 0,1 мОм... 10 МОм, емкости 0,01 пФ...20 мФ, индуктивности 0,01 мкГн...1000,0 Гн, добротности 0,0001...9999, тангенса угла потерь 0,0001...9999. Частота тест - сигнала: 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц. Базовая погрешность 0,25%. Скорость измерений до 4 изм/с. Режим относительных измерений, режим сортировки компонентов (4 ячейки), измерение по параллельной и последовательной схемам, mini-USB интерфейс. Габариты 190х90х41 мм. Масса 0,35кг
Гарантийный срок: 14 месяцев
Прибор внесён в Государственный реестр средств измерений Номер в Госреестре СИ: 55171-13
Комплектность:
Прибор - 1 шт.
Щупы Кельвина (5-ти проводные) - 1 шт.
Короткие выводы с штырьевыми контактами и зажимами "крокодил" (красный и чёрный) - 2 шт.
Батарея 9 В типа "Крона" - 1 шт.
Сетевой адаптер - 1 шт.
Кабель mini-USB для подключения к ПК -  1шт.


Программное обеспечение AM-312x-SW
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	шт
	3
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	2
	Рабочее место заливщика компаудами
	компл
	4
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	2.1
	Стол рабочий СР-18-9 ESD, размеры 900х1800 (Р-650…1000) 
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	шт
	4
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	2.2
	Стул VIKING VKG C-300 ESD
Антистатический лабораторный стул, негорючее термостойкое полиуретановое покрытие.
- регулировка высоты сидения 43-57 см (газлифт)
- регулировка угла наклона спинки, сиденья
- антистатическое исполнения, сопротивление не более 1 МОм
- вес 7,5 кг
Стул оснащен газлифтом KG/140
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	шт
	4
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	2.3
	Шкаф лабораторный вытяжной ШЛВН-1/П
Арт. : 1010017
Ширина 1200 мм
Глубина 700 мм
Высота 2200 мм
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	шт
	4
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	2.4
	Шкаф вытяжной универсальный 1500 ШВУн
2 брызгозащищенных розетки
2 автомата защиты сети
светильник
столешница нерж.сталь
В комплекте подвесная тумба ТНшвк
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	шт
	4
	90 дней с момента подписания договора
	1 год


Весы Ohaus Scout Pro SPS4001F.                Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 - II

НПВ, г - 4000

. Дискретность, г - 0,1. 

Воспроизводимость (СКО) на НПВ, г - 0,1

. Нелинейность, г - 0,1. 

Среднее время стабилизации, с – 3. 

Размер весовой чашки, мм - 165х142

. Габаритные размеры весов, мм - 192×54×210

. Отдельно поставляются

 калибровочные гири;

 набор для определения плотности;


 дополнительный USB или RS232 интерфейс;

 «противоугонное» устройство;

	 портативный принтер SF40A или STP103.
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	шт
	4
	90 дней с момента подписания договора
	1 год
	

	2.6
	Тележка платформенная двухъярусная Euro-Lift TD2/120
Тележка TD-2/120 предназначена для перевозки мелкого разносортного товара. Наличие 2-х ярусов позволяет избежать пересортицы. Тележка TD2/120 оснащается 2-мя поворотными и 2-мя не поворотными колесами. Поставляется в разобранном виде.
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	шт
	4
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	3
	Рабочее место контроллера 
	коплл
	8
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	3.1
	Стол 
	шт
	8
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	3.1.1
	Стол рабочий СР-18-9 ESD, размеры 900х1800 (Р-650…1000)
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	шт
	8
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	3.1.2
	Полка основная для оборудования с комплектом задних стоек ПО-18-4 ESD, размеры 1800х400
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	шт
	8
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	3.1.3
	Дополнительная полка для оборудования ПО-18-1/3 ESD, размеры 1800х300
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	шт
	8
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	3.1.4
	Панель электромонтажная ЭПА-18

 (в комплекте 4 евророзетки, кнопка выключения, сетевой провод 3 м) + 2 дополнительных евророзетки, автомат безопасности, УЗО
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	шт
	8
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	3.1.5
	Панель перфорированная стальная ПФП-18 (для крепления вспомогательного оборудования и инструмента) + дополнительно:
- держатель для пинцетов и инструмента К-01
- держатель для отверток К-02
- держатель для мелкого инструмента К-03
- лоток для мелких инструментов К-08
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	шт
	8
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	3.1.6
	Источник света ДЛ-18/А, выполнен в алюминиевом корпусе, размещен на кронштейне Г-образной формы (содержит 2 люминесцентные лампы по 54 Вт)

[image: image28.jpg]




	шт
	8
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	3.1.7
	Рельс для крепления ячеек РК-18

[image: image29.jpg]




	шт
	8
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	3.1.8
	Инструментальная планка ИП-18, предназначена для подвесных инструментов.
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	шт
	8
	90 дней с момента подписания договора
	1 год


Светильник под верхнюю полку ДЛ/Н 

	Длина 60 см. Дополнительное светодиодное освещение, устанавливается под верхнюю полку для оборудования к столам любой серии. Обеспечивает равномерное освещение центральной зоны рабочего места. Источник света: светодиодные лампы. Регулировка угла наклона светильника на 120°. Цветовая температура 4700 – 5300 К. Поставляется в комплекте с поворотными кронштейнами, крепежем и сетевым проводом.
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	шт
	8
	90 дней с момента подписания договора
	1 год
	

	3.1.10
	Подвесная тумба ТП-01/П ESD для хранения инструментов и компонентов. Оснащена центральным замком. Три выдвижных ящика с механизмом легкого скольжения, выдвигается на 550 мм.
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	шт
	8
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	3.1.11
	Подкатная стойка для оборудования СТ-05 ESD, размеры 1650х600х460, имеет 5 антистатических полок и электропанель ЭП-С на 6 евророзеток.
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	шт
	8
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	3.2
	Стул VIKING VKG C-300 ESD
Антистатический лабораторный стул, негорючее термостойкое полиуретановое покрытие.
- регулировка высоты сидения 43-57 см (газлифт)
- регулировка угла наклона спинки, сиденья
- антистатическое исполнения, сопротивление не более 1 МОм
- вес 7,5 кг

Стул оснащен газлифтом KG/140
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	шт
	8
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	3.3
	Архивный шкаф с дверями-купе AL2015
Размер ВхШхГ: 200x150x45 см
Металлический шкаф-купе архивный AL-2015 (одна секция, две двери-купе) комплектуется:
4 регулируемые полки, один замок-кнопка.
Максимальная вместимость папок Шх55мм - 135шт.
Шкаф сборно-разборный, собирается с помощью саморезов и поставляется в разобранном виде.
Шаг размещения полок по высоте: 50 мм.
Допустимая нагрузка на полку: 90 кг.
Шкаф изготовлен из металла толщиной 0,8 мм.
Покрытие полимерное (порошковое) RAL 7035 светло-серого цвета.
Упаковка: гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.
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	шт
	8
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	3.4
	Тестер напряжения и целостности FLUKE T150 
Новый двухполюсный тестер FLUKE T150/VDE превосходит все предыдущие модели по прочности конструкции и легкости использования.
- Степень защиты CAT IV 600 В, CAT III 690 В, двухполюсные тестеры Fluke соответствуют требованиям новейшего европейского стандарта безопасности EN 61243-3: 2010, действующего для испытательного оборудования данного типа.
- 4 способа определения напряжения переменного/постоянного тока
- Градуированная шкала с подсветкой, а также индикаторы с подсветкой
- Тактильное оповещение с помощью вибрации
- Возможность включения/выключения звука для проведения испытаний в помещениях, где требуется соблюдение тишины
- Индикатор уровня заряда батарей.
- Определение напряжения даже при разряженных батареях.
- Улучшенная фиксация щупов для надежного хранения.
- Индикатор чередования фаз для трехфазных систем
- Функции тестирования УЗО
- Встроенный электрический фонарик
- Функция однофазной проверки напряжения
- Защита наконечника щупа имеет возможность адаптации под изменяющиеся условия - Наконечники щупов снабжены резьбой для крепления дополнительных насадок диаметром 4 мм
- Защищенные наконечники щупов и футляр для хранения.
- Измерение сопротивления : функция измерения и отображения сопротивлений до 1999 Ом 
- Изоляция WearGuard™ позволяет определить повреждение измерительных наконечников
- Улучшенная эргономичная конструкция
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	шт
	8
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	3.5
	АМ-1018 Мультиметр-мегаомметр
Предназначен для решения широкого круга электротехнических измерительных задач: 
Измерение пост./перем. напряжения и тока
Измерение сопротивления, ёмкости и частоты
Измерение сопротивления изоляции до 2 ГОм напряжением 50...1000 В
Удержание текущих, минимальных и максимальных значений
Относительные измерения
Автоматический и ручной выбор диапазона
Подсветка дисплея
Автоотключение

[image: image37.jpg]



	шт
	8
	90 дней с момента подписания договора
	1 год

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	


Примечание:

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

