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АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора
на поставку цифровых оптических приемопередатчиков.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка  цифровых оптических приемопередатчиков для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг:
	№ п/п
	Наименование товара (выполнение работ, оказание услуг)
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Цифровой оптический  передатчик  VTD1132SM-50 или эквивалент
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:

- Напряжение питания ( 190 – 240 В, 
50 Гц

- Потребляемая мощность
8 Вт

- Полоса пропускания 
от  50 Гц до 7 МГц

- Диф. усиление
< 3 %

- Отношение сигнал/шум 
мин. 48 dB

- Входное сопротивление 
75 Ом

 -Размах видеосигнала при 75 Ом
1 В

- Поддерживаемые системы видеосигнала
NTSC, PAL, SECAM

- Интерфейс данных
RS 232, RS 422, RS 485 (2 wire), RS 485 (4 wire)

- Тип излучающего элемента
                                           лазер

- Длина волны оптического излучения            1310 нм

- Тип волокна
одномодовое (SM)

- Оптический бюджет для волокна 62,5/125 мкм
17 дБ

- Оптический бюджет для волокна 9/125 мкм
23 дБ

- Тип разъемов:


Оптический         FC 

Видео              BNC
- Габаритные размеры:


Плоский  корпус                                        длина не более– 166,7 мм

ширина не более–138мм

высота не более - 49 мм 
- Средняя наработка на отказ 50 000 ч.

- Гарантийный срок эксплуатации    3 года

- Гарантийный срок хранения с момента отгрузки  12 месяцев

- Относительная влажность (при + 25С)  95 %, (без конденсации) 

- Интервал температур при хранении          от – 50 до + 65 С

- Интервал рабочих температур               от – 40 до + 60 С

Совместимость с приемной аппаратурой: VRD1132SM-50 или эквивалент
Сертификация в соответствии с Системой сертификации ГОСТ Р Госстандарта России № 8749785 от 31.07.2009 года.  Соответствие требованиям нормативных документов:

ГОСТ 52931-2008 (пп.5.14, 6.1);

ГОСТ Р МЭК 60065-2005;

ГОСТ Р 50009-2000;

ГОСТ Р 51558-2000 (пп.4.4, 4.5, 4.8, 4.9)

ГОСТ Р 51317.3.2. (разд.6, 7);

ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

	24 месяца
	91
	 шт.

	2.
	Цифровой оптический  приемник  VRD1132SM-50 или эквивалент
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:

- Напряжение питания ( 190 – 240 В, 
50 Гц

- Потребляемая мощность
8 Вт

- Полоса пропускания от  50 Гц до 7 МГц

- Диф. усиление < 3 %

- Отношение сигнал/шум 
мин. 48 dB

- Входное сопротивление 
75 Ом

 -Размах видеосигнала при 75 Ом
1 В

- Поддерживаемые системы видеосигнала
NTSC, PAL, SECAM

- Интерфейс данных
RS 232, RS 422, RS 485 (2 wire), RS 485 (4 wire)

- Тип излучающего элемента лазер

- Длина волны оптического излучения 1310 нм

- Тип волокна одномодовое (SM)

- Оптический бюджет для волокна 62,5/125 мкм
17 дБ

- Оптический бюджет для волокна 9/125 мкм 23 дБ

- Тип разъемов:


Оптический         FC 

Видео              BNC
- Габаритные размеры:


Плоский  корпус                                        длина не более– 166,7 мм

ширина не более–138мм

высота не более - 49 мм 
- Средняя наработка на отказ  50 000 ч.

- Гарантийный срок эксплуатации    3 года

- Гарантийный срок хранения с момента отгрузки  12 месяцев

- Относительная влажность (при + 25С)  95 %, (без конденсации) 

- Интервал температур при хранении          от – 50 до + 65 С

- Интервал рабочих температур               от – 40 до + 60 С

Совместимость с передающей аппаратурой:  VTD1132SM-50 или эквивалент
Сертификация в соответствии с Системой сертификации ГОСТ Р Госстандарта России № 8749785 от 31.07.2009 года.  Соответствие требованиям нормативных документов:

ГОСТ 52931-2008 (пп.5.14, 6.1);

ГОСТ Р МЭК 60065-2005;

ГОСТ Р 50009-2000;

ГОСТ Р 51558-2000 (пп.4.4, 4.5, 4.8, 4.9)

ГОСТ Р 51317.3.2. (разд.6, 7);

ГОСТ Р 51317.3.3-2008.
	24 месяца
	91
	шт.


      3.  Порядок формирования цены
       Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи. 
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
       Порядок оплаты – безналичный расчет. 

Аванс – не предусмотрен. 100 % оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН).
5. Требования к упаковке оборудования
       Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок её транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

       6. Требования к технической документации
       Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Руководство пользователя и паспорт: на русском языке.
       7. Место поставки продукции и условия допуска
       Место поставки товара (выполнения работ или оказания услуг): Москва, ул. Генерала Белова, д.14.
       8. Сроки поставки продукции
       Сроки поставки товара (выполнения работ или оказания услуг): в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора.
Начальник подразделения                                                                                       Давыдов Д.П.
