Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 
В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

	№ п./п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Комплект измерительного оборудования

	Преобразователь аналогового сигнала
Количество каналов, не менее - 32

Тип каналов - дифференциальный
Чувствительность, не менее - 35 нВ
Минимальный диапазон, не более  ± 315 мВ
Максимальный диапазон, не менее ± 40 В

Динамический диапазон – 118 dB
Разрешение, не менее 24 бит
Блок управления измерительными модулями
Пропускная способность системы, не менее 132 МБ/с;
Пропускная способность слотов, не менее 132 МБ/с;
Частота процессора, не менее 2,3 ГГц

Интерфейсы: GPIB, 10/100/1000BASE-TX (Gigabit) Ethernet, RS232, 4xUSB 2.0
Тип оперативной памяти: So-DiMMDDR3 PC3
Оперативная память, не менее 16 Gb
Конструктив оборудования
Количество периферийных слотов, не менее 7; 

Пропуская способность слотов, не менее 132 МБ/с;
Размеры: 396х271х177 (0,1 мм)
Монитор

Разрешение: ≥1920x1080
Размер: ≥24”
Шаг пикселов: 0.277×0.277 мм

Тип матрицы: TN+film
Модуль хранения данных

Объем памяти, не менее 9,2 ТБ

Последовательная шина: USB 3.0
Скорость передачи: не менее 5 Гб/с

Оптический привод
Объем буфера, не менее 8 Мб

Время доступа, не менее 180 мс
Графическая среда 
NI Developer Suite LabView
Многофункциональное устройство для отображения измерительное информации

Объем памяти, не менее 8 Мб

Частота процессора, не менее 400 МГц
Тип соединительных разъемов составных частей комплекса
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1. Условия поставки: 

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.
2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – до 04 декабря 2012г.
3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12. Наличие на территории Российской Федерации официального сертифицированного центра для осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания поставленного оборудования – обязательно.
4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.
6. НМЦ: 2 414 205,86 руб., в т. ч. НДС 18% .
7. Порядок расчетов: 50% авансовый платеж под банковскую гарантию, 50 % в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.
8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100% 
