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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	1. VT8132MM-50

передатчик 8-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 2 волокна, MM, лазер, пл. корпус

2. VR8132MM-R1

приемник 8-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 2 волокна, MM, лазер, 1U, в 19" стойку

3. VT8131MM-R1

передатчик 8-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, MM, лазер, 1U, в 19" стойку

4. VR8131MM-R1

приемник 8-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, MM, лазер, 1U, в 19" стойку

5. VT8131SM-R1

передатчик 8-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, SM, лазер, 1U, в 19" стойку

6. VR8131SM-R1

приемник 8-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, SM, лазер, 1U, в 19" стойку

7. VT4131SM-50

передатчик 4-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, SМ, лазер, пл. корпус

8. VR4131SM-50

приемник 4-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, SМ, лазер, пл. корпус

9. VT12133SM-R1

передатчик 12-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 3 волокна, SМ, лазер, 1U, в 19" стойку

10. VR12133SM-R1

приемник 12-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 3 волокна, SМ, лазер, 1U, в 19" стойку

11. VRD1132SM-R1

приемник цифр. 1-кан.видео + 1кан  RS-232/422/485, 1300nm, 2 вол., SМ, лазер, 1U, в 19" стойку

12. VTD1132SM-R1

передатчик  цифр. 1-кан.видео + 1 кан. RS-232/422/485, 1300nm, 2 вол., SМ, лазер, 1U, в 19" стойку

13. D7132SM-R1

приемопередатчик цифровой  RS-485 (2-пров), 1300 nm, 2 вол., ОМ, 1U, в 19" стойку

Или их эквиваленты


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование является новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не является выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Цифровые оптические передатчики, приемники и приемопередатчики DFS серии VT8132MM-50, VR8132MM-R1, VT8131MM-R1, VR8131MM-R1, VT8131SM-R1, VR8131SM-R1, VT4131SM-50, VR4131SM-50, VT12133SM-R1, VR12133SM-R1, VRD1132SM-R1, VTD1132SM-R1, D7132SM-R1 (или их эквиваленты) должны обеспечивать передачу видеосигналов и сигналов управления по оптическим волокнам и используют 8/10-битное цифровое кодирование высокого качества. Применяются в составе комплексных систем видео наблюдения.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	 Должно эксплуатироваться в наружных и внутренних дверях

	Относительная влажность (при + 25С)
	95 %, (без конденсации)

	Интервал температур при хранении
	от – 50 до + 65 С

	Интервал рабочих температур
	от – 40 до + 60 С


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1. Оптические 8-канальные передатчики DFS серии VT8132MM-50 или эквивалент

	Наименование
	Значение

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:
	

	Вход
	8 входов (1 V р-р, 75 Ом)

	Полоса пропускания
	 5 Гц -7 МГц

	Диф. Усиление
	 < 2%

	Диф. Фаза
	< 0.7°

	Уклон
	 < 1%

	Сигнал/шум
	минимум 48 dB

	Выходное сопротивление
	75 Ом

	Размах видеосигнала при 75 Ом
	1 В

	Длина волны
	1310 nm

	Поддерживаемые системы видеосигнала
	NTSC, PAL, SECAM

	Длина волны оптического излучения
	1310 нм

	Тип волокна
	MM 

	Кол-во волокон
	2

	Оптический бюджет, не более
	23 дБ

	Максимальное расстояние по MМ волокну
	до 4 км

	Питание, не более
	   220VAC

	Мощность, не менее
	 10 W

	МЕХАНИЧЕСКИЕ
	

	Габаритные размеры: (Д х Ш х В), не более
	плоский корпус 165х138х54 мм

	ВНЕШНИЕ
	

	Средняя наработка на отказ, не менее
	50 000 ч.

	 Гарантийный срок эксплуатации, не менее
	36 месяцев

	Гарантийный срок хранения, не менее
	12 месяцев

	Относительная влажность
	95 %, (без конденсации) 

	РАЗЪЕМЫ
	

	оптический
	FC

	видео
	8 штук BNC

	Должны быть совместимы с приемной аппаратурой:
	VR4131MM-50 (-R1), VR8132MM-50 (-R1)

	Руководство пользователя и Паспорт:
	  на русском языке

	2. Оптические 8-канальные приемники DFS серии VR8132MM-R1 или эквивалент

	Наименование
	Значение

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:
	

	Выход
	8 выходов (1 V р-р, 75 Ом)

	Полоса пропускания
	 5 Гц -7 МГц

	Диф. Усиление
	 < 2%

	Диф. Фаза
	< 0.7°

	Уклон
	 < 1%

	Сигнал/шум
	минимум 48 dB

	Выходное сопротивление
	75 Ом

	Размах видеосигнала при 75 Ом
	1 В

	Длина волны
	1310 nm

	Поддерживаемые системы видеосигнала
	NTSC, PAL, SECAM

	Длина волны оптического излучения
	1310 нм

	Тип волокна
	MM 

	Кол-во волокон
	2

	Оптический бюджет, не более
	23 дБ

	Максимальное расстояние по MМ волокну
	до 4 км

	Питание, не более
	   220VAC

	Мощность, не менее
	 10 W

	МЕХАНИЧЕСКИЕ
	

	Габаритные размеры: (Д х Ш х В)
	Корпус в 19” стойку 482,6(Ш)  х 168 (Г)  х 44 (В)

	ВНЕШНИЕ
	

	Средняя наработка на отказ, не менее
	50 000 ч.

	 Гарантийный срок эксплуатации, не менее
	36 месяцев

	Гарантийный срок хранения, не менее
	12 месяцев

	Относительная влажность
	95 %, (без конденсации) 

	РАЗЪЕМЫ
	

	оптический
	FC

	видео
	8 штук BNC

	Должны быть совместимы с передающий аппаратурой:
	VT8132MM-50 (R1), VT4131MM-50 (R1)

	Руководство пользователя и Паспорт:
	  на русском языке

	3. Оптические 8-канальные передатчики DFS серии VT8131MM-R1 или эквивалент

	Наименование
	Значение

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:
	

	Вход
	8 входов (1 V р-р, 75 Ом)

	Полоса пропускания
	 5 Гц -7 МГц

	Диф. Усиление
	 < 2%

	Диф. Фаза
	< 0.7°

	Уклон
	 < 1%

	Сигнал/шум
	минимум 48 dB

	Выходное сопротивление
	75 Ом

	Размах видеосигнала при 75 Ом
	1 В

	Длина волны
	1310 nm

	Поддерживаемые системы видеосигнала
	NTSC, PAL, SECAM

	Длина волны оптического излучения
	1310 нм

	Тип волокна
	MM 

	Кол-во волокон
	1

	Оптический бюджет, не более
	23 дБ

	Максимальное расстояние по MМ волокну
	до 2 км

	Питание, не более
	   220VAC

	Мощность, не менее
	 10 W

	МЕХАНИЧЕСКИЕ
	

	Габаритные размеры: (Д х Ш х В)
	Корпус в 19” стойку 482,6(Ш)  х 168 (Г)  х 44 (В)

	ВНЕШНИЕ
	

	Средняя наработка на отказ, не менее
	50 000 ч.

	 Гарантийный срок эксплуатации, не менее
	36 месяцев

	Гарантийный срок хранения, не менее
	12 месяцев

	Относительная влажность
	95 %, (без конденсации) 

	РАЗЪЕМЫ
	

	оптический
	FC

	видео
	8 штук BNC

	Должны быть совместимы с приемной аппаратурой:
	VR8131MM-50 (-R1)

	Руководство пользователя и Паспорт:
	  на русском языке

	4. Оптические 8-канальные приемники DFS серии VR8131MM-R1 или эквивалент

	Наименование
	Значение

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:
	

	Выход
	8 выходов (1 V р-р, 75 Ом)

	Полоса пропускания
	 5 Гц -7 МГц

	Диф. Усиление
	 < 2%

	Диф. Фаза
	< 0.7°

	Уклон
	 < 1%

	Сигнал/шум
	минимум 48 dB

	Выходное сопротивление
	75 Ом

	Размах видеосигнала при 75 Ом
	1 В

	Длина волны
	1310 nm

	Поддерживаемые системы видеосигнала
	NTSC, PAL, SECAM

	Длина волны оптического излучения
	1310 нм

	Тип волокна
	MM 

	Кол-во волокон
	1

	Оптический бюджет, не более
	23 дБ

	Максимальное расстояние по MМ волокну
	до 2 км

	Питание, не более
	   220VAC

	Мощность, не менее
	 10 W

	МЕХАНИЧЕСКИЕ
	

	Габаритные размеры: (Д х Ш х В)
	Корпус в 19” стойку 482,6(Ш)  х 168 (Г)  х 44 (В)

	ВНЕШНИЕ
	

	Средняя наработка на отказ, не менее
	50 000 ч.

	 Гарантийный срок эксплуатации, не менее
	36 месяцев

	Гарантийный срок хранения, не менее
	12 месяцев

	Относительная влажность
	95 %, (без конденсации) 

	РАЗЪЕМЫ
	

	оптический
	FC

	видео
	8 штук BNC

	Должны быть совместимы с передающий аппаратурой:
	VT8131MM-50 (R1)

	Руководство пользователя и Паспорт:
	  на русском языке

	5. Оптические 8-канальные передатчики DFS серии VT8131SM-R1 или эквивалент

	Наименование
	Значение

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:
	

	Вход
	8 входов (1 V р-р, 75 Ом)

	Полоса пропускания
	 5 Гц -7 МГц

	Диф. Усиление
	 < 2%

	Диф. Фаза
	< 0.7°

	Уклон
	 < 1%

	Сигнал/шум
	минимум 48 dB

	Выходное сопротивление
	75 Ом

	Размах видеосигнала при 75 Ом
	1 В

	Длина волны
	1310 nm

	Поддерживаемые системы видеосигнала
	NTSC, PAL, SECAM

	Длина волны оптического излучения
	1310 нм

	Тип волокна
	SM 

	Кол-во волокон
	1

	Оптический бюджет, не более
	23 дБ

	Максимальное расстояние по SМ волокну
	до 40 км

	Питание, не более
	   220VAC

	Мощность, не менее
	 10 W

	МЕХАНИЧЕСКИЕ
	

	Габаритные размеры: (Д х Ш х В)
	Корпус в 19” стойку 482,6(Ш)  х 168 (Г)  х 44 (В)

	ВНЕШНИЕ
	

	Средняя наработка на отказ, не менее
	50 000 ч.

	 Гарантийный срок эксплуатации, не менее
	3 года

	Гарантийный срок хранения, не менее
	12 месяцев

	Относительная влажность
	95 %, (без конденсации) 

	РАЗЪЕМЫ
	

	оптический
	FC

	видео
	8 штук BNC

	Совместимость с приемной аппаратурой:
	VR8131SM-50 (-R1)

	Производство:   
	 Российская Федерация

	Сертификация
	в соответствии с Системой сертификации ГОСТ Р Госстандарта России № 0862671 от 10.10.2014 года.  

	Руководство пользователя и Паспорт:
	  на русском языке

	6. Оптические 8-канальные приемники DFS серии VR8131SM-R1 или эквивалент

	Наименование
	Значение

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:
	

	Выход
	8 выходов (1 V р-р, 75 Ом)

	Полоса пропускания
	 5 Гц -7 МГц

	Диф. Усиление
	 < 2%

	Диф. Фаза
	< 0.7°

	Уклон
	 < 1%

	Сигнал/шум
	минимум 48 dB

	Выходное сопротивление
	75 Ом

	Размах видеосигнала при 75 Ом
	1 В

	Длина волны
	1310 nm

	Поддерживаемые системы видеосигнала
	NTSC, PAL, SECAM

	Длина волны оптического излучения
	1310 нм

	Тип волокна
	SM 

	Кол-во волокон
	1

	Оптический бюджет, не более
	23 дБ

	Максимальное расстояние по SМ волокну
	до 2 км

	Питание, не более
	   220VAC

	Мощность, не менее
	 10 W

	МЕХАНИЧЕСКИЕ
	

	Габаритные размеры: (Д х Ш х В)
	Корпус в 19” стойку 482,6(Ш)  х 168 (Г)  х 44 (В)

	ВНЕШНИЕ
	

	Средняя наработка на отказ
	50 000 ч.

	 Гарантийный срок эксплуатации, не менее
	36 месяцев

	Гарантийный срок хранения, не менее
	12 месяцев

	Относительная влажность
	95 %, (без конденсации) 

	РАЗЪЕМЫ
	

	оптический
	FC

	видео
	8 штук BNC

	Должны быть совместимы с передающий аппаратурой:
	VT8131SM-50 (R1)

	Руководство пользователя и Паспорт:
	  на русском языке

	7. Оптические 4-канальные передатчики DFS серии VT4131SM-50 или эквивалент

	Наименование
	Значение

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:
	

	Вход
	4 входа (1 V р-р, 75 Ом)

	Полоса пропускания
	 5 Гц -7 МГц

	Диф. Усиление
	 < 2%

	Диф. Фаза
	< 0.7°

	Уклон
	 < 1%

	Сигнал/шум
	минимум 48 dB

	Выходное сопротивление
	75 Ом

	Размах видеосигнала при 75 Ом
	1 В

	Длина волны
	1310 nm

	Поддерживаемые системы видеосигнала
	NTSC, PAL, SECAM

	Длина волны оптического излучения
	1310 нм

	Тип волокна
	SM 

	Кол-во волокон
	1

	Оптический бюджет, не более
	23 дБ

	Максимальное расстояние по SМ волокну
	до 40 км

	Питание, не более
	   220VAC

	Мощность, не менее
	 10 W

	МЕХАНИЧЕСКИЕ
	

	Габаритные размеры: (Д х Ш х В)
	плоский корпус 165х138х25 мм

	ВНЕШНИЕ
	

	Средняя наработка на отказ, не менее
	50 000 ч.

	 Гарантийный срок эксплуатации, не менее
	36 месяцев

	Гарантийный срок хранения, не менее
	12 месяцев

	Относительная влажность
	95 %, (без конденсации) 

	РАЗЪЕМЫ
	

	оптический
	FC

	видео
	4 штуки BNC

	Должны быть совместимы с приемной аппаратурой:
	VR4131SM-50 (-R1)

	Руководство пользователя и Паспорт:
	  на русском языке

	8. Оптические 4-канальные приемники DFS серии VR4131SM-50 или эквивалент

	Наименование
	Значение

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:
	

	Выход
	4 выхода (1 V р-р, 75 Ом)

	Полоса пропускания
	 5 Гц -7 МГц

	Диф. Усиление
	 < 2%

	Диф. Фаза
	< 0.7°

	Уклон
	 < 1%

	Сигнал/шум
	минимум 48 dB

	Выходное сопротивление
	75 Ом

	Размах видеосигнала при 75 Ом
	1 В

	Длина волны
	1310 nm

	Поддерживаемые системы видеосигнала
	NTSC, PAL, SECAM

	Длина волны оптического излучения
	1310 нм

	Тип волокна
	SM 

	Кол-во волокон
	1

	Оптический бюджет, не более
	23 дБ

	Максимальное расстояние по SМ волокну
	до 40 км

	Питание, не более
	   220VAC

	Мощность, не менее
	 10 W

	МЕХАНИЧЕСКИЕ
	

	Габаритные размеры: (Д х Ш х В)
	плоский корпус 165х138х25 мм

	ВНЕШНИЕ
	

	Средняя наработка на отказ, не менее
	50 000 ч.

	 Гарантийный срок эксплуатации, не менее
	36 месяцев

	Гарантийный срок хранения, не менее
	12 месяцев

	Относительная влажность
	95 %, (без конденсации) 

	РАЗЪЕМЫ
	

	оптический
	FC

	видео
	4 штуки BNC

	Должны быть совместимы с передающей аппаратурой:
	VT4131SM-50 (-R1)

	Сертификация
	в соответствии с Системой сертификации ГОСТ Р Госстандарта России № 0862671 от 10.10.2014 года.  

	Руководство пользователя и Паспорт:
	  на русском языке

	9. Оптические 12-канальные передатчики DFS серии VT12133SM-R1 или эквивалент

	Наименование
	Значение

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:
	

	Вход
	12 входов (1 V р-р, 75 Ом)

	Полоса пропускания
	 5 Гц -7 МГц

	Диф. Усиление
	 < 2%

	Диф. Фаза
	< 0.7°

	Уклон
	 < 1%

	Сигнал/шум
	минимум 48 dB

	Выходное сопротивление
	75 Ом

	Размах видеосигнала при 75 Ом
	1 В

	Длина волны
	1310 nm

	Поддерживаемые системы видеосигнала
	NTSC, PAL, SECAM

	Длина волны оптического излучения
	1310 нм

	Тип волокна
	SM 

	Кол-во волокон
	3

	Оптический бюджет, не более
	23 дБ

	Максимальное расстояние по SМ волокну
	до 40 км

	Питание, не более
	   220VAC

	Мощность, не менее
	 10 W

	МЕХАНИЧЕСКИЕ
	

	Габаритные размеры: (Д х Ш х В)
	Корпус в 19” стойку 482,6(Ш)  х 168 (Г)  х 44 (В)

	ВНЕШНИЕ
	

	Средняя наработка на отказ, не менее
	50 000 ч.

	 Гарантийный срок эксплуатации, не менее
	36 месяцев

	Гарантийный срок хранения, не менее
	12 месяцев

	Относительная влажность
	95 %, (без конденсации) 

	РАЗЪЕМЫ
	

	оптический
	FC

	видео
	12 штук BNC

	Должны быть совместимы с приемной аппаратурой:
	VR4131SM-50, VR12133SM-50 (R1)

	Сертификация
	   

	Руководство пользователя и Паспорт:
	  на русском языке

	10. Оптические 12-канальные приемники DFS серии VR12133SM-R1 или эквивалент

	Наименование
	Значение

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:
	

	Выход
	12 выходов (1 V р-р, 75 Ом)

	Полоса пропускания
	 5 Гц -7 МГц

	Диф. Усиление
	 < 2%

	Диф. Фаза
	< 0.7°

	Уклон
	 < 1%

	Сигнал/шум
	минимум 48 dB

	Выходное сопротивление
	75 Ом

	Размах видеосигнала при 75 Ом
	1 В

	Длина волны
	1310 nm

	Поддерживаемые системы видеосигнала
	NTSC, PAL, SECAM

	Длина волны оптического излучения
	1310 нм

	Тип волокна
	SM 

	Кол-во волокон
	3

	Оптический бюджет, не более
	23 дБ

	Максимальное расстояние по SМ волокну
	до 40 км

	Питание, не более
	   220VAC

	Мощность, не менее
	 10 W

	МЕХАНИЧЕСКИЕ
	

	Габаритные размеры: (Д х Ш х В)
	Корпус в 19” стойку 482,6(Ш)  х 168 (Г)  х 44 (В)

	ВНЕШНИЕ
	

	Средняя наработка на отказ, не менее
	50 000 ч.

	 Гарантийный срок эксплуатации, не менее
	36 месяцев

	Гарантийный срок хранения, не менее
	12 месяцев

	Относительная влажность
	95 %, (без конденсации) 

	РАЗЪЕМЫ
	

	оптический
	FC

	видео
	12 штук BNC

	Должны быть совместимы с передающий аппаратурой:
	VT4131SM-50, VT12133SM-50 (R1)

	Сертификация
	 

	Руководство пользователя и Паспорт:
	  на русском языке

	11. Оптические 1+1 -канальные приемники DFS серии VRD1132SM-R1 или эквивалент

	Наименование
	Значение

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:
	

	Выход
	1 выход (1 V р-р, 75 Ом)

	Полоса пропускания
	 5 Гц -7 МГц

	Диф. Усиление
	 < 2%

	Диф. Фаза
	< 0.7°

	Уклон
	 < 1%

	Сигнал/шум
	минимум 48 dB

	Выходное сопротивление
	75 Ом

	Размах видеосигнала при 75 Ом
	1 В

	Длина волны
	1310 nm

	Поддерживаемые системы видеосигнала
	NTSC, PAL, SECAM

	Длина волны оптического излучения
	1310 нм

	Тип волокна
	SM 

	Кол-во волокон
	2

	Оптический бюджет, не более
	23 дБ

	Максимальное расстояние по SМ волокну
	до 40 км

	ДАННЫЕ:
	

	Количество
	1 канал

	Формат данных
	RS-232, RS-422, RS-485 (2пров., 4пров.)

	Скорость передачи
	DC-100кбит/с

	Частота ошибочных битов
	<1х1109

	Питание, не более
	   220VAC

	Мощность, не менее
	 10 W

	МЕХАНИЧЕСКИЕ
	

	Габаритные размеры: (Д х Ш х В)
	Корпус в 19” стойку 482,6(Ш)  х 168 (Г)  х 44 (В)

	ВНЕШНИЕ
	

	Средняя наработка на отказ, не менее
	50 000 ч.

	 Гарантийный срок эксплуатации, не менее
	36 месяцев

	Гарантийный срок хранения, не менее
	12 месяцев

	Относительная влажность
	95 %, (без конденсации) 

	РАЗЪЕМЫ
	

	оптический
	FC

	видео
	 BNC

	данные          
	клеммная колодка “под винт”

	Должны быть совместимы с передающий аппаратурой:
	VTD1132SM-50 (R1)

	Производство:   
	 Российская Федерация

	Сертификация
	   

	Руководство пользователя и Паспорт:
	  на русском языке

	12. Оптические 1+1 -канальные передатчики DFS серии VTD1132SM-R1 или эквивалент

	Наименование
	Значение

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:
	

	Вход
	1 вход (1 V р-р, 75 Ом)

	Полоса пропускания
	 5 Гц -7 МГц

	Диф. Усиление
	 < 2%

	Диф. Фаза
	< 0.7°

	Уклон
	 < 1%

	Сигнал/шум
	минимум 48 dB

	Выходное сопротивление
	75 Ом

	Размах видеосигнала при 75 Ом
	1 В

	Длина волны
	1310 nm

	Поддерживаемые системы видеосигнала
	NTSC, PAL, SECAM

	Длина волны оптического излучения
	1310 нм

	Тип волокна
	SM 

	Кол-во волокон
	2

	Оптический бюджет, не более
	23 дБ

	Максимальное расстояние по SМ волокну
	до 40 км

	ДАННЫЕ:
	

	Количество
	1 канал

	Формат данных
	RS-232, RS-422, RS-485 (2пров., 4пров.)

	Скорость передачи
	DC-100кбит/с

	Частота ошибочных битов
	<1х1109

	Питание, не более
	   220VAC

	Мощность, не менее
	 10 W

	МЕХАНИЧЕСКИЕ
	

	Габаритные размеры: (Д х Ш х В)
	Корпус в 19” стойку 482,6(Ш)  х 168 (Г)  х 44 (В)

	ВНЕШНИЕ
	

	Средняя наработка на отказ, не менее
	50 000 ч.

	 Гарантийный срок эксплуатации, не менее
	36 месяцев

	Гарантийный срок хранения, не менее
	12 месяцев

	Относительная влажность
	95 %, (без конденсации) 

	РАЗЪЕМЫ
	

	оптический
	FC

	видео
	BNC

	данные          
	клеммная колодка “под винт”

	Должны быть совместимы с приемной аппаратурой:
	VRD1132SM-50 (-R1)

	Производство:   
	 Российская Федерация

	Сертификация
	   

	Руководство пользователя и Паспорт:
	  на русском языке

	13. Оптические цифровые приемопередатчики DFS серии D7132SM-R1 или эквивалент

	Наименование
	Значение

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:
	

	Длина волны
	1310 nm

	Тип волокна
	SM 

	Кол-во волокон
	2

	Оптический бюджет, не более
	23 дБ

	Максимальное расстояние по SМ волокну
	до 40 км

	ДАННЫЕ:
	

	Количество
	1 канал

	Формат данных
	RS-485 (2пров.)

	Скорость передачи
	DC-150кбит/с

	Искажение импульса
	<1 мкс

	Частота ошибочных битов
	<1х10-9

	Питание, не более
	   220VAC

	Мощность, не менее
	 10 W

	МЕХАНИЧЕСКИЕ
	

	Габаритные размеры: (Д х Ш х В)
	Корпус в 19” стойку 482,6(Ш)  х 168 (Г)  х 44 (В)

	ВНЕШНИЕ
	

	Средняя наработка на отказ, не менее
	50 000 ч.

	 Гарантийный срок эксплуатации, не менее
	36 месяцев

	Гарантийный срок хранения, не менее
	12 месяцев

	Относительная влажность
	95 %, (без конденсации) 

	РАЗЪЕМЫ
	

	оптический
	FC

	данные          
	клеммная колодка “под винт”

	Должны быть совместимы с аппаратурой:
	D7132SM-50 (-R1)

	Сертификация
	 

	Руководство пользователя и Паспорт:
	  на русском языке


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Дополнительных не требуется.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	 П. 1- 4. Хранение от -50⁰С до + 65 ⁰С

 


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- не менее 36 месяцев 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с Техническими условиями


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Безопасность   поставляемого  оборудования     должна соответствовать Системой сертификации ГОСТ Р Госстандарта России № 0862671 от 10.10.2014 года.  


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	В соответствии с Техническими условиями  


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуются


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	VT8132MM-50   оптические 8-кан. передатчики видео  – 11 штук


	VR8132MM-R1  оптические 8-кан. приемники видео  -11 штук


	VT8131MM-R1   оптические 8-кан. передатчики видео  – 2 штуки


	VR8131MM-R1  оптические 8-кан. приемники видео  -2 штуки


	VT8131SM-R1   оптические 8-кан. передатчики видео  – 2 штуки


	VR8131SM-R1  оптические 8-кан. приемники видео  -1 штука


	VT4131SM-50  - оптические 4-кан. передатчики видео  - 25 штук


	VR4131SM-50 -  оптические 4-кан. приемники видео  - 10 штук


	VT12133SM-R1   оптические 12-кан. передатчики видео  – 3 штуки


	VR12133SM-R1   оптические 12-кан. приемники видео  – 4 штуки


	VRD1132SM-R1  оптические 1+1-кан. приемники видео  -1 штука


	VTD1132SM-R1  оптические 1+1-кан. передатчики видео  -1 штука


	D7132SM-R1 оптические приемопередатчики данных – 2 штуки



	Срок поставки в течение 30 дней после подписания договора


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется, согласно Руководства по эксплуатации


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТОРГ-12
	Товарная накладная


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Нет приложений
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ
	Оплата производится в течение 30 дней со дня поставки всей партии.


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

                                                                      подпись           

Исполнитель                               _________________________   Г.Б. Ручкина                                                                                                                                                            

                                                                       подпись
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