Техническое задание 

на поставку офисной мебели для нужд 
ОАО «Атомэнергопроект»
Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций
РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
	№

п/п
	Наименование
	Изображение (вид)
	Основные характеристики товара
	Единица измерения
	Коли-чество
	Срок поставки*
	Объем гарантий  и гарантийный срок**
	Образец цвета плиты и кромки мебели***

	1
	Гардероб 
Цвет Махагон , 
	[image: image1.png]




	Шкаф-гардероб изготовлен  из  шпонированного МДФ, (слой шпона не менее 0,6мм) размеры: ширина не менее 870мм и не более 900мм, глубина не менее 380мм и не более 420мм, высота – не менее 2000мм, не более 2050мм. Шкаф состоит из каркаса  толщиной не менее 18мм и не более 22мм, топа толщиной не менее 25мм и не более 30мм, по периметру отделанного кромкой, и  дверей глухих из шпонированной МДФ толщиной не менее 16мм. В комплект шкафа должна входить 1 полка для головных уборов и вешалка выдвижная.  Задняя стенка шкафа толщиной не менее 4 мм. Все поверхности изделия должны быть обработаны лаком. 
	шт.
	7
	
	
	

	2
	Греденция Цвет Махагон , 
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	Греденция изготовлена  из  шпонированного МДФ, (слой шпона не менее 0,6мм) и должна иметь габаритные размеры: в ширину не менее 1320мм и не более 1350мм, в глубину не менее 420мм и не более 450мм, в высоту не менее 750мм и не более 770мм. Греденция должна состоять из следующих элементов: каркас шкафа с полками, двери глухие и топ прямоугольной формы. Топ прямоугольной формы толщиной не менее 25мм; по периметру отделан кромкой. Двери прямоугольной формы (3 штуки) должны быть выполнены из шпонированной МДФ, толщиной не менее 16мм. Все поверхности изделия должны быть обработаны лаком.
	шт.
	7
	
	
	

	3
	Греденция Цвет Махагон  
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	Греденция изготовлена  из  шпонированного МДФ, (слой шпона не менее 0,6мм) и должна иметь габаритные размеры: в ширину не менее 870мм и не более 910мм, в глубину не менее 420мм и не более 450мм, в высоту не менее 870мм и не более 910мм. Греденция должна состоять из следующих элементов: каркас шкафа с полкой, топ прямоугольной формы толщиной не менее  25мм; по периметру отделан кромкой и дверей прямоугольной формы толщиной не менее 16мм. Все поверхности изделия должны быть обработаны лаком.
	шт.
	14
	
	
	

	4
	Шкаф для бумаг Цвет Махагон , 
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	Шкаф для документов изготовлен  из  шпонированного МДФ, (слой шпона не менее 0,6мм), должен иметь размеры: ширина не менее 870мм и не более 900мм, глубина не менее 380мм и не более 420мм, высота не менее 2050мм. Шкаф для документов должен состоять из каркаса толщиной не менее 18мм и не более 22мм, топа толщиной не менее 25мм и не более 30мм. Толщина  полок (5 шт) не менее 18мм. Все торцевые элементы шкафа должны иметь кромку. Задняя стенка шкафа толщиной  не менее 4 мм (МДФ). Глухие двери (две штуки) должны быть выполнены из шпонированной МДФ толщиной не менее 16мм с фацетным стеклм толщиной не менее 4мм. Двери должны быть  оснащены 4-х шарнирными мебельными петлями. Все поверхности изделия должны быть обработаны лаком.
	шт.
	7
	
	
	

	5
	Брифинг-приставка 
Цвет Махагон 
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	Брифинг-приставка изготовлена из  шпонированного МДФ, (слой шпона не менее 0,6мм)  и должна иметь размеры: ширина не менее 1180мм и не более 1200мм, глубина не менее 720мм и не более 750мм, высота не менее 730мм и не более 760мм. Брифинг-приставка должна состоять из каркаса, столешницы и царги. Опоры стола должны быть толщиной  не менее 75мм и не более 95мм Столешница стола должна иметь прямоугольную форму, толщина столешницы должна быть не менее 75мм и не более 95мм. Царга стола должна быть  выполнена из шпонированной МДФ толщиной не менее 16мм и высотой не менее 370мм. Все торцевые элементы изделия  должны иметь кромку. Все поверхности изделия должны быть обработаны лаком.
	шт.
	7
	
	
	

	6
	Рабочее место руководителя 
Цвет Махагон ,
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	Рабочее место руководителя состоит из стола, боковой тумбы и тумбы для бумаг. Изготовлено из  шпонированного МДФ, (слой шпона не менее 0,6мм). Все поверхности изделия должны быть обработаны лаком. Все торцевые элементы изделия  должны иметь кромку.
Стол: длина не менее 1550 мм и не более 1650мм, глубина не менее 800мм и не более 860мм, высота не менее 730мм и не более 780мм. Столешница стола имеет прямоугольную форму, толщина столешницы должна быть не менее 75мм и не более 95мм. Опоры стола должны быть толщиной от 75мм до 95мм и регулироваться по высоте Передняя панель стола должна быть до пола и углублена от внешнего края столешницы не менее, чем на 180 мм и не более, чем на 220 мм. Передняя панель стола должна быть толщиной не менее 16мм и не более 22мм.   

Тумба с тремя ящиками шириной не менее 420мм и не более 450мм, глубиной не менее 400мм и не более 420мм и высотой не менее 440мм и не более 480мм.     Ящики должны быть установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, обеспечивающими плавный бесшумный ход Фасады ящиков должны быть изготовлены из шпонированный МДФ толщиной не менее 16мм и не более 22мм, 
Приставная тумба имеет размеры: ширина не менее 1180мм и не более 1200мм, глубина не менее 440мм и не более 460мм, высота не менее 580мм и не более 610мм.Тумба должна состоять из каркаса толщиной не менее 18мм и не более 22мм, топа толщиной не менее 25мм и не более 30мм. Тумба должна быть укомплектована тремя ящиками и тремя дверьми выполненными из шпонированной МДФ толщиной не менее 16мм и не более 22мм. 
	шт.
	7
	
	
	

	7
	Кресло для

посетителей

черный кожа/махагон
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	Кресло для посетителей должно иметь размеры: высота стула не менее мм 930 и не более 960мм, высота сидения от пола не менее  480мм и не более 490мм, глубина не менее 680мм и не более 700мм,ширина не менее 620мм и не более 650мм,ширина сидения не менее 500мм и не более 520мм, Материал обивки: кожа, цвет – черный. Спинка средняя трапецевидной формы. Форма сиденья прямая. Подлокотник стула должен иметь выгнутую вниз форму и плавно перетекает в переднюю и заднюю опору. Спинка и сиденья стула должны быть отдельными элементами соединенные между собой. Задние опоры стула должны быть слегка отогнуты назад и крепятся к спинке. Подлокотники должны плавно переходить в передние ножки стула и иметь дугообразную форму. Под сидением должен быть деревянный каркас по всему периметру. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из гнутоклееной фанеры, толщина фанеры не менее 10 мм обшиваются поролоном (толщина поролона на спинке не менее 40 мм, на сиденье не менее 50мм) и обтягиваются кожей - черного цвета. Сидение и спинка должны  крепиться к каркасу винтами. Стул должен выдерживает нагрузку не менее 150 кг.
	шт.
	28
	
	
	

	8
	Кресло руководителя

Цвет черный/махагон 


	[image: image10.emf]
	 Кресло руководителя должно иметь размеры: ширина не менее 680 и не более710, глубина не менее 720мм и не более 750мм, высота не менее 1200мм и не более1280мм. Материал обивки: кожа, цвет - чёрный.  Высота спинки должна быть не менее 1200мм в опущенном положении и 1280мм в поднятом положении от пола. Соединяют сиденье и спинку кресла, подлокотники и должны иметь закругленную форму. Основание кресла - металлическая крестовина (5-тилучье) с деревянными декоративными накладками. Колеса паркетные, прорезиненные. Кресло должно быть снабжено механизмом качания, механизмом регулировки по высоте. Ширина сидения между подлокотниками должна быть  не менее  530мм, глубина сидения до спинки не менее 530мм., ширина сидения с подлокотниками не менее 680мм. Набивка сидения и спинки: поролон. Максимальная нагрузка на кресло должна быть не менее 120кг.
	шт.
	7
	
	
	


* Срок действия договора: с момента подписания до 30.12.2014. Срок поставки: Товар поставляется Поставщиком на основании заявок Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения такой заявки. 

** Товар должен иметь гарантийные обязательства не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12), необходимые сертификаты и паспорта, документацию по эксплуатации, поставляться в фирменной упаковке. 

Претензии по качеству и количеству Товара предъявляются в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней после подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12), устранение недостатков производится за счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. В дальнейшем претензии принимаются только при выявлении скрытых дефектов.
***

Рис.1                                                                                              
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РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

2.1 Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска  не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в  консервации), не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

3.1. Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ. Импортный товар – международным стандартам упаковки.

3.2. Маркировка упаковки должна  соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, местонахождение изготовителя, в том числе соответствовать:

- ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

4.1. Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами». Импортный товар – международным стандартам упаковки.

4.2. Упаковка поставляемого Товара не должна иметь внешних дефектов и следов вскрытия.

4.3. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузо-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара по количеству производится Заказчиком, с соблюдением правил Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 года № П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98) и № П-7  от 25.04.66 г.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан передать первичные учетные документы (товарные накладные (форма ТОРГ-12), товарно-транспортные накладные (форма 1-Т), счета-фактуры и др.), а также сертификаты соответствия производителя в момент передачи Товара. В случае отсутствия документа или его неправильного оформления, документ должен быть предоставлен или заменен в течение 2-х рабочих дней с даты передачи Товара.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

6.1    Транспортирование осуществляется крытым транспортом.

6.2  Поставщик обязан поставить товар по адресу: 
-Ленинградская область, город Сосновый Бор, Промзона, ОАО «Атомэнергопроект» (1 комплект);

- г.Москва, ул.Подольских курсантов, д.1 (6 комплектов).

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Требования к условиям хранения должны быть указаны в паспорте поставляемого Товара

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

  Не установлено

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

10.1 Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. 10.07.2012).

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

11.1 Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

11.2 Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ, требованиям СанПиН. 

11.3 Качество поставляемого Товара должно подтверждаться сертификатами соответствия, передаваемыми Заказчику вместе с Товаром.

11.4 Предлагаемый к поставке Товар должен иметь гарантийные обязательства, указанные в п. 2 настоящего Технического задания, иметь необходимые сертификаты, паспорта, документацию по эксплуатации, поставляться в фирменной упаковке.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

  Не установлено

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставщик обязан произвести сборку поставленного Товара в течение 3 (трех) рабочих дней после его доставки по адресу: Ленинградская область, город Сосновый Бор, Промзона, ОАО "Атомэнергопроект". Цена сборки включена в цену Товара.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сертификаты и паспорта, документация по эксплуатации, передаваемые Поставщиком Заказчику, должны быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

  Не установлено

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Не установлено

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Не  установлено

Рис.1 – цвет «Махагон»








