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Техническое задание 
	Техническое задание:

1) Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Сухой вакуумный насос PDV250-GB – 1шт.

	2) Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг)
	Технические характеристики приведены в Приложении 

	3) Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Поставка эквивалента не допускается в связи с тем, что оборудование других торговых марок не совместимо с уже имеющимся у Заказчика оборудованием. Поставка эквивалента не допускается согласно пункту 12.2.2 б) ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом».

	4) Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Качество товара, поставляемое по договору, должно соответствовать действующим стандартам и регламентам страны производителя или корпоративным стандартам фирмы-поставщика

	5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги)
	Гарантия на поставляемую продукцию должна составлять не менее 12 месяцев с даты поставки

	6) Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг)
	Контроль за доставкой товара производится согласно условиям договора поставки

	7) Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
	Поставщик обязан предоставить Заказчику вместе с товаром следующие документы: паспорт изделия, накладную, счет-фактуру


Технические характеристики поставляемой продукции:

Сухой вакуумный насос PDV250-GB

Производитель: Ebara
Модель: PDV 250-GB
Страна происхождения товара: Япония

Характеристики:

Сухой вакуумный насос, на базе винтового насоса.

Насос обеспечивает безмасляную откачку вакуумной системы.

Отсутствие пар трения в рабочей камере насоса;

Предельное остаточное давление: не более 5E-03 мбар;

Предельное остаточное давление (при открытом газобалластном клапане): не более 2Е-01 мбар;

Наличие газобалласта с возможностью продувки воздухом или азотом и встроенной диафрагмой для регулировки потока;

Количество ступеней насоса: 2;

Соединительный фланец на входе: KF25;

Соединительный фланец на выходе:KF25;

Габаритные размеры (ДхШхВ): не более 168x 442x273 мм

Масса: не более 15 кг

Температура окружающей среды: от +5°С до +30°С

Уровень шума: не более 58 дБ

Наличие интерфейса RS 485 для коммутации с системой автоматики.

Наличие встроенного обратного клапана на выхлопе.

Интервал между техническими обслуживаниями 2-3 года;

Максимальная быстрота откачки: не менее 14 м3/час;

Мощность при предельном остаточном давлении: не более 270 Вт;

Система охлаждения: воздушная;

Источник питания:

 - количество фаз: 1;

 - напряжение: 100-230В (±10%);

 - частота: 50/60 Гц;

 - потребляемая мощность не более 660 ВА;

Наличие управляющего 15-контактного D-sub;

Наличие измерительного блока, состоящего из тумблера защиты цепи, фильтра подавления помех и источника сигналов управления, позволяющего контролировать основные параметры функционирования, включая источник питания и электрический ток для электродвигателя;

Насос должен поддерживать непрерывный режим работы в случае кратковременной (менее 1с) посадки напряжения (на 85В и меньше);

Насос должен иметь жидко-кристаллический экран с индикацией:

 - времени работы насоса;

 - предупреждения или тревоги, сигнализирующей об аварийном режиме работы насоса;

 - навигации в режиме управления насосом;

 - модели насоса;

Насос должен иметь 2 ручки для переноски.


Поставка эквивалента не допускается в связи с тем, что оборудование других торговых марок не совместимо с уже имеющимся у Заказчика оборудованием. Поставка эквивалента не допускается согласно пункту 12.2.2 б) ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом».
Поставка эквивалента не допускается в связи с тем, что оборудование других торговых марок не совместимо с уже имеющимся у Заказчика оборудованием. Поставка эквивалента не допускается согласно пункту 12.2.2 б) ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом».









