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1. Наименование, основание и сроки выполнения работы.

1.1. Наименование работы: «Ремонт помещений пристройки корпуса №3 (оси Г-Е, ряды 20-35)».

1.2. Основание для проведения работ – «План ремонтно-строительных работ на 2012 год, утвержденный генеральным директором ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова».
1.3. Сроки выполнения работ:
- начало работ в течение 5-х дней со дня заключения договора на проведение ремонтно-строительных работ;
- окончание работ через 90 календарных дней после начала работ;
2. Технические требования к выполнению работ.

2.1 Состояние помещений и пролетных частей пристройки корпуса №3 на момент начала ремонта:
Помещения и пролетные части пристройки корпуса №3 (оси Г-Е, ряды 20-35): помещения и пролетные части с потрескавшейся штукатуркой, частично окрашены со следами поражения грибком, потолки без утепления с частичной побелкой, дверные проемы без дверных полотен, наружные двери рассохлись, с трещинами. Наружные ворота частично покрашены, покрыты ржавчиной, без утепления. Оконные рамы частично прогнившие с потрескавшейся краской. Потолочные светильники отсутствуют. Освещение отсутствует. Полы бетонные, неровные с выступами и впадинами. Кабель-каналы без закрытия, местами без металлической окантовки. Шкафы распределительные ржавые, с незакрывающимися створками.
2.2 Перечень работ, выполняемых в рамках данного договора:

· Монтаж утеплителя на потолочных плитах;

· Устройство потолочного каркаса из профиля ГКЛ:

· Монтаж потолка типа «Армстронг»;
· Окраска потолка пролетной части водоэмульсионными красками;

· Установка настенных светильников закрытого типа;

· Установка встроенных светильников;

· Установка выключателей, розеток не силовых;

· Электропроводка в кабель-каналах и гофре;

· Монтаж металлокаркаса из профиля;

· Обшивка стен профлистом по металлокаркасу с утеплителем;

· Шпаклевка стен пролетной части без выравнивания;

· Окраска стен пролетной части водоэмульсионными красками;

· Нанесение противопожарного покрытия коридоров;
· Монтаж контура заземления по периметру;

· Демонтаж оконных блоков;

· Монтаж двухсекционных двухкамерных стеклопакетов из ПВХ профилей;

· Установка откосов внутренних из ГКЛ влагостойких;

· Установка отливов с полимерным покрытием;

· Установка пластиковых подоконников;

· Восстановление наружных откосов;
· Демонтаж внутренних и наружных дверей;

· Установка пластиковых дверей в туалетных комнатах;

· Установка внутренних металлических дверей с утеплителем;

· Установка входных металлических дверей с утеплителем;

· Установка противопожарных дверей;
· Покраска въездных ворот;

· Установка подъемно-секционных въездных ворот с приводом;
· Монтаж тепловой завесы типа КЭВ-П-414А;

· Установка входной металлической двери с утеплителем;

· Монтаж щитов распределительных;

· Установка радиаторов системы отопления;
· Замена труб водяного отопления на металлопластиковые;

· Установка мойки;

· Замена фановых труб;

· Установка бойлера для горячего водоснабжения;

· Установка душевой кабины;

· Установка кондиционера;

· Демонтаж половой плитки;

· Облицовка пола плиткой;

· Демонтаж настенной плитки;

· Облицовка стен плиткой;

· Устройство местной вытяжной вентиляции в туалетных комнатах;

· Настил линолеума в камеральных помещениях;

· Устройство стяжки спец. ровнителем под полимерный пол;

· Устройство полимерного пола;

· Окантовка кабель-каналов металлическим профилем;
· Закрытие кабель-каналов рифленым листом в уровень пола;

· Вывоз строительного мусора.
2.3 Объемы работ, выполняемых в рамках данного договора:

	№ п.п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Пояснения

	1 этаж пристройки корпуса №3 (оси Г-Е, ряды 20-35)

	1. 
	Снятие оконных переплетов остекленных
	м2
	16,2
	

	2. 
	Демонтаж деревянных оконных коробок
	шт.
	3
	

	3. 
	Монтаж трехсекционных двухкамерных стеклопакетов из ПВХ профилей в наружной стене из кирпича толщиной 200мм.
	м2
	8,1
	3 окна 1,5х1,8м

	4. 
	Установка откосов внутренних из ГКЛ влагостойких
	м2
	3
	

	5. 
	Установка отливов с полимерным покрытием
	м.п.
	5
	

	6. 
	Установка подоконников шириной 200мм.
	м.п.
	4,5
	

	7. 
	Восстановление наружных откосов
	м2
	1
	

	Туалетная комната, 1 этаж

	8. 
	Демонтаж половой и настенной плитки в туалетной комнате
	м2
	38
	

	9. 
	Прокладка фановых труб
	м.п.
	10
	

	10. 
	Заделка старого дверного проема
	м3
	0,2
	

	11. 
	Пробивка дверного проема
	м2
	1,5
	

	12. 
	Укладка половой плитки
	м2
	8
	Пол туалетной комнаты должен быть в одном уровне с полами 1 этажа

	13. 
	Облицовка стен керамической плиткой на высоту 3м
	м2
	45
	

	14. 
	Монтаж потолка из пластиковых панедей
	м2
	8
	

	15. 
	Установка встроенных светильников
	шт.
	8
	

	16. 
	Покраска радиатора водяного отопления
	м2
	2
	

	17. 
	Установка душевой кабины
	шт.
	1
	

	18. 
	Установка бака горячего водоснабжения емкостью 80л
	шт.
	1
	

	19. 
	Установка унитаза
	шт.
	1
	

	20. 
	Установка мойки
	шт.
	1
	

	21. 
	Установка электросушилки
	шт.
	1
	

	22. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения
	м.п.
	20
	

	23. 
	Установка пластиковых дверей с защелкой
	шт.
	3
	Полотно 0,6х2м

	24. 
	Установка вытяжного вентилятора мощностью 0,5кВт.
	шт.
	1
	

	25. 
	Установка розеток, выключателей
	шт.
	4
	

	26. 
	Прокладка кабелей электроосвещения в пластиковых коробах
	м.п.
	30
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	Тамбур

	27. 
	Шпаклевка стен без выравнивания
	м2
	26
	

	28. 
	Окраска стен противопожарной краской.
	м2
	26
	

	29. 
	Монтаж потолка типа «Армстронг»
	м2
	4
	

	30. 
	Установка встроенного светильника
	шт.
	1
	

	31. 
	Укладка половой плитки
	м2
	4
	Пол тамбура должен быть в одном уровне с полами 1 этажа

	32. 
	Прокладка кабелей электроосвещения в пластиковых коробах
	м
	10
	

	33. 
	Установка выключателя электроосвещения
	шт.
	1
	

	34. 
	Установка противопожарной металлической двери 0,8х2м
	шт.
	1
	

	35. 
	Ремонт и покраска входной двери
	м2
	6
	

	Помещение пролетной части (оси Г-Д, ряды 21/22-32/33)

	36. 
	Демонтаж половых плит
	м2
	60
	

	37. 
	Демонтаж металлоконструкций и трубопроводов
	т
	3
	

	38. 
	Установка радиаторов системы отопления
	шт.
	10
	

	39. 
	Замена труб водяного отопления
	м.п.
	60
	

	40. 
	Шпаклевка стен без выравнивания
	м2
	300
	

	41. 
	Окраска стен водоэмульсионной краской
	м2
	300
	

	42. 
	Окраска потолка водоэмульсионными красками
	м2
	200
	

	43. 
	Установка настенных светильников закрытого типа
	шт.
	22
	

	44. 
	Установка розеток, выключателей
	шт.
	16
	

	45. 
	Установка подъемно-секционных ворот с приводом
	шт.
	1
	Проем 2,5х3м

	46. 
	Прокладка кабелей электроосвещения в пластиковых коробах
	м.п.
	200
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	47. 
	Монтаж контура заземления по периметру
	м.п.
	90
	

	48. 
	Монтаж щитов распределительных
	шт.
	4
	

	49. 
	Устройство стяжки специальным ровнителем под полимерный пол
	м2
	200
	Полы помещений 1 этажа должны быть выполнены в одном уровне

	50. 
	Устройство полимерного пола
	м2
	200
	Полы помещений 1 этажа должны быть выполнены в одном уровне

	51. 
	Окантовка кабель каналов металлическим профилем
	м.п.
	160
	

	52. 
	Закрытие кабель-каналов рифленым листом в уровень пола
	м2
	58
	

	Помещение №106

	53. 
	Демонтаж внутренней дверной коробки
	шт.
	1
	

	54. 
	Установка радиаторов системы отопления
	шт.
	4
	

	55. 
	Замена труб водяного отопления
	м.п.
	30
	

	56. 
	Шпаклевка стен без выравнивания
	м2
	70
	

	57. 
	Окраска стен водоэмульсионной краской
	м2
	70
	

	58. 
	Окраска потолка водоэмульсионными красками
	м2
	24
	

	59. 
	Монтаж щита распределительного
	шт.
	1
	

	60. 
	Установка настенных светильников закрытого типа
	шт.
	6
	

	61. 
	Установка розеток, выключателей
	шт.
	5
	

	62. 
	Прокладка кабелей электроосвещения в пластиковых коробах
	м.п.
	80
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	63. 
	Утепление наружной металлической двери
	м2
	2
	

	64. 
	Покраска наружной металлической двери
	м2
	4
	

	65. 
	Установка металлической двери 0,8х2м
	шт.
	1
	

	66. 
	Устройство стяжки специальным ровнителем под полимерный пол
	м2
	24
	Полы помещений 1 этажа должны быть выполнены в одном уровне

	67. 
	Устройство полимерного пола
	м2
	24
	Полы помещений 1 этажа должны быть выполнены в одном уровне

	Въездной тамбур

	68. 
	Шпаклевка стен без выравнивания
	м2
	15
	

	69. 
	Покраска въездных ворот
	м2
	30
	

	70. 
	Установка нащельников на въездные ворота
	м.п.
	17
	

	71. 
	Монтаж утеплителя на потолочных плитах
	м2
	25
	

	72. 
	Установка подъемно-секционных ворот с приводом
	шт.
	1
	Проем 3,5х4м

	73. 
	Монтаж тепловой завесы типа КЭВ-П-414А;
	шт.
	1
	

	74. 
	Установка настенных светильников закрытого типа
	шт.
	2
	

	75. 
	Установка выключателя
	шт.
	1
	

	76. 
	Прокладка кабелей электроосвещения в пластиковых коробах
	м.п.
	12
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	77. 
	Устройство стяжки специальным ровнителем под полимерный пол
	м2
	25
	Полы помещений 1 этажа должны быть выполнены в одном уровне

	78. 
	Устройство полимерного пола
	м2
	25
	Полы помещений 1 этажа должны быть выполнены в одном уровне

	Помещения пандуса (оси Д-Д/Е, ряды 20/21-25)

	79. 
	Демонтаж полового покрытия
	м2
	35
	

	80. 
	Шпаклевка стен без выравнивания
	м2
	110
	

	81. 
	Монтаж потолка из ГКЛ по металлокаркасу с утеплителем
	м2
	35
	

	82. 
	Установка настенных светильников закрытого типа
	шт.
	6
	

	83. 
	Установка розеток, выключателей
	шт.
	11
	

	84. 
	Прокладка кабелей электроосвещения в пластиковых коробах
	м.п.
	20
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	85. 
	Окраска стен водоэмульсионной краской.
	м2
	110
	

	86. 
	Установка двери металлической противопожарной 0,7х2,0м с утеплителем
	шт.
	2
	

	87. 
	Установка металлических ворот 1,2х2,0м с утеплителем
	шт.
	1
	

	88. 
	Демонтаж оконных блоков
	шт.
	2
	

	89. 
	Монтаж трехсекционных двухкамерных стеклопакетов из ПВХ профилей;
	м2
	5,4
	

	90. 
	Установка отливов с полимерным покрытием;
	м.п.
	2
	

	91. 
	Восстановление наружных откосов
	м2
	0,4
	

	92. 
	Установка откосов внутренних из ГКЛ влагостойких
	м2
	1,6
	

	93. 
	Установка подоконников шириной 200мм
	м.п.
	2
	

	94. 
	Укладка половой плитки
	м2
	23
	

	95. 
	Монтаж контура заземления
	м.п.
	14
	

	Помещения №№102А, 102Б

	96. 
	Демонтаж полового покрытия
	м2
	40
	

	97. 
	Обшивка стен профлистом по металлокаркасу
	м2
	96
	

	98. 
	Обшивка потолка профлистом по металлокаркасу
	м2
	40
	

	99. 
	Установка потолочных светильников закрытого типа
	шт.
	8
	

	100. 
	Установка розеток, выключателей
	шт.
	11
	

	101. 
	Прокладка кабелей электроосвещения в пластиковых коробах
	м.п.
	20
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	102. 
	Установка металлической двери 0,7х2,0м с утеплителем
	шт.
	2
	

	103. 
	Установка металлической двери 0,8х2,0м с утеплителем
	шт.
	1
	

	104. 
	Установка мойки
	шт.
	1
	

	105. 
	Прокладка фановых труб
	м.п.
	4
	

	106. 
	Прокладка водопроводных труб
	м.п.
	10
	

	107. 
	Монтаж распределительных щитов
	шт.
	2
	

	108. 
	Монтаж контура заземления
	м.п.
	10
	

	109. 
	Устройство стяжки спец.ровнителем под полимерный пол
	м2
	40
	Полы помещений 1 этажа должны быть выполнены в одном уровне

	110. 
	Устройство полимерного пола
	м2
	40
	Полы помещений 1 этажа должны быть выполнены в одном уровне

	Помещение эрозионного участка (пом. №101)

	111. 
	Заделка дверного проема кирпичем
	м3
	0,82
	

	112. 
	Демонтаж половых плит
	м2
	40
	

	113. 
	Обшивка потолка профлистом по металлокаркасу с утеплителем.
	м2
	74
	

	114. 
	Обшивка стен профлистом по металлокаркасу с утеплителем
	м2
	150
	

	115. 
	Установка настенных светильников закрытого типа
	шт.
	12
	

	116. 
	Установка розеток, выключателей
	шт.
	14
	

	117. 
	Установка противопожарных дверей 0,8х2,0м
	шт.
	2
	

	118. 
	Покраска въездных ворот
	м2
	12
	

	119. 
	Установка подъемно-секционных въездных ворот с приводом
	шт.
	1
	Проем 2х2,5м

	120. 
	Монтаж тепловой завесы типа КЭВ-П-414А;
	шт.
	1
	

	121. 
	Прокладка кабелей электроосвещения в пластиковых коробах
	м
	40
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	122. 
	Монтаж щитов распределительных
	шт.
	4
	

	123. 
	Установка кондиционера (V=350м3)
	шт.
	1
	

	124. 
	Устройство стяжки специальным ровнителем под полимерный пол
	м2
	74
	Полы помещений 1 этажа должны быть выполнены в одном уровне

	125. 
	Устройство полимерного пола
	м2
	74
	Полы помещений 1 этажа должны быть выполнены в одном уровне

	126. 
	Монтаж контура заземления по периметру
	м.п.
	60
	

	127. 
	Окантовка кабель каналов металлическим профилем
	м.п.
	80
	

	128. 
	Закрытие кабель-каналов рифленым листом в уровень пола
	м2
	18
	

	2 этаж пристройки корпуса №3 (оси Г-Д, ряды 21-33)

	129. 
	Снятие оконных переплетов остекленных
	м2
	59,4
	

	130. 
	Демонтаж деревянных оконных коробок
	шт.
	11
	

	131. 
	Монтаж трехсекционных двухкамерных стеклопакетов из ПВХ профилей в наружной стене из кирпича толщиной 400мм.
	м2
	29,7
	11 окон 1,5х1,8м

Секцию окна туалетной комнаты и сварочного участка заполнить сэндвич панелью.

	132. 
	Установка откосов внутренних из ГКЛ влагостойких
	м2
	16,9
	

	133. 
	Установка отливов с полимерным покрытием
	м.п.
	16,5
	

	134. 
	Установка подоконников шириной 400мм.
	м.п.
	16,5
	

	135. 
	Восстановление наружных откосов
	м2
	4,1
	

	136. 
	Демонтаж металлоконструкций
	м2
	6
	

	137. 
	Шпаклевка стен без выравнивания
	м2
	80
	

	138. 
	Окраска потолка и стен водоэмульсионной краской
	м2
	500
	

	139. 
	Установка поотолочных светильников
	шт.
	26
	

	140. 
	Установка розеток, выключателей
	шт.
	14
	

	141. 
	Прокладка кабелей электроосвещения в пластиковых коробах
	м
	150
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	142. 
	Окраска стальных перегородок
	м2
	50
	

	143. 
	Окраска лестничного марша с 1 на 2 этаж
	м2
	24
	

	144. 
	Демонтаж напольного покрытия
	м2
	70
	

	145. 
	Устройство полов из рифленого листа
	м2
	70
	

	146. 
	Монтаж контура заземления по периметру
	м.п.
	35
	

	Туалетная комната, 2 этаж

	147. 
	Демонтаж половой и настенной плитки в туалетной комнате
	м2
	48
	

	148. 
	Замена фановых труб
	м
	6
	

	149. 
	Демонтаж унитаза
	шт.
	1
	

	150. 
	Демонтаж мойки
	шт.
	1
	

	151. 
	Укладка половой плитки
	м2
	8
	

	152. 
	Облицовка стен керамической плиткой на высоту 3м
	м2
	45
	

	153. 
	Монтаж потолка из пластиковых панелей
	м2
	8
	

	154. 
	Установка встроенных светильников
	шт.
	8
	

	155. 
	Замена радиатора водяного отопления
	шт.
	1
	

	156. 
	Установка душевой кабины
	шт.
	1
	

	157. 
	Установка бака горячего водоснабжения емкостью 80л
	шт.
	1
	

	158. 
	Установка унитаза
	шт.
	1
	

	159. 
	Установка мойки
	шт.
	1
	

	160. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения
	м.п.
	20
	

	161. 
	Установка пластиковых дверей с защелкой
	шт.
	3
	Полотно 0,6х2м

	162. 
	Установка вытяжного вентилятора мощностью 0,5кВт.
	шт.
	1
	

	163. 
	Установка электросушилки
	шт.
	1
	

	164. 
	Установка розеток, выключателей
	шт.
	4
	

	165. 
	Прокладка кабелей электроосвещения в пластиковых коробах
	м.п.
	30
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	3 этаж пристройки корпуса №3, пом. №№31, 32 (оси Г-Д, ряды 29-33).

	166. 
	Снятие оконных переплетов остекленных
	м2
	75,6
	

	167. 
	Демонтаж деревянных оконных коробок
	шт.
	14
	

	168. 
	Монтаж трехсекционных двухкамерных стеклопакетов из ПВХ профилей в наружной стене из кирпича толщиной 400мм.
	м2
	38
	14 окон 1,5х1,8м

Окно туалетной комнаты выполнить с сэндвич панелью для воздуховода.

	169. 
	Установка откосов внутренних из ГКЛ влагостойких
	м2
	21,7
	

	170. 
	Установка отливов с полимерным покрытием
	м.п.
	23,8
	

	171. 
	Установка подоконников шириной 400мм.
	м.п.
	21
	

	172. 
	Восстановление наружных откосов
	м2
	21,7
	

	Помещение №31, 3 этаж

	173. 
	Демонтаж напольного покрытия
	м2
	23
	

	174. 
	Демонтаж деревянной обшивки
	м2
	10
	

	175. 
	Монтаж фанеры 10мм
	м2
	23
	

	176. 
	Укладка линолеума гомогенного
	м2
	23
	

	177. 
	Установка плинтуса пластикового
	м.п.
	20
	

	178. 
	Монтаж потолка типа «Армстронг»
	м2
	23
	

	179. 
	Установка потолочных светильников
	шт.
	6
	

	180. 
	Замена радиатора водяного отопления
	шт.
	2
	

	181. 
	Замена труб водяного отопления на металлопластиковые
	м.п.
	15
	

	182. 
	Заделка дверного проема пазогребневой плитой
	м2
	2
	

	183. 
	Обшивка стен ГКЛ по металлокаркасу
	м2
	60
	

	184. 
	Шпаклевка стен без выравнивания
	м2
	60
	

	185. 
	Окраска стен полимерной краской типа «флок»
	м2
	60
	

	186. 
	Демонтаж дверей
	шт.
	1
	

	187. 
	Установка дверей 0,8х2,0м
	шт.
	1
	

	188. 
	Установка розеток, выключателей
	шт.
	9
	

	189. 
	Разводка кабеля к электроточкам в пределах помещения
	м.п.
	80
	

	Помещение №32, 3 этаж

	190. 
	Демонтаж напольного покрытия
	м2
	13
	

	191. 
	Демонтаж деревянной обшивки
	м2
	5
	

	192. 
	Монтаж фанеры 10мм
	м2
	13
	

	193. 
	Укладка линолеума гомогенного
	м2
	13
	

	194. 
	Установка плинтуса пластикового
	м.п.
	15
	

	195. 
	Монтаж потолка типа «Армстронг»
	м2
	13
	

	196. 
	Установка потолочных светильников
	шт.
	4
	

	197. 
	Замена радиатора водяного отопления
	шт.
	1
	

	198. 
	Замена труб водяного отопления на металлопластиковые
	м.п.
	10
	

	199. 
	Обшивка стен ГКЛ по металлокаркасу
	м2
	49
	

	200. 
	Шпаклевка стен без выравнивания
	м2
	49
	

	201. 
	Окраска стен полимерной краской типа «флок»
	м2
	49
	

	202. 
	Демонтаж дверей
	шт.
	1
	

	203. 
	Установка дверей 0,8х2,0м
	шт.
	1
	

	204. 
	Установка розеток, выключателей
	шт.
	8
	

	205. 
	Электроразводка кабеля к электроточкам в пределах помещения
	м.п.
	40
	

	Туалетная комната, 3 этаж

	206. 
	Демонтаж половой и настенной плитки в туалетной комнате
	м2
	38
	

	207. 
	Замена фановых труб
	м
	6
	

	208. 
	Демонтаж перегородки
	м3
	0,5
	

	209. 
	Демонтаж унитаза
	шт.
	2
	

	210. 
	Демонтаж мойки
	шт.
	1
	

	211. 
	Укладка половой плитки
	м2
	10
	

	212. 
	Облицовка стен керамической плиткой на высоту 3м
	м2
	60
	

	213. 
	Монтаж потолка из пластиковых панелей
	м2
	10
	

	214. 
	Установка встроенных светильников
	шт.
	8
	

	215. 
	Замена радиатора водяного отопления
	шт.
	1
	

	216. 
	Замена трубопроводов горячего водоснабжения
	м.п.
	10
	

	217. 
	Установка унитаза
	шт.
	2
	

	218. 
	Установка мойки
	шт.
	2
	

	219. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения
	м.п.
	20
	

	220. 
	Установка пластиковых дверей с защелкой
	шт.
	2
	Полотно 0,6х2м

	221. 
	Установка вытяжного вентилятора мощностью 0,5кВт.
	шт.
	2
	

	222. 
	Установка электросушилки
	шт.
	2
	

	223. 
	Установка розеток, выключателей
	шт.
	8
	

	224. 
	Прокладка кабелей электроосвещения в пластиковых коробах
	м.п.
	30
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	Коридор, 3 этаж

	225. 
	Демонтаж напольного покрытия
	м2
	36
	

	226. 
	Демонтаж перегородок
	м2
	12
	

	227. 
	Монтаж фанеры 10мм
	м2
	36
	

	228. 
	Укладка линолеума гомогенного
	м2
	36
	

	229. 
	Установка плинтуса пластикового
	м.п.
	50
	

	230. 
	Монтаж потолка типа «Армстронг»
	м2
	36
	

	231. 
	Установка потолочных светильников
	шт.
	10
	

	232. 
	Монтаж стен из ГКЛ по металлокарасу
	м2
	150
	

	233. 
	Демонтаж дверных блоков
	шт.
	5
	

	234. 
	Установка дверных блоков
	шт.
	4
	Полотно 0,8х2м

	235. 
	Установка двустворчатой двери
	шт.
	1
	Проем 1,2х2м

	236. 
	Шпаклевка стен
	м2
	150
	

	237. 
	Окраска стен мультиколорной противопожарной краской Tintoflex
	м2
	150
	

	238. 
	Замена радиаторов водяного отопления
	шт.
	2
	

	239. 
	Замена трубопроводов водяного отопления
	м.п.
	40
	

	240. 
	Прокладка кабелей электроосвещения в пластиковых коробах
	м.п.
	100
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	Лестничная клетка

	241. 
	Снятие оконных переплетов остекленных
	м2
	28,2
	

	242. 
	Демонтаж деревянных оконных коробок
	шт.
	4
	

	243. 
	Монтаж трехсекционных двухкамерных стеклопакетов из ПВХ профилей в наружной стене из кирпича толщиной 400мм.
	м2
	14,1
	Оконный проем 2,2х1,6м

	244. 
	Установка откосов внутренних из ГКЛ влагостойких
	м2
	6,5
	

	245. 
	Установка отливов с полимерным покрытием
	м.п.
	9
	

	246. 
	Установка подоконников шириной 400мм.
	м.п.
	9
	

	247. 
	Восстановление наружных откосов
	м2
	2,2
	

	248. 
	Шпаклевка стен без выравнивания
	м2
	60
	

	249. 
	Покраска стен эмульсионной краской
	м2
	270
	

	250. 
	Покраска потолка и лестничных маршей эмульсионной краской
	м2
	80
	

	251. 
	Установка настенных светильников закрытого типа
	шт.
	5
	

	252. 
	Замена радиатора водяного отопления на этаже
	шт.
	1
	

	253. 
	Демонтаж входных дверей
	шт.
	2
	

	254. 
	Демонтаж световых проемов
	шт.
	2
	

	255. 
	Монтаж входной металлической двустворчатой двери с утеплителем
	шт.
	2
	Проем 1,4х2,3м

	256. 
	Монтаж светового проема из двухкамерного стеклопакета 1,4х1м
	шт.
	2
	

	257. 
	Установка потолочного светильника закрытого типа
	шт.
	1
	

	258. 
	Установка электровыключателя
	шт.
	21
	

	259. 
	Прокладка кабелей электроосвещения в пластиковых коробах
	м.п.
	10
	Длины кабелей определяются при разработке сметы.

	260. 
	Укладка половых плит
	м2
	28
	Полы помещений 1 этажа должны быть выполнены в одном уровне

	Наружные работы

	261. 
	Устройство отмостки перед воротами (2 участка)

(Выбор грунта на глубину 0,5м, засыпка щебня, укладка арматуры, бетонирование)
	м2
	19
	2х2,5м, 4х3,5м

	262. 
	Устройство входной площадки
	м2
	3,6
	1,8х2м

	263. 
	Демонтаж козырька перед входом
	м2
	3
	

	264. 
	Устройство навесного козырька перед входом
	м2
	3
	1,5х2м

	265. 
	Вывоз строительного мусора
	
	
	


Планово высотное положение помещений, дверных и оконных проемов показаны на чертежах №№ 1023, 1024.

Все работы должны быть выполнены согласно действующим нормам и правилам в установленные сроки и с хорошим качеством.

3. Приложения: Чертеж №№ 1023, 1024
Главный механик








Е.И.Рогаткин
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