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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Тягонапоромер ДТНМП-100-М1 или эквивалент.
Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям закупаемого товара в разделе 4.

	[bookmark: _Hlk356466017]Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Проверка приборов  объектов атомной энергетики



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	1. Условия эксплуатации - нормальные.
2. Температура эксплуатации 5-350С
3. Влажность - не более 65 %
4. Без воздействия механических нагрузок.
5. Без воздействия агрессивных сред, пыли



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Предел измерения в кПa - от -0,3 до 0,3
Класс точности в % - 2,5

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Срок долговечности, безотказности и ремонтопригодности – не менее 10 лет.

	Подраздел 4.3 Требования к маркировке

	Изделие, предлагаемое к поставке, должно быть четко идентифицировано, указаны его торговая марка и модель, четко указаны характеристики с указанием завода-изготовителя.

	Подраздел 4.4 Требования к упаковке

	Изделие должно иметь заводскую упаковку, если предусмотрено производителем товара, в ином случае товар упаковывается в картонную коробку или деревянный ящик с плотным заполнением пространства между стенками и прибором прокладками из амортизирующего материала, после завершения укладки коробка закрывается и запечатывается клеевой лентой. На упаковке нанесены надписи и символы (манипуляционные знаки), которыми следует руководствоваться при транспортировке и хранении.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При передачи изделия Заказчику Поставщик обязан предоставить:
1. Товарную накладную .
2. Счёт-фактуру
3. Паспорт на изделие
4.Свидетльство о поверке



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	В не отапливаемых помещениях при температуре от  минус 50 до плюс 50 °С.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Тягонапоромер ДТНМП-100-М1 или эквивалент – 5шт.
Срок поставки –  19 мая 2015 года. Возможна досрочная поставка



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Паспорт на изделие, накладная, счёт-фактура должны быть на русском языке и на бумажном носителе.




Контактное лицо: Илюхин Денис Михайлович, (48439) 9-48-16.


