Техническое задание 
на поставку вакуумной выпарной установки
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	
Вакуумная выпарная установка ДЦС 60 (или аналог)


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	
Поставляемое оборудование (продукция, товар, установка) должно быть новым, выпуска не ранее 2015 г., (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), свободным от прав третьих лиц, не должно являться выставочным образцом.
 

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	
Код ОКП 364780




РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	
Вакуумная выпарная установка предназначена для очистки СОЖ при механической  обработке специальных материалов вакуумно-дистилляционным методом. Данная модель установки функционирует с использованием электроэнергии.
Система состоит из:
- системы загрузки, нагревания и циркуляции жидкости;
- системы выгрузки конечного продукта;
- системы охлаждения вакуумного узла и полученного дистиллята.




РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	
- Климатическое исполнение установки по ГОСТ 15150-69: УХЛ4;
- категория размещения оборудования при монтаже и эксплуатации по  ГОСТ 15150-69 - 4;
- класс безопасности по НП-016-05 – 4Н;
- температура окружающей среды, градусов Цельсия - от 0 до +35;
- зона помещения по ОСПОРБ-99 - 2;
- категория помещения по пожароопасности по НБП-105-2003 – ПIIа;
- категория помещения по взрывоопасности – 12.13130.209.




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	
Технические характеристики:

- вес, не более, кг: 600;
- габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм: 2750х1370х2400;
- количество производимого дистиллята в час, не менее л/час: 60;
- количество производимого дистиллята в день, не менее л/24 часа: 1440;
- объем подаваемого сжатого воздуха, не менее, м³/час: 1;
- давление сжатого воздуха, не менее, бар: 6.

Компоненты установки:

- камера кипения: донная часть и центральный цилиндр, толщиной не менее, мм: 3 – 1 к-т;
- камера конденсирования: донная часть, толщиной не менее, мм: 3 – 1 шт.;
- водосборный резервуар, размерами не менее, мм: Ø320, S2, L400 – 1 шт.;
- нагревательный змеевик, предназначенный для нагревания исходной жидкости, состоящий из труб – 1 шт.;
- охлаждающий змеевик, предназначенный для нагревания исходной жидкости, состоящий из труб – 1 шт.;
- основной компрессор, функционирующий с фреоном R134 – 1 шт.;
- вакуумный насос мощностью не менее, кВт: 1,5 – 1 шт.;
- система дополнительного охлаждения фреона: теплообменник с 1 группой вентиляции, предназначенный для поддержания температурного балланса фреона в системе теплового насоса мощностью не менее, кВт: 0,3 – 1 шт.;
- пневматический клапан загрузки – 1 шт.;
- пневматический  клапан удаления концентрата – 1 шт.;
- пневматический запорный клапан – 1 шт.;
- пневматический антивакуумный клапан – 1шт.;
- подпорки – 1 к-т;
- трубы – 1 к-т.

Гидравлические соединения:

- вход жидкости, предназначенной для очистки, не менее, дюймов: 1;
- выход конечного концентрата, не менее, дюймов: 1 ½;
- выход очищенной воды, не менее, дюймов: 1;
- вход сжатого воздуха, не менее, дюймов: ¼.


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	
Вакуум-выпарная установка должна быть полностью автоматизирована и иметь непрерывный или периодический рабочий цикл.
Во время функционирования установки должна быть предусмотрена возможность при необходимости наблюдать за фазой кипения через иллюминатор с подсветкой.
Оператор при необходимости должен иметь возможность в любой момент функционирования установки контролировать показатели работы теплового насоса и уровень вакуума. 


	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	
Гарантийное обслуживание установки должно быть предусмотрено в течение 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара. В гарантийное обслуживание входит замена возможных неисправных деталей, а также обеспечение персонала всем необходимым для выполнения этих работ.


	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	
Установка должна находиться в закрытом корпусе.
Конструкция установки должна обеспечивать:
- возможность транспортировки, монтажа и демонтажа;
- возможность дезактивации;
- заземление.
Шумность установки на дистанции 3 м, не более, дБ: 75.
Установка не должна требовать каких-либо особых требований к содержанию механических частей, кроме визуального контроля.
Контроль над состоянием змеевиков (уровень их возможного загрязнения) достаточно проводить 1 раз в неделю.


	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	
Все компоненты системы должны быть установлены на жесткой металлической раме, изготовленной из нержавеющей стали, обеспечивающей  стабильность и прочность установки:
- камера кипения из стали AISI 316 TI (или аналог 10Х17Н13М2Т);
- камера конденсирования из стали AISI 316 TI (или аналог 10Х17Н13М2Т);
- водосборный резервуар из стали AISI 316 TI (или аналог 10Х17Н13М2Т);
- нагревательный змеевик из стали AISI 316 TI (или аналог 10Х17Н13М2Т);
- охлаждающий змеевик из стали AISI 316 TI (или аналог 10Х17Н13М2Т);
- основной компрессор, функционирующий с фреоном R134;
- вакуумный насос из стали AISI 304 (или аналог 08Х18Н10);
- пневматический клапан загрузки из ПВХ, EDPM;
- пневматический  клапан удаления концентрата из ПВХ, EDPM;
- пневматический запорный клапан из ПВХ, EDPM;
- пневматический антивакуумный клапан из ПВХ, EDPM;
- подпорки из стали AISI 304 (или аналог 08Х18Н10);
- трубы из ПВХ.

Измерительные приборы:

- вакуумметр из стали AISI 316 L (или аналог 03Х17Н14М2);
- индикаторы контроля исходящей жидкости/концентрата/дистиллята из стали AISI 316 TI  (или аналог 10Х17Н13М2Т);
- датчики давления из стали AISI 316 L (или аналог 03Х17Н14М2).


	Подраздел 4.6.Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	
Степень защиты вакуум-выпарной установки IP54.


	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	
- напряжение, В: 380;
- частота, Гц: 50;
- установленная мощность, кВт: 13;
- потребляемая мощность, кВт: 10.


	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	
Установка должна быть оснащена следующими измерительными приборами:

- вакуумметр;
- индикаторы контроля исходящей жидкости/концентрата/дистиллята;
- реле давления «Danfoss»;
- датчики давления;
- фильтр сжатого воздуха пластиковый в комплекте с манометром.

Щит управления установки должен быть расположен на боковой панели установки и оснащен контроллером либо программируемым реле, должно быть предусмотрено наличие следующих индикаторов:
- индикатор автоматического запуска и автоматической блокировки;
- индикатор автоматической блокировки при недостаточном количестве исходной жидкости в резервуаре накопления исходной жидкости;
- индикатор автоматической блокировки при избыточном количестве конечного концетрата в резервуаре накопления концентрата; 
- индикатор блокировки при избыточном количестве очищенной воды в накопительном резервуаре.


	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	
Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Поставщик обязан предоставить вместе с оборудованием полный комплект документации для монтажных, пуско-наладочных, эксплуатационных и ремонтных работ на русском языке.


	Подраздел 4.10 Требования к маркировке

	
Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи. Транспортная маркировка и маркировка непосредственно товара должна соответствовать требованиям технических регламентов, стандартов и других нормативных документов, применяемых на территории Российской Федерации.


	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	
Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок, погрузо-разгрузочных работ и длительного хранения.





РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ


	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	
Приемка (приемо-сдаточные испытания) осуществляется на заводе-изготовителе. Поставщик за 15 дней направляет Заказчику письменное уведомление о готовности оборудования к приемо-сдаточным испытаниям. После приемо-сдаточных испытаний сторонами подписывается акт приемо-сдаточных испытаний.


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	
Вместе с товаром должна быть поставлена следующая техническая документация: 
- паспорт на изделие;
- гарантийный талон (сервисная книжка);
- руководство по управлению и эксплуатации оборудования и его составных частей на русском языке;
- ведомость эксплуатационных документов;
- гидравлическая схема установки;
- руководство пользователя в печатном виде на русском языке;
- руководство пользователя на CD идентичный печатному на русском языке;
- сертификат соответствия (установки сушильные выпарные);
- сертификаты на метериалы;
- счет;
- счет-фактура;
- товарная накладная;
- акт приема-передачи;
- акт приемо-сдаточных испытаний.








РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	
[bookmark: i8562240]Для оборудования и отдельных частей должны быть обеспечены безопасные погрузка, перемещение и установление при монтаже, ремонте и транспортировании. Отдельные части массой более, чем допустимая согласно НТД на данный вид продукции, должны иметь специальные устройства (приливы, отверстия, рым-болты и т.п.), необходимые для безопасного подъема и перемещения их при транспортировании, во время монтажа, демонтажа и ремонта. 
Обвязочные места должны быть гладкими, чтобы острые кромки не повреждали обвязку. Места обвязки должны быть выбраны с учетом положения центра тяжести оборудования и прочности обвязочных материалов.
В руководстве по эксплуатации должны быть приведены надежный способ транспортирования оборудования и его частей, рекомендации по установлению оборудования при его монтаже с учетом соблюдения требований безопасности.
Масса оборудования и его частей должна быть указана на частях оборудования или на таре.
Конструкция оборудования должна позволять безопасный монтаж и демонтаж отдельных механизмов при обслуживании и ремонте.
Для проведения этих работ оборудование должно быть оснащено специальным инструментом, если невозможно использовать стандартные инструменты и приспособления.




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	
Специальных требований к месту хранения, к условиям хранения, к  условиям складирования и срокам хранения, консервации и расконсервации – нет.




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	
Гарантийный срок эксплуатации оборудования не менее 12 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи товара.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Специальных требований к ремонтопригодности – нет.




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	
Специальных условий гарантийного обслуживания не предусмотрено.




РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	
Экологические требования к продукции производства и потребления должны обеспечивать соблюдение нормативов предельно допустимых воздействий на окружающую природную среду в процессе производства, хранения, транспортировки и использования продукции. 
Указанные требования и методы их обоснования утверждаются специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора. 


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	
Подведенение сжатого воздуха, а также подсоединение установки к электрической сети должно быть произведено пользователем в присутствии квалифицированного техника в соответствии с данными, указанными на боковой панели установки.




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	
Не требуются.



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	
Не требуется.



РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	
Не требуются



РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	
Количество – 1 шт. Срок поставки – 30.10.2015 г.



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	
Представляемая информация должна быть на русском языке.



РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	
Проведение Поставщиком вводного инструктажа для операторов и механиков Заказчика по эксплуатации и ремонту установки.




РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Установка, Система
	Вакуумная выпарная установка

	2
	СОЖ
	Смазывающе-охлаждающие жидкости

	3
	ПВХ
	Поливинилхлорид

	4
	EDPM (ЭПДМ)
	Этилен-пропиленовые материалы (каучуки)

	5
	НТД
	Нормативно-техническая документация




