 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
	1 Общие сведения об объекте
	Объект расположен на территории Озёрского городского округа по адресу: Челябинская обл., г. Озёрск, ФГУП «ПО «Маяк», Управление хранения, транспортирования и контроля спецпродукции, площадка ….
	2 Особые условия выполнения работ
	Работы по ремонту должны проводиться только на территории РФ. 
Упаковка германиевых детекторов должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок.  Упаковку при отправке груза в ремонт производит Заказчик. Упаковку при отправке груза из ремонта производит Исполнитель.
При выполнении ремонта заводская маркировка германиевых детекторов не меняется
	3. Требования к качеству работ  
Исполнитель должен обладать необходимым оборудованием для ремонта и восстановления работоспособности блоков детектирования ОЧГ.
Работы по ремонту должны выполняться квалифицированными инженерами, прошедшими обучение и авторизованными на выполнения услуг по ремонту фирмой производителем германиевых детекторов.
В результате выполнения ремонта технические характеристики блока детектирования должны соответствовать паспортным значениям производителя.
Срок гарантии на выполненные работы должен быть не менее 12-ти месяцев.
	4 Требования к результатам работ 
	Параметры германиевых детекторов после выполнения ремонта должны соответствовать паспортным значениям с учетом естественного увеличения толщины мертвого слоя кристаллов.
Исполнитель предоставляет Заказчику отчет о выполненных работах, контрольные спектры и протоколы измерений. Заказчик при приемке германиевых детекторов после выполнения ремонта проводит проверку работоспособности и соответствия параметров детекторов заявленным Исполнителем самостоятельно.
	5 Ведомость объёмов работ
5.1 Первоначальная диагностика блока детектирования:
· Визуальный осмотр на наличие внешних повреждений;
· Проверка на загрязнение наружных поверхностей р/а веществами (тест на мазок) и очистка;
· Замораживание детектора и проверка расхода жидкого азота;
· Проверка температуры полностью охлажденного детектора;
· Измерение тока утечки кристалла детектора;
· Проверка разрешения детектора и настройка предусилителя (при необходимости).
5.2 Восстановление вакуума и ремонт детектора:
· Полная разборка криостата детектора с заменой молекулярного поглотителя и очисткой внутренних поверхностей криостата; 
· Регламентные работы со сборкой детектирующего элемента;
· Сборка криостата с заменой уплотнений;
· Откачка/отжиг и тестирование на герметичность криостата на гелиевом течеискателе;
· Охлаждение и проверка герметичности вакуумного порта.
5.3 Тестирование детектора:
· Захолаживание детектора до температуры жидкого азота и проверка расхода жидкого азота;
· Проверка температуры полностью охлажденного детектора;
· Измерение тока утечки кристалла детектора;
· Проверка разрешения детектора и настройка предусилителя при необходимости;
· Полный температурный цикл и повторное тестирование детектора. 2 раза;
· Долговременный тест детектора в течение суток;
· Проверка расхода жидкого азота.
5.4 Упаковка и отгрузка
· Упаковка германиевых детекторов должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок;
· Упаковка и отправка груза из ремонта Заказчику.
