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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

	№
п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Комплектность
	Единица измерения
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1
	  Бесцветная эпоксидная грунтовка Betonol G174
	Betonol G 174 предназначен для применения в помещениях в качестве грунтовочного покрытия в системах покрытий Betonol для пола, матричной смолы для эпоксидных стяжек и для ремонта, строительных растворов для выравнивания а также для формирования плинтусов, цоколей и желобов.
Применяется, главным образом, в условиях эксплуатации с повышенной механической нагрузкой в таких помещениях, как производственные цеха, бетонные проезжие части, площадки для обработки и хранения тяжёлых транспортных контейнеров; в областях с длительным воздействием на поверхность воды.
 -не содержит растворителей,
- закрывает поры и препятствует образованию пыли.
 
Состоит из двух компонентов:                                                     -Основной компонент грунтовки Betonol G174 (компонент A)                                                           -Отвердитель Betonol-Harter G174/00  (компонент B)                                                                                                            
Пропорция смешивания по весу: A:B (компоненты)                                                            = 85: 15.

Плотность (смесь): около 1,1 г/см3
Цвет-Бесцветная
Жизнеспособность: не менее 25 мин. при температуре основания  +20 °C,
Содержание VOC, в соответствии с ISO 11890-1: не более 750 г/л,
Теоретический расход: ~0,25…0,4 кг/м² Betonol G 174 в зависимости от впитывающих свойств поверхности.
Температура нанесения и сушки:  Мин. +10 оC; макс. +30 оC (поверхности и окружающей среды). 
При сушке (твердение) при температуре объекта +20°C, Влажность основания ( Не более 4 % по методу СМ) : Нанесение следующих слоёв: через  около 16 часов                                                                                       
	
	
	кг
	35,4
	Поставка осуществляется в течение срока действия Договора отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такой заявки.
[bookmark: _GoBack]Срок действия договора – до 01.10.2014 г.

	Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика.

	
     2




	
Betonol S 162 - двухкомпонентная выравнивающая шпаклёвка на основе эпоксидной смолы

	Betonol S 162 - это двухкомпонентная выравнивающая шпаклёвка на основе эпоксидной смолы, не содержащая растворитель, для предварительно покрытого грунтовкой бетонного основания или цементной стяжки.
 Betonol S 162 используется для создания толстослойного порозакрывающего промежуточного слоя в системах покрытий Betonol для пола.                                                               

Состоит из двух компонентов:                                    -Основной компонент шпаклевки Betonol S162.(компонент A)                                                                                                                            -Отвердитель Betonol-Harter 162    (компонент B)                                                                                                                                                                                                                                    
Пропорция смешивания по весу:  A:B (компоненты)                                                            = 100 : 10.

Пигментированная.
Закрывает поры и лунки                                                                                                                  Цвет: Кремниево-серый, примерно RAL7032.                Поверхность: Матовая.
Плотность смеси-  около 1,9 г/см3
Адгезия  ≥ 2,5 Н/мм2                                                                                                                                                                                                                 Срок хранения: - не менее 12 месяцев в сухом месте в оригинальной нераспечатанной таре.
Точная дата истечения срока хранения указывается на этикетках тары.                                                                                     Температура нанесения и сушки: Мин. +10 °C, макс. +30 °C (основания и окружающей среды)                                                         
	
	
	






кг
	






99
	
	Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика.

	


3
	Betonol -  В196
2-х компонентный эпоксидный покрывной материал без растворителя 
	Betonol -  В196 2-х компонентный эпоксидный покрывной материал без растворителя для изготовления покрытий, наносимых валиком, саморастекающихся покрытий, саморастекающегося строительного раствора и покрытий, препятствующих скольжению, с посыпкой песком.                  

Температура при нанесении и твердении: Мин. +10 °C, макс. +30 °C (воздуха и основания). 

Состоит из двух компонентов:                                                                     -Betonol B 196 (основной компонент). (компонент A)                                                                                                                            
-Отвердитель Betonol-Harter 196/00 (компонент B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Пропорция смешивания по весу:  A:B (компоненты)                                                            = 100 : 18.

Температура нанесения и сушки: Температура окружающей среды +20 °C                                                                                 Цвет: Примерно RAL 703
Плотность смеси-  около 1,6 г/см3
Адгезия  ≥ 2,5 Н/мм2
Истираемость по абразеру Табера-  50мг/1000 оборотов (нагрузка 1000 г, диск CS 10)
Износ при истирании-  около 6 см3/50 см2
Шероховатость по ZH 1/571 и DIN 51130:  R 11/V4 (с посыпкой песком). R 12/V6 (с посыпкой песком).
Класс шероховатости зависит от фракции песка.

	
	
	



кг
	



118
	
	Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика.

	


      4
	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)
	Плиточный клей высокого качества. Высокопрочный, морозостойкий, водостойкий клеи для плитки.                                                                                          Технические характеристики «Плюс» 
Плиточная смесь для внутренних и наружных работ. Используется для вибрирующих поверхностей зданий. Возможна укладка плитки методом «сверху вниз». 
Цвет -   Серый
Время высыхания,  около 24 часа
Плотность растворной смеси    1,5-1,6 г/куб. см
Количество воды на 1 кг сухой смеси    0,18-0,22 л/кг
Средняя плотность    1650-1750 кг/куб. м
Толщина наносимого слоя    2-6 мм
Адгезия-    0,9 МПа
Устойчивость к сползанию    не менее 2 г/кв. см
Прочность на сжатие    7,5 МПа
Температура проведения работ    +5 С +30 С
Температура эксплуатации    -40 С +60 С
Морозостойкость  не менее 50 циклов
Время пригодности раствора к работе ,не менее 3 часов
Расход , не более  2,7-3,2 кг/кв.м (при использовании шпателя с размером зубьев 6х6 мм)
Открытое время, не менее   15 минут
Затирка швов   -через 48 - 72 часа
Время корректировки плитки    10 мин
Класс клея    С1                                                                                 Поставляется в крафт-мешках по 5 и 25 кг
	
	
	











кг
	











115
	
	Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика.
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	Затирка для швов Ceresit CE33
	 Технические характеристики:                                                                                                    Состав: 	смесь цементов с минеральными наполнителями и полимерными модификаторами
Требуемое кол-во воды затворения: не более 0,33 л воды на 1 кг сухой смеси
Время потребления: не менее 60 минут
Температура основания: 	от + 5°C до + 30°C
Готовность к эксплуатации, не более : через 24 часа
Адгезия к бетону: не менее 0,8 МПа
Прочность при сжатии: не менее 14 МПа
Прочность при изгибе:  не менее 4,3 МПа
Наличие трещин в заполненных швах после выдерживания их: в сухих условиях; в воде; при повышенной температуре и после циклов замораживания – оттаивания: отсутствие трещин в швах шириной 5 мм
Теплостойкость, не менее: от - 50°C до + 70°C                                                 Упаковка: мешок 2кг, 5кг и 25 кг
	
	
	






кг
	






27
	
	Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика.
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Двери деревянные внутренние ДГ 21-7
	



Двери деревянные внутренние ДГ 21-7 в комплекте
	



ГОСТ 6629-88
	
	



       шт
	



     4
	
	Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика.
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Шпатлевка клеевая
	



           Шпатлевка клеевая 
	

ГОСТ Р 52020-2003
	
	


кг
	


  3610
	
	Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика.
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Гипс строительный
	Гипс строительный 
Технические требования:
-Марка гипса – Г6, Г7
-Группа по времени «схватывания» - Б
-Группа по тонкости помола - II 
Поставляется в мешках до 35кг
	



ГОСТ 125-79,
ГОСТ 26871-86
	
	





кг
	





75
	
	Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика.
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Клеевая смесь Cerezit CT85 
	 Состав Ceresit CT 85: смесь цемента с минеральными заполнителями, полимерными модификаторами и армирующими микроволокнами
Плотность сухой смеси: около 1,3 кг/дм3
Количество воды затворения: около 6,75 л воды на 25 кг сухой смеси
Время потребления: не менее. 120 минут
Температура применения: от +5 до +30°C
Открытое время: не менее. 40 мин
Температура эксплуатации: от –50 до +70°C
Адгезия к пенополистиролу: не менее 0,1 МПа
(разрыв по пенополистиролу)
Адгезия к бетону: не менее 0,6 МПа
Морозостойкость: не менее 75 циклов
Наличие трещин при толщине слоя до 8 мм: через 28 суток трещины отсутствуют
Расход Ceresit СТ 85: около. 6,0 кг/м2, при креплении плит 5,0 кг/м2
Упаковка: Клей Ceresit СТ 85 поставляется в мешках по 25 кг.
	


ГОСТ 54359-2011
	
	



       кг
	



1225
	
	Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика.
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Фасадные плиты «Краспан Фибро-цемент Колор»
	

Цвет-RAL 8014
 «КраспанФибро-цементКолор» 

Состав фиброцементной плиты:

Лицевая поверхность: грунтовочный слой и специальное двухкомпонентное финишное покрытие (акрил/полиуретан). 
Основа: фиброцементная плита, толщина 8-9 мм.
Тыльная поверхность: пароизолирующее и армирующее покрытие.
Способ крепления: фасадная заклепка, прижимная планка. Толщина	 Ширина	 Длина	
8 мм       1220 мм    2440 мм
	





	
	




М2
	




168
	
	Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика.
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Лист гипсокартонный толщ ГКЛ 2500х1200х 9,5
	-
	




ГОСТ 6266-97
	
	





М2
	





15
	
	Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика.
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Профиль ПН75/40
	
Профиль направляющий ПН 75/40 служит в качестве направляющих для профиля стоечного, для устройства перемычек между ними в каркасах перегородок и облицовок.
Форма поперечного сечения – «П» образная. Боковые стенки (высотой 40 мм) гладкие, без ребер жесткости. Основная полка (шириной 75 мм) имеет продольные канавки (гофры).
Материал- стальные оцинкованные листы или лента, толщина металла – 0,6 мм.
    Высота:  мм.40
   Ширина:  мм.75
  Длина: не менее 3 м
	
	
	




М
	




18
	
	Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика.
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Профиль ПС50/50
	
Стеновой П образный профиль для гипсокартона.
Материал- стальные оцинкованные листы, толщина металла – 0,6 мм.

Высота: 50 мм.
Ширина: 50 мм.
Длина: не менее 3 м.
	
	
	




м
	




27
	
	Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика.
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Шпатлевка гипсовая «Фугенфюллер"
	Смесь на основе гипса, предназначена для заделки швов, образуемых гипсокартонными листами, приклеивания гипсокартонных листов к ровной поверхности облицовываемых, например, бетонных стен, заделки неровностей и раковин бетонных элементов, склеивания и шпаклевания гипсовых изделий
Параметры:            
Толщина слоя- минимальная 1 мм максимальная 3 мм
Расход при заделке стыков ГКЛ не более 0,25 кг
при сплошном шпаклевании, на каждый 1 мм 0,8 кг
Максимальный размер фракции не более 0,15 мм
Прочность сжатие не менее 3,0 МПа изгиб 1,5 МПа
Упаковка бумажный мешок, 25; 10 и 5 кг
Шпаклевка гипсовая КНАУФ- Фугенфюллер  разработана специально для заделки стыков гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ).
Материал изготовлен из экологически чистого природного минерала (гипса) и не содержит вредных для здоровья человека веществ.

	
	
	











кг
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	Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика.
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Лента армирующая (серпянка) (ширина 50мм)
	Серпянка-самоклейка применяется для заделки стыков гипсокартона, оргалита, ДСП и других листовых материалов; для заделки трещин на потолках и стенах внутри помещений.                                                                   Техническое нетканое полипропиленовое полотно, производящиеся по технологии термоскрепления.
Технические характеристики:
Прочность на разрыв: основа, не менее- 686 Н/5 см; уток не менее- 392 Н/5 см.
Морозостойкость: Допускается транспортировка и хранение при отрицательных температурах.
Условия хранения: Хранить в сухих помещениях.                            
Рулон:
Ширина-50мм 
Длина ленты в рулоне: не менее 50м
	
	
	






м
	






50
	
	Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика.
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Клей для швов "Аквапанель"            "КНАУФ"
	

Клей для швов Аквапанель
Однокомпонентный полиуретановый клей,  используется для склеивания стыков плит типа «авквапанель внутренняя» в различных стеновых конструкциях. Готовый к применению состав. 
Фасовка туба 310 мл.
Расход	около 50 мл/м2 (одна туба приблизительно на 6,5 м2 стены)
	
	
	





шт
	





3
	
	Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика.
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Грунтовка Кнауф-Тифенгррунд
	Грунтовка Кнауф Тифенгрунд универсальная быстросохнущая, бесцветно-прозрачная, не содержащая растворителей, готовая к употреблению.
На обрабатываемую поверхность наносится первым слоем с целью повышения степени сцепляемости последующих слоев шпаклевки, штукатурки, краски с основанием.                                                                                     
Характеристики: 
Расход, г/м2 	около 70-100
Упаковка 	Ведро, 2,5 кг Ведро, 5 кг Ведро, 10 кг
Срок хранения 	не менее 1 года
	
	
	




      л
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	Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика.
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Профиль ПУ 31х31х0,4
	

Профиль ПУ (угол перфорированный) Knauf используется для защиты наружных углов гипсокартонных перегородок и облицовок от механических повреждений.  
Угловой профиль используется в качестве защиты наружных углов различных гипсоволокнистых и гипсокартонных обшивок то механических повреждений. Сечение углового профиля выполнено в виде острого угла (85°).  Полки углового профиля перфорированные (отверстия диаметром 5 мм).
Изготавливается из высококачественной оцинкованной стали.
Характеристики 
Высота: 31 мм.                                                                                                  Ширина: 31 мм,
Толщина : 0,4 мм.                                                                                                                                          Длина: 3 м.
	
	
	




м
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	Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика.
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Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)
	
Цвет Серый
Время высыхания, не более 24 часа
Плотность растворной смеси 	1,5-1,6 г/куб. см
Количество воды на 1 кг сухой смеси, не более 0,18-0,22 л/кг
Средняя плотность 	1650-1750 кг/куб. м
Толщина наносимого слоя 	2-6 мм
Адгезия 	0,9 МПа
Устойчивость к сползанию не менее 2 г/кв. см
Прочность на сжатие, не менее 7,5 МПа
Температура проведения работ +5 С +30 С
Температура эксплуатации -40 С +60 °С
Морозостойкость 	не менее 50 циклов
Время пригодности раствора к работе не менее 3 часов
Расход 	2,7-3,2 кг/кв.м (при использовании шпателя с размером зубьев 6х6 мм)
Открытое время, не менее 15 минут
Затирка швов 	через 48 - 72 часа
Время корректировки плитки 10 мин
Класс клея С1                                                                              Упаковка и хранение: Клеи поставляются в крафт-мешках по 5 кг, 25 кг. 
	
	
	










кг
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	Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика.
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Уайт спирит
	
	



ГОСТ 3134-78
	
	



    кг
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	Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика.





РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый Товар должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшими в употреблении, не восстановленными), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 "Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами".
Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, дату выпуска, юридический адрес изготовителя, гарантийный срок службы.



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 "Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами". Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Товара осуществляется в присутствии представителя Заказчика.
Поставка каждой партии Товара сопровождается оригиналами следующих документов:
- товарная накладная (форма ТОРГ-12);
- счет-фактура установленной формы.


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Предлагаемый к поставке Товар должен иметь необходимые сертификаты и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, документацию по эксплуатации на русском языке.
При отсутствии сертификатов и паспортов, предусмотренных требованиями стандартов указанных в настоящем техническом задании, Товар возвращается Поставщику.
Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки Товара.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование осуществляется любыми видами крытого транспорта.
Поставщик обязан поставить Товар по адресу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, промзона строительства НВ АЭС-2, территория НСМФ ОАО «Атомэнергопроект».



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение производится в крытом складском помещении в упакованном состоянии, в соответствии с требованиями заводов изготовителей товара.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не установлено.



РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам, в том числе, указанным в Разделе 1 данного Технического задания.
Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ. 



РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не установлено.



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Согласно закупочной документации.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не установлено.



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	Не установлено.



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Руководитель структурного

Управляющий НСМФ	__________________________________________ В.А. Любимов
