Приложение № 1 к спецификации № __ от ______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по поставке светильника головного НГР 06-4-003.Р.01.05 со встроенным блоком радиосигнализатора системы «Радиус» с блоком контроля заряда батареи (для заряда на АЗС «Заряд-2»)
1. Наименование поставляемого товара.
Светильник головной НГР 06-4-003.Р.01.05  со встроенным блоком радиосигнализатора системы «Радиус».
2. Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства)  Светильник головной взрывобезопасный НГР 06-4-003.Р.01.05 изготовлен по ТУ 12.00165497.035-93  (или аналог, с обязательным согласованием аналогового оборудования с Заказчиком в ходе проведения торговой процедуры с предоставлением технических параметров, заверенной копии разрешительной и сертификационной документации), предназначен для индивидуального освещения рабочего места и затемненных участков пути при следовании к месту работы. Оснащён, встроенным под крышку аккумуляторной батареи, устройством приемным «Радиус 1-ПРМ8-12» дополнительно к функции освещения, обеспечивающим функции аварийного оповещения и индивидуального вызова, а также поиск работников шахты в аварийных ситуациях.  
Технические данные светильника головного НГР 06-4-003.Р.01.05
	Наименование параметра
	НГР 06-4-003.Р.01.05
	эквивалент

	Уровень и вид взрывозащиты по ГОСТ 12.2.020-76 (Система стандартов безопасности труда. Электрооборудование взрывозащищенное. Классификация. Маркировка) 
	РВ С Иb
	Не ниже 
РВ С Иb 

	Аккумуляторная  батарея
	Ni-MH, 10 А/ч
	Ni-MH, не менее 10 А/ч

	Номинальное напряжение, В
	3,6
	Не более 3,6

	Источник света
	Светодиод с отражателем (основной и экономичный режим)
	Светодиод с отражателем (основной и экономичный режим)

	Спектр излучения
	белый
	белый

	Световой поток, лм
	47
	Не менее 47

	Продолжительность непрерывной работы, ч, не менее
в номинальном режиме, ч
в аварийном режиме, ч
	 

16
72
	

Не менее 16
Не менее 72

	Напряжение срабатывания защиты от глубокого разряда батареи, В
	 
2,6±0,02
	
Не более 2,6

	 Габаритные размеры, мм, не более
- блока аккумуляторной батареи с крышкой
- фары
	 
145х50х118
Ø75х88
	
Не более 145х50х118 Ø75х88

	Масса, кг не более
	1,1
	Не более 1,1


2.1. Требование по изготовлению
Светильник должен быть оснащен блоком контроля заряда батареи, который позволяет заряжать и дозаряжать их на зарядных станциях «Заряд-2», устройством приемным «Радиус 1-ПРМ8-12», обеспечивающим функции аварийного оповещения и индивидуального вызова, а также поиск работников шахты в аварийных ситуациях.
Корпусные детали светильника и светопропускающий элемент (линза) должны выдерживать энергию удара падающего груза 7 Дж в соответствии с требованиями ГОСТ 24786-81 (Приборы световые рудничные взрывозащищенные. Общие технические условия).

3. Комплектность поставки 
	Наименование
	Ед.
изм.
	Количество

	Светильник 
	шт.
	210

	Планка
	шт.
	По 1 на каждый светильник

	Винт самонарезающий (3х8)
	шт.
	По 2 на каждый светильник

	Эксплуатационная документация
- паспорт
- Руководство по эксплуатации и паспорт на радиосигнализатор «Радиус 1-ПРМ8-12»
- Копия разрешения Госгортехнадзора
- Техническое описание и инструкция по эксплуатации батареи
	
шт.


шт.
шт.

шт.
	
1 на коробку


1 шт.
1 на 50 шт.

1 на коробку



4. Требования к потенциальному участнику: 
Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее 2 (двух) лет, (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера) 

5. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг:
 	Согласно Приложению №1 к договору поставки (спецификация) и пункта №3 настоящего технического задания.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара
 	Поставка светильников производится в упаковке по ГОСТ 2991-85 (Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия), с комплектом эксплуатационной документации согласно пункта 3.  

7. Требования к обслуживанию товара:
 	Поставщик обязуется устранять недостатки согласно гарантийным обязательствам, в срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
 	Исполнитель обязан поставить светильники по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское горно-химическое объединение                                                                                                                              

9. Требования к качеству и безопасности  поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:
8.1   Светильники должны быть новыми, не ранее 2012 года выпуска, не используемыми ранее (не допускается поставка светильников собранных из восстановленных деталей).
8.2 Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям ТУ 12.00165497.035-93 (или эквивалент),  и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным Заказчиком. 
8.3  Светильник должен быть оборудован встроенным под крышку блока питания устройством приемным «Радиус 1-ПРМ8-12». 
8.3 Продукция должна иметь сертификат качества, паспорт завода производителя и инструкцию по эксплуатации. Светильники должны соответствовать требованиям стандартов безопасности ГОСТ 22782.0-81 (Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические требования и методы испытаний), ГОСТ 24471-80 (Приборы световые рудничные нормальные. Общие технические условия), ГОСТ 22782.5-78 (Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь". Технические требования и методы испытаний). 
8.5 Светильники должны обеспечивать выполнение следующих функции:
- Защиту батареи от глубокого разряда;
- Защиту цепи в режиме короткого замыкания:
- Индивидуальное освещение рабочего места и пути следования;
8.6  Светильники должны быть укомплектованы блоком контроля заряда батареи, который позволяет заряжать и дозаряжать их на зарядных станциях «Заряд-2».

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара
 9.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается в документации завода изготовителя, но не менее 12 месяцев.
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От Поставщика                                                                                                                                                                                     От Покупателя
__________________/___________________/                                                                           ______________________/В.С.Святецкий/


