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Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 
В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

Комплект оборудования системы криогенной диагностики для модернизации КГУ 150/4.5-1шт., в следующем составе:
	№ п./п.
	Наименование
	Производитель (страна)
	Технические характеристики
	Кол- во

	1
	Вакуумная станция
 WD 220  (или эквивалент)
	Pfeiffer Vacuum (ФРГ)
	в составе:
-Rotary pump PFEIFFER DUO 35
Фирма производитель Pfeiffer Vacuum
Присоединительный фланец DN 40 ISO-KF
Скорость откачки 32 м3/ч при 50 Гц
Потребляемая мощность 1.1 кВт при 50 Гц
Предельное остаточное давление
 5 x 10(-3) мбар
Напряжения питания: 230 В (±10%) 50 Гц
Масса 56 кг
-Roots pump PFEIFFER Okta 250
Фирма производитель Pfeiffer Vacuum
Охлаждение воздушное
Присоединительный фланец входной DN 63 ISO-F 
Присоединительный фланец выходной DN 63 ISO-F 
Скорость откачки 290 м3/ч при 50 Гц
Потребляемая мощность 0.75 кВт при 50Гц
Напряжения питания: 230 В (±10%) 50 Гц
Масса 95 кг.
-Фильтр
-Рама
-Масло для повторной заливки
-Эл. щит подключения
     Характеристики станции
Присоединительный фланец DN 63 ISO-F
Скорость откачки 220 м3/ч при 50 Гц
Предельное остаточное давление 5 x 10(-4) мбар 
 Масса 220кг.
	1

	2
	Вакуумная станция
 Hi Cube 80 Eco или (эквивалент)

	Pfeiffer Vacuum (ФРГ)
	в составе:
- Диафрагменный насос MVP 015-2
Фирма производитель Pfeiffer Vacuum
Присоединительный фланец входной DN 16 ISO-KF / G 1/8"
Присоединительный фланец выходной G 1/8"
Скорость откачки 0.9 м3/ч при 50 Гц
Предельное остаточное давление
 5 x 10(-1) кПа
Напряжения питания: 230 В (±10%) 50 Гц
Масса 7.5 кг
-Турбиной Hi Pase 80
Фирма производитель Pfeiffer Vacuum
Присоединительный фланец входной DN 63 ISO-K / G 1/4"
Присоединительный фланец выходной DN 16 ISO-KF / G 1/4"
Скорость откачки по азоту 67 л/с при 50 Гц
Предельное остаточное давление 
1 x 10(-7) кПа
Напряжения питания: 230 В (±10%) 50 Гц
Охлаждение воздушное
Масса 2.4 кг
-Дисплей контроля DCU 002
Фирма производитель Pfeiffer Vacuum
Напряжения питания: 230 В (±10%) 50 Гц
Характеристики станции
Фирма производитель Pfeiffer Vacuum
Присоединительный фланец DN 63 ISO-K
Скорость откачки 67 м3/ч при 50 Гц
Предельное остаточное давление 
1 x 10(-7) кПа 
Напряжения питания: 230 В (±10%) 50 Гц
Масса 17кг.
	2

	3
	Датчик широкого диапазона PKR 251
или (эквивалент)
	Pfeiffer Vacuum (ФРГ)
	Характеристика:
-Диапазон измерений: 5E-9 - 1000 мбар
- Присоединительный фланец DN 25 ISO-KF
- Нить накаливания вольфрам, молибден
- Максимальное давление 10 бар.
-Масса 700 гр. 
	5

	4
	Пластинчато-роторный насос DUO 10M  или (эквивалент)
	Pfeiffer Vacuum (ФРГ)
		Форвакуумный пластинчато-роторный насос DUO 10M
в комплекте с масляным фильтром,
системой возврата масла и креплениями
Характеристика:


Присоединительный фланец DN 25 ISO-KF
Скорость откачки 10 м3/ч при 50 Гц
Потребляемая мощность 0.45 кВт при 50Гц
Предельное остаточное давление 5 x 10(-3) мбар
Напряжения питания: 230 В (±10%) 50 Гц
Масса 27 кг
	2

	5
	Пластинчато-роторный насос DUO 20M
или (эквивалент)
	Pfeiffer Vacuum (ФРГ)
		Форвакуумный пластинчато-роторный насос DUO 20M
 в комплекте с масляным фильтром,   
системой возврата масла и креплениями 


Характеристика:
Присоединительный фланец DN 25 ISO-KF
Скорость откачки 20 м3/ч при 50 Гц
Потребляемая мощность 0.55 кВт при 50Гц
Предельное остаточное давление  5 x 10(-3) мбар
Напряжения питания: 230 В (±10%) 50 Гц
Масса 33 кг
	2

	6
		Сенсорный кабель 


или (эквивалент)
	Pfeiffer Vacuum (ФРГ)
		Сенсорный кабель для вакуумных
 датчиков3м 



	5

	7 
	Турбонасосная станция Hi Cube 400 Classic или (эквивалент)
	Pfeiffer Vacuum (ФРГ)
	в составе:
-Rotary pump PFEIFFER DUO 5M
Фирма производитель Pfeiffer Vacuum
Присоединительный фланец DN 16 ISO-KF
Скорость откачки 5 м3/ч при 50 Гц
Потребляемая мощность 0.37 кВт при 50Гц
Предельное остаточное давление 5 x 10(-3) мбар
Напряжения питания: 230 В (±10%) 50 Гц
Масса 19 кг
-Турбомолекулярный насос TC400 Hi Pace 400 PFEIFFER 
Фирма производитель Pfeiffer Vacuum
Охлаждение воздушное
Присоединительный фланец входной DN 100 ISO-K 
Присоединительный фланец выходной DN 25 ISO-KF 
Скорость откачки 355 л/с 
Масса 11.6 кг.
     Характеристики станции
Присоединительный фланец DN 100 ISO-K
Скорость откачки 355 л/с при 50 Гц
Предельное остаточное давление 1 x 10(-7) мбар 
Потребляемая мощность 0.67 кВт при 50 Гц
Напряжения питания: 230 В (±10%) 50 Гц
Станция оснащена 4 ведущими роликами, 2 тормоза
Масса 54.2 кг.
	1

	8
	Турбонасосная станция Hi Cube 700 Pro или (эквивалент)
	Pfeiffer Vacuum (ФРГ)
	в составе:
-Rotary pump PFEIFFER Penta 35
Фирма производитель Pfeiffer Vacuum
Присоединительный фланец входной 
DN 25 ISO-KF
Присоединительный фланец входной
 DN 25 ISO-KF
Скорость откачки 34 м3/ч при 50 Гц
Потребляемая мощность 0.41 кВт при 50Гц
Предельное остаточное давление  5 x 10(-3) мбар
Напряжения питания: 230 В (±10%) 50 Гц
Масса 45 кг
-Турбомолекулярный насос TC400 Hi Pace 700 PFEIFFER 
Фирма производитель Pfeiffer Vacuum
Охлаждение воздушное
Присоединительный фланец входной DN 160 ISO-K 
Присоединительный фланец выходной DN 25 ISO- KF
Скорость откачки 685 л/с 
Масса 11.5 кг.
     Характеристики станции
Присоединительный фланец DN 160 ISO-K
Скорость откачки 685 л/с при 50 Гц
Предельное остаточное давление 1 x 10(-7) мбар 
Потребляемая мощность 1.895 кВт при 50 Гц
Напряжения питания: 230 В (±10%) 50 Гц
Станция оснащена 4 ведущими роликами
Масса 94.8 кг.
	1

	9
	Шибер ISO-F 160 или (эквивалент)

	VAT
(Швейцария)
	Серия 091
Название – высоковакуумный проходной шибер
С ручным приводом.
Материал нержавеющая  сталь
Степень натекания≤ 1 x 10(-9) мбар∙ л/с
Кол-во циклов до первого обслуживания 5000 циклов
	1







1. Условия поставки: 
В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.
2. Срок поставки:
Поставка продукции в срок – до 03 декабря 2012г.
3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12
4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
5. Требования к технической документации:
Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт, сертификат испытаний, рабочий сертификат и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.
6. НМЦ: 4 475 950,34  руб., в т. ч. НДС 18% .
7. Порядок расчетов: 50% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания договора.
50% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания договора накладной ТОРГ-12.
8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100% 
Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________
Технический эксперт:__________________     /_________________/
