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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Телекамеры СТВК-2  (или эквивалент) в левом и правом исполнении.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), дата выпуска не ранее 4-го квартала 2014 года


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	1.1. Требования назначения
1.1.1.Питание теле –видеокамеры СТВК-2 должно производиться постоянным напряжением (DC) 12В±5%.

1.2.1.Потребляемый ток теле-видеокамеры СТВК-2 при отрицательной температуре окружающей среды – не более 300 мА, в нормальных условиях не более 150 мА.

1.1.3.Разрешающая  способность теле-видеокамеры СТВК-2, минимум – 600 ТВЛ.

1.1.4.Чувствительность теле-видеокамеры СТВК-2 – 0,1 лк, не хуже.

1.1.5.Синхронизация теле-видеокамеры СТВК-2 – внутренняя.

1.1.6.Отношение сигнал/шум теле-видеокамеры СТВК-2 – не более 46 дВ.

1.1.7.Теле-видеокамера СТВК-2 должна иметь электронный затвор с производительностью 1/50 – 1/10000 сек, автоматическую регулировку усиления.

1.1.8.Угол обзора объектива теле-видеокамеры СТВК-2 должен быть не менее 30º с условием обеспечения поля зрения 30 м на удалении 57 м от объектива.

1.1.9.Вес теле-видеокамеры СТВК-2 не должен превышать 1 кг.

1.1.10.Видеовыход теле-видеокамеры СТВК-2 композитный 1V p-p 75 Ом. Тип соединителя для подключения должен быть конструктивно совместим с ранее используемым (РС4).

1.1.11.Изображение теле-видеокамеры СТВК-2 должно быть черно-белое или цветное.

1.2.Требования по габаритным характеристикам телекамеры наружного наблюдения для установки на транспортных средствах. СТВК предназначена для установки на борт транспортного средства (вагон, автомобиль).
1.2.1 Часть корпуса т/к, выступающая наружу за борт (боковину) транспортного средства, должна иметь габаритные размеры, не более: 70 (длина) х 62 (ширина) х 52 (высота или «вылет» от борта транспортного средства);

       На фланце, примыкающем к борту транспортного средства, должна быть канавка под уплотнение 058 глубиной 3 мм.

       Присоединительные размеры т/к: 4 отв. 05 на размерах 60мм  и 52мм по соответствующим сторонам фланца.

1.2.2. Часть корпуса т/к, проходящая сквозь борт (боковину) транспортного средства, должна быть в виде цилиндра (трубы) с наружным диаметром 37мм, по длине позволяющей преодолеть толщину стены транспортного средства в диапазоне не менее 80 и не более 120мм.
1.2.3. На торце трубы (во внутреннем объеме транспортного средства) на корпусе т/к должен быть закреплен соединитель вилка РСГ4ТВ с электрическими цепями «VIDEO» и «ПИТАНИЕ».

       Соединитель не должен выступать за габариты указанной трубы корпуса с наружным диаметром 37 мм.

                                               СМ.ПРИЛОЖЕНИЕ №1

1.3.Требование живучести и стойкости к внешним воздействиям
1.3.1 Теле-видеокамера СТВК-2 должна соответствовать следующим требованиям по стойкости и устойчивости к внешним воздействующим факторам:

       а) повышенная рабочая температура среды - не менее +50ºС;

       б) повышенная предельная температура среды - не менее +70ºС;

       в) пониженная рабочая температура среды, не менее – минус 50ºС;

       г) пониженная предельная температура среды, не менее – минус 60ºС;

       д) повышенная относительная влажность воздуха при температуре, не менее +25ºС- 98%

       е) атмосферное пониженное давление при эксплуатации -59,9х10³ Па (450 мм рт.ст.);

       ж) синусоидальная вибрация в диапазоне частот от 5 до 100 Гц с амплитудой виброускорения 9,8 м/с² (1g).

       з) механические удары одиночного действия с пиковым ударным ускорением 29,4 м/с² (3g0 и длительностью воздействия ударного ускорения от 2 до 20 мс.

1.4.Требования надежности

1.4.1 Гарантийный ресурс работы теле-видеокамеры СТВК не менее 10000ч;

1.4.2. Гарантийный срок эксплуатации теле-видеокамеры СТВК-2 должен быть не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию. Назначенный срок службы не менее 10 лет.

Режим работы непрерывный круглосуточный.



	Подраздел 2.2 Требования к упаковке

	Оборудование должно поставляться только  в штатной заводской упаковке, обеспечивающей полную сохранность товара от повреждений при перевозке всеми видами транспорта с учётом нескольких перегрузок в пути   и хранении при соответствующей температуре окружающего воздуха, защищает от попадания пыли, грязи и возникновения  коррозии. Если производителем товара предусмотрена специальная упаковка (тара), то товар должен  передаваться только в упаковке (таре) производителя. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия.   



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок  - не менее 12 месяцев.  Срок гарантии  должен  исчисляться с момента ввода в эксплуатацию.  Если в период гарантийного срока  эксплуатации обнаружатся дефекты, то Поставщик  обязан   их устранить или заменить оборудование  за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный  срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Необходимое оборудование  должно  быть серийно выпускаемым,  соответствовать техническим требованиям производителя, удовлетворять требованиям стандартов качества, безопасности функционирования, санитарным и гигиеническим нормам.




РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Ремонт и сервисное обслуживание в гарантийный период  должны  осуществляться за счет Поставщика. 

Поставщик за свой счет должен проводить инструктаж представителям Заказчика по пользованию оборудованием в случае необходимости.




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ  

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ



	Комплект  поставки: 32 шт. (единовременно)



	Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ



	Срок  поставки – в течение 90 дней  с  даты  подписания  договора.

	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ



	Доставка на склад Заказчика, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14


Начальник подразделения            ________________________  С.А. Каравцев 

                                                                      подпись                                                                                                                                            

Исполнитель                                  ________________________  С.А. Чебунина
                                                                  подпись                                         

