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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НИЖНЕТУРИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ВЕНТА»
 (ОАО «Вента»)
 


УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор

[bookmark: _GoBack]__________________ Н. А. Азаров

«21» ноября 2012 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения Договора на выполнение ремонта душевых и раздевалок цеха №18 ОАО «Вента»
[bookmark: Data]от 21.11.2012 года № 



Том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»







Заказчик: Открытое акционерное общество
Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента»
(ОАО «Вента»)





Нижняя Тура  
2012 г.

Технические требования

1. Техническое задание с указанием технических и функциональных характеристик, класса безопасности, модели, марки, ТУ, ГОСТ, а так же требований к технической документации, комплектации оборудования, пуско-наладки и монтажу
	
1. Мужская душевая, 1 этаж, 116 раздевалка (5500х2150), 117 – душ (8430х2150), 104,105 – сауна-душ (11700х3000), высота 2920

· Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
· Разборка покрытий полов из керамических плиток
· Демонтаж перегородок кирпичных
· Устройство гидроизоляции
· Облицовка стен на цементном растворе по кирпичу и бетону
· Устройство покрытий полов из керамических плиток
· Устройство подвесных потолков
· Устройство перегородок на металлическом каркасе из сотового поликарбоната
· Замена трубопроводов водоснабжения из стальных труб на металлопластиковые трубы
· Замена смесителей с душевой сеткой
· Светильники потолочные или настенные
· Демонтаж дверных блоков
· Установка дверных блоков

2. Женские душевые, 2 этаж, 216 – раздевалка (1800х2000), 217 – душ (3400х2000), 223 – раздевалка (3650х3000), 224 – душ (7830х2200), 225 – туалет (1700х2200), 226 – умывальник (2110х5220), высота 2950.

· Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
· Разборка покрытий полов из керамических плиток
· Демонтаж перегородок кирпичных
· Устройство гидроизоляции
· Облицовка стен на цементном растворе по кирпичу и бетону
· Устройство покрытий полов из керамических плиток
· Устройство подвесных потолков
· Устройство перегородок на металлическом каркасе из сотового поликарбоната
· Замена трубопроводов водоснабжения из стальных труб на металлопластиковые трубы
· Замена смесителей с душевой сеткой
· Светильники потолочные или настенные
· Демонтаж дверных блоков
· Установка дверных блоков

Выполнение работ согласно СНиП на строительство, СанПин.
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