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Техническое задание 

на выполнение работы по 

проведению диагностики и ремонту автокрана DEMAG AC200-1 

Фокино

2015г.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1. Диагностика и проведение ремонтных работ автокрана DEMAG AC200-1

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Выполнение работ в рамках государственного контракта


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ 

	На объекте Заказчика Приморский край, ЗАТО Фокино, бухта Разбойник


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры

автокран DEMAG AC200-1

	Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	 В соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации автокрана

	Подраздел 4.3 Требования по надежности

	В соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации автокрана

	Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	В соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации автокрана

	Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим, оборудованию 

	№

номер

наименование

Кол-во

1

17627012

Цилиндр аутригера

4

2

54147112

Цилиндр аутригера

4

3

42169212

Сайлент блок

4

4

42169312

Сайлент блок

4

5

17392712

Кресло водителя

1

6

57602740

Шланг тормозной системы

6

7

57602440

Шланг

16

8

54725640

Шланг

9

9

63365540

Шланг

2

10

59248640

Шланг датчика

1

11

13394512

Шланг

1

Фильтр шасси

12

45056112

Топливный фильтр

1

13

42079112

Топливный фильтр

1

14

41718512

Масляный фильтр двигателя

1

15

77942100

Масляный фильтр коробки

1

16

45077512

Воздушный фильтр

1

17

42211112

Гидравлический фильтр

1

18

45077412

Гидравлический фильтр

1

19

51515940

Сопун

1

20

76117673

Фильтр осушителя
2

Фильтр крановая

21

44060912

Топливный фильтр

22

44012512

Масляный фильтр

23

42052012

Воздушный фильтр

24

76316073

Гидравлический фильтр

25

62169340

Напорный фильтр

26

00109512

Напорный фильтр

27

41184012

Напорный фильтр

28

51515940

Сопун




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка работ по этапам производится закрытием двухсторонних актов, подписанных Заказчиком и Исполнителем в соответствии с условиями, изложенными в договоре или дополнительных соглашениях к договору и являющихся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Исполнителем. 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	 Исполнитель обязан передать документацию, подтверждающую качество материалов используемых при выполнении работ.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	безотказная работа отремонтированных узлов и агрегатов в течение шести месяцев эксплуатации или 500 моточасов (смотря, что наступит ранее)


РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Требования к исполнителю работ. 

1. Официальный представитель компании TEREX DEMAG должен быть указан на официальном сайте завода-изготовителя
2. Наличие сертификатов завода изготовителя, подтверждающих квалификацию сервисного персонала

3. Наличие сертифицированного диагностического оборудования завода изготовителя.

4. Сертификат дилера завода изготовителя.

5. Сертификат менеджмента качества (ISO9001), сертификат соответствия


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Дата начала работ – с момента заключения договора.

Дата окончания работ – до 30.09.2015 г. 



