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№  п/п
	

Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика
	Ед.
изм.
	Ко-личество

	1. [bookmark: _Toc384393774][bookmark: _Toc384393881][bookmark: _Toc388366365][bookmark: _Toc389127171][bookmark: _Toc389211796]
	Разрывная 
мембрана
	Рассчитана на давление срабатывания 3 МПа, температуру срабатывания +90 C с индикатором разрыва.
Мембрана устанавливается в разрывное устройство Ду 150 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. 
Мембрана должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 15%. 
Мембраны устанавливаются в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством.
Сброс рабочей среды из объекта при срабатывании мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса – статический.
Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками.
Технические характеристики индикатора разрыва:
Принцип действия индикатора должен основываться на замкнутой электрической цепи датчика, которая при срабатывании устройства разрывается. Замкнутая электрическая цепь создаётся сформированной в теле индикатора разрыва токопроводящей дорожкой. Индикатор разрыва должен быть встроен в  предохранительную мембрану. При срабатывании мембранного предохранительного устройства (МПУ) должен происходить разрыв токопроводящей дорожки. 
Индикатор должен позволять мгновенно обнаруживать сброс давления, исключать ложные сигналы срабатывания, быть пригодным для работы в диапазоне температур от 0°С до +220°С, а в зоне пайки присоединительных выводов датчика от 0°С до +100°С. Сопротивление датчика до разрыва не должно быть больше 10 Ом, а после разрыва - не менее 1 Мом.
	шт.
	5

	2. 
	Разрывная 
мембрана
	Рассчитана на давление срабатывания 3 МПа, температуру срабатывания +150 C. 
Мембрана устанавливается в разрывное устройство Ду 150 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. 
Мембрана должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 15%.
Мембраны устанавливаются в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством.
Сброс рабочей среды из объекта при срабатывании мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса – статический.
Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками.
	шт.
	5

	3. 
	Разрывная 
мембрана
	Рассчитана на давление срабатывания 6 МПа, температуру срабатывания +160 C с индикатором разрыва. 
Мембрана устанавливается в разрывное устройство Ду 150 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. 
Мембрана должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 15%.
Мембраны устанавливаются в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством.
Сброс рабочей среды из объекта при срабатывании мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса – статический.
Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками.
Технические характеристики индикатора разрыва:
Принцип действия индикатора должен основываться на замкнутой электрической цепи датчика, которая при срабатывании устройства разрывается. Замкнутая электрическая цепь создаётся сформированной в теле индикатора разрыва токопроводящей дорожкой. Индикатор разрыва должен быть встроен в  предохранительную мембрану. При срабатывании мембранного предохранительного устройства (МПУ) должен происходить разрыв токопроводящей дорожки. 
Индикатор должен позволять мгновенно обнаруживать сброс давления, исключать ложные сигналы срабатывания, быть пригодным для работы в диапазоне температур от 0°С до +220°С, а в зоне пайки присоединительных выводов датчика от 0°С до +100°С. Сопротивление датчика до разрыва не должно быть больше 10 Ом, а после разрыва - не менее 1 Мом.
	шт.
	5

	4. 
	Разрывная 
мембрана
	Рассчитана на давление срабатывания 6 МПа, температуру срабатывания +300 C. 
Мембрана устанавливается в разрывное устройство Ду 150 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. 
Мембрана должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 15%.
Мембраны устанавливаются в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством.
Сброс рабочей среды из объекта при срабатывании мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса – статический.
Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками.
	шт.
	5

	5. 
	Разрывная 
мембрана
	Рассчитана на давление срабатывания 12,5 МПа, температуру срабатывания +90 C с индикатором разрыва. 
Мембрана устанавливается в разрывное устройство Ду 150 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. 
Мембрана должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 15%.
Мембраны устанавливаются в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством.
Сброс рабочей среды из объекта при срабатывании мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса – статический.
Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками.
Технические характеристики индикатора разрыва:
Принцип действия индикатора должен основываться на замкнутой электрической цепи датчика, которая при срабатывании устройства разрывается. Замкнутая электрическая цепь создаётся сформированной в теле индикатора разрыва токопроводящей дорожкой. Индикатор разрыва должен быть встроен в  предохранительную мембрану. При срабатывании мембранного предохранительного устройства (МПУ) должен происходить разрыв токопроводящей дорожки. 
Индикатор должен позволять мгновенно обнаруживать сброс давления, исключать ложные сигналы срабатывания, быть пригодным для работы в диапазоне температур от 0°С до +220°С, а в зоне пайки присоединительных выводов датчика от 0°С до +100°С. Сопротивление датчика до разрыва не должно быть больше 10 Ом, а после разрыва - не менее 1 Мом.
	шт.
	5

	6. 
	Разрывная 
мембрана
	Рассчитана на давление срабатывания 12,5 МПа, температуру срабатывания +150 C. 
Мембрана устанавливается в разрывное устройство Ду 150 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. 
Мембрана должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 15%.
Мембраны устанавливаются в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством.
Сброс рабочей среды из объекта при срабатывании мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса – статический.
Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками.
	шт.
	5

	7. 
	Разрывная 
мембрана
	Рассчитана на давление срабатывания 12,5 МПа, температуру срабатывания +160 C с индикатором разрыва. 
Мембрана устанавливается в разрывное устройство Ду 150 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. 
Мембрана должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 15%.
Мембраны устанавливаются в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством.
Сброс рабочей среды из объекта при срабатывании мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса – статический.
Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками.
Технические характеристики индикатора разрыва:
Принцип действия индикатора должен основываться на замкнутой электрической цепи датчика, которая при срабатывании устройства разрывается. Замкнутая электрическая цепь создаётся сформированной в теле индикатора разрыва токопроводящей дорожкой. Индикатор разрыва должен быть встроен в  предохранительную мембрану. При срабатывании мембранного предохранительного устройства (МПУ) должен происходить разрыв токопроводящей дорожки. 
Индикатор должен позволять мгновенно обнаруживать сброс давления, исключать ложные сигналы срабатывания, быть пригодным для работы в диапазоне температур от 0°С до +220°С, а в зоне пайки присоединительных выводов датчика от 0°С до +100°С. Сопротивление датчика до разрыва не должно быть больше 10 Ом, а после разрыва - не менее 1 Мом.
	шт.
	5

	8. 
	Разрывная 
мембрана
	Рассчитана на давление срабатывания 12,5 МПа, температуру срабатывания +300 C. 
Мембрана устанавливается в разрывное устройство Ду 150 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. 
Мембрана должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 15%.
Мембраны устанавливаются в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством.
Сброс рабочей среды из объекта при срабатывании мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса – статический.
Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками.
	шт.
	5

	9. 
	Разрывная 
мембрана
	Рассчитана на давление срабатывания 12,5 МПа, температуру срабатывания +190 C с индикатором разрыва. 
Мембрана устанавливается в разрывное устройство Ду 150 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. 
Мембрана должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 15%.
Мембраны устанавливаются в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством.
Сброс рабочей среды из объекта при срабатывании мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса – статический.
Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками.
Технические характеристики индикатора разрыва:
Принцип действия индикатора должен основываться на замкнутой электрической цепи датчика, которая при срабатывании устройства разрывается. Замкнутая электрическая цепь создаётся сформированной в теле индикатора разрыва токопроводящей дорожкой. Индикатор разрыва должен быть встроен в  предохранительную мембрану. При срабатывании мембранного предохранительного устройства (МПУ) должен происходить разрыв токопроводящей дорожки. 
Индикатор должен позволять мгновенно обнаруживать сброс давления, исключать ложные сигналы срабатывания, быть пригодным для работы в диапазоне температур от 0°С до +220°С, а в зоне пайки присоединительных выводов датчика от 0°С до +100°С. Сопротивление датчика до разрыва не должно быть больше 10 Ом, а после разрыва - не менее 1 Мом.
	шт.
	5

	10. 
	Разрывная 
мембрана
	Рассчитана на давление срабатывания 12,5 МПа, температуру срабатывания +350 C. 
Мембрана устанавливается в разрывное устройство Ду 150 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. 
Мембрана должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 15%.
Мембраны устанавливаются в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством.
Сброс рабочей среды из объекта при срабатывании мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса – статический.
Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками.
	шт.
	5

	11. 
	Узел крепления
	Для двух последовательно установленных мембран, стальной, для установки в разъём стандартных фланцевых соединений. 
Узел крепления устанавливается в разъём стандартного фланцевого соединения Ду 150 мм, выполненного по ГОСТ 12821-80 (или его аналога), исполнение входного и выходного фланцев – 4 и состоит из трёх металлических колец (рис. 1), скреплённых между собой. Зажим мембран осуществляется по плоскому краевому участку. Посадочные размеры соответствуют сопрягаемым размерам мембран и фланцевого соединения. Узел должен быть снабжён штуцером. 
Форма присоединения и класс давления не ниже Ру 20МПа (или аналога). 
Приложение №1: Примерная конструкция узла крепления на 1 листе.
	шт.
	1
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Приложение 1
Узел крепления



[image: ]
Рисунок 1 – Конструкция узла крепления для двух последовательно установленных 
мембран. D=21010 мм, H=17010 мм


Условия поставки:
1. Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 
· обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, техническая документация на русском языке);
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 г.;
· гарантийный срок - не менее установленного предприятием-изготовителем;
· продукция, имеющая дефекты, должна быть заменена Поставщиком в кратчайший срок после направления соответствующего письма поставщику;
· поставляемая продукция должна быть поставлена в укомплектованном, работоспособном состоянии;
· другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам). 
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