 Том 2 Техническая часть

ER-5636. Расшифровка позиций закупочной процедуры
	№

п/п
	Наименование
	Обозначение нормативного документа, который устанавливает технические требования к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС ПЭ 150-53 УХЛ4 на общей раме без электродвигателя
Характеристики:

Подача, м3/ч  - 150
Напор, м  - 580

Напор насоса в номинальном режиме, м – 53

Диаметр всасывающего патрубка – не более 200 мм

Диаметр напорного патрубка – не более 150 мм

Уплотнение вала - сальник

Область применения:  питание паровых стационарных котлов  водой питающей с температурой от  +105°С  до  +160°С, показателем Ph в пределах от 7 до 8,5 и содержанием твердых частиц размеров не более 0,1мм
	НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
	ШТ
	3


Дополнительные требования:  Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не ранее 2014 года изготовления. Обязательно наличие паспортов, сертификатов соответствия. Гарантийный срок службы: в соответствии с гарантийным сроком завода-изготовителя
