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1. Общие условия проведения открытого АУКЦИОна 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ


1.1. Общие сведения



1.1.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупки, а также принятым в соответствии с ними Положением о закупке.

Данная процедура открытого аукциона в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупке, утвержденным решением наблюдательного совета Заказчика, на дату размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.


Во всем, что не урегулировано извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме и настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.1.2. Заказчик, указанный в пункте 2.1 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, проводит открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ, информация о которых содержится в разделе 3 «Техническое задание» настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. Условия заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме  договора будут определяться, исходя из условий заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме победителя открытого аукциона в электронной форме.


1.1.3. Проведение открытого аукциона в электронной форме обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети Интернет, указанном в п.2.5 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.


1.1.4. Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru без взимания платы.

1.1.5. Участником процедуры закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника процедуры  закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.


1.1.6. Участники процедуры закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки работ для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников процедуры закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.


1.2. Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме


Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на уча-стие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета открытого аукциона в электронной форме (лота). 


1.3. Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме


1.3.1. Участник процедуры закупки  несет все расходы, связанные с участием  в открытом аукционе в электронной форме, в том числе с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе, иной документации, а Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов открытого аукциона в электронной форме, а также оснований их завершения.


1.3.2. Участники процедуры закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к открытому аукциону в электронной форме и проведения открытого аукциона в электронной форме.


1.4. Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме

Заказчик, разместивший на   Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, вправе отказаться от его проведения до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, если информация об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме содержится в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Открытый аукцион в электронной форме считается отмененным с момента размещения решения об отмене на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru. При отмене открытого аукциона в электронной форме Заказчик не несет ответственности перед участниками процедуры закупки, подавшими заявки, или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.


1.5. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в элек-тронной форме  и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме 


1.5.1. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика, оператора электронной торговой площадки с участником процедуры закупки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион в электронной форме может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 


1.5.2. Любой участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru, вправе направить на адрес электронной торговой площадки запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник процедуры закупки вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме.

В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса разъяснение положений документации об откры-том аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, размещается на официальном сайте  и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

1.5.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, размещаются Заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.


1.5.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме. Изменения, вносимые в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещаются Заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке внесенных изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.


1.6. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.6.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, подает на электронную торговую площадку заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в срок и по форме, которые установлены документацией об открытом аукционе в электронной форме и регламентом работы электронной торговой площадки.

1.6.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

1.6.2.1. Первая часть заявки (форма 1, форма 2) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: 

предложение о качестве работ, которые являются предметом  договора, их количественных и качественных характеристиках, в том числе:

а) состав работ и последовательность их выполнения; 

б) технологию выполнения работ;

в) сроки выполнения работ;

г) объем работ.

1.6.2.2. Вторая часть заявки (форма 3) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:

1) анкету участника процедуры закупки по форме, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме (форма 4);

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или документы, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от имени участника процедуры закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность (форма 5), если заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подписывается по доверенности);

4) учредительные документы в действующей редакции (для юридических лиц);

5) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 9  Положения о закупке:
а) документы, подтверждающие опыт работы и деловую репутацию участника процедуры закупки:
          - копии не менее трех  контрактов (договоров) с приложенными актами выполненных работ за последние два года, предшествующие  размещению информации о закупке на официальном сайте,  по предмету аукциона  стоимостью каждого контракта  (договора) не менее ста процентов начальной (максимальной) цены договора, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме;            

          - копии документов, подтверждающие регистрацию в качестве  юриди-

 ческого лица или индивидуального предпринимателя не менее, чем за 3 года до даты размещения информации о закупке на официальном сайте;

б) документы, подтверждающие профессиональную и техническую квалификацию:


копии удостоверений рабочих и ИТР, привлекаемых для выполнения договора, о соответствии квалификационным требованиям к выполняемой работе согласно предмету договора (монтажник сантехнических систем и оборудования - 10 человек,  газосварщик – 6 человек, электросварщик ручной сварки – 4 человека, электромонтажник – 15 человек,  монтажник систем вентиляции ,  кондиционирования воздуха – 4 человека,  каменщик – 4 человека,  штукатур –плиточник - 20 человек,   плотник – 20 человек,  маляр-отделочник - 30 человек, кровельщик - 4 человека, инженерно-технические работники -4 человека).
      г) копии действующих сертификатов соответствия:

 -ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья применительно к деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту  объектов капитального строительства»;

- ГОСТ Р ИСО 14001-2007(ISO 14001:2004)  «Система экологического менеджмента применительно к деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту  объектов капитального строительства»;
-ГОСТ ISO 9001-2011(ISO 9001:2008) «Система менеджмента качества, применительно к деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства».
6) уведомление о возможности применения участником процедуры закупки упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.  

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем открытого аукциона в электронной форме представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае если для данного участника выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;
8) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме) и документацией об открытом аукционе в электронной форме установлен порядок предоставления обеспечения заявки, предусматривающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по реквизитам счета, указанным в документации об открытом аукционе в электронной форме;
9)  договор простого товарищества участников процедуры закупки в случае, если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки. 
1.6.3. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

1.6.4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки в форме одного или нескольких электронных документов в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки. 


1.7. Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 


1.7.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме и прилагаемые к ней документы, а также вся корреспонденция между Заказчиком и участником процедуры закупки, относящиеся к заявке, должны быть написаны на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.


1.7.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.


1.8. Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме


1.8.1. Предлагаемая участником процедуры закупки цена договора должна быть выражена в российских рублях.


1.8.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора, не устанавливается.


1.9. Требования к участникам процедуры закупки


Участники процедуры закупки должны отвечать требованиям, установленным в пункте 2.3 Информационной карты аукциона.



1.10. Представление предложения о качестве работ


1.10.1. Участнику процедуры закупки необходимо изучить документацию об открытом аукционе в электронной форме, включая все инструкции, формы, условия и спецификации, а также изменения и разъяснения документации об открытом аукционе в электронной форме.


Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме предложение о качестве работ (форма 2).


1.11. Представление предложения о цене договора

1.11.1. Участник процедуры закупки, направляя заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, заявляет о своем согласии выполнить работы, являющиеся предметом открытого аукциона в электронной форме, в пределах стоимости, не превышающей начальной (максимальной) цены договора, указанной в п. 2.8 Информационной карты аукциона. 


1.11.2. Участник открытого аукциона в электронной форме делает предложение о цене договора непосредственно во время процедуры открытого аукциона в электронной форме в форме и порядке, которые определены процедурой проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки.


1.11.3. Порядок формирования цены договора указан в Техническом задании (раздел 3).


1.11.4. Расходы участника открытого аукциона в электронной форме, не включенные в цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.


1.12. Представление графика выполнения работ


1.12.1. Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме график выполнения работ в строгом соответствии с требованием пункта 2.7 Информационной карты аукциона. График выполнения работ представляется в произвольной форме.


1.12.2. Отклонение от общих требований к срокам выполнения работ, а также представление в графике выполнения работ неполной информации о сроках выполнения работ, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.


1.13. Отзыв заявок на участие в открытом аукционе


Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки.


1.14. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.14.1. В день и время, указанные в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

1.14.2. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении работ, которые закупаются. 

1.14.3. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

1.14.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом. 

1.14.5. Участник процедуры закупки не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае: 

1) непредоставления сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, или предоставления недостоверных сведений; 

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме. 

1.14.6. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.14.5 настоящего подраздела, не допускается. 

1.14.7. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, который ведется единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, решение о допуске участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона в электронной форме или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, сведения о членах единой комиссии, принявших решение. Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.14.8. Любой участник процедуры закупки после размещения протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме вправе направить Заказчику запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме. Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику процедуры закупки соответствующие разъяснения о причинах отклонения его заявки. Данный запрос участника и ответ Заказчика направляются в форме электронных документов посредством программных и технических средств электронной торговой площадки.

1.14.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона в электронной форме, в указанный в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокол вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. Протокол размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки.  

1.14.10. В течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента поступления оператору электронной торговой площадки указанного в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокола или в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой площадке протокола в соответствии с пунктом 1.14.9 настоящего подраздела оператор электронной торговой площадки обязан направить участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме решении.

1.14.11. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме и не допущенному к участию в открытом аукционе в электронной форме, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.  

1.14.12. В случае если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся. 

1.14.13. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона в электронной форме, оператор электронной торговой площадки направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.2  настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.14.9 настоящего подраздела протокола. В течение трех рабочих дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме единая комиссия проверяет в порядке, установленном подразделом 1.16 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, соответствие участника открытого аукциона в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае если принято решение о соответствии участника открытого аукциона в электронной форме указанным требованиям, в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения Заказчик передает такому участнику проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником процедуры закупки, признанным единственным участником открытого аукциона в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник процедуры закупки, признанный единственным участником открытого аукциона в электронной форме, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. Договор может быть заключен со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона. При непредставлении Заказчику таким участником открытого аукциона в электронной форме в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник открытого аукциона в электронной форме признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, не возвращаются.


1.15. Проведение открытого аукциона в электронной форме

1.15.1. Аукцион проводится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети Интернет по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме.

В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками открытого аукциона. 

1.15.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, на "шаг аукциона". 

1.15.3. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

1.15.4. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона". 

1.15.5. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора с учетом следующих требований: 

1) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю; 

2) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона в электронной форме.

1.15.6. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной торговой площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом 1.15.8 настоящего подраздела. 

1.15.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной площадки устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона в электронной форме о цене договора от начала проведения открытого аукциона в электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также время после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены договора или текущего минимального предложения о цене договора на открытом аукционе в электронной форме. Если в течение установленного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

1.15.8. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента завершения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с пунктом 1.15.7 настоящего подраздела любой участник открытого аукциона в электронной форме вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 1.15.5 настоящего подраздела. 

1.15.9. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона. 

1.15.10. В течение одного часа с момента окончания открытого аукциона в электронной форме на странице электронной процедуры автоматически формируется протокол открытого аукциона в электронной форме, который содержит адрес торговой электронной площадки, дату, время начала и окончания открытого аукциона в электронной форме, начальную (максимальную) цену договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками открытого аукциона в электронной форме и ранжированные по мере возрастания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона в электронной форме, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, с указанием времени поступления данных предложений.

1.15.11. Протокол открытого аукциона в электронной форме размещается Заказчиком на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru не позднее чем через три дня со дня его формирования. 

1.16. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме

1.16.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. 

1.16.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом. 

1.16.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме начинается с заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе. 

1.16.4. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной торговой площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. 

1.16.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае: 

1) непредставления документов, определенных пунктом 1.6.2.2 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, или наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки;

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 9 настоящего Положения о закупке; 

3) непредставление документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, если требование обеспечения такой заявки указано в документации об открытом аукционе в электронной форме.

В случае если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки, каждый из таких юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать требованиям к участникам процедуры закупки, установленным Заказчиком в  документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.16.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.16.5 настоящего подраздела, не допускается. 

1.16.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе указанным требованиям единой комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках процедуры закупки, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, с обоснованием принятого решения и с указанием положений настоящего Положения о закупке, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. 

Протокол подписывается Заказчиком, членами единой комиссии в течение дня после окончания подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки. 

1.16.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме передает победителю открытого аукциона в электронной форме один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе в электронной форме. 

1.16.9. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.16.7 настоящего раздела протокола оператор электронной торговой площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении. 

1.16.10. В случае если единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. 

1.16.11. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона в электронной форме, принявшим участие в открытом аукционе в электронной форме, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан передать единственному участнику открытого аукциона в электронной форме проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником открытого аукциона в электронной форме, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по минимальной цене договора, предложенной указанным участником открытого аукциона в электронной форме при проведении открытого аукциона в электронной форме. Указанный участник процедуры закупки не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.

1.16.12. Участник открытого аукциона в электронной форме вправе запросить  разъяснения результатов рассмотрения поданной им второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.16.13. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участникам открытого аукциона в электронной форме, которые участвовали в открытом аукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращаются такому участнику открытого аукциона в электронной форме в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме. 


1.17. Заключение договора

1.17.1. Договор должен быть заключен со дня размещения на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 дней со дня подведения итогов. 

1.17.2. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 1.14.13 или пунктом 1.16.11 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения договора. 

1.17.3. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Заказчик также вправе заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, при отказе от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 7 Положения о закупке. При этом заключение договора для участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с пунктом 2 части 7 Положения о закупке от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме и с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. 

Сведения об участниках процедуры закупки, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  
1.17.4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении  открытого аукциона в электронной форме и  документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. 

1.17.5. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора,  договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.  Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

1.17.6. Денежные средства, передаваемые Заказчику в залог в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 2.18 Информационной карты, на счет, указанный Заказчиком.


Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).


Денежные средства возвращаются поставщику, с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по договору в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору на счет, указанный в договоре.


1.17.7. В случае если обеспечение исполнения договора представляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.


В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения договора.


Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий договор путем указания на стороны договора, название предмета и, по возможности, ссылки на протокол как основание заключения договора.


Срок действия договора банковского вклада должен устанавливаться с учетом срока действия договора.

1.17.8. Договор будет считаться заключенным с момента подписания его обеими сторонами.


1.17.9.  Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора.

1.18. Право на обжалование


Любой участник процедуры закупки вправе обжаловать нарушения процедуры закупки со стороны Заказчика в порядке, предусмотренном частью 69 Положения о закупке. 

2. Информационная карта аукциона
	№

пункта

Информ.

карты
	Ссылка на пункт Раздела 1
	Содержание

	2.1
	1.1.2
	Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ)

Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, дом 31 

тел/факс: 8-499-324-97-93, 

E-mail: TBGuseva@mephi.ru


Положение о закупке, утвержденное наблюдательным советом НИЯУ МИФИ, протокол от 22 мая 2012 г., с изменениями от 22 июня 2015 г., размещено на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  www.zakupki.gov.ru

	

	2.3
	1.9
	Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим требованиям: 
1) быть правомочным заключать договор;
2) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство;

3) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена;

4) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

5) показатели финансово-хозяйственной деятельности участника процедуры закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости;

6) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать  в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков;

7) сведения об участнике процедуры закупки, в том числе об учредителях, о членах коллегиального исполнительного орга-на, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица должны отсутствовать  в предусмотренном  Федеральным  законом  от  5  апреля  2013  года  № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

8) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" реестре недобросовестных поставщиков;

           9) не иметь расторгнутых по инициативе Заказчика договоров в соответствии с пунктом 14 части 7 Положения о закупке.    
10) обладать опытом работы и деловой репутацией:

- иметь  не менее трех  контрактов (договоров) с приложенными актами выполненных работ за последние два года, предшествующие  размещению информации о закупке на официальном сайте,  по предмету аукциона  стоимостью каждого контракта  (договора) не менее ста процентов начальной (максимальной) цены договора, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме;            

          - иметь регистрацию в качестве  юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее, чем за 3 года до даты размещения информации о закупке на официальном сайте.
          11) обладать необходимой профессиональной и технической квалификацией: 
рабочие и ИТР участника процедуры закупки, привлекаемые для выполнения договора, должны иметь удостоверения о соответствии квалификационным требованиям к выполняемой работе согласно предмету договора (монтажник сантехнических систем и оборудования - 10 человек,  газосварщик – 6 человек, электросварщик ручной сварки – 4 человека, электромонтажник – 15 человек,  монтажник систем вентиляции ,  кондиционирования воздуха – 4 человека,  каменщик – 4 человека,  штукатур –плиточник - 20 человек,   плотник – 20 человек,  маляр-отделочник - 30 человек, кровельщик - 4 человека,  инженерно-технические работники -4 человека);
         12) обладать действующими сертификатами соответствия:

-ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья применительно к деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту  объектов капитального строительства»;

- ГОСТ Р ИСО 14001-2007(ISO 14001:2004)  «Система экологического менеджмента применительно к деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту  объектов капитального строительства»;

-ГОСТ ISO 9001-2011(ISO 9001:2008) «Система менеджмента качества, применительно к деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства»

	2.4
	1.1.2
	Предмет открытого аукциона в электронной форме: Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту помещений здания общежития  №15-1 Обнинского института атомной энергетики – филиала НИЯУ МИФИ по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок, д.1


	2.5
	1.1.1


	Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещено  на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о  размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

	2.6
	
	Место выполнения работ: Калужская область, г. Обнинск,  ул. Студгородок, д.1

	2.7
	1.12
	Сроки (периоды) выполнения работ:  с даты  заключения договора до 15 декабря 2015г.

	2.8
	1.11.1
	Начальная (максимальная) цена договора 108 232 760 руб.00 коп.

	2.9
	
	Форма, сроки и порядок оплаты работ: форма, сроки и порядок оплаты работ указаны в проекте договора

	2.10
	1.6
	Место подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

Участники процедуры закупки подают заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на электронную торговую 

площадку «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки 

	2.11
	1.6.3
	Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 12.09.2015г.


	2.12
	1.6.3
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 06.10.2015г., 09:00 (время московское)

	2.13
	1.14.1
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 08.10.2015г.

	2.14
	
	Дата и время проведения открытого аукциона в электронной форме: 12.10.2015г., 12:00(время московское)

	2.15
	1.15.3


	«Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора

	2.16
	
	Дата подведения итогов открытого аукциона в электронной форме: 14.10.2015г.

	2.17
	1.6.2.2
	Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:

Участники процедуры закупки в срок со дня размещения на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до времени начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должны перечислить денежные средства в размере 10 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 10 823 276 руб. 00 коп., НДС не облагается, в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и предоставить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подтверждение внесения обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Обеспечение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель:

ИНН: 7724068140          КПП: 772401001

УФК по г.Москве (НИЯУ МИФИ  л/с 30736У15060)

Р/сч: 40501810600002000079

в Отделении 1 Москва г.Москва 705
БИК 044583001
Наименование платежа: Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту помещений  здания общежития  №15-1 Обнинского института атомной энергетики – филиала НИЯУ МИФИ по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок, д.1
Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должно быть внесено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий поступление средств на счет получателя не позднее даты и времени окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на счет получателя.

Любая заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в открытом аукционе в электронной форме.

Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме возвращается:

     в течение 5 рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме;

     в течение 5 рабочих дней со дня поступления Заказчику заявления об отзыве участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме;

     в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме участнику(ам), не допущенному(ым) к участию в открытом аукционе в электронной форме;

      в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с участником процедуры закупки, подавшим единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, или с участником процедуры закупки единственно допущенным к участию в открытом аукционе в электронной форме и признанным участником открытого аукциона в электронной форме;

     в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме участникам, которые участвовали в открытом аукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора;

     в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с единственным участником открытого аукциона в электронной форме;

      в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона участнику открытого аукциона, который не принял участие  в открытом аукционе в электронной форме;

     участнику открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме;

     в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, признанным победителем открытого аукциона в электронной форме.

      Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

     уклонения победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения договора;

     уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора в том случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме уклонился от заключения договора;

     уклонения участника процедуры закупки, подавшего единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, от заключения договора, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме;

     уклонения единственного допущенного к участию в открытом аукционе в электронной форме и признанного участником открытого аукциона в электронной форме участника от заключения договора.

	2.18
	1.17.5
	Обеспечение исполнения договора:

Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в размере  30% процентов цены договора (цены лота), заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме.
         Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора.

Обеспечение исполнения договора перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель:

ИНН: 7724068140          КПП: 772401001

УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ  л/с 30736У15060)

Р/сч: 40501810600002000079

Банк: Отделение 1 Москва г. Москва 705
БИК 044583001                    

Наименование платежа: обеспечение исполнения договора  на выполнение работ на выполнение работ по капитальному ремонту помещений  здания общежития  №15-1 Обнинского института атомной энергетики – филиала НИЯУ МИФИ по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок, д.1   НДС не облагается.          
Способ обеспечения исполнения договора определяется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, самостоятельно.

	2.19
	
	Возможность Заказчика изменить объем выполняемых по договору работ
Заказчик по согласованию с подрядчиком (исполнителем) в ходе исполнения договора вправе изменить объем предусмотренных договором  работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, предусмотренными договором. При оказании дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с подрядчиком (исполнителем)  вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на тридцать процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. 


3. Техническое задание

Предмет договора:  Выполнение работ по капитальному ремонту помещений  здания общежития №15-1 Обнинского института атомной энергетики – филиала НИЯУ МИФИ, по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок, д.1.


1. Наименование выполняемых работ: Капитальный ремонт помещений   здания общежития №15-1 Обнинского института атомной энергетики – филиала НИЯУ МИФИ.

2.Объем выполняемых работ:

	№ п/п
	Объект
	Наименование видов (содержание) работ, требования предъявляемые к работам
	Единица

измерения
	Кол-во единиц

(объем) 

	1.
	Помещения  здания общежития №15-1 Обнинского института атомной энергетики – филиала НИЯУ МИФИ
	Капитальный ремонт
	
	

	1.1
	кровля

	
	     
	Разборка обделок из оцинкованной стали
	м
	220,0



	
	
	Разборка фартуков
	м
	220

	
	
	Разборка кирпичной кладки парапета в один ряд
	м3
	1,5

	
	
	Разборка кровельного ковра из рубероида в 4 слоя
	м2
	804,2



	
	
	Разборка примыканий кровли к парапетным стенам из рубероида в 4 слоя
	м2
	88

	
	
	Ремонт  цементной стяжки до 1 м2
	мест
	150

	
	
	Установка стального  вертикального молниеотвода и тросостоек из металлоконструкций на кровле здания
	кг
	180

	
	
	Устройство стального  горизонтального молниеотвода из арматуры  класса А1 диаметром 10 мм по кровле здания
	кг
	289

	
	
	Устройство  выравнивающей стяжки толщиной 25мм  из полимерцементного раствора М-200 
	м2
	850

	
	
	Устройство кладки кирпичных стен парапета из керамического кирпича в один ряд
	м3
	1,5



	
	
	Устройство кирпичных кладки стен  на вентшахтах из керамического кирпича
	м3
	0,19

	
	
	Оштукатуривание верха кирпичных стен парапета полимерцементным раствором  М-200
	м2
	13

	
	
	Грунтование цементной стяжки кровли, парапетных стен,  верха бетонного основания вентшахты полимерно-битумным  праймером
	м2
	976,4

	
	
	Устройство кровли из наплавляемых материалов Изопласт в  два слоя

ТУ 5774 -005 05766480-96

Верхний слой- Изопласт К ЭКП-4,5; 

Нижний слой- Изопласт П ЭПП-4,0
	м2
	850

	
	
	Устройство полимерцементного бортика; примыканий из наплавляемых материалов Изопласт  К ЭКП-4,5,  Изопласт П ЭПП-4,0  ТУ 5774 -005 05766480-96  к парапетным стенам  высотой более 600 мм с оцинкованным одним фартуком
	м
	220,0

	
	
	Покрытие  парапета из оцинкованной стали шириной 650 мм
	м2
	101,3

	
	
	Устройство покрытия верха бетонного основания на веншахтах из наплавляемых материалов  Изопласт  К ЭКП-4,5,   ТУ 5774 -005 05766480-96 в один слой 
	м2
	38,4

	
	
	Очистка водоотводной трубы от ила
	м
	108,0

	
	
	Смена водосточной чугунной воронки с условным диаметром 400 мм
	шт.
	4

	
	
	Укладка  плит покрытия на  вентшахтах площадью до 2 м2

	м3
шт.
	1,28

10

	
	
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	м2
      шт.
	2,32

2

	
	
	Установка противопожарных металлических дверных блоков 2-го типа, размером 2,1х0,8м

Дверное полотно установить на коробку с помощью усиленных петель; смонтировать противодымные уплотнители – резиновый и термовспучивающийся; оснастить противопожарной фурнитурой с термостойким покрытием дополнительной огнезащитой замка, ручки системы антипаника

	м2
шт.


	2,32

2

	
	
	Устройство металлической лестницы
	м2

	4,8

	
	
	Смена   сливов  шириной 1 м   из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм
	м

шт.
	3

2

	
	
	Устройство вентиляционных колпаков над шахтами из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм
	шт.
	2, 0

	
	
	Окраска металлических дефлекторов и лестниц
	м2

	12,4

	
	
	Вывоз мусора
	т
	53,72

	

	1.2
	Общестроительные работы

	1.2.1
	Кухня


	
	
	

	
	
	Разборка кирпичной перегородки в полкирпича
	м2
	18,7

	
	
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	м2
      шт.
	34,02

18

	
	
	Установка усиленного деревянного фанерованного дверного блока  ДУ 21-9  с порогом.  ГОСТ 6629-88, ГОСТ 745.

На дверной блок установить  усиленные  петли в количестве 3 штук. 

Полотно двери  со сплошным заполнением щита калиброванными по толщине деревянными рейками. Укомплектовать замком врезным сувальдным 4-го класса  Гардиан -1001-4, ГОСТ 5089-2003. – 1шт.; ручкой – кнопкой  металлической РДК- 115- 1 комплект.

Цвет дверного блока - шпон дуба светлых тонов. 
	м2
шт.
	34,02

18

	
	
	Установка дверного доводчика 

ЗДГ-01 ЗА (вес закрываемой двери до 40 кг)
	шт.


	18



	
	
	Разборка деревянного оконного проема
	м2
	36,72

	
	
	Демонтаж  бетонного подоконника 
	шт.

м2

	18

16,32

	
	
	Устройство армированной бетонной стяжки толщиной 40мм  на подоконнике  с использованием арматурной сетки  размером ячейки  50х50мм
	м2
	16,32

	
	
	Установка оконного блока из ПВХ профиля Rehau Delight: с тремя створками (поворотная, глухая, поворотно-откидная)

   двухкамерный стеклопакет с толщиной заполнения 4-16Ar-4-12Ar-4i-s;

профиль5 камерный ПВХ - глубиной 70 мм с усиленным замкнутым (стальным) армирующим профилем; Коэффициент сопротивления теплопередачи профиля  0,8 м2С/Вт;  герметичность контуров уплотнения, водонепроницаемость, воздухопроницаемость, профиля  класс А ГОСТ- 23166-99;

звукоизоляция класс Б ГОСТ- 23166-99;

Стойкость к климатическим воздействиям, долговечность –Морозостойкого исполнения по ГОСТ- 23166-99 60 лет эксплуатации; Уплотнитель в местах установки стеклопакета серый;

Установить фурнитуру производства Roto (запоры, петли, ручки, рычаги, защитные элементы)

Установить москитные сетки в проемах открывания поворотной и поворотно откидной  створок. Конструкция крепления москитных сеток - металлические уголки

Установить металлические ограничители открывания на поворотную  створку окна

Монтаж оконных блоков  производить по ГОСТ 30971-2002, ГОСТ Р 52749-2007, ГОСТ 5338-2009 
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 размер 1,2м х 1,7м 
	м2

шт.

шт.

шт.


	36,72

18

36

18

	
	
	 Оштукатуривание оконных откосов с использованием цементного раствора марки  М-150
	м2
	52,2

	
	
	Смена отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной не менее 30 см
	м
	30,6

	
	
	 Оштукатуривание дверных откосов с использованием цементного раствора марки  М-150
	м2
	30,6

	
	
	Установка деревянного добора  длиной 5,1 м и  шириной 0,08 м на дверной блок. Цвет добора согласовывается  с заказчиком
	м
	91,8

	
	
	Установка на дверной блок с одной стороны деревянных наличников. Цвет наличников согласовывается  с заказчиком
	м
	91,8

	
	
	Разборка деревянной перегородки размером 1,8 х 1,08  м из ДСП 
	м2
	34,92

	
	
	Заделка  ниши размером 1,8 х 1,08х 0,53м   под окном  керамическим кирпичом   с применением армирования 
	м3
	18,54

	
	
	Оштукатуривание стены полимерцементным раствором
	м2
	75,6

	
	
	Устройство алюминиевого подвесного реечного потолка со ставками  Scandu по оцинкованному каркасу, толщина профиля каркаса 0,48-0,55мм с  применением пристенного декоративного уголка. Цвет, рисунок и ширина реек согласовывается с заказчиком
	м2
	432

	
	
	Разборка керамического плинтуса 
	м
	376

	
	
	Демонтаж покрытия полов из керамической плитки
	м2
	432

	
	
	Разборка покрытий полов цементных толщиной 50 мм
	м2
	432

	
	
	Устройство усиленной оклеечной гидроизоляции пола рулонными материалами Техноэласт в 2 слоя толщиной 4,2 мм с напуском на стены 0,15 м 
	м2

	488,4

	
	
	Устройство  стяжки толщиной 50 мм из полимерцементного раствора марки  М-200  
	м2

	432

	
	
	Грунтование цементной  стяжки  пола грунтовкой  глубокого проникновения  Кнауф-Тифегрунт 
	м2
	432

	
	
	Устройство покрытия пола из  многоцветного противоскользяшего керамогранита размером   400х400х9 мм. Цвет плитки  и рисунок укладки согласовывается с заказчиком
	м2

	432

	
	
	 Демонтаж облицовки стен из керамических глазурованных плиток.
	м2

	194

	
	
	Насечка по штукатурке поверхности стен, оконного, дверного откоса, подоконника
	м2
	939,42

	
	
	Грунтование стен, оконного откоса, подоконника грунтовкой глубокого проникновения Кнауф-Тифегрунт 
	м2

	939,42

	
	
	Гладкая облицовка стен, оконных, дверных откосов, подоконника,  из плитки керамической многоцветной размером 30х20 см с применением декоративного алюминиевого  профиля «RJE» для наружных углов. Цвет плитки, профиля согласовывается с заказчиком
	м2
м
	939,42

303

	
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	55,08

	1.2.2
	Сушилка, мусорокамера


	Разборка деревянной перегородки над дверным блоком размером 1,0х0,5  м из ДСП
	м2

	18

	
	
	Демонтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб в 9-ти этажном здании с девятью клапанами и мусоросборником в подвале общей высотой 27,8м
	1 мусоропровод
	2

	
	
	Монтаж мусоропровода со стволом диаметром из асбоцементных труб в 9-ти этажном здании с девятью клапанами и мусоросборником в подвале общей высотой 27,8м
	1 мусоропровод
	2

	
	
	Грунтование асбестоцементного ствола мусоропровода  грунтовкой ГФ- 021 
	м2
	57,0

	
	
	Окраска асбестоцементного ствола мусоропровода  масляной краской за 2 раза
	м2
	57,0

	
	
	Демонтаж сушильных шкафов
	шт.

м2
	9

42,12

	
	
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	м2
      шт.
	98,28

        52

	
	
	Кладка  перегородки шириной 12,5 см  из красного кирпича с устройством дверного проема с применением арматурной кладочной сетки через два слоя
	м2
	18,0

	
	
	Установка перемычки 1000 мм из спаренного металлического уголка  размером 50х50х5 мм сваренных между ними  металлической полосой 40х4 мм  длиной 100 мм в количестве 5 штук
	шт.

т


	18

0,144

	
	
	Оштукатуривание  стен с использованием полимерцементного раствора марки  М-200  
	м2

	36,0

	
	
	Окраска перемычки длиной 1000 мм из спаренного металлического уголка  размером 50х50х5 мм сваренных между ними  металлической полосой 40х4 мм  длиной 100 мм в количестве 5 штук  атмосферостойкой   эмалью по металлу за два раза
	м2

	27,0

	
	
	 Установка усиленного деревянного фанерованного дверного блока  ДУ 21-9  с порогом.  ГОСТ 6629-88, ГОСТ 745.

На дверной блок установить  усиленные  петли в количестве 3 штук. 

Полотно двери  со сплошным заполнением щита калиброванными по толщине деревянными рейками. Укомплектовать замком врезным сувальдным 4-го класса  Гардиан -1001-4, ГОСТ 5089-2003. – 1шт.; ручкой – кнопкой  металлической РДК- 115- 1 комплект.

Цвет дверного блока - шпон дуба светлых тонов. 
	м2
шт.
	98,28

52

	
	
	Установка дверного доводчика 

ЗДГ-01 ЗА (вес закрываемой двери до 40 кг)
	шт.


	18



	
	
	 Оштукатуривание дверных откосов с использованием цементного раствора марки  М-150
	м2
	88,4

	
	
	Установка деревянного добора  длиной 5,1 м и  шириной 0,08 м на дверной блок. Цвет добора согласовывается  с заказчиком
	м
	265,2

	
	
	Установка на дверной блок с одной стороны деревянных наличников. Цвет наличников согласовывается  с заказчиком
	м
	265,2

	
	
	Разборка деревянного оконного проема
	м2
	21,6

	
	
	Разборка деревянного балконного проема
	м2
	24,64

	
	
	Демонтаж  бетонного подоконника 
	шт.

м2
	18

7,2

	
	
	Устройство армированной бетонной стяжки толщиной 40мм  на подоконнике  с использованием арматурной сетки  размером ячейки  50х50мм
	м2

	7,2



	
	
	 Установка оконного блока из ПВХ профиля Rehau Delight: с одной створкой ( поворотно-откидная)

   двухкамерный стеклопакет с толщиной заполнения 4-16Ar-4-12Ar-4i-s;

профиль5 камерный ПВХ - глубиной 70 мм с усиленным замкнутым (стальным) армирующим профилем; Коэффициент сопротивления теплопередачи профиля  0,8 м2С/Вт;  герметичность контуров уплотнения, водонепроницаемость, воздухопроницаемость, профиля  класс А ГОСТ- 23166-99;

звукоизоляция класс Б ГОСТ- 23166-99;

Стойкость к климатическим воздействиям, долговечность –Морозостойкого исполнения по ГОСТ- 23166-99 60 лет эксплуатации; Уплотнитель в местах установки стеклопакета серый;

Установить фурнитуру производства Roto (запоры, петли, ручки, рычаги, защитные элементы)

Установить москитные сетки в проемах открывания поворотной и поворотно откидной  створок. Конструкция крепления москитных сеток - металлические уголки

Установить металлические ограничители открывания на поворотную  створку окна

Монтаж оконных блоков  производить по ГОСТ 30971-2002, ГОСТ Р 52749-2007, ГОСТ 5338-2009 
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  размер 0,9м х 1,5м 
	м2

шт.

шт.

шт.


	21,6

16

16

16

	
	
	Установка балконного блока из ПВХ профиля Rehau Delight: 

верх 

   двухкамерный стеклопакет с толщиной заполнения 4-16Ar-4-12Ar-4i-s;

низ

сэндвич толщиной 40 мм;

профиль5 камерный ПВХ - глубиной 70 мм с усиленным замкнутым (стальным) армирующим профилем; Коэффициент сопротивления теплопередачи профиля  0,8 м2С/Вт;  герметичность контуров уплотнения, водонепроницаемость, воздухопроницаемость, профиля  класс А ГОСТ- 23166-99;

звукоизоляция класс Б ГОСТ- 23166-99;

Стойкость к климатическим воздействиям, долговечность –Морозостойкого исполнения по ГОСТ- 23166-99 60 лет эксплуатации; Уплотнитель в местах установки стеклопакета серый;

Установить фурнитуру производства Roto (запоры, петли, ручки, рычаги, защитные элементы)

Монтаж оконных блоков  производить по ГОСТ 30971-2002, ГОСТ Р 52749-2007, ГОСТ 5338-2009 
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  размер 2,2м х 0,7м 
	м2
шт.
	24,64

16

	
	
	 Оштукатуривание оконных и балконных  откосов с использованием цементного раствора марки  М-150
	м2
	84,6

	
	
	Смена отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной не менее 30 см
	м
	30,6

	
	
	Устройство алюминиевого подвесного реечного потолка  Scandu по оцинкованному каркасу, толщина профиля каркаса 0,48-0,55мм с  применением пристенного декоративного уголка. Цвет, рисунок и ширина реек согласовывается с заказчиком  
	м2
	276,8


	
	
	Разборка керамического плинтуса 
	м
	344,7

	
	
	Демонтаж покрытия полов из керамической плитки
	м2
	     276,8

	
	
	Разборка покрытий полов цементных толщиной 160 мм
	м2

	276,8

	
	
	Устройство усиленной оклеечной гидроизоляции пола рулонными материалами Техноэласт в 2 слоя толщиной 4,2 мм с напуском на стены 0,15м 
	м2

	328,5

	
	
	Устройство  стяжки толщиной 160 мм           с использованием полимерцементного раствора марки  М-200
	м2

	276,8

	
	
	Грунтование цементной  стяжки  пола грунтовкой  глубокого проникновения Кнауф -Тифегрунт 
	м2

	276,8

	
	
	Устройство покрытия пола из  многоцветного противоскользяшего керамогранита размером   400х400х9 мм. Цвет плитки  и рисунок укладки согласовывается с заказчиком
	м2

	276,8

	
	
	Насечка по штукатурке поверхностей стен, оконного откоса, подоконника
	м2

	950,82

	
	
	Грунтование стен, оконного откоса, подоконника грунтовкой глубокого проникновения Кнауф -Тифегрунт 
	м2

	950,82

	
	
	Нанесение по поверхности стены гидроизоляционной мастики Ceresit CL 51 за два раза
	м2

	950,82

	
	
	Устройство водоотбойной ленты Ceresit CL 152 в вертикальные и горизонтальные стыки в углы стен и полов путем вклеивания ее в первый слой гидроизоляции с помощью мастики Ceresit CL 51
	м

       кг


	612

16,92

	
	
	Гладкая облицовка стен, оконных, дверных откосов, подоконника,  из плитки керамической многоцветной размером 30х20 см с применением декоративного алюминиевого  профиля «RJE» для наружных углов. Цвет плитки, профиля согласовывается с заказчиком
	м2
м
	950,82

344,0

	
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	37,08

	1.2.3
	Коридоры,  холл 
	
	
	

	 
	
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	м2
      шт.
	357,42

178

	
	
	Демонтаж перегородки из ДСП 
	м2
	35,0

	
	
	Установка усиленного деревянного фанерованного дверного блока  ДУ 21-9  с порогом.  ГОСТ 6629-88, ГОСТ 745.

На дверной блок установить  усиленные  петли в количестве 3 штук. 

Полотно двери  со сплошным заполнением щита калиброванными по толщине деревянными рейками. Укомплектовать замком врезным сувальдным 4-го класса  Гардиан -1001-4, ГОСТ 5089-2003. – 1шт.; ручкой – кнопкой  металлической РДК- 115- 1 комплект.

Цвет дверного блока - шпон дуба светлых тонов. 
	м2
шт.
	204,12

108



	
	
	Установка усиленного деревянного фанерованного дверного блока  ДУ 21-13  с порогом.  ГОСТ 6629-88, ГОСТ 745.

На дверной блок установить  усиленные  петли в количестве 6 штук. 

Полотно двери  со сплошным заполнением щита калиброванными по толщине деревянными рейками. Укомплектовать замком врезным сувальдным 4-го класса  Гардиан -1001-4, ГОСТ 5089-2003. – 1шт.; ручкой – кнопкой  металлической РДК- 115- 1 комплект; встроенный механизм для фиксации в коробке дверного блока - 2 шт.     Цвет дверного блока - шпон дуба светлых тонов. 
	м2
шт.
	92,82

34

	
	
	Установка усиленного деревянного фанерованного дверного блока  ДУ 21-18  с порогом.  ГОСТ 6629-88, ГОСТ 745.

На дверной блок установить  усиленные  петли в количестве 6 штук. 

Полотно двери  со сплошным заполнением щита калиброванными по толщине деревянными рейками. Укомплектовать замком врезным сувальдным 4-го класса  Гардиан -1001-4, ГОСТ 5089-2003. – 1шт.; ручкой – кнопкой  металлической РДК- 115- 1 комплект; встроенный механизм для фиксации в коробке дверного блока - 2 шт.     Цвет дверного блока - шпон дуба светлых тонов.
	м2
шт.
	7,56

2

	
	
	Установка дверного доводчика  ЗДГ-01- ЗА, вес закрываемой двери до40 кг
	шт.
	88

	
	
	Установка дверного блока из холодного алюминиевого профиля шириной 64 мм ГОСТ 23747-88, ГОСТ 22233 -83.
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 размер дверного блока:1,1м х 2,3м 

 Дверное полотно  заполнить в верхней части  однокамерным стеклопакетом толщиной 4+16+4 мм и в нижней части на высоту 800 мм из  сэндвич панелей толщиной 40 мм.

Укомплектовать дверной блок петлями в количестве 3 шт. (для тяжелых дверей)  MAXBAR KT-V6R; Ручка П- образная усиленная, материал-алюминий; Замок с ригельным запором и роликовой регулируемой защелкой типа KFV серии 51; Замок врезной цилиндровый  двухсторонний профильный MAXBAR с английским ключом. 

Окраска дверного блока порошковая.

Цвет согласовать с заказчиком. 

В углах примыкания дверного блока к стене  установить   наличники
	шт.

м2
	18

45,54

	
	
	Установка противопожарных металлических дверных блоков 2-го типа, размером 2,1х0,8м

Дверное полотно установить на коробку с помощью усиленных петель; смонтировать противодымные уплотнители – резиновый и термовспучивающийся; оснастить противопожарной фурнитурой с термостойким покрытием дополнительной огнезащитой замка, ручки системы антипаника

	м2
шт.


	60,48

36

	
	
	Установка деревянного добора  длиной 5,1 м и  шириной 0,08 м на дверной блок. Цвет добора согласовывается  с заказчиком
	м
	744,6

	
	
	Установка на дверной блок с одной стороны деревянных наличников. Цвет наличников согласовывается  с заказчиком
	м
	744,6

	
	
	Кладка  перегородки шириной 12,5 см  из красного кирпича с устройством дверного проема с применением арматурной кладочной сетки через два слоя
	м2
	35,0

	
	
	Кладка  стены шириной 65 см  из красного кирпича с устройством дверного проема с применением арматурной кладочной сетки через два слоя
	м3
	0,9

	
	
	Установка перемычки 1000 мм из спаренного металлического уголка  размером 50х50х5 мм сваренных между ними  металлической полосой 40х4 мм  длиной 100 мм в количестве 5 штук
	шт.

т


	54

0,432

	
	
	Окраска перемычки длиной 1000 мм из спаренного металлического уголка  размером 50х50х5 мм сваренных между ними  металлической полосой 40х4 мм  длиной 100 мм в количестве 5 штук  атмосферостойкой   эмалью по металлу за два раза
	м2

	81,0

	
	
	Оштукатуривание  стен с использованием полимерцементного раствора марки  М-200  
	м2

	70,0

	
	
	Устройство подвесного потолка Армстронг из оцинкованного каркаса со вставками из алюминиевых панелей. В конструкции подвесного потолка  применить  несущий профиль каркаса Т 24 х 38; усиленный подвес  из тяг  диаметром 6 мм;  цанги в местах установки светильника.  Цвет профиля каркаса и панелей согласовывается  с заказчиком
	м2
	1260,0


	
	
	Очистка балконных, оконных  откосов, подоконника от старой краски
	м2
	281,8

	
	
	Разборка плинтуса деревянного
	м
	235,2

	
	
	Разборка плинтуса керамического
	м
	351,5

	
	
	Разборка деревянного оконного проема
	м2
	34,66

	
	
	Разборка деревянного балконного проема
	м2
	79,71

	
	
	 Установка оконного блока из ПВХ профиля Rehau Delight: с тремя створками (поворотная, глухая, поворотно-откидная)

   двухкамерный стеклопакет с толщиной заполнения 4-16Ar-4-12Ar-4i-s;

профиль5 камерный ПВХ - глубиной 70 мм с усиленным замкнутым (стальным) армирующим профилем; Коэффициент сопротивления теплопередачи профиля  0,8 м2С/Вт;  герметичность контуров уплотнения, водонепроницаемость, воздухопроницаемость, профиля  класс А ГОСТ- 23166-99;

звукоизоляция класс Б ГОСТ- 23166-99;

Стойкость к климатическим воздействиям, долговечность –Морозостойкого исполнения по ГОСТ- 23166-99 60 лет эксплуатации; Уплотнитель в местах установки стеклопакета серый;

Установить фурнитуру производства Roto (запоры, петли, ручки, рычаги, защитные элементы)

Установить москитные сетки в проемах открывания поворотной и поворотно откидной  створок. Конструкция крепления москитных сеток - металлические уголки

Установить металлические ограничители открывания на поворотную  створку окна

Монтаж оконных блоков  производить по ГОСТ 30971-2002, ГОСТ Р 52749-2007, ГОСТ 5338-2009 
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 размер 1,7м х 1,4м 
	м2

шт.

      шт.

шт.


	4,76

2

2

2



	
	
	 Установка оконного блока из ПВХ профиля Rehau Delight: с двумя створками (поворотная,  поворотно-откидная)

   двухкамерный стеклопакет с толщиной заполнения 4-16Ar-4-12Ar-4i-s;

профиль5 камерный ПВХ - глубиной 70 мм с усиленным замкнутым (стальным) армирующим профилем; Коэффициент сопротивления теплопередачи профиля  0,8 м2С/Вт;  герметичность контуров уплотнения, водонепроницаемость, воздухопроницаемость, профиля  класс А ГОСТ- 23166-99;

звукоизоляция класс Б ГОСТ- 23166-99;

Стойкость к климатическим воздействиям, долговечность –Морозостойкого исполнения по ГОСТ- 23166-99 60 лет эксплуатации; Уплотнитель в местах установки стеклопакета серый;

Установить фурнитуру производства Roto (запоры, петли, ручки, рычаги, защитные элементы)

Установить москитные сетки в проемах открывания поворотной и поворотно откидной  створок. Конструкция крепления москитных сеток - металлические уголки

Установить металлические ограничители открывания на поворотную  створку окна

Монтаж оконных блоков  производить по ГОСТ 30971-2002, ГОСТ Р 52749-2007, ГОСТ 5338-2009 
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  размер 1,2м х 1,4м 
	м2

шт.

      шт.

шт.


	25,2

15

15

15

	
	
	 Установка оконного блока из ПВХ профиля Rehau Delight: с одной створкой (  поворотно-откидная)

   двухкамерный стеклопакет с толщиной заполнения 4-16Ar-4-12Ar-4i-s;

профиль5 камерный ПВХ - глубиной 70 мм с усиленным замкнутым (стальным) армирующим профилем; Коэффициент сопротивления теплопередачи профиля  0,8 м2С/Вт;  герметичность контуров уплотнения, водонепроницаемость, воздухопроницаемость, профиля  класс А ГОСТ- 23166-99;

звукоизоляция класс Б ГОСТ- 23166-99;

Стойкость к климатическим воздействиям, долговечность –Морозостойкого исполнения по ГОСТ- 23166-99 60 лет эксплуатации; Уплотнитель в местах установки стеклопакета серый;

Установить фурнитуру производства Roto (запоры, петли, ручки, рычаги, защитные элементы)

Установить москитные сетки в проемах открывания поворотной и поворотно откидной  створок. Конструкция крепления москитных сеток - металлические уголки

Установить металлические ограничители открывания на поворотную  створку окна

Монтаж оконных блоков  производить по ГОСТ 30971-2002, ГОСТ Р 52749-2007, ГОСТ 5338-2009 
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  размер 0,9м х 1,5м 
	м2

шт.

      шт.

шт.


	5,4

4

4

4

	
	
	Установка балконного блока из ПВХ профиля Rehau Delight: 

верх 

   двухкамерный стеклопакет с толщиной заполнения 4-16Ar-4-12Ar-4i-s;

низ

сэндвич толщиной 40 мм;

профиль5 камерный ПВХ - глубиной 70 мм с усиленным замкнутым (стальным) армирующим профилем; Коэффициент сопротивления теплопередачи профиля  0,8 м2С/Вт;  герметичность контуров уплотнения, водонепроницаемость, воздухопроницаемость, профиля  класс А ГОСТ- 23166-99;

звукоизоляция класс Б ГОСТ- 23166-99;

Стойкость к климатическим воздействиям, долговечность –Морозостойкого исполнения по ГОСТ- 23166-99 60 лет эксплуатации; Уплотнитель в местах установки стеклопакета серый;

Установить фурнитуру производства Roto (запоры, петли, ручки, рычаги, защитные элементы)

Монтаж оконных блоков  производить по ГОСТ 30971-2002, ГОСТ Р 52749-2007, ГОСТ 5338-2009 
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  размер 2,16м х 0,85м 
	м2
шт.
	75,28

45

	
	
	 Оштукатуривание оконных и балконных  откосов с использованием цементного раствора марки  М-150
	м2
	143,81

	
	
	Смена отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной не менее 30 см
	м
	24,5

	
	
	Оштукатуривание  дверных откосов с использованием цементного раствора марки  М-150
	м2
	299,2

	
	
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	м2

	3508

	
	
	Грунтование стен грунтовкой глубокого проникновения Кнауф -Тифегрунт 
	м2

	3508

	
	
	Грунтование  оконных, балконных откосов, подоконника грунтовкой глубокого проникновения Кнауф - Тифегрунт 
	м2

	158

	
	
	Окрашивание латексными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%. Моющий эффект краски должен быть  не менее 1500 раз. Цвет окраски согласовывается с заказчиком
	м2

	3508

	
	
	Окраска масляной краской оконных  откосов и подоконника
	м2
	158

	
	
	Разборка  встроенного пожарного шкафа
	м2
	18

	
	
	Расширение ниши в кирпичной кладке глубиной 0,25 м
	м2
	9

	
	
	Установка пожарного шкафа ШПК 320 _ВЗК 

Исполнение открывание двери – левое; входные отверстия – перфорированы с двух сторон; размеры шкафа -540х1300х230 мм; запирание дверей – евроручка с еврозамками – защелками; кассета диаметром 51 мм с напорным рукавом  Гетекс  1,6 Мпа длиной 20 метров с соединительной головкой и стволом СРК-50 – 1 шт.; 2 огнетушителя ;  клапан пожарный прямоточный диаметром 51 мм;  угол открывания дверцы  160 градусов; угол поворотной кассеты  90 градусов; окраска пожарного шкафа  порошковая краской RAL -3002 
	шт.
	18

	
	
	Демонтаж покрытия полов из линолеума
	м2
	662

	
	
	Демонтаж покрытия полов из плиток ПХВ
	м2
	662

	
	
	Разборка покрытия пола из керамической плитки
	м2
	598

	
	
	Разборка покрытий полов цементных толщиной 50 мм
	м2

	1260

	
	
	Устройство  стяжки толщиной 50 мм с использованием полимерцементного раствора марки  М-200
	м2

	1260

	
	
	Грунтование стяжки грунтовкой глубокого проникновения Кнауф - Тифегрунт 
	м2

	1260

	
	
	Устройство покрытия пола из  многоцветного противоскользяшего керамогранита размером   400х400х9 мм. Цвет плитки  и рисунок укладки согласовывается с заказчиком
	м2

	1260

	
	
	 Гладкая облицовка на пол плинтуса из керамогранита   400х400х9 мм размером 10 х 40 см. Цвет плитки согласовывается с заказчиком
	м


	592

	
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	103,86

	1.2.4
	Коридоры жилых секций 
	
	
	

	
	
	Разборка деревянного плинтуса
	м
	145

	
	
	Демонтаж керамического плинтуса
	м
	145

	
	
	Демонтаж покрытия полов из плиток ПХВ
	м2
	237,6

	
	
	Демонтаж покрытия полов  из керамической плитки
	м2
	237,6

	
	
	Разборка покрытий полов цементных толщиной 50 мм
	м2

	237,6

	
	
	Устройство  стяжки толщиной 50 мм           из полимерцементного раствора марки  М-200  
	м2

	237,6

	
	
	Грунтование стяжки грунтовкой глубокого проникновения Кнауф - Тифегрунт 
	м2

	237,6

	
	
	Устройство покрытия пола из  многоцветного противоскользяшего керамогранита размером  30 х 30 см. Цвет плитки  и рисунок укладки согласовывается с заказчиком
	м2

	237,6

	
	
	Гладкая облицовка на пол плинтуса из керамогранита   размером 10 х 40 см. Цвет плитки согласовывается с заказчиком
	м2

	21,75

	
	
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	м2

	324

	
	
	Грунтование стен  грунтовкой глубокого проникновения  Кнауф - Тифегрунт 
	м2

	1134

	
	
	Окрашивание латексными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%. Моющий эффект краски должен быть  не менее 1500 раз. Цвет окраски согласовывается с заказчиком
	м2

	1134

	
	
	Устройство алюминиевого подвесного реечного потолка  Scandu по оцинкованному каркасу, толщина профиля каркаса 0,48-0,55мм с  применением пристенного декоративного уголка. Цвет, рисунок и ширина реек согласовывается с заказчиком  
	м2
	237,6

	
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	20,15

	1.2.5
	Душевые, туалеты, умывальники
	
	
	

	
	
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	м2
      шт.
	458,64

312

	
	
	Установка усиленного деревянного фанерованного дверного блока  ДУ 21-7  с порогом.  ГОСТ 6629-88, ГОСТ 745.

На дверной блок установить  усиленные  петли в количестве 3 штук. 

Полотно двери  со сплошным заполнением щита калиброванными по толщине деревянными рейками. Укомплектовать запорным механизмом с индикатором занятости из нержавеющей стали - 1 комплект; ручкой – кнопкой  металлической РДК- 115- 1 комплект.

Цвет дверного блока - шпон дуба светлых тонов 
	м2
шт.
	458,64

312



	
	
	Установка на дверной блок с одной стороны деревянных наличников. Цвет наличников согласовывается  с заказчиком
	м
	1622,4

	
	
	Демонтаж покрытия полов из керамической плитки
	м2
	447,2

	
	
	Разборка покрытий полов цементных толщиной 160 мм
	м2

	447,2

	
	
	Устройство усиленной оклеечной гидроизоляции пола рулонными материалами Техноэласт в 2 слоя толщиной 4,2 мм с напуском на стены 0,15м 
	м2

	681,2



	
	
	Устройство  стяжки толщиной  160 мм           с уклоном под   трап  из полимерцементного раствора марки  М-200  
	м2

	447,2

	
	
	Устройство наклонного бортика высотой 0,1м, шириной 0,1м  под углом 45 градусов в углах примыкания стены и пола из бетонной смеси
	м3

	6,24

	
	
	Устройство водоотталкивающего армированного бортика длиной 1,0м,   высотой  0,2м и шириной 0,1м  из бетонной смеси 
	м3

	6,24



	
	
	Грунтование цементной  стяжки  пола, бортика грунтовкой  глубокого проникновения Кнауф - Тифегрунт 
	м2

	      468,8



	
	
	Устройство покрытия пола, бортика из  многоцветного противоскользящего керамогранита размером   400х400х9 мм. Цвет плитки  и рисунок укладки согласовывается с заказчиком
	м2

	468,8

	
	
	 Демонтаж облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	м2

	304,25

	
	
	Насечка по штукатурке поверхности стены
	м2
	3120,9

	
	
	Грунтование   стен грунтовкой  глубокого проникновения Кнауф - Тифегрунт 
	м2

	    3120,9

	
	
	Нанесение по поверхности стен гидроизоляционную мастику Ceresit CL 51 за два раза
	м2

	     3120,9

	
	
	Устройство водоотбойной ленты из рулонных гидроизоляционных материаловTERANAP  431TR  в вертикальные и горизонтальные стыки в углы стен и полов путем вклеивания ее в первый слой гидроизоляции с использования праймера SIPLAST
	м

	1260,77



	
	
	Гладкая облицовка стен,    из плитки керамической многоцветной размером 30х20 см с применением декоративного алюминиевого  профиля «RJE» для наружных углов. Цвет плитки, профиля согласовывается с заказчиком
	м2
м
	3120,9

540

	
	
	Протравка потолка нейтрализующим раствором
	м2
	447,2

	
	
	Устройство алюминиевого подвесного реечного потолка  Scandu по оцинкованному каркасу, толщина профиля каркаса 0,48-0,55мм с  применением пристенного декоративного уголка. Цвет, рисунок и ширина реек согласовывается с заказчиком  
	м2
	447,2

	
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	100,08

	1.2.6
	Жилые комнаты, щитовая 
	
	
	

	
	
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	м2
      шт.
	434,7

207

	
	
	Разборка перегородки из ДСП
	м2
	762,2

	
	
	Разборка встроенных шкафов из плит ДСП 
	м2
	1157,4

	
	
	Устройство шумоизоляционной перегородки размером 1760 х 2500 мм из влагостойких гипсокартонных листов толщиной 12,5 мм по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом из оцинкованного профиля размером 100х50х0,6 мм с двухслойной обшивки с двух сторон с одним дверным проемом размером 2100 х 1000 мм
	шт.

м2
	103

453,2

	
	
	Устройство шумоизоляционной перегородки размером 1200 х 2500 мм из влагостойких гипсокартонных листов толщиной 12,5 мм по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом из оцинкованного профиля размером 100х50х0,6 мм с двухслойной обшивки с двух сторон с одним дверным проемом размером 2100 х 1000 мм
	шт.

м2
	103

309

	
	
	 Установка усиленного деревянного фанерованного дверного блока  ДУ 21-10  с порогом.  ГОСТ 6629-88, ГОСТ 745.

На дверной блок установить  усиленные  петли в количестве 3 штук. 

Полотно двери  со сплошным заполнением щита калиброванными по толщине деревянными рейками. Укомплектовать замком врезным сувальдным 4-го класса  Гардиан -1001-4, ГОСТ 5089-2003. – 1шт.; ручкой – кнопкой  металлической РДК- 115- 1 комплект.

Цвет дверного блока - шпон дуба светлых тонов. 
	м2
шт.
	432,6

206

	
	
	Установка противопожарных металлических дверных блоков 2-го типа, размером 2,1х0,8м

Дверное полотно установить на коробку с помощью усиленных петель; смонтировать противодымные уплотнители – резиновый и термовспучивающийся; оснастить противопожарной фурнитурой с термостойким покрытием дополнительной огнезащитой замка, ручки системы антипаника

	м2
шт.


	1,89

1

	
	
	 Оштукатуривание дверных откосов с использованием цементного раствора марки  М-150
	м2
	346,8

	
	
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	м2

	8061,66

	
	
	Установка деревянного добора  длиной 5,1 м и  шириной 0,08 м на дверной блок. Цвет добора согласовывается  с заказчиком
	м
	1055,7

	
	
	Установка на дверной блок с двух сторон деревянных наличников. Цвет наличников согласовывается  с заказчиком
	м
	2111,4

	
	
	Снятие бумажных обоев
	м2
	8800,2

	
	
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных 


	м2
	445,48

	
	
	Демонтаж  бетонного подоконника 
	шт.

м2

	216

161,8



	
	
	Устройство армированной бетонной стяжки толщиной 40мм  на подоконнике  с использованием арматурной сетки  размером ячейки  50х50мм


	м2
	161,8

	
	
	Установка оконного блока из ПВХ профиля Rehau Delight: с тремя створками (поворотная, глухая, поворотно-откидная)

   двухкамерный стеклопакет с толщиной заполнения 4-16Ar-4-12Ar-4i-s;

профиль5 камерный ПВХ - глубиной 70 мм с усиленным замкнутым (стальным) армирующим профилем; Коэффициент сопротивления теплопередачи профиля  0,8 м2С/Вт;  герметичность контуров уплотнения, водонепроницаемость, воздухопроницаемость, профиля  класс А ГОСТ- 23166-99;

звукоизоляция класс Б ГОСТ- 23166-99;

Стойкость к климатическим воздействиям, долговечность –Морозостойкого исполнения по ГОСТ- 23166-99 60 лет эксплуатации; Уплотнитель в местах установки стеклопакета серый;

Установить фурнитуру производства Roto (запоры, петли, ручки, рычаги, защитные элементы)

Установить москитные сетки в проемах открывания   поворотно откидной  створок. Конструкция крепления москитных сеток - металлические уголки

Установить металлические ограничители открывания на поворотную  створку окна

Монтаж оконных блоков  производить по ГОСТ 30971-2002, ГОСТ Р 52749-2007, ГОСТ 5338-2009 
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 размер 1,4м х 1,7м 
	м2

шт.

шт.

шт.


	257,04

108

108

108

	
	
	 Установка оконного блока из ПВХ профиля Rehau Delight: с двумя створками (поворотная,  поворотно-откидная)

   двухкамерный стеклопакет с толщиной заполнения 4-16Ar-4-12Ar-4i-s;

профиль5 камерный ПВХ - глубиной 70 мм с усиленным замкнутым (стальным) армирующим профилем; Коэффициент сопротивления теплопередачи профиля  0,8 м2С/Вт;  герметичность контуров уплотнения, водонепроницаемость, воздухопроницаемость, профиля  класс А ГОСТ- 23166-99;

звукоизоляция класс Б ГОСТ- 23166-99;

Стойкость к климатическим воздействиям, долговечность –Морозостойкого исполнения по ГОСТ- 23166-99 60 лет эксплуатации; Уплотнитель в местах установки стеклопакета серый;

Установить фурнитуру производства Roto (запоры, петли, ручки, рычаги, защитные элементы)

Установить москитные сетки в проемах открывания   поворотно откидной  створок. Конструкция крепления москитных сеток - металлические уголки

Установить металлические ограничители открывания на поворотную  створку окна

Монтаж оконных блоков  производить по ГОСТ 30971-2002, ГОСТ Р 52749-2007, ГОСТ 5338-2009 
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 размер 1,2м х 1,4м 
	м2

шт.

      шт.

шт.


	181,44

108

108

108

	
	
	 Оштукатуривание оконных откосов с использованием цементного раствора марки  М-150
	м2
	495,73

	
	
	Смена отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной не менее 30 см
	м
	319

	
	
	Облицовка оконных откосов листами из ПВХ сэндвич-панелями толщиной не менее 20 мм, с нащельниками, уголками
	м2

	       459

	
	
	Установка подоконных досок из ПВХ  Moeller шириной 0,51м с покрытием ламинитином. Цвет согласуется с заказчиком.
	м
	312,6

	
	
	Грунтование   стен грунтовкой  глубокого проникновения Кнауф - Тифегрунт 
	м2

	8800,2

	
	
	Оклейка бумажных обоев дуплекс с плотностью не менее 160-170гр./ м2. Цвет и рисунок обоев согласовывается с заказчиком
	м2

	8800,2

	
	
	Ремонт рустов
	м2
	54

	
	
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
	м2

	108

	
	
	Грунтование потолка  грунтовкой глубокого проникновения Тифе – грунт 
	м2

	3240

	
	
	Окрашивание поливинилацетатными водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковыми красками, с расчисткой старой краски более 35%
	м2

	3240

	
	
	Разборка плинтуса деревянного
	м
	3330

	
	
	Демонтаж покрытий полов из линолеума
	м2
	3240

	
	
	Разборка  покрытий полов цементных толщиной 25 мм
	м2
	3240

	
	
	Устройство  стяжки толщиной 25 мм           с использованием полимерцементного раствора марки  М-200  
	м2

	3240

	
	
	Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм
	м2

	3240

	
	
	Укладка напольного покрытия из линолеума коммерческого, усиленного, не горючего КМ2, AS свойства, слой защиты PVH 700, толщ.2,2мм с приклеиванием к бетонному основанию клеем типа HOMAKOLL-248 . Цвет и рисунок согласовывается с заказчиком. Линолеум должен соответствовать ГОСТ 11529-86
	м2
	3240

	
	
	Монтаж плинтуса ПВХ с кабель - каналом под цвет линолеума. Цвет плинтуса согласовывается с заказчиком
	м
	3330

	
	
	Установка стыкоперекрывающего порога шириной 60-80 мм из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой эмалью  А4  ГОСТ 4784-97 . Цвет порога согласовать с заказчиком
	м
	216

	
	
	Устройство алюминиевого подвесного реечного потолка со ставками  Scandu по оцинкованному каркасу, толщина профиля каркаса 0,48-0,55мм с  применением пристенного декоративного уголка. Цвет, рисунок и ширина реек согласовывается с заказчиком
	м2
	21

	
	
	Разборка керамического плинтуса 
	м
	26,4

	
	
	Демонтаж покрытия полов из керамической плитки
	м2
	21

	
	
	Разборка покрытий полов цементных толщиной 50 мм
	м2
	21

	
	
	Устройство  стяжки толщиной 50 мм из полимерцементного раствора марки  М-200  
	м2

	21

	
	
	Грунтование цементной  стяжки  пола грунтовкой  глубокого проникновения  Кнауф-Тифегрунт 
	м2
	21

	
	
	Устройство покрытия пола из  многоцветного противоскользяшего керамогранита размером   400х400 см. Цвет плитки  и рисунок укладки согласовывается с заказчиком
	м2

	21

	
	
	Насечка по штукатурке поверхности стен, оконного, дверного откоса, подоконника
	м2
	68,7

	
	
	Грунтование стен, оконного откоса, подоконника грунтовкой глубокого проникновения Кнауф-Тифегрунт 


	м2

	68,7

	
	
	Гладкая облицовка стен, оконных, дверных откосов, подоконника,  из плитки керамической многоцветной размером 30х20 см.     Цвет плитки,  согласовывается с заказчиком
	м2

	68,7

	
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	167,1

	1.2.7
	Балконы
	
	
	

	
	
	Разборка стяжек цементных толщиной 35 мм
	м2
	195,2



	
	
	Грунтование  бетонного основания плиты балкона грунтовкой Ceresit СТ 17
	м2
	195,2

	
	
	Ремонт стыков в плите балкона с помощью силиконового герметика Ceresit CS 25
	м
	192

	
	
	Монтаж  металлического уголка 35х35х4 мм  по краю балконной плиты
	        м

        кг
	268,8

569,84

	
	
	Обрамление из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм с полимерным покрытием металлического  отлива по краю балконной плиты
	м
	192

	
	
	Устройство  стяжки с уклоном 1-2 % на бетонном основании из смеси   Ceresit CN 178 с использованием добавки  Ceresit СС 81 толщиной 35 мм
	м2
	195,2

	
	
	Устройство покрытия пола балкона из многоцветного противоскользяшего керамогранита размером 400 х400 мм. Цвет плитки согласовывается с заказчиком
	м2
	195,2

 

	
	
	Гладкая облицовка на стену плинтуса из керамогранита400х400х9 мм   размером 10 х 40 см. Цвет плитки согласовывается с заказчиком
	м
	128

	
	
	Заполнение швов размером 5х5мм в местах примыкания плинтуса к стене,  металлических отливов к уголку силиконовым герметиком  Ceresit CS 25
	м
	224

	
	
	Наращивание ограждения балконов до высоты 1,4м с использованием профильной трубы размером 40 х40х2 мм
	м

т
	560

1,310

	
	
	Очистка поверхности металлических ограждений балконов от ржавчины
	м2
	192

	
	
	Грунтование поверхности металлических ограждений балконов грунтовкой ГФ-021 
	м2
	192

	
	
	Окраска поверхности металлических ограждения, лестницы, люка балкона   атмосферостойкой   эмалью по металлу за два раза
	м2
	192

	
	
	Обшивка ограждения балконов  профилированным  листом с полимерным покрытием из оцинкованного листа толщиной 0,6 мм на высоту 25 м. В стыках примыкания листов произвести установку уголков их оцинкованной стали    толщиной 0,6 мм с полимерным покрытием Цвет обшивки и размер волны согласовать с заказчиком
	м2

	352



	
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	7,92

	1.2.8
	Лестничная клетка
	
	
	

	
	
	Насечка поверхности пола лестничной  площадки
	м2
	159,6

	
	
	Грунтование  пола  лестничной  площадки грунтовкой глубокого проникновения Кнауф - Тифегрунт 
	м2

	159,6

	
	
	Устройство покрытия пола лестничной  площадки из  многоцветного противоскользяшего керамогранита размером   0,30х 0,30 м. Цвет плитки  и рисунок укладки согласовывается с заказчиком
	м2

	159,6

	
	
	Насечка поверхности подступенков,  проступей лестничных маршей
	м2
	191

	
	
	Грунтование  поверхности подступенков,  проступей лестничных маршей грунтовкой глубокого проникновения Кнауф - Тифегрунт 
	м2

	191

	
	
	Устройство покрытия поверхности подступенков,  проступей лестничных маршей  из  многоцветного керамогранита размером   400х 400х9 мм. Цвет плитки  и рисунок укладки согласовывается с заказчиком
	м2

	191

	
	
	Гладкая облицовка на стену плинтуса из керамогранита   размером 10 х 40 см. Цвет плитки согласовывается с заказчиком
	м


	342

	
	
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных 
	м2
	21,6

	
	
	 Установка оконного блока из ПВХ профиля Rehau Delight: с одной створкой (  поворотно-откидная)

   двухкамерный стеклопакет с толщиной заполнения 4-16Ar-4-12Ar-4i-s;

профиль5 камерный ПВХ - глубиной 70 мм с усиленным замкнутым (стальным) армирующим профилем; Коэффициент сопротивления теплопередачи профиля  0,8 м2С/Вт;  герметичность контуров уплотнения, водонепроницаемость, воздухопроницаемость, профиля  класс А ГОСТ- 23166-99;

звукоизоляция класс Б ГОСТ- 23166-99;

Стойкость к климатическим воздействиям, долговечность –Морозостойкого исполнения по ГОСТ- 23166-99 60 лет эксплуатации; Уплотнитель в местах установки стеклопакета серый;

Установить фурнитуру производства Roto (запоры, петли, ручки, рычаги, защитные элементы)

Установить металлические ограничители открывания на поворотную  створку окна

Монтаж оконных блоков  производить по ГОСТ 30971-2002, ГОСТ Р 52749-2007, ГОСТ 5338-2009 
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  размер 0,9м х 1,5м 
	м2

шт.

          шт.


	21,6

16

         16

	
	
	Очистка стен, оконного откоса, подоконника от старой краски
	м2
	34,2

	
	
	 Оштукатуривание оконных откосов с использованием цементного раствора марки  М-150
	м2
	34,2

	
	
	Смена отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной не менее 30 см
	м
	14,4

	
	
	Сплошное выравнивание штукатурки стен, оконного откоса, подоконника с применением полимерцементным раствором толщиной намета до 10 мм
	м2

	708,3

	
	
	Грунтование стен грунтовкой глубокого проникновения Кнауф -Тифегрунт 
	м2

	664,1

	
	
	Грунтование  оконного откоса, подоконника грунтовкой глубокого проникновения Кнауф -Тифегрунт 
	м2

	34,2

	
	
	Окрашивание латексными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%. Моющий эффект краски должен быть  не менее 1500 раз. Цвет окраски согласовывается с заказчиком
	м2

	664,1

	
	
	Окрашивание масляной краской оконного откоса, подоконника за два раза
	м2

	34,2

	
	
	Протравка потолка нейтрализующим раствором
	м2
	30

	
	
	Грунтование потолка  лестничной площадки грунтовкой глубокого проникновения  
	м2

	195,2

	
	
	Грунтование потолка  лестничного марша грунтовкой глубокого проникновения  
	м2

	136,8

	
	
	Окрашивание поливинилацетатными водоэмульсионными составами поверхностей потолков лестничной площадки, ранее окрашенных известковыми красками, с расчисткой старой краски более 35%
	м2

	195,2

	
	
	Окрашивание поливинилацетатными водоэмульсионными составами поверхностей потолков лестничного марша, ранее окрашенных известковыми красками, с расчисткой старой краски более 35%
	м2
	136,8

	
	
	Очистка поверхности металлических лестничных ограждений от старой краски 
	м2

	161,5

	
	
	Грунтование поверхности металлических лестничных ограждений, лестницы ГФ- 021 
	м2
	161,5

	
	
	Окраска масляной краской поверхности металлических лестничных ограждений за 2 раза
	м2
	161,5

	
	
	Разборка поручней поливинилхлоридных  
	м
	131,1

	
	
	Установка окрашенных лаком   деревянных поручней ограждения. Цвет окраски и форму согласовать с заказчиком
	м
	131,1

	
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	1,24

	1.2.9
	 Цоколь, отмостка, входная группа, подвал
	
	
	

	
	
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	м2
      шт.
	37,8

18

	
	
	Установка противопожарных металлических дверных блоков 2-го типа, размером 2,15х1,8м

Дверное полотно установить на коробку с помощью усиленных петель; смонтировать противодымные уплотнители – резиновый и термовспучивающийся; оснастить противопожарной фурнитурой с термостойким покрытием дополнительной огнезащитой замка, ручки системы антипаника

Дверной блок укомплектовать электромагнитным замком, системой видеодомофона

	м2
шт.


	7,56

2

	
	
	Установка противопожарных металлических дверных блоков 2-го типа, размером 2,1х0,8м

Дверное полотно установить на коробку с помощью усиленных петель; смонтировать противодымные уплотнители – резиновый и термовспучивающийся; оснастить противопожарной фурнитурой с термостойким покрытием дополнительной огнезащитой замка, ручки системы антипаника


	м2
шт.


	30,24

16

	
	
	Оштукатуривание дверных откосов с использованием полимерцементного раствора марки  М-150
	м2
	30,6

	
	
	Демонтаж покрытия полов из керамической плитки
	м2
	13,6

	
	
	Разборка покрытий полов цементных толщиной 50 мм
	м2
	13,6

	
	
	Устройство усиленной оклеечной гидроизоляции пола рулонными материалами Техноэласт в 2 слоя толщиной 4,2 мм с напуском на стены 0,15м
	м2

	17,8



	
	
	Устройство  стяжки толщиной  50 мм            из полимерцементного раствора марки  М-200   
	м2

	13,6

	
	
	Грунтование цементной  стяжки  пола грунтовкой  глубокого проникновения Кнауф - Тифегрунт  
	м2

	13,6



	
	
	Устройство покрытия пола из  многоцветного противоскользяшего керамогранита размером   400х400х9 мм. Цвет плитки  и рисунок укладки согласовывается с заказчиком
	м2

	13,6

	
	
	Оштукатуривание  стен с использованием полимерцементного раствора марки  М-200  
	м2

	61

	
	
	Насечка по штукатурке поверхности стен, оконного, дверного откоса, подоконника
	м2
	61

	
	
	Грунтование стен, оконного откоса, подоконника грунтовкой глубокого проникновения Кнауф-Тифегрунт 
	м2

	61

	
	
	Гладкая облицовка стен, оконных, дверных откосов, подоконника,  из плитки керамической многоцветной размером 30х20 см с применением декоративного алюминиевого  профиля «RJE» для наружных углов. Цвет плитки, профиля согласовывается с заказчиком
	м2
м
	61

10

	
	
	Демонтаж бетонной отмостки толщиной 0,1м и шириной 1,2 м
	м


	138

	
	
	Выемка грунта вручную на глубину 0,3 м и шириной 1,2 м
	м2

	49,68

	
	
	Устройство гидроизоляции из рулонных материалов Гидростеклоизол ХПП 3,5-стеклохолст в два слоя
	м2

	165,6

	
	
	Засыпка природным песком траншеи  вручную
	м3
	33,12

	
	
	Планировка грунта ручным способом 
	м2
	165,6

	
	
	Уплотнение грунта  пневматическими трамбовками
	м3
	33,12

	
	
	Устройство щебеночного покрытия толщиной  толщиной 100мм из гравия, фракция 20-40мм 
	м3
	16,56

	
	
	Устройство цементнобетонного покрытия отмостки  толщиной 100мм
	м2
	165,6

	
	
	Устройство асфальтобетонных покрытия отмостки толщиной 50мм
	м2
	165,6

	
	
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных
	м2
      шт.
	4

4

	
	
	Устройство козырька над окнами подвала из профильной трубы размером 40х40х2,5
	      шт.

       т


	        4

       0,145

        

	
	
	Устройство козырька над входами в подвал из профильной трубы размером 40х40х2,5
	      шт.

       т.


	        4

       0,312

        

	
	
	Устройство кровельного покрытия из гофролиста с полимерным покрытием на козырьке входов в подвал
	м2
	20

	
	
	Обшивка боковин козырька гофролистом с полимерным покрытием
	м2
	28

	
	
	Ремонт штукатурки с цоколя  
	м2
	168

	
	
	Окрашивание  цоколя фасадной краской
	м2
	168

	
	
	Установка оконного блока из ПВХ профиля Rehau Delight: с одной створкой (  поворотно-откидная)

   двухкамерный стеклопакет с толщиной заполнения 4-16Ar-4-12Ar-4i-s;

профиль5 камерный ПВХ - глубиной 70 мм с усиленным замкнутым (стальным) армирующим профилем; Коэффициент сопротивления теплопередачи профиля  0,8 м2С/Вт;  герметичность контуров уплотнения, водонепроницаемость, воздухопроницаемость, профиля  класс А ГОСТ- 23166-99;

звукоизоляция класс Б ГОСТ- 23166-99;

Стойкость к климатическим воздействиям, долговечность –Морозостойкого исполнения по ГОСТ- 23166-99 60 лет эксплуатации; Уплотнитель в местах установки стеклопакета серый;

Установить фурнитуру производства Roto (запоры, петли, ручки, рычаги, защитные элементы)

Установить москитные сетки в проемах открывания поворотной и поворотно откидной  створок. Конструкция крепления москитных сеток - металлические уголки

Установить металлические ограничители открывания на поворотную  створку окна

Монтаж оконных блоков  производить по ГОСТ 30971-2002, ГОСТ Р 52749-2007, ГОСТ 5338-2009 
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  размер 1,0м х 1,0м
	м2
      шт.
	4

4

	
	
	оштукатуривание оконных откосов
	м2
	9,6

	
	
	Смена отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной не менее 30 см
	м
	4

	
	
	Разборка  кровельного ковра из рубероида
	м2
	66

	
	
	Разборка подшивки потолков из деревянных реек
	м2
	66

	
	
	Устройство каркаса из  металлической профильной трубы

 размером 60х60х4 мм и 

60х40х4
	т

т
	0,725

0,265

	
	
	Грунтование каркаса за два раза грунтовкой ГФ-021
	м2
	27

	
	
	Окраска атмосферостойкой краской кракас
	м2
	27

	
	
	Установка влагостойкой фанеры толщиной 16 мм на каркас из металлической трубы
	м2
	66

	
	
	Окраска с двух сторон средством против гниения. 
	м2
	66

	
	
	Укладка рулонного пароизоляционного материала на фанеру
	м2
	66

	
	
	Устройство кровли из наплавляемых материалов Изопласт в  два слоя

ТУ 5774 -005 05766480-96

Верхний слой- Изопласт К ЭКП-4,5; 

Нижний слой- Изопласт П ЭПП-4,0
	м2
	66

	
	
	Устройство  примыканий из наплавляемых материалов Изопласт  К ЭКП-4,5,  Изопласт П ЭПП-4,0  ТУ 5774 -005 05766480-96  к парапетным стенам, вытяжному зонту  высотой до 600 мм с оцинкованным  фартуком
	м2
	16

	
	
	Обшивка боковины каркаса крыльца гофролистом с полимерным покрытием
	м2
	16,0

	
	
	Смена водосточной чугунной воронки с условным диаметром 400 мм
	шт.
	1

	
	
	Демонтаж тротуарной бетонной плитки пола крыльца, 
	м2
	78

	
	
	Демонтаж тротуарной плитки  (ступеньки)
	м2
	19,4

	
	
	Демонтаж тротуарной плитки (подступёнок)
	м2
	8,7

	
	
	Разборка бетонного основания  (ступеньки)
	м2
	19,4

	
	
	Монтаж каркаса из металлического уголка размером 50х50х5мм(62м) и 35х35х4мм(66м) на ступеньки 
	м
	128,0

	
	
	Очистка металлического уголка ранее установленного от ржавчины 
	м2
	2,3

	
	
	Огрунтование каркаса из металлического уголка ступенек(12,4м),2,3м,9,24м
	м2
	24,0

	
	
	Окрашивание металлического уголка
	м2
	24,0

	
	
	Устройство армированной  цементной  стяжки на ступеньки маркой раствора не менее М-200 толщиной 50мм, размер ячейки оцинкованной сетки 50/50/5мм. Стяжка должна соответствовать СП 82-101-98 
	м2
	19,4

	
	
	Устройство покрытия пола на цементном растворе тротуарной плиткой размером 300х300х30мм. Цвет и рисунок согласуется с заказчиком.
	м2
	78

	
	
	Устройство покрытия ступенек и подступёнок на цементном растворе тротуарной плиткой размером 300х300х30мм. Цвет и рисунок согласуется с заказчиком.
	м2
	28,1

	
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	     46,4

	1.2.10
	Машинное отделение лифтовой , техэтаж
	
	
	

	
	
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	м2
      шт.
	4,2

2

	
	
	Установка противопожарных металлических дверных блоков 2-го типа, размером 2,15х1,8м

Дверное полотно установить на коробку с помощью усиленных петель; смонтировать противодымные уплотнители – резиновый и термовспучивающийся; оснастить противопожарной фурнитурой с термостойким покрытием дополнительной огнезащитой замка, ручки системы антипаника


	м2
шт.


	4,2

2

	
	
	Ремонт штукатурки дверных откосов с использованием полимерцементного раствора марки  М-150
	м2
	3,4

	
	
	Разборка покрытий полов цементных толщиной 50 мм
	м2
	13,6

	
	
	Устройство  стяжки толщиной  50 мм            из полимерцементного раствора марки  М-200   
	м2

	13,6

	
	
	Грунтование цементной  стяжки  пола грунтовкой  глубокого проникновения Кнауф - Тифегрунт  
	м2

	13,6



	
	
	Устройство покрытия пола из  многоцветного противоскользяшего керамогранита размером   30х30 см. Цвет плитки  и рисунок укладки согласовывается с заказчиком
	м2

	13,6

	
	
	Насечка по штукатурке поверхности стен, 
	м2
	70

	
	
	Грунтование стен, оконного откоса, подоконника грунтовкой глубокого проникновения Кнауф-Тифегрунт 
	м2

	70

	
	
	Гладкая облицовка стен, оконных, дверных откосов, подоконника,  из плитки керамической многоцветной размером 30х20 см с применением декоративного алюминиевого  профиля «RJE» для наружных углов. Цвет плитки, профиля согласовывается с заказчиком
	м2
м
	70

15

	
	
	Устройство алюминиевого подвесного реечного потолка со ставками  Scandu по оцинкованному каркасу, толщина профиля каркаса 0,48-0,55мм с  применением пристенного декоративного уголка. Цвет, рисунок и ширина реек согласовывается с заказчиком
	м2
	13,6

	
	
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных
	м2
      шт.
	9,6

32

	
	
	Установка оконного блока из ПВХ профиля Rehau Delight: с одной створкой (  поворотно-откидная)

   двухкамерный стеклопакет с толщиной заполнения 4-16Ar-4-12Ar-4i-s;

профиль5 камерный ПВХ - глубиной 70 мм с усиленным замкнутым (стальным) армирующим профилем; Коэффициент сопротивления теплопередачи профиля  0,8 м2С/Вт;  герметичность контуров уплотнения, водонепроницаемость, воздухопроницаемость, профиля  класс А ГОСТ- 23166-99;

звукоизоляция класс Б ГОСТ- 23166-99;

Стойкость к климатическим воздействиям, долговечность –Морозостойкого исполнения по ГОСТ- 23166-99 60 лет эксплуатации; Уплотнитель в местах установки стеклопакета серый;

Установить фурнитуру производства Roto (запоры, петли, ручки, рычаги, защитные элементы)

Установить металлические ограничители открывания на поворотную  створку окна

Монтаж оконных блоков  производить по ГОСТ 30971-2002, ГОСТ Р 52749-2007, ГОСТ 5338-2009 

[image: image13.png]



  размер 0,4м х 0,75м
	    м2
      шт.

шт.
	9,6

32

32

	
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	4,5

	1.3
	
	    Вентиляционные работы
	
	

	1.3.1
	 Система вентиляции здания
	
	
	

	
	
	Смена декоративных вентиляционных решеток размером 35 х35см
	шт.
	255

	
	
	Демонтаж  крышных электрических вытяжных канальных вентиляторов  ВК-7-44 «Самал
	шт.
	4,0

	
	
	Прочистка вентиляционных каналов
	м
	990

	
	
	Установка кухонной вытяжки .

Окраска вытяжки – порошковая;

максимальный уровень шума –  не более 54 дБ; размеры 600 х600 мм;

режимы работы – отвод, циркуляция;

производительность –780м3/ч; установка – пристенная; управление - механическое; переключатели - слайдеры; регулировка мощности – 3 скорости; антивозвратный клапан -1 шт.;

фильтра – грубой очистки ( жировой металлический), тонкой очистки(угольный); срок использования фильтра грубой очистки – многоразовое; лампа в подсветке- галогеновая; 

диаметр отводного патрубка 150мм. 

Цвет, форма согласовывается  с заказчиком
	шт.
	36

	
	
	Прокладка воздуховодов размером 150х150мм и фасонных частей: 

из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм :

1. Отвод размером 150х150 мм угол 900   – 6шт.

2. Переход размером 150х150/диаметром 150мм  – 2шт.
	м2
	44,4

	
	
	Установка канальных вентиляторов типа Унивент-1,6-2-1 с электрическим двигателем АИС56А2
	шт.
	4

	1.4
	
	     Сантехнические работы
	
	

	1.4.1
	Внутренняя система горячего, холодного водоснабжения, отопления, хозфекальной, ливневой канализации 


	
	
	

	
	
	Демонтаж конвекторов отопления 

	экм
	3468,5

	
	
	Установка радиаторов  БМ-500 –G-3/4 с межосевым расстоянием 500 мм

Радиатор укомплектовать:

Кран маевского-1шт., заглушкой-1шт., анкерными кронштейнами -3 шт. , переходниками ¾-2 шт
	кВт

шт.
	552

345

	
	
	Смена  гибкой подводки из нержавеющей стали производства Акватехник
	шт.
	324

	
	
	Смена  смесителя Аркон -17 ГлобоГОСТ 13681-94, ГОСТ 25809-96  . Смеситель должен   соответствовать следующим параметрам;Кранбукса-керамика;  

Маховик-металл;  Гусак – металлический хромированный высокий;
	шт.
	162

	
	
	Смена смесителя СМ-50 (крест) в душевой. ГОСТ 25809-96, ГОСТ 13681-94. Смеситель должен  соответствовать следующим параметрам:

Кран-букса-керамика; Маховик-металл;  Гусак – металлический хромированный   длиной 30 см;

 Гибкий шланг душевой лейки – металл;

Смеситель должен укомплектован подставкой и настенным  кронштейном под душевую лейку  
	шт.
	108

	
	
	Демонтаж сифонов в душевых поддонах.
	шт.
	108

	
	
	Смена бутылочного сифона  с гидрозатвором. Сифон должен соответствовать следующим параметрам:

Габаритные размеры – 274 х94х73 мм;

Величина гидрозатвора  - 60 мм; Решетка – нержавеющая сталь; Гофрированная труба – диаметр 40 -40/50 мм, длиной 900 мм; Выпуск – 1 1/2";

Пробка – пластиковая;
	шт.
	162

	
	
	Демонтаж моек.
	шт.
	54

	
	
	Демонтаж умывальников
	шт.
	108

	
	
	Демонтаж унитазов
	шт.
	108

	
	
	Демонтаж душевых поддонов
	шт.
	108

	
	
	Демонтаж полнопроходного шарового крана  диаметром 15 мм 
	шт.
	878

	
	
	Демонтаж   углового  вентиля  
	шт.
	54

	
	
	Демонтаж полнопроходного шарового крана  диаметром 15 мм  с американкой
	шт.
	690

	
	
	Демонтаж полнопроходного шарового крана  диаметром 20 мм 
	шт.
	564

	
	
	Демонтаж полнопроходного шарового крана  диаметром 25 мм 
	шт.
	50

	
	
	Демонтаж полнопроходного шарового крана  диаметром 32 мм 
	шт.
	50

	
	
	Демонтаж полнопроходного шарового крана «Bugatti» диаметром 40 мм с рукояткой рычаг
	шт.
	3

	
	
	 Демонтаж полнопроходного шарового крана  диаметром 50 мм 
	шт.
	27

	
	
	Установка полнопроходного шарового крана «Bugatti» диаметром 15 мм с рукояткой рычаг.
	шт.
	878

	
	
	Установка   углового  вентиля  Hansgrohe 13901000 с рукояткой S  Угловой вентиль должен соответствовать следующим параметрам:Надвижная розетка; Использование – универсальное; Подключение воды  -1/2»; Подключение подводки гибкого шланга -3/8»;  
	шт.
	54

	
	
	Установка полнопроходного шарового крана ВROEN BALLOFIX диаметром 15 мм с рукояткой рычаг. С американкой
	шт.
	690

	
	
	Установка полнопроходного шарового крана «Bugatti» диаметром 20 мм с рукояткой рычаг 
	шт.
	564

	
	
	Установка полнопроходного шарового крана «Bugatti» диаметром 25 мм с рукояткой рычаг
	шт.
	50

	
	
	Установка полнопроходного шарового крана «Bugatti» диаметром 32 мм с рукояткой рычаг
	шт.
	50

	
	
	Установка полнопроходного шарового крана «Bugatti» диаметром 40 мм с рукояткой рычаг
	шт.
	3

	
	
	Установка полнопроходного шарового крана «Bugatti» диаметром 50 мм с рукояткой рычаг и разъемным соединением под пожарный рукав
	шт.
	27

	
	
	Смена  полотенцесушителя ПС600х600Н «Санприбор»   из нержавеющей стали  ТУ 4951-390-0028581-00
	шт.
	144

	
	
	Смена  трапа канализационного в сборе  из нержавеющей стали с горизонтальным выпуском  диаметром 50 мм . Трап должен соответствовать следующим параметрам Пропускная способность не менее 0,8 л/с;. Наличие гидрозатвора; Максимальная нагрузка на трап  от 500 до 2000 кг; Материал трапа – нержавеющая сталь; .Габаритные размеры трапа не менее 160 х160 мм; Высота трапа не должна превышать высоту 135 мм;
	шт.
	126

	
	
	Демонтаж задвижки диаметром 100 мм
	шт.
	8

	
	
	Демонтаж задвижки диаметром 80 мм
	шт.
	14

	
	
	Демонтаж задвижки диаметром 50 мм
	шт.
	4

	
	
	Демонтаж задвижки диаметром 40 мм
	шт.
	2

	
	
	Демонтаж задвижки диаметром 32 мм
	шт.
	4

	
	
	Демонтаж  магнитного фильтра диаметром 100 мм
	шт.
	2

	
	
	Демонтаж водомерного счетчика холодной воды
	шт.
	1

	
	
	Демонтаж теплосчетчика 
	шт.
	1

	
	
	Демонтаж обратного клапана диаметром 80 мм
	шт.
	1

	
	
	Демонтаж   проточного воздухосборника  
	шт.
	3

	
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 15 мм.
	м
	2780

	
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 20 мм.
	м
	1518

	
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 25 мм.
	м
	433,4

	
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 32 мм
	м
	1875,5

	
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 40 мм
	м
	193,6

	
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 50 мм
	м
	353,1

	
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 70 мм
	м
	126,5

	
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 76 мм
	м
	13,2

	
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 80 мм
	м
	25,3

	
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 89 мм
	м
	75,8

	
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 100 мм
	м
	        88

	
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 108 мм
	м
	12

	
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 133 мм
	м
	10

	
	
	Разборка разводки трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм.
	м
	780

	
	
	Разборка  стояка и лежака трубопровода из чугунной канализационной трубы диаметром 110 мм
	м
	750

	
	
	Разборка  стояка и лежака трубопровода из чугунной канализационной трубы диаметром 150 мм
	м
	210

	
	
	Пробивка в бетонном полу и стенах отверстий  длиной 300мм. 
	шт.

м
	1342

345,6

	
	
	Прокладка стояка и разводки внутренней канализации трубы диаметром 110 мм с толщиной стенки 3,2 мм и  фасонными частями 
	м


	750

	
	
	Прокладка  внутренней канализационной трубы диаметром 50 мм с толщиной стенки 3,2 мм  с фасонными частями
	м


	780



	
	
	Прокладка стояка и разводки внутренней канализации трубы диаметром 150 мм с толщиной стенки 3,2 мм и  фасонными частями 


	м


	210

	
	
	Прокладка  оцинкованной водогазопроводной трубы с внутренним  диаметром 15 мм ГОСТ  3262-75.
	м
	2780

	
	
	Прокладка  оцинкованной водогазопроводной трубы с внутренним  диаметром 20 мм ГОСТ  3262-75.
	м
	1518

	
	
	Прокладка  оцинкованной водогазопроводной трубы с внутренним  диаметром 25 мм ГОСТ  3262-75.
	м
	433,4

	
	
	Прокладка стояка системы водоснабжения из  оцинкованной водогазопроводной трубы с внутренним  диаметром 32 мм ГОСТ  3262-75.
	м
	1875,5

	
	
	Прокладка стояка системы водоснабжения из  оцинкованной водогазопроводной трубы с внутренним  диаметром 40 мм ГОСТ  3262-75.
	м
	193,6

	
	
	Прокладка стояка системы водоснабжения из  оцинкованной водогазопроводной трубы с внутренним  диаметром 50 мм
	м
	353,1

	
	
	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 70 мм
	м
	126,5

	
	
	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 76 мм
	м
	13,2

	
	
	прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 80 мм
	м
	25,3

	
	
	прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 90 мм
	м
	75,8

	
	
	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 100 мм
	м
	100

	
	
	прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб  с внутренним  диаметром 133 мм
	м
	10

	
	
	Грунтование труб гунтовкой ГФ -021 за один раз
	м2
	698

	
	
	Масляная окраска  трубопроводов за 2 раза
	м2
	698

	
	
	Изоляция трубопроводов  изделиями  ИЗОПАЙП АЛ  толщиной 60 мм с покрытием сверху  алюминиевыми листами толщиной 0,5 мм
	м3

м2
	10,6

484

	
	
	Установка фланцевого вентиля 

 проходного 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм

   ГОСТ 5762; 
	шт.
	4

	
	
	Установка вентиля проходного фланцевого 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм

	шт.
	        2

	
	
	Установка фланцевой чугунной задвижки  МЗВ диаметром 50 мм ГОСТ 5762; ТУ 3721-015-03219029-2004 – МЗВ ® -1,6;
	шт.
	11

	
	
	Установка фланцевой чугунной задвижки  МЗВ диаметром 80 мм. ГОСТ 5762; ТУ 3721-015-03219029-2004 – МЗВ ® -1,6
	шт.
	15

	
	
	Установка фланцевой чугунной задвижки  МЗВ диаметром 100 мм. ГОСТ 5762; ТУ 3721-015-03219029-2004 – МЗВ ® -1,6
	шт.
	4

	
	
	Монтаж обратного клапана диаметром 80 мм
	шт.
	1

	
	
	Монтаж  магнитного фильтра диаметром 100 мм
	шт.
	2

	
	
	Установка вертикального проточного воздухосборника c плоским днищем А1И 014000-02 диаметром 426 мм
	шт.
	3,0

	
	
	Устройство водомерного узла с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией диаметром ввода 300 мм, диаметром водомера 200 мм


	узел
	1

	
	
	Установка теплосчетчика тахометрического, марка СТ-10 диаметр 100 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)


	шт.
	1

	
	
	Установка водосчетчика ультразвукового энергонезависимого  КАРАТ-РС диаметром 80 мм


	шт.
	1

	
	
	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром 50 мм


	м
	5

	
	
	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром 80 мм


	м
	5

	
	
	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром 100 мм


	м
	6

	
	
	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром 150 мм


	м
	2

	
	
	Установка унитаза - компакт с функцией биде в сборе . Унитаз с функцией биде должен соответствовать следующим параметрам: Выпуск слива - горизонтальный; Вид чаши – козырьковая,  антивсплекс; Вид слива – круговой; Конструкция крепления –напольное;Вид привода – кнопочный,  раздельный на два вида смыва; Ширина унитаза не менее 360 мм; Длина  унитаза не менее  645 мм; Сиденье из полипропилена; Подвод воды – нижний;  Функция биде – встроенная в унитаз;

Цвет, форму, размеры согласовать с заказчиком
	шт.
	54

	
	
	Установка мойки  размером 80 х 60 см из нержавеющей стали с тумбой. Размер чаши 34 х40 см. Глубина чаши 15 см. Цвет и комплектация тумбы  согласуется с заказчиком
	шт.
	54

	
	
	Установка умывальника 4-величины с отверстием по смеситель и  переливом, с пьедесталом.  Форма, цвет согласуется с заказчиком.
	шт.
	108,0

	
	
	Заделка отверстий после прокладки трубопроводов
	м3
	4,85

	
	
	Установка тяжелых чугунных люков  
	шт.
	20

	
	
	Очистка горизонтальных асбоцементных труб  ливневой канализации диаметром 250 мм гидродинамическим методом
	м
	230

	
	
	Прочистка вертикальных чугунных труб ливневой канализации диаметром 100 мм
	м
	330

	
	
	Разработка грунта вручную
	м3
	9

	
	
	Укладка асбоцементных труб ливневой канализации
	м
	12

	
	
	Засыпка грунтом вручную
	м3
	9

	
	
	Планировка грунта 
	м2
	9

	
	
	Погрузка мусора  в автомобиль грузоподъемностью 10 т.
	т
	39,54

	
	
	Перевозка мусора автомобилем грузоподъемностью 10 т на расстояние 15 км.
	т
	39,54

	     1.5
	
	Электромонтажные работы
	
	

	1.5.1
	Внутренняя система электроснабжения 
	
	
	

	
	
	Установка кронштейна КР-3 для уличного светильника с переменным углом на фасад здания
	шт.
	12

	
	
	Установка  консольного светильника ЖКУ 77 -100-002 со стеклом, алюминиевым отражателем, натриевой лампой в кронштейн КР-3 
	шт.
	12

	
	
	Установка фотореле
	шт.
	1

	
	
	Прокладка гофры тяжелого типа диаметром 25 мм по стене здания  
	м
	180

	
	
	Затягивание кабеля ВВГнг 3х4 мм2 в гофру тяжелого типа диаметром 25 мм
	м
	180

	
	
	Прокладка  в готовых каналах или асбестоцементных трубах,  ПВ3, ВВГнг A)-LS 5х25ок(N,PE


	м
	670

	
	
	Разработка грунта вручную
	м3
	4

	
	
	Установка заземлителя вертикального из листовой стали размером 50х50х5 
	шт.

м
	6

15

	
	
	Установка заземлителя горизонтального из листовой стали размером 40х4
	м
	30

	
	
	Окраска заземлителя 
	м2
	3,9

	
	
	Засыпка грунта вручную
	м3
	4

	
	
	Демонтаж лифта
	комплект
	2

	
	
	Лифт пассажирский ПП-0411 на 5 остановок, высота шахты 22,4 м, внутренний размер кабины 935х1075 мм, скорость движения кабины 1 м/сек, исп. Е30 грузоподъемностью 400 кг

В следующей комплектации:

1.Установить автоматическую дверь с центральным открыванием

2.Двери оснастить с частотным преобразователем.

3.Установить устройство световой завесы

4.Установить систему вентилирования

5.Установить указатель направления движения лифта

6.Установить панель приказов из нержавеющей стали с нанесением азбуки Брайля

7. Установить потолочным светодиодным светильником

8. Установить поручень из нержавеющей стали

9. Установить систему виденаблюдения

10. Оснастить  шумоизоляцией кабины  и дверей.

11. Изготовить потолок, купе кабины антивандальный из металла окрашенный  методом твердопорошковой окраской . Цвет окраски согласовать с заказчиком


	комплект
	2

	
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	1,5


3. Начальная (максимальная) цена договора, в том числе с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, составляет  108 232 760 руб.00 коп.
4. Место выполнения работ: Калужская область, г. Обнинск,  ул. Студгородок, д. 1;
5. Сроки (периоды) выполнения работ: до 15 декабря 2015 года .

6. Цели использования результатов работ: поддержание эксплуатационных показателей и  функциональных назначений помещений  здания общежития  №15-1
.

7.Условия выполнения работ. 


Работы производятся только в отведенной зоне работ. 


Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, в соответствии с действующими нормативами и правовыми актами законодательства РФ.


Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия по законодательству), технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускается.


Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.


В случае повреждения отделки иных помещений и/или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация.


Подрядчик после окончания работ производит ликвидацию рабочей зоны, уборку мусора, уборку материалов.


8. Общие требования к выполнению работ 

	№ п/п
	Виды (содержание

 работ) или этапы работ
	Требования, предъявляемые 

к работам
	Результат

работ
	Гарантийный срок

	1
	Капитальный ремонт помещений  здания общежития  №15-1 Обнинского института атомной энергетики – филиала НИЯУ МИФИ по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул.. Студгородок, д.1    
	Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 

 «Организация строительного производства»

Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»

«Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

ПУЭ, изд.7- Правила устройства электроустановок;

СП 31-110-2003- Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

СанПин 2.2./2.1.1.1278-03 – Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;

ГОСТ Р 50571.21-2000- Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования;

ГОСТ Р 50571-15-97- Электропроводки и электроустановки зданий. Гл.5.2 Электропроводки.

СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»

СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».

ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия

СНиП 2.04.05-91 « Отопление, вентиляция и кондиционирование»

ГОСТ Р ЕН 13779-2007 «Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования»

ГОСТ 12.4.021-75 «Системы вентиляционные»
	поддержание эксплуатационных показателей общежития и их функциональных назначений. 

	Не менее 36 месяцев со дня подписания последнего акта приемки выполненных работ


  Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ –  в соответствии с   графиком производства работ, составленным подрядной организацией . Этапы выполнения работ производить по блокам здания.

9.Требования к качеству работ: Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ в соответствии со статьей 721 ГК РФ.

Подрядчик   обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Только квалифицированный персонал должен выполнять электрические, сварочные, монтажные работы, перевозку и перемещение материалов.

 Все оборудование и механизмы подрядчика должны быть надлежащим образом идентифицированы маркировкой.

Ответственность за соблюдение правил безопасности при выполнении работ, пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях (в т.ч. обеспечение низкого уровня шума) возлагается на подрядчика. Подрядчик  своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.

Подрядчик   должен  предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Организация ведения ремонтных работ должна обеспечивать безопасность труда на всех этапах. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ, являющихся предметом договора.

Строительные и отделочные материалы, используемые для ремонта подрядчиком, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ.

Срок гарантии на материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя.  

9. Формы, характер и периодичность отчетов о ходе выполнения работ. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ, определение соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика.

Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно техническому заданию и графику выполнения ремонтных работ.

10. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

	№ п/п
	Состав, форма и требования, предъявляемые

 к отчетной документации
	Сроки предоставления 

отчетной документации

	1
	Акт приема-передачи объекта в работу


	Три рабочих дня 

с даты заключения договора

	2
	Акт-допуск для производства работ


	Три рабочих дня 

с даты заключения договора

	3
	График выполнения ремонтных работ


	Три рабочих дня 

с даты заключения договора

	4
	Паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применяемые материалы


	За три рабочих дня 

до начала производства работ

	5
	Акт освидетельствования скрытых работ


	Три рабочих дня 

с момента завершения работ

	6
	Журнал производства работ
	Для контроля за три рабочих дня до начала производства работ, сдача не позднее 3 рабочих дней по окончанию работ

	7
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых материалов


	Для контроля за три рабочих дня до начала производства работ, сдача не позднее 3 рабочих дней по окончанию работ

	8
	Журнал сварочных работ
	Три рабочих дня

с момента завершения работ

	9
	Кабельный журнал
	Три рабочих дня

с момента завершения работ

	9
	Акт на устройство гидроизоляции полов, стен
	Три рабочих дня

с момента завершения работ

	10
	Акт на монтаж металлических элементов (перемычки)
	Три рабочих дня

с момента завершения работ

	11
	Акт проверки на эффект пожарного водопровода
	Три рабочих дня

с момента завершения работ

	12
	Исполнительные чертежи  системы  водоснабжения,  системы канализации, системы циркуляции полотенцесушителя
	Три рабочих дня

с момента завершения работ

	13
	Акт проведения промывок и дезинфекции трубопроводов водоснабжения
	Три рабочих дня

с момента завершения работ

	14
	Акт  манометрического испытания  на герметичность трубопровода при создании и поддержание  пробного избыточного давления
	Три рабочих дня

с момента завершения работ

	15
	Акт технической готовности системы канализации
	Три рабочих дня

с момента завершения работ

	16
	Акт испытания внутренней канализации
	Три рабочих дня

с момента завершения работ

	17
	Протокол физико-химического исследования проб  воды  из систем ХВС и ГВС(Сан Пин 2.1.4.1074-01 ; ГН 2.1.5.1315-03)
	Три рабочих дня

с момента завершения работ

	18
	Исполнительная схема прокладки воздуховодов
	Три рабочих дня

с момента завершения работ

	19
	Акт индивидуального испытания смонтированного вентиляционного оборудования
	Три рабочих дня

с момента завершения работ

	20
	Акт  проверки на эффект приточно –вытяжной вентиляции
	Три рабочих дня

с момента завершения работ

	21
	Исполнительные схемы системы электроснабжения объекта 

1. однолинейные расчетные схемы ВРУ

2. однолинейной расчетной схемы стояка магистрального кабеля 

3. однолинейные расчетные схемы  ЩЭ этажей

4. однолинейные расчетные схемы  аварийного ЩЭ этажей

5. однолинейная схема расчетная ЩАП

6. однолинейная схема расчетная схема наружного контура заземления ВРУ

7. плана розеточной сети этажей

8. плана сети электроосвещения этажей

9. плана аварийного освещения этажей

10. спецификация оборудования 


	Три рабочих дня

с момента завершения работ

	22
	Акт проверки объекта на световой эффект и правильность собранной электросхемы
	Три рабочих дня

с момента завершения работ

	23
	Протокол  измерений сопротивления изоляции силовых и осветительных проводок
	Три рабочих дня 

с момента завершения работ

	24
	Протокол работоспособности автоматических выключателей
	Три рабочих дня 

с момента завершения работ

	25
	Протокол  измерения полного сопротивления петли фазы-нуль и токов КЗ
	Три рабочих дня 

с момента завершения работ

	26
	Акт ввода в эксплуатацию лифтов с разрешением Ростехнадзора
	Три рабочих дня 

с момента завершения работ

	27
	Акт ввода в эксплуатацию системы электроснабжения здания с разрешением Ростехнадзора
	Три рабочих дня 

с момента завершения работ

	28
	Исполнительная схема кровли
	

	29
	Акт приемки выполненных работ по форме № КС-2


	Три рабочих дня

 с момента завершения работ

	30
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3


	Три рабочих дня 

с момента завершения работ

	31
	Акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта КС-14


	Три рабочих дня 

с момента завершения работ


11. Техническое обучение подрядчиком персонала заказчика работе на подготовленных по результатам работ объектах не требуется.

12.Требования по объему гарантии качества работ:
	№ п/п
	Объем предоставления гарантии качества, 

перечень особых условий и (или) способов 

исполнения обязательств
	Условия осуществления 

гарантийного обслуживания

	1
	Гарантия качества предоставляется на все произведенные работы
	В период гарантийного срока, время прибытия на объект для устранения замечаний не должно превышать 2 (два) рабочих дня.


12.  Требования по сроку гарантии качества на выполненные работы:

 Срок предоставления гарантии качества работ должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ по договору. 

ПОДГОТОВЛЕНО:
Начальник ПТУ ДКСиР                            ________________ Найда А.А.
	
	


4. Образцы форм и документов для заполнения
участниками процедуры закупки

Форма 1 

Дата, исх. № ____

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на выполнение работ

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)  

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  www.zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, сообщает о своем согласии участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеперечисленных документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы, предусмотренные Техническим заданием, в соответствии с предложением о качестве работ, графиком выполнения работ и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях: 

	№

п/п
	Условия заявок на участие 

в аукционе 
	Единица 

измерения
	Предложения

участника
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Предложение о качестве работ
	есть/нет

(кол-во

листов)
	
	В соответствии с формой 2 (приложение №___ к заявке)

	2
	Срок (период) выполнения работ
	месяцы
	
	Оформляется в произвольной форме 

	3
	Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы
	месяцы
	
	В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке)

	4
	Объем предоставления гарантии качества
	есть/нет

(кол-во

листов)
	
	В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке)



3. Настоящая заявка имеет следующие приложения:


3.1. Предложение о качестве работ на ____ лист__ (приложение № __ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме);

3.2. График выполнения работ на ____ лист__ (приложение №___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме);).


4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании документации об открытом аукционе в электронной форме, влияющими на стоимость выполнения работ.

Форма 2

	
	Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №___

	
	


ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

_________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ ______________________, опубликованное на  Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, согласна(-о) выполнить предусмотренные открытым аукционом в электронной форме работы в соответствии с Техническим заданием, требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:

Таблица 1. Виды (содержание) работ:

	№ п/п
	Виды (содержание работ) или этапы работ
	Результат

работ
	Гарантийный срок

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Таблица 2. Методология и технология выполнения работ:

	№ вида (этапа) работ в соответствии с Таб.1
	Условия заявок на участие 

в аукционе 


	Данные участника

процедуры закупки

	1
	2
	3

	1.
	1. Подробное описание методологии и технологии выполнения работ, включающее
:
	

	
	1.1.Технологическую карту или подробное описание последовательности и порядка выполнения работ, в т.ч. работ, на выполнение которых привлекаются субподрядчики (соисполнители) (указать процентное соотношение передаваемых работ от общего объема работ)

	

	
	1.2.Информацию о порядке применения трудовых и материальных ресурсов, используемых для выполнения работ, в т.ч. привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей)

	

	
	1.2.1.Инженерно-технического персонала
	

	
	1.2.2.Иных специалистов
	

	
	1.2.3.Оборудования, компьютеров и программного обеспечения

	

	
	1.3. Описание системы контроля качества

	

	
	1.4. Безопасность выполняемых работ
	

	
	2. Гарантийное обслуживание

	

	
	2.1 Порядок реализации гарантийного обслуживания
	

	
	2.2.Объем предоставления гарантии качества работ
	



Таблица 3. Права использования объектов интеллектуальной собственности, создаваемых в результате выполнения работ:

	№ вида (этапа) работ в соответствии с Таб.1
	Наименование объекта 

интеллектуальной собственности 

(результата работ)

	Виды и объем прав на использование объекта интеллектуальной собственности
	Получатель прав на использование объекта интеллектуальной собственности

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Таблица 4. Наличие сертификатов, в т.ч. сертификатов специалистов; разрешений (лицензий), в т.ч. на объекты интеллектуальной собственности; договоров страхования; иных документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме и предлагаемых участником процедуры закупки методологий и технологий выполнения работ государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам:

	№ вида (этапа) работ в соответствии с Таб.1
	№ пункта документации об аукционе, содержащий требование
	Документ участника процедуры закупки, подтверждающий

 выполнение требования (наименование, реквизиты)


	1
	2
	3

	
	
	


Таблица 5. Отчетная документация

	№ вида (этапа) работ 


	Состав (содержание) и форма отчетной документации
	Сроки предоставления отчетной документации

	1
	2
	3

	
	
	



2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании документации об открытом аукционе в электронной форме, влияющими на стоимость выполнения работ.

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 3

На бланке

Дата, исх. № ____

	
	


ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на выполнение работ 

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)  

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме,

___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование, включая организационно-правовую форму  (краткое наименование), фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица, участника процедуры закупки) / 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, участника процедуры закупки)

в лице
 _______________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица), фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного лица)

предлагает заключить договор на выполнение работ _________________________ в соответствии с Предложением о качестве работ и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке. 

2. Настоящим подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.


3. Настоящей заявкой подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком и его сотрудниками.


4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.


5. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме, мы берем на себя обязательство подписать со своей стороны договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки в срок со дня размещения на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 дней со дня проведения открытого аукциона в электронной форме.


6. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение о цене договора, а победитель открытого аукциона в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.


7. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме и нашего уклонения от заключения договора на выполнение работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме нам не возвращается. 


8. Мы извещены о включении сведений о нас в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения договора.


9. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме одновременно с передачей Заказчику подписанного договора нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере _____________________ (______) % процентов цены договора (цены лота), заключенного по результатам открытого аукциона в электронной форме.


10. Настоящая заявка действует до завершения процедуры закупки.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
,

второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 

на право заключения договора на выполнение работ
_____________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

Настоящим ___________________________________________________________


(полное наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

подтверждает, что для участия в названном открытом аукционе в электронной форме нами направляются нижеперечисленные документы:
	№

п/п
	Наименование
	№ страницы
	Число страниц

	1
	Анкета участника процедуры закупки (форма 4)
	
	

	2
	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России)

или
	
	

	
	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей)

или
	
	

	
	Копия документа, удостоверяющего личность

	
	

	3
	Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
	
	

	4
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки:

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности;

- доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, обладает соответствующими полномочиями и что заявка, подписанная уполномоченным лицом, имеет обязательную силу для участника процедуры закупки (форма 5)
;

- доверенность или иной документ, удостоверяющий право лица выдавать соответствующие доверенности

	
	

	5
	Копии учредительных документов участника процедуры закупки (действующих редакций устава, учредительного договора, положения и т.п.)

	
	

	6
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо письмо о том, что сделка не является крупной

	
	

	7
	Предложение о качестве работ (форма 2)
	
	

	8
	График выполнения работ, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме
	
	

	9
	Документ, подтверждающий факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 
	
	

	10
	Документы, подтверждающие опыт работы и деловую репутацию
	
	

	11
	Документы, подтверждающие профессиональную и техническую квалификацию
	
	

	12
	Копии действующих сертификатов соответствия:

ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья применительно к деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту  объектов капитального строительства»;

- ГОСТ Р ИСО 14001-2007(ISO 14001:2004)  «Система экологического менеджмента применительно к деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту  объектов капитального строительства»;

-ГОСТ ISO 9001-2011(ISO 9001:2008) «Система менеджмента качества, применительно к деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства».


	
	

	13
	Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника процедуры закупки (всего – кол-во листов)(отзывы, рекомендации или другие документальные доказательства выполнения договоров)
	
	

	ИТОГО кол-во листов
	
	

	
	
	
	
	

	должность

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4

	Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №___


На бланке

Дата, исх. № ____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц)
	

	2
	Регистрационные данные: дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании свидетельства о государственной  регистрации)
	

	3
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия  (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров)  (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор))
	

	3.1
	Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)
	

	3.2
	Размер уставного капитала
	

	3.3
	Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны
	

	3.4
	Почтовый адрес арбитражного суда по месту регистрации участника, контактные лица и телефоны

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника процедуры закупки

Примечание: вышеуказанные данные участника процедуры закупки могут быть подтверждены путем представления следующих документов:

- свидетельства о государственной регистрации;

-информационного письма об учете в ЕГРПО;

-свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

-справки арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве
	

	3.5
	Сведения об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа:

фамилии, имена, отчества (при наличии), идентификационные номера налогоплательщиков
	

	4
	Место нахождения участника процедуры закупки (страна, адрес)
	

	5
	Почтовый адрес участника процедуры закупки

(страна, адрес)
	

	6
	Телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города)
	

	7
	Факс участника процедуры закупки (с указанием кода города)
	

	8
	Адрес электронной почты участника процедуры закупки
	

	9
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса 
	

	10
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	11
	Банковские реквизиты 

Примечание: представляется информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем представления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета
	

	11.1
	Наименование обслуживающего банка
	

	11.2
	Расчетный счет
	

	11.3
	Корреспондентский счет
	

	11.4
	Код БИК
	

	12
	Балансовая стоимость активов
	

	13
	Фамилия, имя, отчество, руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона)
	

	14
	Орган управления участника процедуры закупки, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	15
	Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, адреса электронной почты
	


В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прилагаются следующие документы:

1.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

2.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

n.__________________________(название документа)________(количество листов в документе).

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4

Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____
АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Статус участника процедуры закупки
	Индивидуальный
предприниматель

	2
	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
	

	3
	Фамилия, имя, отчество (полностью)
	

	4
	Место жительства
	

	5
	Почтовый адрес
	

	6
	Паспортные данные
	

	7
	Номер контактного телефона участника процедуры закупки
	

	8
	Факс участника процедуры закупки
	

	9
	Адрес электронной почты
	


	Индивидуальный предприниматель
	
	
	

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4

Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____
АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Статус участника процедуры закупки
	Физическое лицо

	2
	Фамилия, имя, отчество (полностью)
	

	3
	Место жительства
	

	4
	Почтовый адрес
	

	5
	Паспортные данные
	

	6
	Номер контактного телефона участника процедуры закупки
	

	7
	Факс участника процедуры закупки
	

	8
	Адрес электронной почты
	


	
	
	
	

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


Форма 5

	На бланке организации
	


ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

	
	
	

	число, месяц, год совершения доверенности прописью
	
	место совершения доверенности


Участник процедуры закупки ________________________________________

(полное наименование юридического лица)

в лице ________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________настоящей доверенностью уполномочивает _______________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
паспорт серия ______ № ______, выдан «___» ___________ 20___ г. ____________

(кем выдан)

______________________________________________________________________

представлять Заказчику – федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», единой комиссии и подписывать необходимые документы для участия в открытом аукционе в электронной форме

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукционам в электронной форме)

	Подпись
	
	
	
	удостоверяю.

	
	фамилия, имя, отчество представителя
	
	подпись представителя
	


Доверенность выдана на срок до _______________ без права передоверия.

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

5. Проект договора
                Договор № __________

на выполнение работ 

на выполнение работ 

	Город __________________
	«____»_____________ 20___ г.

	место заключения договора
	дата договора


Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», зарегистрировано 03.02.2003 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1037739366477 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007214500), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________________________,

должность, фамилия, имя, отчество

действующего на основании _____________________________________________,

устава (положения, приказа (доверенности) с указанием даты и номера, если договор подписывается лицом, уполномоченным ректором университета)

с одной стороны, и

Для юридических лиц:

______________________________________________________________________,
полное наименование юридического лица (включая организационно-правовую форму)

зарегистрирован___ _______________
__________________________________

дата регистрации

     наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________________________________,

должность, Ф.И.О. руководителя  или лица, уполномоченного подписать договор

действующего на основании _____________________________________________,

устава или положения, доверенности, если договор подписывается не руководителем юридического лица

Для индивидуальных предпринимателей:

Индивидуальный предприниматель _______________________________________,

фамилия, имя, отчество

зарегистрирован____ _________________ __________________________________

         (дата регистрации)
        наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Подрядчик»,

Для физических лиц:

_____________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

именуем___ в дальнейшем «Подрядчик»,

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке НИЯУ МИФИ от 22.05.2012 г., с изменениями от 22.06.2015г.  на основании результатов открытого аукциона в электронной форме № __________ (протокол от _______ №_________), обеспечения исполнения договора в виде _________________________________________________________________







наименование обеспечения, реквизиты

заключили настоящий договор на выполнение работ (далее – договор) о нижеследующем 

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по капитальному ремонту _______________________________________

                                       наименование работ в соответствии с предметом закупки
согласно перечню выполняемых работ (приложение 1) в срок указанный в п. 5.1, п. 5.2. настоящего Договора.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. в соответствии с утвержденной сметной документацией на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.3. Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных надлежащим образом в соответствии с требованиями настоящего Договора работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.4. Требования, предъявляемые к работам, виды (содержание) и объем выполняемых работ определяются в приложении 1 к Договору.
2. Цена Договора

2.1. Цена Договора составляет ________________ (_________________________________________) рублей 
_____ копеек, в том числе НДС _____________ (____________________________) рублей ____ копеек.      
2.2. Цена Договора включает в себя общую стоимость всех видов работ, уплачиваемую Заказчиком Подрядчику в рамках настоящего Договора.

2.3. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему Договору.

2.4. По соглашению Сторон цена договора может быть уменьшена без изменения иных условий исполнения договора.

2.5. По соглашению Сторон в случае увеличения или уменьшения объема выполняемых работ цена договора изменяется соответствующим образом.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата выполненных в соответствии с требованиями настоящего Договора работ производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика платежными поручениями в следующем порядке:

- в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента представления Подрядчиком подписанного Сторонами акта приемки выполненных работ по форме № КС-2,  справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 подписанных сторонами, счета и счета-фактуры.

3.2. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.
3.3. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнением к настоящему Договору.
3.4. Обязательства Заказчика по оплате работ считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену Договора, с банковского счета Заказчика.
4. Требования, предъявляемые к результату выполненных работ

4.1. Результат выполненных работ должен отвечать требованиям строительных норм и правил, санитарно-эпидемиологических норм, государственных стандартов, технических регламентов, а также иных нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

4.2. Работы должны быть выполнены в полном объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.3. Результат работ передается Заказчику с исполнительной документацией, необходимыми принадлежностями, которыми могут служить копии сертификатов и лицензий, инструкций (памяток) на русском языке и т.п.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Начало выполнения работ                  «___» _________ 2015 г.

5.2. Окончание выполнения работ 

 «___» _________ 2015 г.

5.3. Место выполнения работ: Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок, д.1
6. Гарантии Подрядчика и гарантийные обязательства

6.1. При исполнении обязательств по настоящему Договору Подрядчик обязуется не нарушать имущественные и личные неимущественные права Заказчика и третьих лиц. 

6.2. Срок гарантии качества на результат выполненных работ по Договору определяется в приложении 1. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по Договору (подписание последнего акта приемки выполненных работ).

6.3. Иные гарантии Подрядчика при их наличии определяются в приложении 1.

7. Порядок приемки выполненных работ

7.1. Результат исполнения обязательств по настоящему Договору принимается в следующем порядке:

7.1.1. Передача отчетной документации, указанной в Приложении 1, осуществляется в сроки, предусмотренные п. 5.2., в месте выполнения работ. 
7.1.2. Выполненные обязательства по настоящему Договору принимаются Заказчиком по акту приемки выполненных работ по форме № КС-2 по Договору.

7.2. Уполномоченные представители Заказчика осуществляют проверку результатов выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору на предмет соответствия результата выполненных работ требованиям и условиям Договора. Для проверки соответствия качества результата выполненных работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

7.3. По результатам рассмотрения выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору уполномоченные представители Заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении  обязательств. По результатам данного заключения Заказчик передает Подрядчику подписанный со своей стороны акт приемки выполненных работ по Договору или мотивированный отказ от его подписания. 

7.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписанного Заказчиком акта приемки выполненных работ по Договору Подрядчик обязан подписать со своей стороны акт приемки выполненных работ по Договору и возвратить экземпляр акта Заказчику.

7.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приемки выполненных работ по Договору, Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

7.6. При готовности досрочного представления результата выполненных работ по настоящему Договору Подрядчик обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика и получить его письменное согласие.

8. Права и обязанности Заказчика

8.1. Заказчик вправе:

8.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

8.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором, и ее замены в случае несоответствия настоящему Договору или законодательству Российской Федерации.

8.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполнения Подрядчиком обязательств и представленных Подрядчиком отчетных документов.

8.1.4. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в приемке результата выполненных Подрядчиком работ и (или) участвующих в приемке выполненных работ по настоящему Договору.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Своевременно в письменной форме сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в переданных Подрядчиком результатах работ и (или) выявленных при приемке выполненных работ.

8.2.2. Обеспечивать своевременную приемку выполненных работ Подрядчика по настоящему Договору.

8.2.3. Обеспечивать своевременную оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

9. Права и обязанности Подрядчика

9.1. Подрядчик вправе:

9.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по Договору после передачи результата выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.

9.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных надлежащим образом работ в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

9.2. Подрядчик обязан:

9.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим Договором.

9.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные в процессе выполнения работ и недостатки.

10. Обеспечение исполнения Договора

10.1 Обеспечение исполнения договора  предоставляется Подрядчиком на сумму_____________________ в форме _____________________________________________________________________.

наименование обеспечения, реквизиты
10.2. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего договора  перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения договора перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе договора.

10.3. Обеспечение исполнения договора  возвращается Подрядчику в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации для данного вида обеспечения договора.

11. Ответственность Сторон

11.1. Ответственность Заказчика:

11.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств на срок более чем 30 (тридцать) дней, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

11.2. Ответственность Подрядчика:

11.2.1. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приемки Заказчиком всего объема работ по Договору (подписание последнего акта приемки выполненных работ).

11.2.2. В случае нарушения сроков выполнения работ и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

11.2.3. В случае несоответствия выполненных работ объему, предусмотренному настоящим Договором, и (или) выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента надлежащего исполнения обязательств.

11.2.4. В случае нарушения Подрядчиком гарантийных обязательств Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день неисполнения обязательства.

11.2.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.

11.3. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

11.4. Условия освобождения Сторон от ответственности:

11.4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

11.4.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.

11.4.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Договором.

11.4.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

12. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

12.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

12.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

13. Срок действия, изменение и расторжение Договора

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

13.2. Договор действует до 31 декабря 2015 г.

13.3. Оплата настоящего Договора в текущем финансовом году осуществляется Заказчиком не позднее 25 декабря 2015 года при условии представления Подрядчиком документов, указанных в разделе 3 настоящего Договора, до 20 декабря 2015 г.

13.4. Изменение положений настоящего Договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к Договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями Договора.

13.5. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13.6. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании акта в следующих случаях:

а) если Подрядчик не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или выполняет работы таким образом, что окончание их к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным;

б) если во время выполнения работ Подрядчиком нарушены условия выполнения договора, и в назначенный Заказчиком для устранения нарушений разумный срок подрядчиком такие нарушения не устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в договоре;

г) однократного грубого нарушения Подрядчиком правил и норм пожарной безопасности, радиационной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности, создавшим реальную угрозу жизни и здоровью людей, а также имуществу Заказчика или третьих лиц.

14. Прочие условия Договора

14.1. Для контроля исполнения настоящего Договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Договора с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать в рабочие дни с ___ до ___ часов по __________ времени.

14.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

14.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Подрядчика, другой – у Заказчика.

14.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложение 1 – Перечень выполняемых работ.

15. Реквизиты и подписи сторон

Для юридических лиц:

	Заказчик
	Подрядчик

	федеральное государственное автономное  образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	

	
	полное наименование юридического лица

	
	

	
	

	
	

	Место нахождения:
115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место нахождения


	Банковские реквизиты:________________
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	должность
	
	
	должность

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик
	Подрядчик

	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	Индивидуальный предприниматель

	
	

	
	фамилия, имя, отчество

	
	

	
	

	Место нахождения:
115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место нахождения


	Банковские реквизиты:
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	должность
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик
	Подрядчик

	федеральное государственное автономное  образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	

	
	фамилия, имя, отчество

	
	

	
	

	
	

	Место нахождения:
115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место жительства:


	
	Паспортные данные:
	

	Банковские реквизиты:
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	должность
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	


Приложение 1

к Договору 

от ____________№_____

Перечень
выполняемых работ
_____________________________________________________________
наименование выполняемых работ

	№
п/п
	Объект
	Наименование видов (содержания) работ, требования , предъявляемые к работам
	Единица измерения
	Количество (объем)
	Сумма в руб.
(с учетом НДС)
	Сумма НДС 
в руб. 

	1
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Срок гарантии качества: (срок гарантии качества может быть приведен в качестве информации в дополнительном столбце таблицы)

Иные гарантии Подрядчика:

Для юридических лиц:

	Заказчик:
	Подрядчик:

	
	
	

	должность
	
	должность

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик:
	Подрядчик:

	
	
	Индивидуальный предприниматель

	должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


� Участник процедуры закупки по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемых работ.


� Участник представляет информацию в свободной форме.


� Участник должен предоставить информацию о реализации при выполнении работ по предмету открытого аукциона в электронной форме требований, установленных Техническим заданием по полному перечню работ, приведенных в Техническом задании.


� Участник может приложить копию предварительного договора с каждым привлекаемым субподрядчиком (соисполнителем) (заключенного в соответствии со статьей 429 Гражданского кодекса Российской Федерации, если привлечение третьих лиц допускается условиями документации об открытом аукционе в электронной форме).


� Участник может представить описание (перечень) техники, применяемой для выполнения работ. По усмотрению участника информация может быть подтверждена формой ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств», договорами аренды, проката, лизинга


� Информация может быть подтверждена положением о системе качества, существующей на предприятии, сертификатом системы качества, договором с лабораторией и т.д.


� В подтверждение данных участник может приложить Правила гарантийного обслуживания или иные документы по своему усмотрению.


� Указывается по каждому конкретному результату работ, способному к правовой охране.


� Заверенные уполномоченным лицом копии документов, отраженных в таблице 4, предоставляются в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.


� Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.


� Заполняется участником процедуры закупки – юридическим лицом.


� Указывается в соответствии с требованиями Информационной карты аукциона.


� При подготовке заявки на участие в открытом  аукционе в электронной форме необходимо учесть, что все документы должны представляться в порядке, указанном в описи документов.


� Для юридических лиц.


� Для индивидуальных предпринимателей.


� Для физических лиц.


� Предоставляется в случае, если заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме подписывает лицо, уполномоченное руководителем.


� Предоставляется в случае, если доверенность лица, уполномоченного подписывать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, подписана не руководителем.


� Для юридических лиц.


� Если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения  исполнения договора являются крупной сделкой.


� Здесь и далее в формах для уполномоченного лица участника процедуры закупки–юридического лица указывается должность, для индивидуального предпринимателя – статус «Индивидуальный предприниматель».


� Здесь и далее в формах печатью удостоверяется подпись представителя участника процедуры закупки -  юридического лица и индивидуального предпринимателя (при наличии).


� Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.


� Заполняется участниками процедуры закупки – юридическими лицами.


� Заполняется участниками процедуры закупки – индивидуальными предпринимателями.


� Заполняется участниками процедуры закупки – физическими лицами.


� Указывается в соответствии с предметом закупки, согласно документации о размещении закупок.
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