Приложение № 1
к Спецификации 
к проекту договора №______ от «___»______2012г.

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара 
«Контейнерная автозаправочная станция (КАЗС)»

Общие характеристики - «Контейнерная автозаправочная станция (КАЗС)» предназначена для хранения дизельного топлива.

	№
п/п
	Наименование
товара
	Техническая характеристика

	1
	КАЗС – 2 шт., изготавливается в соответствии с НПБ 111-98* и  ТУ 3689-001-47510990-97 или эквивалент 
	Двустенный резервуар емкостью 20 м3 с автономным электрическим подогревом, технологический отсек для размещения ТРК и насосной установки отделен от резервуара противопожарной перегородкой в соответствии с НПБ 111-98. 
Технологический отсек для расположения системы обогрева резервуара. 
Защитное ограждение на крыше.
Лестница боковая.
Трубопровод выдачи топлива с шаровыми кранами, огнепреградителями, приемными и обратными клапанами, система деаэрации, клапан дыхательный, трубопровод обесшламливания, труба зачистная, люк замерный, газоанализатор, сигнализатор, устройство заземления автоцистерн.

Контейнер обшить профлистом, окрашенным в синий цвет. 

Габарит: 8500х2300х2500

Количество - 2 шт.
Вместимость одной КАЗС - 20 м3. 

Топливораздаточное оборудование  одной КАЗС:
    - ТРК «НАРА27М1С» со счетчиком топлива и с пультом управления  или эквивалент - 1 шт.
-	насосная установка  для приема топлива «КМ 80-65/140» со счетчиком топлива или эквивалент - 1 шт.
- фильтр-водоотделитель «Сепар-200/40МК – 1 шт.
- уровнемер ПМП-201 с блоком индикации и блоком питания, выполненным в комплекте со светозвуковой сигнализацией и блоком отключения насоса.
Общая установленная мощность одной КАЗС, не более - 3 кВт 
Предоставляются сертификаты соответствия
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