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1 Общие положения

Наименование работ: «Техническое обслуживание, содержание и ремонт  железнодорожных путей  необщего пользования от станции Вольная до станции Заводская ФГУП «ГХК».
Срок выполнения работ: в течение 25 рабочих дней с момента подписания договора.

2 Цель выполнения работ
- Железнодорожные пути необщего пользования и расположенные на них сооружения и устройства должны обеспечивать маневровую и сортировочную работу в соответствии с объемом перевозок, ритмичную погрузку и выгрузку грузов, а также рациональное использование железнодорожного подвижного состава, его сохранность.
- Техническое обслуживание, содержание и ремонт  железнодорожных путей необщего пользования от станции Вольная до станции Заводская, гарантирующие обеспечение безопасного пропуска поездов с установленными скоростями движения железнодорожного транспорта.
- Содержание в работоспособном состоянии всех устройств дистанции электроснабжения путем организации правильной эксплуатации и ППР.

- Содержание устройств СЦБ и связи в исправном состоянии, гарантирующем безопасное и бесперебойное движение поездов.
- Обеспечение надежной, безопасной и рациональной эксплуатации электроустановок, тепловых энергоустановок, систем водоснабжения и канализации зданий, сооружений и наружных сетей и содержание их в работоспособном состоянии.
3 Выполнение работ по обслуживанию, содержанию и ремонту  ж/д путей от станции  Вольная до станции Заводская

3.1 Обслуживание контактной сети постоянного напряжения 3,3 кВ

3.1.1 Исходные данные для проведения работ по обслуживанию контактной сети постоянного напряжения 3,3 кВ, в том числе: 
- воздушных линий всех напряжений, расположенных на поддерживающих конструкциях контактной сети и отдельно стоящих опорах;

- трансформаторных подстанций, подключенных к воздушным линиям;

- кабельных линий, подключенных к перечисленным выше линиям электропередачи и станциям стыкования;

- проводов защиты контактной сети, при различных способах заземления опор;

- осветительных электроустановок, находящихся на опорах, жестких поперечинах;

- внутренних сетей станций.

Характеристики:

- контактная сеть протяженностью 43,8 км;

- воздушные линии 6 кВ протяженностью 22 км;

- кабельные линии всех напряжений протяженностью 20,8 км;

- осветительные установки в количестве 318 шт;

- внутренние сети станций:

- ст. Вольная – 2150 м.;

- ст. Шира – 560 м.;

- ст. Овод – 750 м.;

- ст. Заводская – 1420 м. 

Вследствие длительного срока эксплуатации данных устройств дистанции электроснабжения и, как следствие, высокой степени износа, необходимо проводить внеплановые работы по их техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту.
3.1.2 Основание для выполнения работ по обслуживанию контактной сети постоянного напряжения 3,3 кВ:

- Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации.
- Правила эксплуатации и ремонта контактной сети постоянного тока.
- ЦЭ–761 Инструкция по технической безопасности для электромонтеров контактной сети.

- Технологические карты № 1, 2, 3 на работы по содержанию и ремонту устройств контактной сети электрифицированных железных дорог.
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

- ПТЭ железных дорог РФ.
- Правила устройства и технической эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог.

- Правила устройства электроустановок.
- ЦЭ–750 Правила безопасности при эксплуатации контактной сети и устройств электроснабжения автоблокировки железных дорог.

- Правила безопасности ЦЭ–197–5, ЦЭ–867–5, ЦЭ–867–8.

- иные нормативные документы.
3.2 Текущее содержание и выполнение текущих ремонтов железнодорожных путей
3.2.1  Исходные данные
Протяженность железнодорожных путей промышленной зоны –27 162 п.м., стрелочных переводов – 54, железнодорожных переездов – 4, заградительных упоров – 15.
3.2.2 Основание для выполнения работ

- Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации.
- ЦП-774 Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути.
- Правила эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего пользования.
- инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации.
- инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ.
- правила и технология выполнения основных работ по текущему содержанию пути.
- ЦП -751- инструкция по снегоборьбе на железных дорогах.

- Технологические карты производства и другие ведомственные нормы.
- Приказы о создании комиссий по контролю использования материальных ресурсов.
- Графики ежемесячного и квартального дефектоскопического контроля железнодорожных путей.

3.3 Обслуживание и ремонт устройств и линий СЦБ и связи
3.3.1 Исходные данные для проведения работ по Обслуживанию и ремонту устройств и линий СЦБ и связи:
- Пост ЭЦ ст. Вольная.
- Пост ЭЦ ст. Овод.
- Пост ЭЦ ст. Заводская.

- Кабельная линия связи Вольная-Овод-Заводская – 12 км.
- Кабельная линия автоблокировки Вольная-Овод – 5 км.
- Кабельная линия релейной полуавтоблокировки Овод-Заводская – 7 км.
- Устройство парковой громкоговорящей связи ст. Вольная, ст. Овод, ст. Заводская.
3.3.2 Основание для выполнения работ:

- Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации
- Техническая и нормативная документация, а также действующие инструкции МПС РФ и ОАО «РЖД».

3.4 Проведение технического и оперативного обслуживания и планово-предупредительных (текущих, капитальных) ремонтов электроустановок, тепловых энергоустановок, систем водоснабжения, систем хозфекальной канализации

3.4.1 Исходные данные для проведения работ по техническому и оперативному обслуживанию и планово-предупредительному (текущему, капитальному) ремонту
3.4.1.1 Электроустановки

- Кабельная линия 0,4кВ от магнитного пускателя шкафа 3ШП здания 1 на посадочную ж/д платформу и все освещение этой платформы; расчетный электросчетчик, установленный в шкафу 3ШП здания 1.

- Кабельные линии 0,4 кВ от автоматических выключателей №10 и №19 щита 3ЩНН здания 13 на здание 75 (станция Заводская) и все электрооборудование этого здания; расчетные электросчетчики, установленные на щите 3ЩНН здания 13.

- Кабельная линия 0,4кВ Ч67-07 от рубильника №7 РУ-0,4кВ подстанции П-67 на здание станции Овод и все электрооборудование этого здания; расчетный электросчетчик и трансформаторы тока, установленные в РУ-0,4кВ подстанции П-67.

- Кабельная линия 0,4кВ Ч68-07 от рубильника № 7 РУ-0,4кВ подстанции П-68 на здание станции Овод и все электрооборудование этого здания; расчетный электросчетчик и трансформаторы тока, установленные в РУ-0,4кВ подстанции П-68.

- Кабельные линии 6кВ Ш0903, Ш0923А от ячеек № 03 и № 23А КРУ-6кВ подстанции П-9 на подстанцию П-55 (тяговая подстанция № 2, здание 85) и все электрооборудование этой подстанции (здания 85); расчетные электросчетчики, установленные в ячейках 6кВ №03 и №23А подстанции П‑9.

- Все электрооборудование подстанции П-29 (трансформаторная подстанция 2РП-6 у об.234 СЦ), включая расчетный электросчетчик, установленный в РУ-0,4кВ на вводе 0,4кВ трансформатора (400кВА) на панели № 1,  автоматический выключатель А-1.

- Кабельные линии 0,4кВ электроснабжения здания ст. Вольная, включая модуль поста ЭЦ и все электрооборудование этого здания, включая модуль поста ЭЦ.
- Кабельная линия 0,4кВ  электроснабжения здания табельной монтеров пути на ст. Шира и все электрооборудование этого здания.

- Кабельная линия 0,4кВ  электроснабжения здания кладовой-табельной на ст.Вольная и все электрооборудование этого здания.

- Кабельные линии 0,4кВ электроснабжения здания депо отстоя багажных вагонов и все электрооборудование этого здания.

3.4.1.2 Тепловые энергоустановки

- Тепловая сеть от наружной стены тепловой камеры ТК-19 до здания 75 и все тепловые энергоустановки этого здания.

- Тепловые сети от наружной стены тепловой камеры ТК-23 до здания 85 и все тепловые энергоустановки этого здания.

- Наружная тепловая сеть от наружной стены тепловой камеры УТ-2 до здания ст. Вольная и все тепловые энергоустановки этого здания.

- Тепловая сеть от наружной стены тепловой камеры ТК-56 до здания депо отстоя багажных вагонов и все тепловые энергоустановки этого здания.

3.4.1.3 Системы  водоснабжения

- Водовод ХПВ от наружной стены колодца В1-15 до здания 75 и вся система водоснабжения этого здания.

- Водовод ХПВ от наружной стены колодца В1-29 до здания 85 и вся система водоснабжения этого здания.

- Водовод ХПВ от наружной стены колодца УТ-2 до здания ст. Вольная и вся система водоснабжения этого здания.

- Водовод ХПВ от наружной стены колодца ТК-56 до здания депо отстоя багажных вагонов и вся система водоснабжения этого здания.

3.4.1.4 Системы хозфекальной канализации

- Вся система ХФК здания 75 и трубопроводы ХФК от здания 75 до наружных стен первых на выпуске колодцев №№ 266, 267.

- Вся система ХФК здания 85 и трубопровод ХФК от здания 85 до наружной стены первого на выпуске колодца № 292.

- Вся система ХФК здания ст. Вольная, трубопровод ХФК от  здания ст.Вольная до септика и сам септик.
3.4.2 Основание для выполнения работ по проведению технического и оперативного обслуживания и планово-предупредительных (текущих, капитальных) ремонтов
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.
- Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих энергоустановок и тепловых сетей потребителей.
4 Условия выполнения работ

Перечень работ по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту объектов и оборудования, указанных в разделе 3 настоящего технического задания, выполняется в соответствии с Планом-графиком работ по текущему обслуживанию и содержанию ж/д путей необщего пользования ИХЗ ФГУП «ГХК» общей протяженностью 27 162 п.м. в размере 10% от запланированного годового объема (Приложение 1 к настоящему Техническому заданию).

Порядок приемки выполненных работ производится в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, указанной в п.п. 3.1.2; 3.2.2; 3.4.2, а также в соответствии с технологическими картами, нормативными ведомостями и другой нормативно-технической документацией, указанной в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию.
Исполнитель выполняет работы собственным оборудованием, с использованием собственных материалов.
Привлечение соисполнителей не допускается.
5 Перечень документации, предъявляемой по окончании работ

В ходе выполнения работ и по их завершению Исполнитель представляет Заказчику по установленным формам и в установленные сроки согласно заключенному договору, следующую документацию:

– акт сдачи-приемки выполненных работ;

– счет и счет-фактуру, в соответствии с графиком платежей, являющимся неотъемлемой частью договора.

Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ или направляет мотивированный отказ с указанием перечня доработок и сроков их устранения не позднее двух дней после получения акта.
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