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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на выполнение работ по замене монорельса крана ГМ-2002.
том 2 «техническая часть»
г.Саров
2014 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Замена монорельса крана рег. № ГМ-2002.

Материалы, необходимые для замены монорельса, частично предоставит Заказчик (перечень материалов Заказчика прилагается).
1. Перечень выполняемых работ по замене монорельса крана рег. № ГМ-2002, зав. № 187, год выпуска - 1995.

1. Демонтаж монорельса:

· отсоединить питающий кабель;

· разобрать защитную крышу монорельса;

· демонтировать электрическую таль, опустить на деревянный щит и защитить от осадков;
· демонтировать монорельс. 

2. Монорельс: 

· изготовить по чертежам заказчика;

· загрунтовать металлоконструкции, окрасить в серый цвет;

· закрепить монорельс на опорах;

· смонтировать электрическую таль на монорельс;

· востановить электрическую схему;
· после окончания монтажных работ провести нивелировку кранового пути.

3. Провести полное техническое освидетельствование крана согласно правилам ПБ 10-382-00.
2. Перечень материалов на замену монорельса крана.
Необходимый материал на балку (материал  заказчика).
	№
	 Детали 
	Обозначение, ГОСТ
	Количество
	Примечание

	1
	Двутавр Б
	45М  ГОСТ 8239-89  Ст.3 ГОСТ 535-2005
	L - 9600+-7,5мм  
	744 кг. 

	2
	Швеллер 
	30У  ГОСТ 8240-97  Ст.3 ГОСТ 535-2005
	L - 9200+-7,5мм  
	293 кг

	Необходимый материал на балку  (материал  исполнителя).



	1
	Швеллер 
	20  ГОСТ 8240-72  Ст.3 ГОСТ 535-79
	L - 1050+-2,5мм  
	19 кг

	2
	Пластина 
	Лист 5 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 14637-79
	50х50 / 30 шт. 
	2,8 кг.

	3
	Уголок 
	100х100х8 ГОСТ 8 509-72 Ст.3 ГОСТ 535-79
	L - 201мм  
	2,45 кг.

	4
	Косынка 
	Лист 16 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 14637-79


	450х295 /8 шт.
	120 кг.

	5
	Основание 
	
	400х600 /2 шт.
	60 кг.

	6
	Уголок 
	100х100х8 ГОСТ 8509-72 Ст.3 ГОСТ 535-79
	L – 201мм
	2,45 кг.

	7
	Плита 
	Лист 10 ГОСТ 19903-74 Ст.3 14637-79
	90х50
	0,38 кг.


Необходимый материал на крышу (материал  исполнителя).

	№
	Детали
	Обозначение, ГОСТ
	Количество
	Примечание

	1
	Уголок 


	50х50х5 ГОСТ 8509-72  Ст.3 ГОСТ 535-79
	L - 30650мм  
	113 кг.

	2
	
	
	L - 29450мм  
	111 кг.

	3
	
	
	L - 9800мм  
	37 кг.

	4
	
	
	L - 1300мм  
	4,9 кг.

	5
	Ребро 
	Лист 5 ГОСТ 19903-74  Ст.3 ГОСТ 14637-79


	300х80 / 2 шт.
	1,8 кг.

	6
	Косынка 
	
	46х80  / 2 шт.
	0,2 кг.

	7
	Полотно 
	Лист 1 ГОСТ 19904-74 Ст.3 ГОСТ 16523-70
	9800х945/2 шт.
	146 кг.


Стандартные изделия (материал исполнителя).

1. Болт  М-20х70.68.019  ОСТ 951435-73/ 8 шт.

2. Гайка  М-20.6.019  ОСТ 951452-73/ 8 шт.

3. Шайба гравер 20 65Г 029  ОСТ 951452-73/ 8 шт. 
3. Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг). 

Качество материалов, оборудования и комплектующих изделий, применяемых для выполнения работ должно соответствовать указанным в паспорте крана, технической документации и сборочным чертежам, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
4. Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги).


При обнаружении недостатков в ходе исполнения работ и в течение 12 месяцев с момента начала эксплуатации крана, Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки.
5. Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг).


Контроль осуществляется отделом «РФЯЦ-ВНИИЭФ».
6. Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг).

Сдача-приемка выполненных работ осуществляется после проведения полного технического освидетельствования крана согласно правилам ПБ 10-382-00 и  на основании акта сдачи-приемки выполненных работ
7. Описание информации, планируемой к передаче Поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора:

· перечень выполняемых работ;

· паспорт крана;

· инструкция по эксплуатации; 

· электрические схемы;

· сборочные чертежи;
· локальный сметный расчет №210;

· перечень необходимых материалов для проведения работ.

Исп. Муругов Роман Викторович 23046

М.Р. 1 17.04.2014 года










